[bookmark: _GoBack]建政校区教学楼课桌椅采购项目
一、报价要求:
1、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，各分项报价不得高于分项单价控制价，否则视为无效报价。
2、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在政采云平台列为失信供应商记录备案。
二、采购服务技术要求及商务要求：
[bookmark: 需求]课桌椅采购采购项目需求一览表
	序号
	货物名称
	参考品牌
	数量
	单位
	▲参数要求
	预算控制价（元）

	1
	单柱升降课桌椅
	GXMEIKE/邕桂/昆仑家叶
	1100
	套
	单柱升降课桌椅，每套课桌椅含一张学生课桌和一张学生课椅。
一、学生课桌：
1. 课桌符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，产品检测(验)指标内容包含但不限于：形状和位置公差（包含翘曲度、平整度、位差度、分缝等）、金属件外观性能（包含管材、电镀件、焊接件、冲压件、铸造件、喷塑涂层、合金件等其它金属件）、塑料件（应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染、明显色差等）、金属喷涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）、金属件电镀层抗盐雾、耐冷热循环（无裂痕、开裂、起皱、鼓泡现象）、耐干热≥3级、耐湿热≥3级、耐污染≥3级、耐划痕≤2级、表面耐磨≥3级、耐光色牢度≥4级、抗冲击≥3级、重金属含量、课桌力学性能（桌面垂直静荷载、桌面垂直耐久性、桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平静荷载、甲醛释放量≤0.08mg/m³、苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m³、家具涂层可迁移元素（铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg）等（检测报告请在投标文件中提供，验收时原件备查）。
▲2.课桌尺寸：长度≥600mm，宽度≥418mm；桌子升降高度：采用单柱升降课桌；根据中小学使用需求可任意升降(±5mm误差）；桌高可调节区间尺寸为640-760mm。
▲3.桌斗尺寸：深300mm，长450mm，高150mm（净空）；（以上尺寸允许±3mm)，材料采用冷轧钢板。材料厚度≥0.6mm。
▲4.钢材要求：桌脚外管用≥30*60*1.2mm 厚椭圆焊接钢管，升降内管采用≥20*50*1.2mm厚椭圆焊接钢管；桌脚处用16圆管弯成铁框书栏，尺寸495*180*150mm。甲醛释放量≤0.08mg/m³，五金部分经开料、焊接、打磨、酸洗、磷化、干粉静电喷涂后高温烤制而成。
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]▲5.桌面板板材厚度≥15mm，边缘厚度≥18mm，规格长度≥600mm，宽度≥418mm，桌面有水杯槽，采用模压板。原材料为单一树种橡胶木。桌面符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15105-2024《模压刨花制品》，产品检测(验)指标内容包含但不限于：密度0.6-0.85g/cm³，含水率5-11%，静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.8MPa，吸水膨胀率≤3%，板面握螺钉力≥1000N，浸渍剥离任何一边装饰层与基材的剥离长度不得超过25mm，表面耐香烟灼烧性能允许有黄斑和光泽轻微变化，表面耐磨性能≤80mg/100r，表面耐开裂性能≤1级，表面耐干热性能无开裂、无鼓泡、允许光泽轻微变化，表面耐水蒸气性能不允许有突起、变色和开裂，表面耐污染腐蚀性能无污染、无腐蚀，甲醛释放量≤0.124mg/m³等参数必须为合格（检测报告请在投标文件中提供，验收时原件备查）。产品环保、耐用，板面具有高强度耐磨擦、耐酸碱、防水和耐污性好等特点。桌面颜色整体木纹色，美观大方。参考图：
[image: 1c527785658d0779cc1d304a355cefd]
▲6.课桌脚套采用优质PVC软塑料制作，每个脚套有倒钩技术功能，以防脱落。
▲7.塑粉采用优质环保塑粉，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，产品检测(验)指标内容包含但不限于：耐湿性500h无异常、总铅(Pb)含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg）未检出、外观（色泽均匀，无异物，呈松散粉末状）、筛余物（125μm）全部通过 、胶化时间、密度、涂膜外观 、附着力≤1级、铅笔硬度≥H、耐冲击性50cm未观察到裂纹皱纹及剥落现象、杯突试验≥4mm、弯曲试验≤4mm涂层无开裂或从底材上剥落、光泽、耐磨性≤50mg、耐酸性（3%HCl）240h无异常、耐碱性168h无异常、耐沸水性2h无异常、耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm未划痕区无起泡生锈开裂剥落等异常现象（检测报告请在投标文件中提供，验收时原件备查）。涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色，表面涂层：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK21]▲8.铁件部分均要经过除锈—预脱脂—除油—水洗—清洗—中和—陶化—水洗—烘干处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤。
9.铁件的焊接采用二氧化碳护焊进行焊接。
▲10.桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩采用焊接的方式与桌架连接，挂钩采用≥1.2mm冷轧钢板一次冲压成型，规格≥高100×宽25×深20mm，可用来挂学生书包，挂钩边缘经打磨处理，以防划伤手、书包。
11.冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作折边压贴，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗前端处冲压不少于两条下凹的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体。
12.课桌面板与钢架的连接采用自攻钉连接。
13.桌斗与桌架颜色为高光灰白色，脚套颜色为蓝色，可根据客户要求定制。
▲14.喷涂质量要求：喷涂质量要求：喷涂塑粉为环保塑粉，不能有毒害气味气挥发、以免房间环境有污染，造成对人体伤害。
   ▲15.课桌高度调节螺栓安装于两根立柱的内侧。升降管连接处，在管外侧用激光刻蚀课桌高度对应的型号，在标准型号的基础上，上下至少分别可调节两个型号的高度。课桌触地两根横担长度不小于课桌面板的深度。
16.课桌参考图：
[image: 1fe61be3d0ee9b5a54fb49a07f6ae51]
二、学生课椅：
1. 课椅符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》，产品检测(验)指标内容包含但不限于：耐液性(10%碳酸钠溶液，24h；10%乙酸溶液，24h)≥3级、耐湿热(20min， 70℃)≥3级、耐干热(20min， 70℃)≥3级、附着力(涂层交叉切割法)≥3级、耐冷热温差(3周期)无鼓泡裂缝和明显失光、耐磨性(1000r)≥3级、抗冲击(冲击高度50mm)≥3级、金属件喷涂层、金属件电镀层抗盐雾、课椅的力学性能（椅子向前倾翻、椅子侧向倾翻、椅子向后倾翻、凳子任意方向倾翻、座面椅背联合静荷载、座面椅背联合耐久性、椅腿向前静荷载、座面侧向静荷载等）、甲醛释放量≤0.08mg/m³、苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯≤0.2mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m³、邻苯二甲酸酯≤0.1mg/m³、多环芳烃、家具涂层可迁移元素（铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg、锑≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg）等（检测报告请在投标文件中提供，验收时原件备查）。
[bookmark: OLE_LINK48]▲2.课椅坐板面尺寸：坐板≥长370×深360mm，厚度15mm，采用模压板。原材料为单一树种橡胶木。椅面板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15105-2024《模压刨花制品》，产品检测(验)指标内容包含但不限于：密度0.6-0.85g/cm³，含水率5-11%，静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.8MPa，吸水膨胀率≤3%，板面握螺钉力≥1000N，浸渍剥离任何一边装饰层与基材的剥离长度不得超过25mm，表面耐香烟灼烧性能允许有黄斑和光泽轻微变化，表面耐磨性能≤80mg/100r，表面耐开裂性能≤1级，表面耐干热性能无开裂、无鼓泡、允许光泽轻微变化，表面耐水蒸气性能不允许有突起、变色和开裂，表面耐污染腐蚀性能无污染、无腐蚀，甲醛释放量≤0.124mg/m³等参数必须为合格（检测报告请在投标文件中提供，验收时原件备查）。产品环保、耐用，板面具有高强度耐磨擦、耐酸碱、防水和耐污性好等特点。颜色整体采用木纹色，美观大方。参考图：
[image: 04a6952028f1049a5a7257f4f13d5ef]
▲3.座面高度：根据中小学使用需求可升降(±5mm误差）；椅高可调节360-420mm。
▲4.钢材要求：椅脚外管用≥30*60*1.2mm 厚椭圆焊接钢管，升降内管采用≥20*50*1.2mm 厚椭圆焊接钢管，甲醛释放量≤0.08mg/m³，五金部分经开料、焊接、打磨、酸洗、磷化、干粉静电喷涂后高温烤制而成。
▲5. 课椅靠背板≥长350×高170mm,厚度14mm，采用模压板。原材料为单一树种橡胶木。椅面板符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T15105-2024《模压刨花制品》，产品检测(验)指标内容包含但不限于：密度0.6-0.85g/cm³，含水率5-11%，静曲强度≥30MPa，内结合强度≥0.8MPa，吸水膨胀率≤3%，板面握螺钉力≥1000N，浸渍剥离任何一边装饰层与基材的剥离长度不得超过25mm，表面耐香烟灼烧性能允许有黄斑和光泽轻微变化，表面耐磨性能≤80mg/100r，表面耐开裂性能≤1级，表面耐干热性能无开裂、无鼓泡、允许光泽轻微变化，表面耐水蒸气性能不允许有突起、变色和开裂，表面耐污染腐蚀性能无污染、无腐蚀，甲醛释放量≤0.124mg/m³等参数必须为合格（检测报告请在投标文件中提供，验收时原件备查）。产品环保、耐用，板面具有高强度耐磨擦、耐酸碱、防水和耐污性好等特点。颜色整体采用木纹色，美观大方。参考图：
[image: 63f261558159c56f1d932592062be6d]
▲6.课椅脚套采用优质PVC软塑料制作，每个脚套有倒钩技术功能，以防脱落。
▲7.塑粉采用优质环保塑粉，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，产品检测(验)指标内容包含但不限于：耐湿性500h无异常、总铅(Pb)含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg）未检出、外观（色泽均匀，无异物，呈松散粉末状）、筛余物（125μm）全部通过 、胶化时间、密度、涂膜外观 、附着力≤1级、铅笔硬度≥H、耐冲击性50cm未观察到裂纹皱纹及剥落现象、杯突试验≥4mm、弯曲试验≤4mm涂层无开裂或从底材上剥落、光泽、耐磨性≤50mg、耐酸性（3%HCl）240h无异常、耐碱性168h无异常、耐沸水性2h无异常、耐盐雾性500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm未划痕区无起泡生锈开裂剥落等异常现象（检测报告请在投标文件中提供，验收时原件备查）。涂层表面色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，颜色：灰白色，表面涂层：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。
▲8.铁件部分均要经过除锈—预脱脂—除油—水洗—清洗—中和—陶化—水洗—烘干处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤。
10.铁件的焊接均采用二氧化碳护焊进行焊接。
11.椅架颜色为高光灰白色，脚套颜色为黑色；颜色可根据使用需求定制。
▲12.课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根。
▲13.喷涂质量要求：喷涂塑粉为环保塑粉，不能有毒害气味气挥发、以免房间环境有污染，造成对人体伤害。
▲14.课椅高度调节螺栓安装于两根立柱的内侧。升降管连接处，在管外侧用激光刻蚀课桌高度对应的型号，在标准型号的基础上，上下至少分别可调节两个型号的高度。课桌触地两根横担长度不小于课桌面板的深度。
15.课椅参考图：
[image: 83e3ccf8b1c4deffe80a80d8a6125c6]
三、对课桌和课椅的工艺要求：
▲1.金属件及金属件零部件均采用抗菌性能的静电粉末涂料喷粉处理，静电粉末涂料外观色泽均匀；无异物。
2.金属零部件的连接方式采取焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接；焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。
3.冲压件应无脱层、裂缝；桌斗利用钢板由机器冲压一次成型。
4.表面应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
5.课桌面板与钢架的连接采用自攻钉固定，面板与钢架连接的自攻钉不少于八颗。
6.课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根。
7.抽芯铆钉钉体直径d不小于5mm，钉体材料为铝合金、钉芯材料为钢（表面镀锌），铆钉表面应无毛刺和有害缺陷，并有完整的头、杆形状。
8.木制件表面装饰层应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。薄木材料贴面不允许有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。
9.桌脚和椅脚的脚套为采用优质PVC软塑料制作，以防脱落。
10.每批产品（含课桌、课椅）不允许有明显色差。
11.产品上的五金配件应做酸洗磷化防锈处理。
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	金额合计人民币：

	
	▲二、商务要求

	合同签订期
	
	自成交通知书发出之日起3日内。

	交货期
	
	自签订合同之日起7日内。

	交货地点
	
	南宁市第十四中学建政校区

	付款方式
	
	本项目采购人在发出交货通知之日起10个工作日内支付30%预付款，中标人交货安装完毕，项目验收合格后，采购人在15日内支付至100%的合同价款给中标人；采购人支付款项前中标人须开具等额合法有效税务发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项。

	竞标报价
	
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
（4）按采购人要求进行摆放的费用。
注：1.竞标人的细项报价不可超过每项的分项控制价及总价控制价，否则竞标无效。
2.货物数量根据现场情况测量商定，成交人根据现场实际情况提供的货物的总价在报价总价范围内，采购人据实结算，成交人提供的货物的总价不得超出合同总价，超出部分由成交人自行承担。竞标人应自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，竞标报价中应包含全部所需费用，成交后采购人不再另行支付额外费用。

	售后服务要求
	
	1、质保时间不低于2年。
2、如在使用过程中发生质量或故障问题，10分钟内响应，接通知后2小时内到达现场处理，一般故障不超过4小时修复，重大故障处理时限不超过24小时；
3、提供7×24小时热线电话服务,并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试及日常维护等工作；

	供应商资格要求
	
	1、 报价人应是中华人民共和国境内【不含香港、澳门、台湾地区】法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，且营业执照或其他依法成立组织证明文件在有效期内。
2、 报价人必须是所投标货物的制造商或代理商，本项目不接受联合体投标。
3、 报价人或制造商须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证竞价时须提供相应证书复印件。
4、落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
□非专门面向中小企业采购的项目
 5、报价人不得存在下列情形之一
5.1.报价人被责令停业停产或破产状态的；
5.2.报价人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；
5.3.报价人或其投标产品/服务被列入招标人供应商管理灰名单或黑名单，且在禁入期内被暂停或取消投标资格的；
5.4.报价人近三年内在经营活动中有重大违法记录，被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录名单；
5.5.投标人近三年内被相关行业主管部门或行政主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大质量或者安全问题的；

	小样要求
	
	报价人须提供样品：
1、 单柱升降课桌椅实物大样一套，尺寸按参数要求。
注明：
（1）所提供样品必须符合招标文件技术参数要求，不提供样品，以及提供不符合文件要求的视为投标无效。
（2）投标人请在截止报价前一天提供货物投标样品，并将该投标样品送至南宁第十四中学建政校区重建专班。
（3）小样递交： ①所有样品统一封装密封到箱子后，提交到南宁第十四中学建政校区重建专班，周老师收；②箱子正面贴上投标人名称、项目名称和项目编号等信息的标签；
③ 南宁第十四中学建政校区重建专班周老师只负责接收样品，评定小样时由建政校区采购工作领导小组成员打开，待评定小样完毕后再放回原来的箱子里。
（4）供应商须在响应文件里提供样品接收确认单签字版扫描件（确认单由南宁第十四中学建政校区重建专班人员签字确认即可），否则投标无效。
（5）中标人样品不退，作为验收依据之一。其余未中标的样品在接到南宁第十四中学建政校区重建专班通知后两个工作日内予以退回，不及时领取样品所造成的损失，投标人自行承担。

	验收要求
	
	1、所供产品的材规格、数量、材质等均符合采购需求及采购合同约定的要求。
2、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3、所供产品结构牢固，无安全隐患。
[bookmark: 验收标准]4、货物安装调试完毕后，采购方根据情况采用随机抽取的方式从每种产品随机抽选1-2套货物采取破坏性验收方式或聘请第三方进行验收检测。如有抽检要求的，检测结果符合采购需求及采购合同约定的要求，检测单位均由采购方指定，所有费用由供应商承担。 
5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

	其他要求
	
	1、 报价人应在投标报价时提供符合参数要求的检测报告复印件，检测报告受检单位应为报价单位或制造商，检验报告出具单位应为具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构）或省级以上（含省级）国家质检部门（单位）；原件备查。
2、中标供应商签订合同时须要提供参数要求的检测报告原件核查，如有提供虚假材料骗取中标造成严重违约行为的采购有权追加供应商责任并向监管部门投诉。
3、供应商必须满足全部商务要求及技术要求，否则报价无效。一旦发现虚假响应，即使成交也将被取消成交资格，且采购人有权追加供应商违约责任。
4、报价时必须提供针对此项目所投产品的参考品牌生产厂家授权书和商标注册证，不提供则报价无效。
4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
5、本项目带▲号、“须”或“必须”的内容均为实质性要求，必须全部满足，否则，视为实质不响应文件要求，其竞标无效。对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人可作为废标处理，并按规定对投标人予以投诉处理。
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响应文件


项目名称：

项目编号：

供应商：
法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日
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标有“★”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。

 （一）供应商资格证明文件
★1、有效的营业执照副本（均为复印件并加盖单位公章）；
★2、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；
★3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

法定代表人授权委托书（格式）
XXXXX学校：
兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）自治区政府电子卖场在线询价 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

授权单位（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：           
签发日期：        年      月      日
附：被授权人身份证（正反两面复印件）


★4、信用声明函









信用声明函（格式）
南宁市第十四中学：
我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标货物和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2、我公司参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
3、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。


                               法定代表人或委托代理人签字：             
竞标人（盖章）：                                    
                                               年    月    日

说明：由采购人在竞标截止时间后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站对磋商供应商进行信用查询，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本次采购活动。











（二）商务技术类文件
★1、技术响应表

采购项目编号:                 
采购项目名称:                 

	[bookmark: _Toc388450312][bookmark: _Toc322959186][bookmark: _Toc291581941]序号
	[bookmark: _Toc388450313][bookmark: _Toc322959187][bookmark: _Toc291581942]采购文件要求
	[bookmark: _Toc322959188][bookmark: _Toc388450314][bookmark: _Toc291581943]响应文件具体响应
	[bookmark: _Toc322959189][bookmark: _Toc388450315][bookmark: _Toc291581944]响应/偏离
	[bookmark: _Toc291581945][bookmark: _Toc388450316][bookmark: _Toc322959190]说明

	[bookmark: _Toc322959191][bookmark: _Toc388450317][bookmark: _Toc291581946]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc291581947][bookmark: _Toc322959192][bookmark: _Toc388450318]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc291581948][bookmark: _Toc388450319][bookmark: _Toc322959193]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc388450322][bookmark: _Toc291581951][bookmark: _Toc322959196]…
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk41521256][bookmark: _Hlk41521095]说明：应对照采购文件“采购货物技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“采购货物技术要求”做出了实质性的响应，并申明与“采购货物技术要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:           
供应商名称（签章）：                              
日期：     年     月    日










★2、商务响应表
采购项目编号：                 
采购项目名称：                 

	项目
	采购文件要求
	是否响应
	报价人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	



说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

★3、质量保证措施和售后服务承诺
质量保证措施和售后服务承诺格式自拟。
★4、项目实施方案
格式自拟。方案内容应包含但不限于对项目的理解，设计、配送、实施、安装方案，项目实施进度，项目执行保障措施等。



（三）供应商认为需要提供的有关资料。









（四）报价表。
★报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     

	序号
	货物
名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
5、各分项报价不得高于分项单价控制价。

法定代表人或委托代理人（签字）:              
供应商名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
（五）中小企业声明函

中小企业声明函
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