南宁市第四职业技术学校智慧黑板设备采购项目

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	货物参数
	分项预算合计（元）

	1
	智慧黑板
	台
	20
	一、整机硬件设计
▲1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm。
2.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。
3.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦教具进行吸附在副屏上。
4.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。
▲5.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。
▲6.整机显示屏幕采用全贴合方式，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。
7.整机采⽤超⾼清LED液晶屏，显示分辨率3840x2160，可视角度≥178°。
8.整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。

二、音视频模块设计
▲1.整机设备内置不低于2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，≥12W高音扬声器≥2个，上朝向≥30W中低音扬声器≥2个，最大功率≥84W。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲2.整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
3.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围125Hz～1kHz,高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz,分贝可选择调节范围-12dB～12dB。
▲4.整机内置不低于非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
5.整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5度，可以识别回答问题的学生方位。
6.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
▲7.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲8.整机影院模式下具备AI环绕声功能，支持三挡强弱调节。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲9.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
10.整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音。
▲11.整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲12.整机上边框内置至少5个摄像头，其中广角摄像头最大视场角≥145度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
13.整机上边框内置非独立式四个智能拼接摄像头，在至少1.5m处拍摄ISO12233 8倍大小图卡，边缘和中心的清晰度TV lines 均≥ 1800 lines。
▲14.整机具备不少于五个摄像头，支持同时输出不少于5路画面。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲15.整机内置不低于2 Tops AI算力，最高支持不低于8K级视频解码及5路视频流输入。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

3、 OPS模块设计
（1） 核心配置
▲1.CPU：10核16线程或以上配置CPU，主频≥2.0Ghz。
2.内存：≥16 GB  DDR4笔记本内存或以上配置；
3.硬盘：≥1TBSSD固态硬盘。
4.和整机的连接接口针脚数≤40pin。
（二）结构设计
1.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
3.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
4.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。
5.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
6.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

四、显示性能
1.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足GB40070关于亮度可视角≥120°要求。
▲2.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线60度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
3.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。
4.整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。
5.在屏幕中心亮度≥350cd/㎡、整机水平方向法线60度视角下，屏幕观看有效亮度≥110cd/㎡。
6.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥9H，透光率不低于91%，雾度≤8%。
▲7.整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启AIPQ功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
8.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。
9.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

五、整机接口与无线模块
1.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。
2.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口。
3.侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含至少1路Type-C、2路USB）。
▲4.整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
5.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
▲6.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲7.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
9.整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。
10.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。
▲11.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。

六、侧边栏教学设计
1.整机安卓和外接通道(至少2路HDMI)下侧边栏支持设置倒数日。
2.整机安卓和外接通道(至少2路HDMI)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
3.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人，支持在大屏幕上手动框选特定教室区域作为抽选范围进行抽选。
▲4.教学桌面支持增加网页快捷打开方式，数量≥8个，并支持自定义网址命名。
5.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。

7、 触摸系统设计
▲1.整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
2.触摸分辨率32768×32768。
3.整机书写触控延迟≤25ms。
4.触摸响应≤4ms。
5.触摸最小识别物≤3mm。
6.支持Windows、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

八、嵌入式系统
▲1.整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
2.整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可12s内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。
3.整机全通道支持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。
▲4.长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。

九、教学功能应用
▲1.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
2.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
▲3.整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲4.整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲5.交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的调整。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲6.整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲7.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
8.整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。
9.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。

十、教学备授课软件设计
（一）白板教学PC端应用
▲1.教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
2.教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
5.语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。
6.支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。
7.课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。
▲8.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
9.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。
▲10.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。
11.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。
▲12.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
13.数学画板功能：
a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。
b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。
c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。
d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。
▲14.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
15.表格：
a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。
b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。
c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。
d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，
方便老师请多位同学进行答题互动。
16.图表：
a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。
b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。
c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。
d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，
方便老师进行对比观察。
▲17.古诗词资源：
a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。
b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。
c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。
d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。
e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。
f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。
▲18.3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。
▲19.美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。
20.美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
（二）白板软件移动端应用
1.课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。
2.可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。
3.移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。
4.移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。
▲5.移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。
6.移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。

十一、教学PPT小工具
1.不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。
2.不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。
3.在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。
4.不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。

十二、产品售后保障服务
1.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
2.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。

十三、其他要求
1.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
2.打“▲”号条款为重要技术参数，供应商必须满足否则投标无效。采购人有权在成交结果发布后，要求成交供应商在5日内提供与投标文件技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处（运输和货物等样机核验相关费用由成交候选人负责），根据招标文件、响应文件比照进行整体性能核验，核验不符合要求的提供5个工作日整改时间，整改依旧不符合的，采购人有权依法上报财政部门取消成交候选人资格，依法进行重新采购。
3.打“▲”号条款采购人有权要求成交候选人提供产品生产厂家的具有CMA或者CNAS标志的检测报告原件核对。
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	2
	视频展台
	个
	20
	1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强 ，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式结构 。
▲2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果。 
4.采用USB接口与设备进行连接，单根USB线实现供电、高清数据传输。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线。
5.摄像头可拍摄≥1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持4672×3504像素数 。
▲6.支持实时降噪功能，可手动开启或关闭降噪功能。
▲7.通过双击屏幕画面任意位置，即可改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦。
8.展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作。
▲9.支持3档LED补光，可进行亮度补充。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
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	3
	音响话筒
	套
	20
	一、音箱
1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.输出额定功率≥ 2x15W。
3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。
4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。
5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。
6.THD+N≤1%。
7.声频响110Hz-16kHz。
8.距离音箱10米处声压级≥75dB。
9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
10.▲支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。
11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。
14.▲支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
15.▲支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。
16.主音箱与副音箱采用有线连接，音箱采用木质材质，保证声音还原度。
二、无线麦克风
1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
▲2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。
▲3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。
▲4.支持2.4GHz与5GHz双频段工作，信道数量≥26个。
5.电续航时间≥7小时，满电状态可满足一天内10节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。
6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。
7.支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。具备3.5mm外置麦克风接口，可搭配其他麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。
8.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。
9.外壳防火等级≥V1。9.为保证兼容性及稳定性，无线麦克风需与一体化有源音箱为同一品牌厂家。
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	4
	电子教鞭
	套
	20
	电子教鞭×2：
▲1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。
2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。
3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。
4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。
▲5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。
6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
▲7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。
▲8.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。
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	集中控制管理软件
	套
	1
	（一）电教工作台
▲1. 专属工作台：支持老师根据管理习惯设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有设备实时状态及达标情况，以掌握设备应用于教学过程的状态。支持通过设备巡视组件实时了解教室和设备的情况，满足纪律监管、教研评课等场景。支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况，设置智能策略来对设备进行管控；支持通过软件使用情况组件掌握学校教师常用的教学软件，快速拦截风险应用；支持通过老师使用情况了解教师对信息化设备的使用率；支持通过网站访问情况了解设备上使用的常用网址，并可快速设置黑名单来禁止设备上的违规访问行为。
▲2. 数据中心：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南；支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。
3. 集中控制管理软件支持不少于20台智慧黑板的控制授权。
（二）设备巡视
▲1. 设备巡视：支持同时最多查看20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头；支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面；单台设备巡视时，支持远程发送文本消息、语音消息，支持记录备注、听课评价；支持巡视日志功能，可以回溯管理员的巡视记录。
2. 个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。
▲3. 掌上看班：支持管理者开启掌上看班服务，开启/关闭掌上看班的管控功能；拥有掌上看班权限的老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控，方便管理班级。支持管理者为普通老师直接分配、普通老师自行申请后由管理者在平台审核开通的2种方式管理掌上看班的班级权限，所有权限调整均配备操作日志，便于出现问题后回溯原因；支持通过教师、设备维度查看拥有掌上看班的权限明细，并支持快速调整权限。
▲4. 点播巡视：支持根据班级课程表，自动获取正在上课或者即将上课的科目、老师列表，快速定位老师所在教室，实时远程听课；支持听课过程中针对本节课的教学过程进行评价，支持创建和使用多个评课表，并将评价记录于巡视记录，便于回溯。
5.巡视录制：（当配有同品牌边缘服务管理AC时）支持自定义设置巡视录制计划，计划支持选择设备、重复方式、周期与时间段，根据配置自动录制教室内画面及声音；支持实时查看存储空间状态及占用情况，配置巡视录制清晰度、存储时限、存储空间不足时的录制方案；针对屏幕录制，支持设置仅录制主屏、不录制、录制所有屏幕；针对摄像头录制，支持选择需录制摄像头清单、选择不录制摄像头；针对麦克风录制，支持选择不录制、录制麦克风的优先级，最终录制时根据配置自动录制，节省存储空间的占用。
（三）设备安全
▲1. 批量磁盘清理：支持远程批量清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持迁移系统盘视频、图片、音乐、文档文件；支持格式化非系统盘磁盘。
▲2. 冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。
▲3. 弹窗拦截：支持一键开启拦截能力；支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。
▲4. 流量监管：支持查看校内当日班班通设备流量使用的具体情况、带宽利用率；支持对设备进行限速设置。
▲5. 网址过滤：支持设置网址访问黑名单、白名单，限制所有设备的网址访问。
▲6. AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素，保障学生身心安全；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒以达到警示效果；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息。
（四）设备管控
▲1. 多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁；支持“下课锁屏”，在班班通设备上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏；支持“开机自动锁屏”可设置生效时间和生效设备；支持无网络情况下，通过手机微信扫一扫验证身份后获取密码进行解锁使用。支持设置屏幕锁壁纸；支持设置普通锁屏、极速锁屏模式。
2. 智慧管控：支持用户自定义无人使用时间段，设备处于无人使用状态时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。支持开启护眼模式，支持配置多个时间段内，每使用超过自定义时长后，指定设备自动进入息屏、锁屏的护眼模式；护眼模式支持配置仅管理员可解锁设备，
▲3.软件管控：支持自建软件库，适用于Windows、Linux系统平台；支持根据管理需要，远程指定设备批量立即、定时安装；支持用户自主上传官方正版软件，将软件批量发送至设备静默安装；支持查看设备安装及运行的软件清单，支持查看软件的版本号、软件包大小、安装的设备明细，支持启用、禁用、卸载软件，并支持自动识别设备上运行的软件风险点，方便软件合规化管理；支持识别设备的系统版本及激活状态，可远程输入激活码激活设备正版系统。
4. 音视频直播：支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时查看直播源码率、FPS数据。
5. 多维管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式；支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理；支持文字检索设备名称。
6. 详情管理：支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师。支持查看单台设备的当日开机次数、开机时间分布情况、设备已安装软件列表及使用情况、内存/硬盘占用情况、基础参数；支持查看设备异常情况；支持查看设备所有待执行的指令信息；支持远程修改设备关联信息。
7. 指令管理：支持设置即时、定时、循环模式的关机、重启、打铃、锁屏/解锁指令。其中打铃指令支持上传自定义铃声、设置播放时长；其中锁屏指令支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁、联网时禁用密码解锁、普通/极速锁屏模式；支持设置锁屏壁纸用于校园文化宣传；支持跑马灯、全局弹窗、桌面常驻通知3种类型的文本消息推送；支持定向传输多个超过50MB的文件至不同设备；支持开启/关闭指定设备的倒计日服务；支持批量设置设备音量；支持远程操作和控制设备；支持查看、编辑和撤销待执行指令；支持查看指令执行实时状态、设备操作日志，包含设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息。
8. 移动端管理：支持通过微信小程序远程管理学校所有电子设备，支持查看设备运行状态，支持下发远程指令，支持查看设备数据，支持推送指令执行异常的设备信息、出现不良画面的设备及不良内容。
9.系统管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理及快速转让高级管理员，支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式；支持设置在自定义时间段内自动升级设备辅助管理软件、开启/关闭自动升级后自动关机服务、开启/关闭限制旧版本覆盖安装的安全服务；支持启用/禁用管家身份验证服务，包含扫码验证、复杂密码验证服务。支持记录并回看管理员的操作日志，包含操作人、操作时间、操作内容。
10.批量关联和改绑：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备；支持批量解绑，解绑设备自动进入回收站，可随时恢复管理；支持修改设备的绑定关系，包含设备名称、建筑场地、班级信息、设备类型、设备品牌、采购年份。
11.数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用设备教学情况。
（五）设备管理
▲1. 设备概览：支持通过五大维度，科学合理监测评估基建设备的稳定性；支持通过网络达标情况了解设备是否常态化联网，网络速率是否满足教学需要；支持通过硬件达标情况了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置，通过流畅度情况了解设备CPU占用/温度、内存占用、系统盘容量占用的情况，以判断设备是否可以流畅应用于教学环节；支持通过安全达标情况了解设备启用安全防护服务的情况；支持通过设备应用情况来了解设备、教师在教学中的使用情况，包含使用率、软件使用情况、网址访问情况，以辅助判断教师信息化设备利用水平的高低。
▲2. 设备盘点：支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况，方便学校盘点设备使用。
3. 个性化配置：支持管理者配置学校设备总览页需展示的组件内容、顺序；支持学校设置符合本校管理需要的设备使用率、网络/硬件/流畅度/安全达标率，以满足个性化评估设备状态的需要。
▲4.基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议，以保障信息化设备在教学过程中的应用稳定性。支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险比提供优化方案。
▲5.素养提升建议：支持分析解读教师使用数据，提供信息化素养提升建议，以提升全校整体信息化设备应用平均水平。支持根据各学科/设备/老师使用数据分析经验丰富的老师，并提供信息化素养提升建议；支持根据不同类型软件的使用明细分析本校常用软件，并提供软件普及、替换或拦截建议。
（六）校园宣传
▲1. 海量资源：系统内置图片宣传资源、视频宣传资源、海报模板，可直接选择进行发布，宣传内容包含但不限于劳动教育、卫生健康、心理健康教育、安全教育、理想信念教育、生态文明教育、名校介绍、党建文化主题内容；
2. 节目自定义：节目单支持添加自定义页面，自定义页面支持设置页面播放时长，支持颜色填充、背景图库、图片填充三种方式设置页面背景，支持添加文本、网页、倒计日、时间等通用组件，支持添加课表、值日生、评比等业务组件；
▲3. 多终端播放：支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放；
4. 节目单管理：支持通过后台进行所有节目的统一管理，可以查看节目发布设备及其在设备上的发布状态，可以对节目进行一键播放与暂停；支持草稿箱功能，未发布的节目可以保存至草稿箱。
▲5.时事转播：支持实时强制转播时事新闻以协助校内思政内容传播，设备执行播放任务过程中可由学校老师扫码验证身份后退出本次转播服务执行；支持新闻网页地址、纯视频文件2种转播方式；支持立即、定时、周循环3种循环模式；支持指定设备定向发布内容；支持查看执行结果和计划列表。
	15400

	6
	周边配套设备及辅助材料及安装要求
	项
	20
	1.材料：铜线电源线BVR2.5平方*30米（火零地），明装4P空开箱*1个，2P10A空气开关*1个，5孔明装插座*1个，5米3.5转莲花音频线*1根，六类非屏蔽网线*8米。 PVC阻燃线槽（管）*8米。其他五金配件、材料全部包干并安装、调试、培训直至设备正常使用； 
2.安装工艺：由供应商拆除原有多媒体设备并搬运至指定地点，安装方案经业主审核同意后方可安装新的班班通设备且调试至正常使用。
	16000

	合计金额（元）
	700000




	商务条款

	▲报价要求
	1.投标人请务必认真了解项目采购需求和要求：①投标人对本项目有疑问应当在报价前向我单位或政采平台提出，否则视为完全认可本项目技术参数要求和商务条件。
2.成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。所有产品除满足上表要求的技术参数外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。
3.供应商应充分考虑供货成本，如供应商低价恶意报价、未按参数要求提供并上传相应证明文件、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利。
4.报价必须包含所有货物、随配附件、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。
5.请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价，中标后无故放弃或不能履行商务条款等违约行为，采购人对竞标供应商保留追究责任的权利。采购人有权将本项目中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。

	▲付款方式
	本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，并按甲方要求提交项目请款函及请款资料，经市财政局批复用款计划后10个工作日内，一次性甲方向乙方支付全部合同款。

	▲合同签订期
	自中标通知书发出之日起7个工作日内。

	▲交付使用期及交货地点
	1.交付使用期：自接到采购人通知之日起30个工作日内交货并安装调试完毕并验收合格。
2.交货地点：采购人指定地点。

	▲ 售后服务要求
	1.质量保证期5年（自提交成果并验收合格之日起计）
2.响应时间：接到采购人电话故障报修后20分钟内响应，市区范围内6小时内到达采购人指定现场处理故障问题或技术支持，如硬件问题在8小时内无法修复使用的，成交供应商须在下一工作日提供同配置或者高于原配置的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3.本地化服务：为保证采购人的服务质量、供应商必须有本地化服务机构和人员，7x8小时响应。
4.备品备件要求：成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。

	▲其他要求
	[bookmark: _GoBack]1.供应商响应时，必须满足采购需求的全部功能，供应商须对附件中的参数要求及商务要求进行全部响应。《采购需求》及商务要求带"▲"号项条款的要求均为实质性要求，竞标产品必须满足或优于此要求，否则竞标无效。
2.为确保货物质量，成交供应商必须在供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。
3.供应商响应时，必须满足采购需求的全部功能，供应商须对附件中的参数要求及商务要求进行全部响应，并提供所投产品的3C、节能认证证书复印件和以国家权威部门或第三方检测机构出具认可的检测报告复印件等证明材料。(竟价时投标人必须上传扫描件，否则采购人有权利取消预成交供应商的中标资格；报价结束后72小时内对预成交供应商核查原件，核查无误后方能确定成交供应商）
4.为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，中标供应商交付的产品的技术参数或功能无法满足采购人实质性技术参数要求的，采购人有权拒收产品；供应商自身造成的损失采购人概不负责，同时若因供应商达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，对采购人造成不可挽救后果的，采购人有权依法对其追究相应责任。
5.供应商应充分考虑供货成本，如供应商低价恶意竞价、未按参数要求提供并上传相应证明文件、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人便用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备政采云平台及财政厅监管部分后，移送司法机关依法追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。
6.供应商不能满足参数要求而进行虚假响应，或者供应商无法正常交货影响采购人办公使用的，采购人取消成交结果，并按规定对供应商予以处罚并进行通报处理。
7.本项目采购任务紧急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、接到采购人书面通知书后无法按规定提交合格的资料或产品、中标（成交）后无故放弃或不按合同履行等违约行为的，采购人有权按预算金额30%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。

	▲验收标准、规范
	1.成交供应商自签订合同之日起5日内提供与技术参数要求及功能符合的“智慧黑板”产品的样品一套给采购单位，样品不全或者样品不符合要求的，也视为自动放弃中标资格。
2.成交供应商供货必须按样品标准供货，货到指定地点后，采购单位先确认货物是否符合要求，采购单位不接受未经确认认可的货物和不符合采购文件要求的货物，造成的损失由成交供应商自行承担。
3.由采购人、中标供应商、使用方共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托合法且具有检测资质的第三方开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接收货物、安装货物、使用货物造成损失的，可立即终止合同，中标人承担由此所造成的全部损失。
4.成交供应商供完货后，采购单位可对货物进行复检与性能测试，并随机抽取部分产品提交给第三方有资质的检测机构进行检测，成交供应商应该给予配合。采购单位随机抽样送第三方有关质量监督检测部门检验物品技术参数，如检验出的产品其中一项或一项以上技术参数无法达到采购文件规定的技术参数，采购单位有权作全部退货处理，由此造成的损失由中标单位自行承担。并按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。
5.本项目采购人对中标供应商响应参数有疑虑的可请行业专家参与验收；产品抽查复检所产生的费用及专家参与验收的费用由成交供应商负全责。






