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	序号
	类型
	设备

名称
	关键技术参数
	单位
	数量
	备注
	品牌型号

	一、融合科技法庭（核心设备）
	

	1
	高清庭审主机
	高清庭审主机
	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能
2、支持6路SDI输入，支持6路HDMI输入，4路DVI视频输入
3、支持6路DVI视频输出，3路HDMI输出，支持1路USB3.0、1路USB2.0
4、支持2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式
5、支持12路MicIn（支持48V幻象供电）、4路LineIn（包含1路3.5mm双声道），支持3路LineOut（2路莲花，1路3.5mm双声道）、2路XLROut
6、支持4路RS485串行接口，6路RS232串行接口
7、支持1路红外输入，4路红外输出，支持2路告警输入，2路告警输出
8、支持4个SATA接口，每个SATA口可支持8TB硬盘
9、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放
10、▲内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等
11、▲内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱
12、视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率：支持在128kbps-8Mbps范围内设置，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置
13、支持6路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入，支持2路远程点接入
14、▲支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面，支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323
15、支持对PTZ摄像机进行PTZ操控，支持控制云台上、下、左、右、左上、左下、右上、右下转动，支持放大缩小、步长调节、光圈调节、灯光开关、雨刷开关和焦距调节（需前端设备支持）
16、▲支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中
17、支持25路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录，支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音
18、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能
19、▲支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点
20、支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘
21、录制的录像文件为标准的MP4文件，支持MP4录像文件下载，支持单独存储音频文件和获取音频文件
22、支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录
23、支持断电续刻/续录功能，设备刻录过程中断电重启后，刻录机仍继续执行刻录任务
24、支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能
25、支持重点标记功能，可以通过重点标记自动跳转到对应的录像和笔录时间点
26、支持实时显示每个刻录机中是否有光盘、光盘刻录容量、光盘剩余时间、光盘剩余空间、刻录状态和刻录过程中的问题等状态
27、▲支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流
28、支持用户授权，由用户组统一划分权限，支持最高三级权限登录，支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端
29、▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域
30、支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小；支持证人声音变声功能，支持31种变声等级可选
31、▲支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%
32、▲在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%
33、▲支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测
34、支持庭审过程中的笔录刻录到光盘中，支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能
35、支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测
36、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T28181平台的接入设置选项，支持SNMP协议，支持接入运维平台
	套
	4
	兼容适配广西法院统一庭审平台
	科达SVR2931-S-GD

	2
	视频采集设备
	高清摄像机（特写）
	1、▲设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，内置2个GPU芯片，支持至少30倍光学变焦。
2、设备的最低照度至少为0.002Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)。
3、设备的水平分辨力不低于2000TVL，信噪比不小于45dB,灰度等级不小于10级，宽动态范围不小于100dB。
4、设备支持三码流并发输出：可达到主码流4096×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。
5、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。支持Smart编码。
6、▲设备最大应支持分辨率4096×2160，帧率1fps~60fps可设置。
7、▲设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能。
8、设备具有强光抑制功能，可以开启/关闭，支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置。
9、设备支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转。
10、设备具有本机存储功能，支持1个外置TF卡，单卡最大可支持512GB。
11、▲设备具备网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监控画面。
12、▲设备支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取等智能分析功能。当以上的智能行为分析达到设定的阀值时，可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传、语音提示、显示字幕、发送邮件、联动录像、并口告警输出、联动云台转台等多种报警方式。
13、支持1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，1路开关量报警输入，1路开关量报警输出。
14、设备应在-40°的低温及+70°的高温下都运行正常。
15、电源电压在DC12V±30%范围内变化时，摄像机应能正常工作。
	台
	12
	每间法庭按法官席1台，辩护双方2布置
	科达IPC820-F830-H

	3
	
	高清室内枪机（全景）
	1、≥800万像素，图像分辨率≥3840×2160。
2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白)。
3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码。
4、设备支持三码流：主码流分辨率为3840×2160，帧率为20fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。
5、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。
6、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于2000TVL，灰度等级不小于11级。
7、▲设备支持AEC回声消除、混音录像功能。
8、设备红外补光距离100米，支持SmartIR。
9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能。
10、▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。
11、▲设备支持文字转语音功能。
12、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°。
	台
	4
	全景
	科达IPC2852-FN-
SIR50-Z2812

	二、人脸识别门禁系统

	1
	人脸识别终端
	人脸门禁一体机
	主要功能：

1.▲人脸认证：采用深度学习算法，支持单人识别，支持照片、视频防假；

2.▲组合认证：人脸+密码，人脸+卡片，卡片+密码，指纹+密码，指纹+卡片，指纹+密码+卡片，人脸+指纹，人脸+指纹+卡片，人脸+密码+指纹；

3.▲多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）；

4.▲闭门回锁功能：支持认证开门后，在开门时间内检测到门磁关闭后，立即锁门；

5.门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理；

6.可视对讲：支持云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲、远程开门；

7.▲视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像；

8.▲口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）；

9.提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼；

10.桌面自定义：支持配置认证模式、简介模式、对讲模式；

11.▲读卡器模式：支持通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用；

12.▲胁迫开门：支持配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件；

13.▲非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动；

14.▲报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等；

15.▲联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能；

16.本地功能：支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等操作；

17.Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。

技术参数：

1.尺寸：4.3英寸竖屏；

2.操作方式：触摸操作；

3.分辨率：272*480；

4.镜头数量：2个；

5.像素：200w；

6.音质：支持噪声抑制，回声消除处理；

7.有线网络：支持；

8.网口：1个RJ45；

9.门锁输出：1个；

10.开门按钮：1个；

11.门磁输入：1个；

12.IO输入：0；

13.IO输出：0；

14.防拆：支持；

15.RS-485：1个；

16.韦根：1个；

17.USB：1个；

18.▲读卡类型：IC卡、手机NFC卡、CPU（含加密功能）、身份证卡序列号；

19.▲真人检测：支持照片视频防伪；

20.语音播报：支持；

21.▲校时功能：支持。
	台
	68
	
	海康威视DS-K1T6-CGXF

	2
	采集设备
	多功能录入仪
	1.3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；

2.▲采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；

3.▲支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；

4.▲支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；

5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；

6.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）；

7.尺寸：122mm*125mm*138mm。
	台
	1
	
	海康威视DS-K1F600U-D6E-F

	3
	锁具
	单门磁力锁
	1.使用范围:木门、防火门、金属门、玻璃门等；

2.锁体尺寸:250*48.5*27mm；

3.吸板尺寸:180*38*13mm；

4.输入电压:DC12V；

5.工作电流:12V/380mA；

6.安全类型:通电上锁、断电开锁。
	台
	17
	含安装所需支架
	熵基ZKTeco-ZL-280S

	4
	锁具
	双门磁力锁
	1.使用范围:木门、防火门、金属门、玻璃门等；

2.锁体尺寸:500*48.5*27mm；

3.吸板尺寸:180*38*13mm*2；

4.输入电压:DC12V；

5.工作电流:12V/760mA；

6.安全类型:通电上锁、断电开锁。
	台
	38
	含安装所需支架
	熵基ZKTeco-ZL-280DS

	5
	开门控制设备
	出门按钮
	1.结构：塑料面板；

2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

3.输出：常开；

4.类型：适合埋入式电器盒使用；

5.尺寸：86*86mm；

6.重量：0.07kg
	个
	42
	含底盒
	海康威视EB29

	6
	供电电源
	门禁专业电源
	1.电源输入:AC 220V 50Hz；

2.电源输出:DC 12V5A；

3.开锁时间:0~15秒可调节；

4.适用范围:可控制各种类型的电锁；

5.产品重量:约1.342Kg/个；

6.安全措施:意外时,电源会暂时自动断开或馆断保险丝。
	台
	68
	
	熵基ZKTeco-AP105

	7
	闭门器
	闭门器
	1.尺寸:205*42*70mm；

2.适用门重:60-85KG；

3.适用门宽:950-1100mm；

4.最大关门时长:80S；

5.最小关门时长:1S；

6.复位偏差:0.00°；

7.开门力矩:39N·m；

8.关门力矩:26N·m。
	台
	57
	
	熵基ZKTeco-AM6085

	8
	交换机
	24口接入交换机
	24个10/100/1000Base-T电口(包含两个uplink口，可作为上行口)
	台
	2
	1F弱电间、3F监控室机柜内
	H3C-BS226F

	9
	交换机
	48口接入交换机
	云网管理 四种工作模式
交换容量:96Gbps
48口千兆电非网管
带挂耳 可上机架安装
尺寸:440mm*220mm*44mm
	台
	1
	2F弱电间
	H3C-BS248

	10
	交换机
	汇聚交换机
	IPv6/桌面无噪音/流量控制支持堆叠/VLAN/链路聚合交换容量:672Gbps/6.72Tbps尺寸:266*160*44 (mm)
8口千兆电+2个千兆光口
	台
	1
	监控室机柜内
	H3C-S5130V2-10P-LI

	11
	网络机柜
	壁挂机柜
	壁挂豪华型
	台
	2
	1F、2F弱电间
	6U

	12
	管理电脑
	工作站电脑
	配置不低于i5-10500 (6核3.1-4.5G)|8G|512GSSD|集显|21.5英寸液晶显示器
	台
	1
	利旧
	/

	13
	传输线缆
	超五类网线
	无氧铜

线径：0.5 mm²

长度：305米/卷

类型：超五类非屏蔽室内双绞线
	箱
	15
	
	海康威视DS-1LN5E-S/E

	14
	供电电缆
	3芯护套线
	RVV3*1.5mm²
	米
	1500
	
	国标RVV3*1.5mm²

	15
	线缆套管
	PVC线管
	符合国家标准
	米
	2200
	
	联塑

	16
	辅材辅料
	辅材辅料
	波纹管、线卡、连接件、电气胶布等所需辅材辅料
	批
	1
	
	/

	17
	系统测试
	系统测试
	系统安装调试费
	项
	1
	
	/

	三、商务要求及其它要求表

	1
	为保证产品供货质量，竞价人在中标后签订合同前，需提供“高清庭审主机”“人脸门禁一体机”生产厂家的授权书、供货证明函及售后服务承诺书，并加盖产品生产厂家公章；

	2
	在设备关键技术参数表中，标▲号条款为实质性重要性能指标要求，不能负偏离，竞价时竞价人必须提供国家权威机构出具的检测报告复印件作为该标▲号条款的证明材料，并加盖生产厂家公章；其它标▲号条款根据招标文件提出的实质性要求进行响应，未进行响应或虽响应但评审结果论定为无法完全满足要求的视为响应无效，按投标无效进行处理。

	3
	根据采购人对系统的实际使用需求，供应商应在竞标前做好关于本项目的调研工作。为保证系统兼容性，本项目采购的“高清庭审主机”可数字接入隆安县人民法院原有科技法庭庭审业务系统实现本地开庭，并接入南宁市隆安县人民法院远程视频会议系统实现互联互通互控、互发双流。并在竞标时提供可以实现该对接功能的互联互通承诺函（格式自拟），并加盖供应商公章。在签订合同后的验收阶段，若成交供应商所提供“高清庭审主机”产品的对接测试结果不能满足上述要求的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。

	4
	竞价时竞价人必须提供承诺函，承诺所提供的竞价材料均为通过正规渠道获取，并且未对竞价材料原件的复印件进行任何篡改，该承诺函格式自拟，必须加盖竞价人公章。同时，在签订合同前，如采购人有任何疑问的，采购人有权要求竞价人提供竞价材料里的检测报告等材料的原件进行核查，竞价人无法在规定时间内提供原件进行核查的，或者所提供原件与竞价材料中的复印件不完全一致的，认定竞价人是通过非法渠道获取竞价用资质材料或者竞价人对竞价材料原件的复印件进行过篡改，有虚假应标嫌疑，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由竞价人承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。

	5
	合同签订时间：自成交通知书发出之日起5日内。

	6
	▲交货时间及地点：

交货时间：自合同签订之日起30个工作日内完成项目安装、调试、验收并整体项目交付。

交货地点：采购人指定的交货地点

	7
	验收标准、规范：

▲1）到货验收：供应商所供的货物品牌、型号、规格参数需与竞标时的文件相对应，否则视为不完全响应本项目采购需求。如发现所供货物与竞标文件不符，采购人有权退货或要求供应商进行更换、补齐，因此造成逾期供货或项目交付的，成交供应商承担逾期交货的违约责任。

▲2）最终验收：最终验收时所有货物必须由成交供应商提供承诺函并盖章，承诺所提供的产品不含有被网络安全审查办公室进行网络安全审查且不通过的任何产品、配件、芯片。货物经安装调试完成且符合技术要求后，采购人、供应商员工携员工证明到场联合进行最终验收。

3）货物损毁、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由采购人承担。

▲4）所有提供的产品均要求是原厂新品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

	8
	▲售后服务要求：

1）质量保证期两年（自提交成果并验收合格之日起计）

2）响应时间：故障响应时间2小时响应：4小时内到达故障现场，若48小时内无法排除故障必须在设备报修后3天内提供备用设备以保证系统正常运行；软件类6个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供7×24小时电话咨询服务。

3）售后服务技术人员要求：专职人员

4）备品备件要求：无

5）其他：设备到货验收合格后，成交供应商对采购人的技术人员进行现场免费集中培训，上门培训者须为厂家授权的专业技术工程师。

	9
	报价要求：
▲报价必须含以下部分，包括：

1）货物的价格；

2）必要的保险费用和各项税金；

3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用等）；

4）报价含完成本次项目所需一切配件及辅材。

	10
	▲竞标资格：竞标人需满足近五年完成公检法系统类似案例（科技法庭）至少1起，需提供类似案例成交合同与中标通知书原件的扫描复印件。

	11
	其它要求：

1）采购人不集中统一组织踏勘、由潜在供应商自行（自愿）前往现场踏勘，凡因未前往踏勘的潜在供应商在竞标报价过程中出现报价不准确、不完整的，如若中标，不得以任何理由增加或变更本次项目采购合同内容及合同金额；

2）竞标人在投标文件中须提供完整的供货方案（包含订货时间、到货时间、交货时间、运输方式、验收方案等关键节点的描述及供货方案流程图），格式自拟。未提供完整供货方案视为投标无效。
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附件1：

报价表

采购项目名称：                 

	序号
	名称
	品牌型号
	数量①
	单价（元）②

	单项合计（元）③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                   （¥      ）

	供货期：

	质保期：

	公司（盖单位公章）：

	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）


注：

1.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。

    2.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。
供应商（公章）：                

法定代表人或其委托代理人（签字）：       

    年    月    日
附件2：

商务要求响应表

采购项目名称：                 
按商务要求填写

	项目
	文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：应对照文件“商务要求”，逐条对应商务基本要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。

供应商（公章）：                               

法定代表人或其委托代理人（签字）：             

年   月   日
附件3：

技术要求清单

	序号
	名称
	规格及技术参数要求
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（公章）：                               

法定代表人或其委托代理人（签字）：             

年   月   日
附件4：
承 诺 函

我公司满足“xx县人民法院融合科技法庭设备升级采购文件”的全部要求，若我司中标将按上述要求提供服务并履行双方合同。

承诺公司名称（加盖公章）：

报价人及联系电话：

     年   月   日

