临桂区2026年第一批扩大学前教育资源项目家具类设备采购需求
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	参考图片

	1
	方腿床
	规格：138*58*15cm，±0.5cm
1.材质：杉木材质；
2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂，漆面耐磨耐污易清洁；
3.结构：床框采用直钉结构，床梆厚度不低于2.0cm，床头两边塑料件把手，内径不低于7.0cm；
4.铺床板：采用厚度不低于1cm，宽不低于7cm，打磨光滑，床板间隙不大于1cm，一定程度上避免孩子夹手可能性。
5.提供“幼儿床”依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的检测标准，家具产品中耐霉菌性等级（至少包含赭绿青霉、绿粘帚霉、长枝木霉、产黄青霉、出芽短梗霉）不低于0级、抗菌率-福氏志贺氏菌≥99%的检测报告。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	1080
	张
	[image: ]

	2
	书包柜
	规格：120*30*90cm，±0.5cm
1.材质：采用芬兰松，板材厚度不低于1.5cm；提供“芬兰松木板”依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的检测标准，产品中抗冲击性能（落球高度）≥1000mm，耐开裂性能不低于5级的检测报告。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；
3.结构：两层十二格书包柜，后背板采用实木多层板，四周扣槽安装，四角无裸露，用于放置书包等，隔板采用负离子板材，抗菌除醛，净化空气，底部采用踢脚板设计。
	96
	个
	[image: IMG_256]

	3
	鞋柜
	规格：120*22*30cm，±0.5cm
1.材质：采用芬兰松板材，厚度不低于1.5cm；
2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺；
3.结构：座台面高度适中，分为上下两层，共计12格，隔板采用负离子板材。提供“鞋柜”依据GB 18584-2024《家具中有害物质限量》的检测标准，家具产品中有害物质限量包含甲醛≤0.002mg/m³、苯≤0.002mg/m³、甲苯≤0.002mg/m³、二甲苯（邻、间、对二甲苯之和）≤0.002mg/m³和总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.050mg/m³的检测报告。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	96
	个
	[image: IMG_257]

	4
	消毒柜
	规格：宽720*深280*高960mm，±10mm，约放42个水杯
消毒温度：<70℃
消毒方式：臭氧+红外线
材质：面板材质、钢化玻璃；
	32
	个
	[image: ]

	5
	幼儿桌
	规格：1200*600*520mm（±5mm）
1.材质：采用橡胶木板材；
2.涂层：环保水性清漆；
3.结构：桌面厚度≥2.0cm，采用≥4.8*4.8cm的桌腿，结构更加稳固；
4.五金件：桌面与桌腿选用五金件-螺丝链接；
5.脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫。
6.提供“幼儿桌”依据GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的检测标准，家具产品中力学性能桌台类-强度和耐久性试验连接件试验、主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验检验检测结果均符合要求的检测报告。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	192
	张
	[image: ]

	6
	幼儿椅
	椅子规格：300*300*520mm  坐高 275mm（±5mm）
1.材质：橡胶木材质；凳架板材厚度≥2cm，座板厚度≥1.8cm。提供“橡胶木板”依据GB/T1927.18-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第18部分：抗冲击压痕测定》的检测标准，产品中抗冲击压痕性能不低于75kJ/m²的检测报告。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
2.涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；
3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动
	1080
	把
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	7
	标准三格柜
	规格：120*30*80cm，±0.5cm
1.材质：采用芬兰松板材，厚度不低于1.5cm；
2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；
3.结构：上下三层结构，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固；提供“加固包角”依据GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的检测标准，产品中塑料件-耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱的检测报告；（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫。
	192
	个
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	8
	标准五格玩具柜
	规格：120*30*80cm，±0.5cm
1.材质：采用芬兰松板材，厚度不低于1.5cm；
2.涂层：采用水性清漆，环保无毒；提供“油漆”依据GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》的检测标准，产品中人工气候老化无失光、变色、粉化、泛金、斑点、沾污、开裂、起泡、脱落、无生锈的检测报告。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
3.结构：左右五格结构，柜体采用踢脚板加固；
4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫；
	192
	个
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	9
	90°转角四格柜
	规格：80*30*60cm，±0.5cm
1.材质：采用芬兰松板材，厚度不低于1.5cm；
2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺；提供“油漆”依据GB/T31588.1-2015《色漆和清漆耐循环腐蚀环境的测定第1部分：湿（盐雾）/干燥/湿气》的检测标准，产品中涂层耐湿(盐雾)/干燥/湿气环境的循环检验结果为：无起泡、无剥落、无粉化、无生锈的检测报告。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
3.结构：双层四格设计，边角进行倒圆角处理，适合转角位置使用；
4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫；
	32
	个
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	10
	单面图书架
	规格：80*40*90cm，±0.5cm
1.材质：采用采用芬兰松板材，厚度不低于1.5cm；提供“芬兰松”依据LY/T 1926-2020《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》的检测标准，产品中抗菌率（至少包含肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）≥99%的检测报告。（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；
3.结构：上下四层，层次分明，书架四周全部圆弧倒角；
4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫；
	32
	个
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	11
	毛巾架
	规格：1100*400*1100mm（±5mm），
材质：杉木
涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；
结构：斜面四层毛巾架，A 字形框架，每层等间距设置10个挂钩位置，可供40个孩子使用，挂钩上方有放置名片区域；底部带有万向轮，方便移动，四周全部圆弧倒角，保证安全。
	32
	个
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	12
	办公桌椅
	一、桌子
1.基材：选用E1级中纤板；单桌长度≥1200mm，宽度≥600mm；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4.五金件：选用优质五金配件。桌面带走线孔。
5.配件：配40屏风+固定三抽柜，屏风采用十字型、T型链接件，共用屏风一级为三胺板，二级为三胺板，三级为透明玻璃；侧面屏风一级为三胺板，带双面纵向走线槽和三个86插座，二级三胺板，三级位透明玻璃。
6.学校需求为单人单桌（非多人拼接）。
二、椅子
1·尼龙加纤维背架和弧面头枕（可调节），塑料腰靠
2·PU面3D升降扶手
3·定型海绵
4·配三档锁定底盘，带伸缩脚踏功能
5·65#沉口7公分黑色汽杆
6·规格Φ340MM 尼龙高脚
7·规格Φ60MM PU轮黑色轮
	49
	套
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	13
	文件柜
	1、尺寸：850*390*1850mm（±5mm）。
2、基材：采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。
3、表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。金属件须经酸洗→清洗→预处理→清洗→磷化→ 清洗→喷塑→ 固化→包装等工艺，产品表面应光滑平 整，色泽均匀，无露底、无剥落、伤痕等。组装后的设备不准有影响外观和使用性能的永久变形。
	12
	个
	[image: ]

	14
	培训桌
	1、规格：1200*550*750mm（±10mm）；
2、台面板 采用优质刨花板；厚度≥25mm，面粘三聚氰胺胶面，采用优质PVC封边条，厚度≥1.5mm，台面形状是长条形；
3、前挡板 采用优质刨花板（三聚氰胺板），厚度≥15mm，面粘面粘三聚氰胺胶板， 采用优质PVC封边条，厚度≥1.0mm，挡板形状是条形 (注：挡板长度跟随定制尺寸变化，宽度不变）；
4、台面托架 采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长≥280mm*宽≥30mm材料壁厚：（≥2.8mm）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大；
5、折叠机构桌子两侧采用优质高精度冷轧≥60mm圆形钢管，材料壁厚：（≥4.0mm），焊接在方管立柱上，是产品接头工艺更加牢固，耐用，不易断裂。需安装舌芯+铝芯+弹簧折叠装置，中间配制六角管传动轴连接铝芯，外侧配置优质PP一体成型旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠， 侧脚， 前脚管采用≥30mm*60mm优质冷轧方形钢管壁厚≥1.5mm，后脚管采用≥30mm*30mm优质冷轧方形钢管，前后脚跨度≥545mm,壁厚（≥1.2mm）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。横梁 采用优质≥φ50mm圆形冷轧钢管，长度≥1035mm壁厚≥1.2mm,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。（横梁长度跟随定制尺寸变化）；
[bookmark: _GoBack]6、书网 采用优质φ≥14mm圆管 (厚度为≥0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。(书网长度跟随定制尺寸变化）。
	30
	张
	

	15
	折叠椅
	1、规格：50*58*83cm（±1cm）
2、钢架采用圆方管≥32.3mm*19.2mm*1.2mm厚冷拉钢管经除锈，烤漆处理，横管加粗≥1.5mm厚，坚固防绣；
3、靠背全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背与钢架直接连接5公分螺丝固定；
4、扶手采用PP材质，螺丝加固；
5、座包高密度海绵，经久耐用，可整体折叠，多张排列节省空间；
6、脚塞为pp，防滑耐磨；
7、带可旋转写字板。
	135
	把
	

	合计金额：830000元

	商务要求

	报价要求
	报价时必须上传报价明细表、技术规格偏离表签字盖章扫描件；上传采购需求中所需的检测报告彩色扫描件，否则按报价无效处理。

	售后服务要求及免费保修期
	1、所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新产品，符合规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验合格，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”。
2、保修年限：各项货物免费保修期最短不得少于1年。
3、免费送货上门，免费安装调试合格。
4、服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。
5、质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。

	验收方式
	1、采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收时，验收不合格的，按虚假报价处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。
2、验收依据：按照采购文件要求及成交人的响应文件。
3、成交供应商必须提供全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。验收时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

	交付使用时间及地点
	1.交付使用期：交货期：合同签订之日起30日内交货并安装调试完毕。
2.交货地点：采购人指定地点。

	付款方式
	本项目无预付款，成交供应商交货并经验收合格后，采购人自收到供应商提供的全额正规合法含税发票后60日内付清合同款项。

	其他要求
	1、确定成交供应商后，成交后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交人违约处理并取消成交资格。
2、《采购需求》中商务要求及技术参数要求均为实质性要求，如有任意一项负偏离，其报价按无效处理。
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