（在线询价）临桂区2026年第一批扩大学前教育资源项目厨房设备采购需求
	彰泰红幼儿园需求
	

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位
	单价
	金额
	参考图片

	1
	更衣柜
	规格：900×400×1800mm（±10mm）                                                                   1.主体柜身采用201#≥1.2mm 不锈钢板制作，门板采用201#≥1.2mm不锈钢制作；
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	2.柜体接口及收口处必须压双边或打磨抛光处理；
	
	
	
	
	

	
	
	3.柜脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚
	
	
	
	
	

	2
	四层板式架
	规格：1200×500×1550mm（±10mm）     
	3
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.层板采用304#≥1.2mm不锈钢材料制作；
	
	
	
	
	

	
	
	2.立柱采用201#≥φ38×1.2mm不锈钢圆管；
	
	
	
	
	

	
	
	3.配不锈钢可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	3
	四层板式架
	规格：1000×500×1550mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.层板采用304#≥1.2mm不锈钢材料制作；
	
	
	
	
	

	
	
	2.立柱采用201#≥φ38×1.2mm不锈钢圆管；
	
	
	
	
	

	
	
	3.配不锈钢可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	4
	双层工作台
	规格：1800×800×800mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥15mm防潮防霉夹板,               
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4. 台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢管及可调子弹脚。
5.本产品所用材料必须符合 GB 4806.12-2022的相关要求，（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
6.本产品所用不锈钢材料必须符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》的相关要求，（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	
	
	
	
	

	5
	双层工作台
	规格：700×700×950mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥16mm防潮防霉夹板,               
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.3mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	6
	双层工作台
	规格：1500×800×800mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥16mm防潮防霉夹板,               
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.3mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	7
	双层工作台
	规格：1900×700×800mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥16mm防潮防霉夹板,               
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.3mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	8
	三星洗池
	规格：1800×700×950mm（±10mm）                                                           1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；                                            2.星盆规格：采用304#≥1.2mm不锈钢板整体拉伸盆制作；                                                                           3.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；                                                      4.水池支架横管采用201#≥Φ25×1.2mm不锈钢圆管；
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	5、配水龙头，配不锈钢下水器。
	
	
	
	
	

	9
	不锈钢双星侵泡池
	规格：1200×700×950mm（±10mm）                                                           1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；                                            2.星盆规格：采用304#≥1.2mm不锈钢板整体拉伸盆制作；                                                                           3.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；                                                      4.水池支架横管采用201#≥Φ25×1.3mm不锈钢圆管；
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	6.配水龙头，配不锈钢下水器。
	
	
	
	
	

	10
	绞切两用机
	规格：550×430×840mm（±10mm）；电压：220V 功率：750W。
	1
	台
	
	
	[image: ]

	11
	燃气单头大锅灶
	规格：1100×1100×（800+400）mm（±10mm）
	2
	台
	
	
	[image: ][image: ]

	
	
	1.灶面板采用201#≥1.2mm不锈钢板一体成型压制；
	
	
	
	
	

	
	
	2.灶身所有副板采用201#≥0.9mm不锈钢板；
	
	
	
	
	

	
	
	3.不锈钢灶膛/灶面底撑板均采用201#≥1.2mm不锈钢板制作，夹层用玻璃纤维材料隔热及加固。
	
	
	
	
	

	
	
	4.灶体骨架采用201#≥38×38×1.2mm不锈钢管制作；                                                                                                                                                                                   5.炉脚采用约Φ2"不锈钢管，全钢可调脚；
	
	
	
	
	

	
	
	6. 整体耐火泥炉膛，配节能炉头，带电子点火，熄火保护装置。                                        
	
	
	
	
	

	12
	炉拼台
	规格：300×1100×1250mm （±10mm）                                                          1.台面板采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚201#≥1.2mm；
	2
	台
	
	
	

	
	
	2.脚管采用201#≥Ф48×1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。
	
	
	
	
	

	13
	煮面炉
	规格参数：Ф600 mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	功率：12 kw
	
	
	
	
	

	
	
	电压：380 v
	
	
	
	
	

	
	
	频率：50 赫兹
	
	
	
	
	

	
	
	面板采用不锈钢板材，厚度≥ 1.2 毫米
	
	
	
	
	

	14
	24盘电热蒸饭柜
	规格：1390×620×1540mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.采用304#不锈钢磨砂板材，柜体内胆钢板≥δ1.5mm，外壳钢板≥δ1.5mm，柜体夹层采用聚氨脂发泡保温，
	
	
	
	
	

	
	
	2.自动进水装置及全自动微电脑控制系统，框架采用约40×40mm角铁制作，配用不锈钢门铰及拉手，外置独立微电脑控制箱；
	
	
	
	
	

	
	
	3.功率：24kW 电压：380V 频率：50Hz
	
	
	
	
	

	
	
	 本产品质量标准应符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	四门双温冰箱
	1.规格：1200*700*1950mm（±10mm）  额定电压:AC220V，额定频率:50/60Hz，额定功率:500W，温度区间:冷冻-1～-20℃，冷藏：0～10℃，有效容积960L，304不锈钢板制造前板板材厚度≥1.2mm 厚；                                                        
	1
	台
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	2.采用压缩机，蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好；                                                     
	
	
	
	
	

	
	
	3.发泡材料厚度≥60mm；有效隔绝外部气温；                                         4.采用多功能数码电容触控显示，实时显示冷冻温度 冷藏温度 电源指示 5G网络指示 压缩机工作状态 冷冻 冷藏 化霜工作状态                                                                 
	
	
	
	
	

	16
	留样冰箱
	规格：600*580*1200mm（±10mm） 额定电压:AC220V，额定频率:50/60Hz，额定功率:500W，温度区间:冷冻1～ 10℃，冷藏：0~10℃，有效容积≥180L，不锈钢板制造前板板材厚度≥1.2mm 。                                                        
	1
	台
	
	
	[image: ]

	17
	热风循环消毒柜
	规格：1200×570×1800mm（±10mm）                                                                                              功率/电压：1.8kw/220V                  
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.触摸屏显示面板，柜身采用≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，框蓝采用不锈钢圆支制作；                                      2.触摸屏控制板功能配置消毒及烘干两种模式，烘干模式必须有可以控制烘干时的时间和温度同步的功能；                             
	
	
	
	
	

	
	
	3.高温消毒达125度，达到国家二星级消毒标准；                                        4.容量：≥880L。
	
	
	
	
	

	18
	单星水池
	规格：400×600×950mm（±10mm）                                                             1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；                                        2.星盆采用304#≥1.2mm不锈钢板整体拉伸盆制作；                                                                                 3.台脚采用≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；                                                    4.水池支架横管采用201#≥Φ25×1.2mm不锈钢圆管；
	1
	台
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	5.配水龙头，配不锈钢下水器。
	
	
	
	
	

	19
	双通工作台
	规格：1800*800*800mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	20
	双通工作台
	规格：1500*800*800mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ][image: ]

	21
	压面机
	规格：350*350*980mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	22
	和面机
	规格：610*530*1020mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	23
	电热水器
	规格：870*415*400mm （±10mm）                       
	1
	台
	
	
	[image: ]

	24
	四门碗柜
	规格：1200*500*1800mm（±10mm） 
	1
	台
	
	
	[image: ]

	25
	砧板刀具消毒柜
	规格：1200×650×1380mm（±10mm）                                          
	1
	台
	
	
	

	
	
	[image: ]1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；
	
	
	
	
	

	
	
	2.功率220V/1200W；
	
	
	
	
	

	
	
	3.消毒方式: 紫外线、臭氧、热风循环、红外；
	
	
	
	
	

	
	
	4.耐磨、耐酸碱、防菌防静电。符合防疫高级标准。
	
	
	
	
	

	26
	大号送餐车
	规格：950×550×900mm（±10mm）
	7
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；
	
	
	
	
	

	
	
	2.201#≥Φ22mm不锈钢圆管作推手，下设4寸静音活动轮。
	
	
	
	
	

	27
	不锈钢烟罩
	规格：5000×1300×550mm（±10mm）  
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	壳体采用201#1.2mm不锈钢板制作。
	
	
	
	
	

	28
	不锈钢油网
	规格： 610×610×50mm（±10mm）  
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	壳体采用201#≥0.8mm不锈钢板制作。
	
	
	
	
	

	29
	炉后拼墙板
	规格：5000×800×20mm（±10mm）     
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	面板采用201#≥1.2mm不锈钢板制作。
	
	
	
	
	

	30
	不锈钢集烟管道
	规格：600×600mm（±10mm）
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢板制作
	
	
	
	
	

	31
	不锈钢排烟管道
	规格：600×600mm（±10mm）
	15
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢制作
	
	
	
	
	

	32
	不锈钢排烟弯头
	规格：600×600mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢制作
	
	
	
	
	

	33
	不锈钢排烟变径
	规格：500×500mm（±10mm）
	2
	个
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	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢制作
	
	
	
	
	

	34
	排烟风机
	额定电压：380V  
	1
	台
	
	
	

	
	
	[image: ]功率：5.5kW
	
	
	
	
	

	35
	风机净化器吊架
	国标5*5角铁
尺寸：1300*1500mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	现场制作

	36
	低空排放油烟净化器（配环境监测器）
	技术要求
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构。外壳为镀锌板加喷塑材质，内部电场保护框架及电离段均为不锈钢材质，尖端放电齿采用线切割工艺。高低压极板均为航空铝板材质。
	
	
	
	
	

	
	
	2.控制器电源为PCB电路板结构
	
	
	
	
	

	
	
	3.油烟排放数值需达到《桂林市餐饮业大气污染排放标准》规定标准，其油烟净化效率≥97%，油烟排放浓度≤0.8mg/m³，颗粒物排放浓度≤4mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤5mg/m³。
	
	
	
	
	

	
	
	4.电源板要求采用高频脉宽调制(PWM)设计，离子箱的绝缘部分应采用95干压陶瓷绝缘子。
	
	
	
	
	

	
	
	5.最后采用光氧催化工艺，对油烟颗粒物、蒸汽和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，降低了风管内因废油堆积而引起的火灾隐患。
	
	
	
	
	

	
	
	6.设备带有明确的工作电流、电压数字显示功能，以便进行清楚的进行清洗维护提示及故障判定。
	
	
	
	
	

	
	
	7.主机正面印有智慧环境监测系统主机产品名称；24V直流电源供电，可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。
8.PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5/PM10测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um，测量范围:0~999ug/m3，PM10测量范围:0~999ug/m3，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，最小颗粒直径：0.3um，精度：＜±10%，分辨率：0.1ug/m3，重复性：＜10%，输出信号：瞬时PM2.5、PM10浓度。
9.挥发性有机化合物监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围：0~220PPM，精度：＜±20%，分辨率：0.1PPM，灵敏度：＞3，响应时间：＜10秒。
10.甲醛监测模块：在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0~2ppm，分辨率：0.01ppm，精度：＜±4%，稳定性：＜±3%，测量重复性：＜±2%，测量灵敏度：1.1±0.5uA（ppm）。
11.CO2浓度监测模块采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0~5000PPM，测量精度：±4%，分辨率：1PPM，测量重复性：±1%，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。
12.光照监测模块：低量程光照度测量范围：0~70KLUX，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：1LUX16位数字，光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：0.5秒，响应时间：＜1秒。
13.湿度监测模块：湿度测量范围：0~100RH%，测量精度：±3RH%，分辨率：0.1%RH，重复性：±1%RH。
14.温度监测模块：测量范围：-40~80度，测量精度：±0.5度，分辨率：0.1度，重复性：±0.2度，空气温度漂移：＜±0.1度/年。
15.环境监测预警模块：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阀值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能；
16.实时监测数据采样模块：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并实时显示曲线；
17.监测数据统计模块：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟监测数据、1小时监测数据；
18.室外环境监测数据模块：可监测12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、S02、N02、C0、03）；
19.设备二维码模块：可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。
20.智慧环境监测系统主机通过下列检测：GB/T 17799. 2-2003表1条款1.1，工频磁场检测；GB/T 17799. 2-2003表1条款1.2，射频调幅电磁场检测；GB/T 17799. 2-2003表1条款1.3，静电放电检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款212，射频共模检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.2，快速瞬变检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.3，浪涌(冲击)检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.4，电压暂降检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.5，电压中断检测；GB/T 26572- 优质不锈钢1，电子电气产品中限用物质的限量要求检测；GB/T 2423. 1-2008，耐低温性能检测；GB/T 2423. 2-2008，耐高温性能检测；GB/T 2423. 3-优质不锈钢6，耐湿热工作性能检测；GB/T 2423. 8- 1995，跌落试验检测；GB/T 2423. 10-优质不锈钢9，振动试验检测，（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	防火阀
	 规格：600*600mm（±10mm）
	1
	个
	
	
	根据风管尺寸现场制作

	38
	接油盆
	201#不锈钢材质 1300*1300mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	现场制作

	39
	风机变频控制器
	380v 50Hz
	1
	台
	
	
	[image: ]

	40
	风管法兰
	国标4*4镀锌角铁 规格：600*600mm（±10mm）
	10
	副
	
	
	现场制作

	41
	镀锌吊杆
	约12cm螺纹杆
	10
	套
	
	
	现场制作

	42
	双层防烫手不锈钢碗
	304不锈钢，直径约10cm
	300
	个
	
	
	[image: ]

	43
	不锈钢勺
	304不锈钢，约16cm*3.8cm
	300
	个
	
	
	[image: ]

	44
	不锈钢保温桶Ф30
	304不锈钢，约Ф30cm
	24
	个
	
	
	[image: ]

	45
	环保菜板
	约40cm*10cm
	5
	块
	
	
	[image: ]

	46
	菜刀
	304不锈钢
	4
	把
	
	
	[image: ]

	47
	长柄勺
	304不锈钢
	8
	把
	
	
	[image: ]

	48
	垃圾桶
	≥30L
	2
	个
	
	
	[image: ]

	49
	炒锅
	304不锈钢，复合底
	2
	个
	
	
	[image: ]

	50
	炒勺
	铲头约24cm
	2
	把
	
	
	[image: ]

	51
	水勺
	304不锈钢
	2
	把
	
	
	[image: ]

	52
	合金筷子
	约9寸
	50
	双
	
	
	[image: ]

	53
	不锈钢带盖平底方盆
	约32cm*26cm*15cm
	12
	个
	
	
	[image: ]

	54
	304不锈钢加厚碟子
	约14cm
	220
	个
	
	
	[image: ]

	55
	厨房剪刀
	9120红色
	8
	把
	
	
	[image: ]

	56
	刮皮刀
	刀头304不磁钢
	6
	把
	
	
	[image: ]

	57
	厨房用大漏勺
	约30cm勺，约65CM把手
	3
	个
	
	
	[image: ]

	58
	不锈钢留样盒
	约12.5cm*12.5cm*4.5cm
	30
	个
	
	
	[image: ]

	59
	留样称
	最大称重5kg，秤面材质不锈钢，秤身材质ABS塑料
	1
	个
	
	
	[image: ]

	60
	蒸包盘（镂空）
	约55cm*40cm*2.5cm
	20
	个
	
	
	[image: ]

	61
	大汤勺
	约40cm*勺口9cm勺深3cm
	15
	个
	
	
	[image: ]

	62
	饭勺
	0533
	6
	件
	
	
	[image: ]

	63
	304不锈钢杯子
	约50ml
	300
	个
	
	
	[image: ]

	64
	不锈钢洗菜盆
	约60cm
	6
	个
	
	
	[image: ]

	65
	不锈钢漏网盆
	约60cm
	3
	个
	
	
	[image: ]

	66
	调料盒不锈钢带盖
	约20cm*20cm*20cm
	2
	个
	
	
	[image: ]

	67
	称重称
	≥50公斤
	1
	个
	
	
	[image: ]

	68
	加厚不锈钢菜盆
	约70cm
	2
	个
	
	
	[image: ]

	69
	加厚不锈钢大盆
	约70cm
	2
	个
	
	
	[image: ]

	70
	磨刀石
	约22.5cm*7.5cm*4.5cm
	2
	个
	
	
	[image: ]

	71
	不锈钢筷子消毒筐
	约54.5cm*29cm*20cm
	2
	个
	
	
	[image: ]

	合计
	1447
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位
	
	
	参考图片

	1
	更衣柜
	规格：900×400×1800mm（±10mm）                                                                   1.主体柜身采用201#≥1.2mm 不锈钢板制作，门板采用201#≥1.2mm不锈钢制作；
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	2.柜体接口及收口处必须压双边或打磨抛光处理；
	
	
	
	
	

	
	
	3.柜脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚
	
	
	
	
	

	2
	四层板式架
	规格：1200×500×1550mm（±10mm）     
	5
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.层板采用304#≥1.2mm不锈钢材料制作；
	
	
	
	
	

	
	
	2.立柱采用201#≥φ38×1.2mm不锈钢圆管；
	
	
	
	
	

	
	
	3、配不锈钢可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	3
	四层板式架
	规格：600×500×1550mm（±10mm）     
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.层板采用304#≥1.2mm不锈钢材料制作；
	
	
	
	
	

	
	
	2.立柱采用201#≥φ38×1.2mm不锈钢圆管；
	
	
	
	
	

	
	
	3.配不锈钢可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	4
	双层工作台
	规格：1800×700×950mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥15mm防潮防霉夹板,               
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	5
	双层工作台
	规格：1800×800×800mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥15mm防潮防霉夹板,               
	5
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	6
	米面架
	规格：1200×500×200mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥15mm防潮防霉夹板,               
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	7
	双层工作台
	规格：800×700×950mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥16mm防潮防霉夹板,               
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.3mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	8
	双层工作台
	规格：1500×800×800mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥16mm防潮防霉夹板,               
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.3mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	9
	不锈钢双星侵泡池
	规格：1800×700×950mm（±10mm）                                                           1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；                                            2.星盆规格：采用304#≥1.2mm不锈钢板整体拉伸盆制作；                                                                           3.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；                                                      4.水池支架横管采用201#≥Φ25×1.2mm不锈钢圆管；
	4
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	5.配水龙头，配不锈钢下水器。
	
	
	
	
	

	10
	绞切两用机
	规格：550×430×840mm（±10mm）；电压：220V 功率：750W。
	1
	台
	
	
	[image: ]

	11
	燃气单头大锅灶
	规格：1100×1100×（800+400）mm（±10mm）
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.灶面板采用201#≥1.2mm不锈钢板一体成型压制；
	
	
	
	
	

	
	
	2.灶身所有副板采用201#≥0.9mm不锈钢板；
	
	
	
	
	

	
	
	3.不锈钢灶膛/灶面底撑板均采用201#≥1.2mm不锈钢板制作，夹层用耐火玻璃纤维材料隔热及加固。
	
	
	
	
	

	
	
	4.灶体骨架采用201#≥38×38×1.2mm不锈钢管制作；                                                                                                                                                                                   5.炉脚采用约Φ2"不锈钢管，全钢可调脚；
	
	
	
	
	

	
	
	6. 整体耐火泥炉膛，配节能炉头，带电子点火，熄火保护装置。                                        
	
	
	
	
	

	12
	炉拼台
	规格：500×1100×1250mm （±10mm）                                                          1.台面板采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚201#≥1.2mm；
	3
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	2.脚管采用201#≥Ф48×1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。
	
	
	
	
	

	13
	煮面炉
	规格参数：Ф600 mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	功率：12kw
	
	
	
	
	

	
	
	电压：380 v
	
	
	
	
	

	
	
	频率：50 赫兹
	
	
	
	
	

	
	
	面板采用不锈钢板材，厚度≥ 1.2 mm
	
	
	
	
	

	14
	24盘电热蒸饭柜
	规格：1390×620×1540mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.采用304#不锈钢磨砂板材，柜体内胆钢板≥δ1.5mm，外壳钢板≥δ1.5mm，柜体夹层采用聚氨脂发泡保温，
	
	
	
	
	

	
	
	2.自动进水装置及全自动微电脑控制系统，框架采用约40×40mm角铁制作，配用不锈钢门铰及拉手，外置独立微电脑控制箱；
	
	
	
	
	

	
	
	3.功率：24kW 电压：380V 频率：50Hz
	
	
	
	
	

	
	
	本产品质量标准应符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	四门双温冰箱
	规格：1200*700*1950mm（±10mm）  1.额定电压:AC220V，额定频率:50/60Hz，额定功率:500W，温度区间:冷冻-1～-20℃，冷藏：0～10℃，有效容积960L,304不锈钢板制造前板板材厚度≥1.2mm 厚；                                                        
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	2.采用压缩机，蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好；                                                     
	
	
	
	
	

	
	
	3.发泡材料厚度≥60mm；有效隔绝外部气温；                                         4.采用多功能数码电容触控显示，实时显示冷冻温度 冷藏温度 电源指示 5G网络指示 压缩机工作状态 冷冻 冷藏 化霜工作状态                                                                 
	
	
	
	
	

	16
	留样冰箱
	规格：600*580*1200mm（±10mm） 额定电压:AC220V，额定频率:50/60Hz，额定功率:500W，温度区间:冷冻1～ 10℃，冷藏：0~ 10~，有效容积≥180L,不锈钢板制造前板板材厚度≥1.2mm 厚。                                                        
	1
	台
	
	
	[image: ]

	17
	热风循环消毒柜
	规格：1200×570×1800mm（±10mm）                                                                                              功率/电压：1.8kW/220V                  
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.触摸屏显示面板，柜身采用≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，框蓝采用不锈钢圆支制作；                                      2.触摸屏控制板功能配置消毒及烘干两种模式，烘干模式必须有可以控制烘干时的时间和温度同步的功能；                             
	
	
	
	
	

	
	
	3.高温消毒达125度，达到国家二星级消毒标准；                                        4.容量：≥880L。
	
	
	
	
	

	18
	单星水池
	规格：600×700×950mm（±10mm）                                                             1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；                                        2.星盆采用304#≥1.2mm不锈钢板整体拉伸盆制作；                                                                                 3.台脚采用≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；                                                    4.水池支架横管采用201#≥Φ25×1.2mm不锈钢圆管；
	3
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	5.配水龙头，配不锈钢下水器。
	
	
	
	
	

	19
	单星水池
	规格：700×800×950mm（±10mm）                                                             1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；                                        2.星盆采用304#≥1.2mm不锈钢板整体拉伸盆制作；                                                                                 3.台脚采用≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；                                                    4.水池支架横管采用201#≥Φ25×1.2mm不锈钢圆管；
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	5.配水龙头，配不锈钢下水器。
	
	
	
	
	

	20
	冷藏操作台
	规格：1800*800*950mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	21
	和面机
	规格：610*530*1020mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	22
	双通工作台
	规格：1800*800*800mm（±10mm）
	2
	台
	
	
	[image: ]

	23
	单星工作台（左星）
	规格：1500*700*950mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	24
	不锈钢双星侵泡池
	规格：1500*700*950mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	25
	压面机
	规格：350*350*980mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	26
	电热水器
	规格：870*415*400mm（±10mm）                      约60L
	1
	台
	
	
	[image: ]

	27
	四门碗柜
	规格：1200*500*1800mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	28
	不锈钢烟罩
	规格：5000×1300×550mm（±10mm）  
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	壳体采用201#＆1.2mm不锈钢板制作。
	
	
	
	
	

	29
	不锈钢油网
	规格： 610×610×50mm（±10mm）  
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	壳体采用201#≥0.8mm不锈钢板制作。
	
	
	
	
	

	30
	炉后拼墙板
	规格：5000×800×20mm（±10mm）     
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	面板采用201#≥1.2mm不锈钢板制作。
	
	
	
	
	

	31
	不锈钢集烟管道
	规格：600×600mm（±10mm）
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢板制作
	
	
	
	
	

	32
	不锈钢排烟管道
	规格：600×600mm（±10mm）
	20
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢制作
	
	
	
	
	

	33
	不锈钢排烟弯头
	规格：600×600mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢制作
	
	
	
	
	

	34
	不锈钢排烟变径
	规格：500×500mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢制作
	
	
	
	
	

	35
	排烟风机
	额定电压：380V  
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	功率：5.5kW
	
	
	
	
	

	36
	风机净化器吊架
	国标5*5角铁
尺寸：1300*1500mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	现场制作

	37
	低空排放油烟净化器（配环境监测器）
	
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	技术要求
	
	
	
	
	

	
	
	1.油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构。外壳为镀锌板加喷塑材质，内部电场保护框架及电离段均为不锈钢材质，尖端放电齿采用线切割工艺。高低压极板均为航空铝板材质。
	
	
	
	
	

	
	
	2.控制器电源为PCB电路板结构。
	
	
	
	
	

	
	
	3.油烟排放数值需达到《桂林市餐饮业大气污染排放标准》规定标准，其油烟净化效率≥97%，油烟排放浓度≤0.8mg/m³，颗粒物排放浓度≤4mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤5mg/m³。
	
	
	
	
	

	
	
	4.电源板要求采用高频脉宽调制(PWM)设计，离子箱的绝缘部分应采用95干压陶瓷绝缘子。
	
	
	
	
	

	
	
	5.最后采用光氧催化工艺，对油烟颗粒物、蒸汽和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，降低了风管内因废油堆积而引起的火灾隐患。
	
	
	
	
	

	
	
	6.设备带有明确的工作电流、电压数字显示功能，以便进行清楚的进行清洗维护提示及故障判定。
	
	
	
	
	

	
	
	7.主机正面印有智慧环境监测系统主机产品名称；24V直流电源供电，可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。
8.PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5/PM10测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um，测量范围:0~999ug/m3，PM10测量范围:0~999ug/m3，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，最小颗粒直径：0.3um，精度：＜±10%，分辨率：0.1ug/m3，重复性：＜10%，输出信号：瞬时PM2.5、PM10浓度。
9.挥发性有机化合物监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围：0~220PPM，精度：＜±20%，分辨率：0.1PPM，灵敏度：＞3，响应时间：＜10秒。
10.甲醛监测模块：在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0~2ppm，分辨率：0.01ppm，精度：＜±4%，稳定性：＜±3%，测量重复性：＜±2%，测量灵敏度：1.1±0.5uA（ppm）。
11.CO2浓度监测模块采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0~5000PPM，测量精度：±4%，分辨率：1PPM，测量重复性：±1%，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。
12.光照监测模块：低量程光照度测量范围：0~70KLUX，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：1LUX16位数字，光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：0.5秒，响应时间：＜1秒。
13.湿度监测模块：湿度测量范围：0~100RH%，测量精度：±3RH%，分辨率：0.1%RH，重复性：±1%RH。
14.温度监测模块：测量范围：-40~80度，测量精度：±0.5度，分辨率：0.1度，重复性：±0.2度，空气温度漂移：＜±0.1度/年。
15.环境监测预警模块：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阀值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能；
16.实时监测数据采样模块：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并实时显示曲线；
17.监测数据统计模块：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟监测数据、1小时监测数据；
18.室外环境监测数据模块：可监测12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、S02、N02、C0、03）；
19.设备二维码模块：可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。
20.智慧环境监测系统主机通过下列检测：GB/T 17799. 2-2003表1条款1.1，工频磁场检测；GB/T 17799. 2-2003表1条款1.2，射频调幅电磁场检测；GB/T 17799. 2-2003表1条款1.3，静电放电检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款212，射频共模检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.2，快速瞬变检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.3，浪涌(冲击)检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.4，电压暂降检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.5，电压中断检测；GB/T 26572- 优质不锈钢1，电子电气产品中限用物质的限量要求检测；GB/T 2423. 1-2008，耐低温性能检测；GB/T 2423. 2-2008，耐高温性能检测；GB/T 2423. 3-优质不锈钢6，耐湿热工作性能检测；GB/T 2423. 8- 1995，跌落试验检测；GB/T 2423. 10-优质不锈钢9，振动试验检测，（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	
	
	
	
	

	38
	砧板刀具消毒柜
	规格：1200×650×1380mm（±10mm）                                          
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；
	
	
	
	
	

	
	
	2.功率220V/1200W；
	
	
	
	
	

	
	
	3.消毒方式: 紫外线、臭氧、热风循环、红外；
	
	
	
	
	

	
	
	4.耐磨、耐酸碱、防菌防静电。符合防疫高级标准。
	
	
	
	
	

	39
	大号送餐车
	规格：950×550×900mm（±10mm）
	7
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；
	
	
	
	
	

	
	
	2.201#≥Φ22mm不锈钢圆管作推手，下设4寸静音活动轮。
	
	
	
	
	

	40
	防火阀
	规格：600*600mm（±10mm）
	1
	个
	
	
	根据风管尺寸现场制作

	41
	接油盆
	201#不锈钢材质 1300*1300mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	现场制作

	42
	风机变频控制器
	380v 50Hz
	1
	台
	
	
	[image: ]

	43
	风管法兰
	国标4*4镀锌角铁 规格：600*600mm（±10mm）
	10
	副
	
	
	现场制作

	44
	镀锌吊杆
	约12cm螺纹杆
	10
	套
	
	
	现场制作

	45
	双层防烫手不锈钢碗
	304不锈钢，直径约10cm
	450
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	46
	不锈钢勺
	304不锈钢，约16cm*3.8cm
	450
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	47
	不锈钢保温桶Ф30
	304不锈钢，约Ф30cm
	24
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	48
	环保菜板
	约40cm*10cm
	5
	块
	
	
	[image: ][image: ]

	49
	菜刀
	304不锈钢
	4
	把
	
	
	[image: ][image: ]

	50
	长柄勺
	304不锈钢
	8
	把
	
	
	[image: ][image: ]

	51
	垃圾桶
	≥30L
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	52
	炒锅
	304不锈钢，复合底
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	53
	炒勺
	铲头约24cm
	2
	把
	
	
	[image: ][image: ]

	54
	水勺
	304不锈钢
	2
	把
	
	
	[image: ][image: ]

	55
	合金筷子
	约9寸
	50
	双
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	56
	不锈钢带盖平底方盆
	约32cm*26cm*15cm
	12
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	57
	304不锈钢加厚碟子
	约14cm
	220
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	58
	厨房剪刀
	9120红色
	8
	把
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	59
	刮皮刀
	刀头304不锈钢
	6
	把
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	60
	厨房用大漏勺
	约30cm勺面约65CM把手
	3
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	61
	不锈钢留样盒
	约12.5cm*12.5cm*4.5cm
	30
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	62
	留样称
	最大称重5kg，秤面材质不锈钢，秤身材质ABS塑料
	1
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	63
	蒸包盘（镂空）
	约55cm*40cm*2.5cm
	20
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	64
	大汤勺
	约40cm*勺口9cm勺深3cm
	15
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	65
	饭勺
	0533
	6
	件
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	66
	304不锈钢杯子
	约50ml
	450
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	67
	不锈钢洗菜盆
	约60cm
	6
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	68
	不锈钢漏网盆
	约60cm
	3
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	69
	调料盒不锈钢带盖
	约20cm*20cm*20cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	70
	称重称
	≥50公斤
	1
	个
	
	
	[image: ]

	71
	加厚不锈钢菜盆
	约70cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	72
	加厚不锈钢大盆
	约70cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	73
	磨刀石
	约22.5cm*7.5cm*4.5cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	74
	不锈钢筷子消毒筐
	约54.5cm*29cm*20cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	合计
	1917
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位
	
	
	参考图片

	1
	更衣柜
	规格：900×400×1800mm（±10mm）                                                                   1.主体柜身采用201#≥1.2mm 不锈钢板制作，门板采用201#≥1.2mm不锈钢制作；
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	2.柜体接口及收口处必须压双边或打磨抛光处理；
	
	
	
	
	

	
	
	3.柜脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚
	
	
	
	
	

	2
	四层板式架
	规格：1500×500×1550mm（±10mm）
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.层板采用304#≥1.2mm不锈钢材料制作；
	
	
	
	
	

	
	
	2.立柱采用201#≥φ38×1.2mm不锈钢圆管；
	
	
	
	
	

	
	
	3.配不锈钢可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	3
	四层板式架
	规格：1200×500×1550mm（±10mm）     
	5
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.层板采用304#≥1.2mm不锈钢材料制作；
	
	
	
	
	

	
	
	2.立柱采用201#≥φ38×1.2mm不锈钢圆管；
	
	
	
	
	

	
	
	3.配不锈钢可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	4
	单层平板地架
	规格：1500×700×200mm（±10mm）                                                            1.层板采用304#≥1.2mm不锈钢管制作；
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	2.加强梁采用201#≥0.8mm不锈钢板，可调高低不锈钢子弹脚。
	
	
	
	
	

	5
	双层工作台
	规格：1800×800×800mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥15mm防潮防霉夹板,               
	4
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	6
	双层工作台
	规格：550×700×800mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥16mm防潮防霉夹板；               
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	7
	三星洗池
	规格：1800×700×950mm（±10mm）                                                           1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；                                            2.星盆规格：采用304#≥1.2mm不锈钢板整体拉伸盆制作；                                                                           3.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚；                                                      4.水池支架横管采用201#≥Φ25×1.2mm不锈钢圆管；
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	5.配水龙头，配不锈钢下水器。
	
	
	
	
	

	8
	绞切两用机
	规格：550×430×840mm（±10mm）；电压：220V 功率：750W。
	1
	台
	
	
	[image: ]

	9
	燃气单头大锅灶
	规格：1100×1100×（800+400）mm（±10mm）
	2
	台
	
	
	

	
	
	1.灶面板采用201#≥1.2mm不锈钢板一体成型压制；
	
	
	
	
	

	
	
	[image: ]2.灶身所有副板采用201#≥0.9mm不锈钢板；
	
	
	
	
	

	
	
	3.不锈钢灶膛/灶面底撑板均采用201#≥1.2mm不锈钢板制作，夹层用玻璃纤维材料隔热及加固。
	
	
	
	
	

	
	
	4.灶体骨架采用201#≥38×38×1.2mm不锈钢管制作；                                                                                                                                                                                   5.炉脚采用约Φ2"不锈钢管，全钢可调脚；
	
	
	
	
	

	
	
	6. 整体耐火泥炉膛，配节能炉头，带电子点火，熄火保护装置，3C认证产品。                                        
	
	
	
	
	

	10
	炉拼台
	规格：400×1100×1250mm （±10mm）                                                          1.台面板采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚201#≥1.2mm；
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	2.脚管采用201#≥Ф48×1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。
	
	
	
	
	

	11
	炉拼台
	规格：500×1100×1250mm （±10mm）                                                          1.台面板采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，其它板厚201#≥1.2mm；
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	2.脚管采用201#≥Ф48×1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。
	
	
	
	
	

	12
	煮面炉
	规格参数：Ф600 mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	功率：12kw
	
	
	
	
	

	
	
	电压：380 v
	
	
	
	
	

	
	
	频率：50 赫兹
	
	
	
	
	

	
	
	面板采用不锈钢板材，厚度≥ 1.2 毫米
	
	
	
	
	

	13
	24盘电热蒸饭柜
	规格：1390×620×1540mm（±10mm）
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.采用304#不锈钢磨砂板材，柜体内胆钢板≥δ1.5mm，外壳钢板≥δ1.5mm，柜体夹层采用聚氨脂发泡保温，
	
	
	
	
	

	
	
	2.自动进水装置及全自动微电脑控制系统，框架采用约40×40mm角铁制作，配用不锈钢门铰及拉手，外置独立微电脑控制箱；
	
	
	
	
	

	
	
	3.功率：24kW电压：380V 频率：50Hz
	
	
	
	
	

	
	
	(1) 本产品质量标准应符合GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	
	
	
	
	

	
	
	(2)本产品所用密封硅胶条材料必须符合GB 4806.11-2023《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》的相关要求，（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	
	
	
	
	

	14
	四门双温冰箱
	1.规格：1200*700*1950mm（±10mm）  额定电压:AC220V，额定频率:50/60Hz，额定功率:500W，温度区间:冷冻-1～-20℃，冷藏：0～10℃，有效容积960L；304不锈钢板制造前板板材厚度≥1.2mm；                                                        
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	2.采用压缩机，蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好；                                                      
	
	
	
	
	

	
	
	3.发泡材料厚度≥60mm；有效隔绝外部气温；                                         4.采用多功能数码电容触控显示，实时显示冷冻温度 冷藏温度 电源指示 5G网络指示 压缩机工作状态 冷冻 冷藏 化霜工作状态                                                                 
	
	
	
	
	

	15
	留样冰箱
	规格：600*580*1200mm（±10mm） 额定电压:AC220V，额定频率:50/60Hz，额定功率:500W，温度区间:冷冻1～ 10℃，冷藏：0~ 10~，有效容积≥180L,不锈钢板制造前板板材厚度≥1.2mm 厚。                                                        
	1
	台
	
	
	[image: ]

	16
	热风循环消毒柜
	规格：1200×570×1800mm（±10mm）                                                                                              功率/电压：1.8kw/220V                  
	2
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.触摸屏显示面板，柜身采用≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作，框蓝采用不锈钢圆支制作；                                      2.触摸屏控制板功能配置消毒及烘干两种模式，烘干模式必须有可以控制烘干时的时间和温度同步的功能；                             
	
	
	
	
	

	
	
	3.高温消毒达125度，达到国家二星级消毒标准；                                        4.容量：≥880L。
	
	
	
	
	

	17
	单星工作台（左星）
	规格：约1200*800*950mm，台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作
	1
	台
	
	
	[image: ]

	18
	单星工作台（右星）
	[bookmark: _GoBack]规格：约1200*800*950mm，台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作
	1
	台
	
	
	[image: ]

	19
	单星工作台（左星）
	规格：约1500*700*960mm，台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作
	1
	台
	
	
	[image: ]

	20
	双层工作台
	规格：1800×800×950mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥15mm防潮防霉夹板；               
	3
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	21
	双层工作台
	规格：1500×700×950mm（±10mm）                                                            1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             2.层板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                                               3.面板下垫≥15mm防潮防霉夹板；               
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	4.台脚采用201#≥Φ48×1.2mm不锈钢管及可调子弹脚。
	
	
	
	
	

	22
	双通工作台
	规格：1800*800*800mm（±10mm） 
	2
	台
	
	
	[image: ]

	23
	压面机
	规格：350*350*980mm（±10mm） 
	1
	台
	
	
	[image: ]

	24
	三功能搅拌机
	规格：610*530*1020mm（±10mm） 
	1
	台
	
	
	[image: ]

	25
	电热水器
	规格：870*415*400mm（±10mm）                       约60L
	1
	台
	
	
	[image: ]

	26
	四门碗柜
	规格：1200*500*1800mm（±10mm） 
	1
	台
	
	
	[image: ]

	27
	砧板刀具消毒柜
	规格：1200×650×1380mm（±10mm）                                          
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.台面板采用304#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；
	
	
	
	
	

	
	
	2.功率220V/1200W；
	
	
	
	
	

	
	
	3.消毒方式: 紫外线、臭氧、热风循环、红外；
	
	
	
	
	

	
	
	4、耐磨、耐酸碱、防菌防静电。符合防疫高级标准。
	
	
	
	
	

	28
	大号送餐车
	规格：950×550×900mm（±10mm）
	7
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	1.采用201#≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；
	
	
	
	
	

	
	
	2.201#≥Φ22mm不锈钢圆管作推手，下设4寸静音活动轮。
	
	
	
	
	

	29
	不锈钢烟罩
	规格：5000×1300×550mm（±10mm）  
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	壳体采用201#＆1.2mm不锈钢板制作。
	
	
	
	
	

	30
	不锈钢油网
	规格： 610×610×50mm（±10mm）  
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	壳体采用201#≥0.8mm不锈钢板制作。
	
	
	
	
	

	31
	炉后拼墙板
	规格：5000×800×20mm（±10mm）     
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	面板采用201#≥1.2mm不锈钢板制作。
	
	
	
	
	

	32
	不锈钢集烟管道
	规格：600×600mm（±10mm）
	5
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢板制作
	
	
	
	
	

	33
	不锈钢排烟管道
	规格：600×600mm（±10mm）
	15
	米
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢制作
	
	
	
	
	

	34
	不锈钢排烟弯头
	规格：600×600mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢制作
	
	
	
	
	

	35
	不锈钢排烟变径
	规格：500×500mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	[image: ]

	
	
	采用国标201#≥1.0㎜厚度不锈钢制作
	
	
	
	
	

	36
	排烟风机
	额定电压：380V  
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	功率：5.5kw
	
	
	
	
	

	37
	风机净化器吊架
	国标5*5角铁
尺寸：1300*1500mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	现场制作

	38
	低空排放油烟净化器（配环境监测器）
	
	1
	台
	
	
	[image: ]

	
	
	技术要求
	
	
	
	
	

	
	
	1.油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构。外壳为镀锌板加喷塑材质，内部电场保护框架及电离段均为不锈钢材质，尖端放电齿采用线切割工艺。高低压极板均为航空铝板材质。
	
	
	
	
	

	
	
	2.控制器电源为PCB电路板结构。
	
	
	
	
	

	
	
	3.油烟排放数值需达到《桂林市餐饮业大气污染排放标准》规定标准，其油烟净化效率≥97%，油烟排放浓度≤0.8mg/m³，颗粒物排放浓度≤4mg/m³，非甲烷总烃排放浓度≤5mg/m³。
	
	
	
	
	

	
	
	4.电源板要求采用高频脉宽调制(PWM)设计，离子箱的绝缘部分应采用95干压陶瓷绝缘子。
	
	
	
	
	

	
	
	5.最后采用光氧催化工艺，对油烟颗粒物、蒸汽和气味进行氧化反应。废油回收率高，管道风机不积油，降低了风管内因废油堆积而引起的火灾隐患。
	
	
	
	
	

	
	
	6.设备带有明确的工作电流、电压数字显示功能，以便进行清楚的进行清洗维护提示及故障判定。
	
	
	
	
	

	
	
	7.主机正面印有智慧环境监测系统主机产品名称；24V直流电源供电，可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测。，也可以通过数据可视化平台呈现所有布设主机的场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能。
8.PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5/PM10测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um，测量范围:0~999ug/m3，PM10测量范围:0~999ug/m3，体积颗粒物浓度：PCS/0.1L，最小颗粒直径：0.3um，精度：＜±10%，分辨率：0.1ug/m3，重复性：＜10%，输出信号：瞬时PM2.5、PM10浓度。
9.挥发性有机化合物监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围：0~220PPM，精度：＜±20%，分辨率：0.1PPM，灵敏度：＞3，响应时间：＜10秒。
10.甲醛监测模块：在线监测、扩散式检测方法，测量范围：0~2ppm，分辨率：0.01ppm，精度：＜±4%，稳定性：＜±3%，测量重复性：＜±2%，测量灵敏度：1.1±0.5uA（ppm）。
11.CO2浓度监测模块采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围：0~5000PPM，测量精度：±4%，分辨率：1PPM，测量重复性：±1%，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。
12.光照监测模块：低量程光照度测量范围：0~70KLUX，光照度测量精度：±7%，光照度分辨率：1LUX16位数字，光照度测量重复性：±5%，测量稳定时间：0.5秒，响应时间：＜1秒。
13.湿度监测模块：湿度测量范围：0~100RH%，测量精度：±3RH%，分辨率：0.1%RH，重复性：±1%RH。
14.温度监测模块：测量范围：-40~80度，测量精度：±0.5度，分辨率：0.1度，重复性：±0.2度，空气温度漂移：＜±0.1度/年。
15.环境监测预警模块：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阀值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能；
16.实时监测数据采样模块：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并实时显示曲线；
17.监测数据统计模块：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟监测数据、1小时监测数据；
18.室外环境监测数据模块：可监测12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及8种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、S02、N02、C0、03）；
19.设备二维码模块：可通过微信扫描设备二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。
20.智慧环境监测系统主机通过下列检测：GB/T 17799. 2-2003表1条款1.1，工频磁场检测；GB/T 17799. 2-2003表1条款1.2，射频调幅电磁场检测；GB/T 17799. 2-2003表1条款1.3，静电放电检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款212，射频共模检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.2，快速瞬变检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.3，浪涌(冲击)检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.4，电压暂降检测；GB/T 17799. 2-2003表4条款4.5，电压中断检测；GB/T 26572- 优质不锈钢1，电子电气产品中限用物质的限量要求检测；GB/T 2423. 1-2008，耐低温性能检测；GB/T 2423. 2-2008，耐高温性能检测；GB/T 2423. 3-优质不锈钢6，耐湿热工作性能检测；GB/T 2423. 8- 1995，跌落试验检测；GB/T 2423. 10-优质不锈钢9，振动试验检测，（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告彩色扫描件，否则响应文件按无效处理）
	
	
	
	
	

	39
	防火阀
	规格：600*600mm（±10mm）
	1
	个
	
	
	根据风管尺寸现场制作

	40
	接油盆
	201#不锈钢材质 1300*1300mm（±10mm）
	2
	个
	
	
	现场制作

	41
	风机变频控制器
	380v 50Hz
	1
	台
	
	
	[image: ]

	42
	风管砝兰
	国标4*4镀锌角铁 规格：600*600mm（±10mm）
	10
	副
	
	
	现场制作

	43
	镀锌吊杆
	约12cm螺纹杆
	10
	套
	
	
	现场制作

	44
	双层防烫手不锈钢碗
	304不锈钢,直径约10cm
	300
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	45
	不锈钢勺
	304不锈钢,约16cm*3.8cm
	300
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	46
	不锈钢保温桶Ф30
	304不锈钢,约Ф30cm
	24
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	47
	环保菜板
	约40cm*10cm
	5
	块
	
	
	[image: ][image: ]

	48
	菜刀
	304不锈钢
	4
	把
	
	
	[image: ][image: ]

	49
	长柄勺
	304不锈钢
	8
	把
	
	
	[image: ][image: ]

	50
	垃圾桶
	≥30L
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	51
	炒锅
	304不锈钢，复合底
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ]

	52
	炒勺
	铲头约24cm
	2
	把
	
	
	[image: ][image: ]

	53
	水勺
	304不锈钢
	2
	把
	
	
	[image: ][image: ]

	54
	合金筷子
	约9寸
	50
	双
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	55
	不锈钢带盖平底方盆
	约32cm*26cm*15cm
	12
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	56
	304不锈钢加厚碟子
	约14cm
	220
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	57
	厨房剪刀
	9120红色
	8
	把
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	58
	刮皮刀
	刀头304不锈钢
	6
	把
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	59
	厨房用大漏勺
	约30cm勺面65CM把手
	3
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	60
	不锈钢留样盒
	约12.5cm*12.5cm*4.5cm
	30
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	61
	留样称
	最大称重5kg，秤面材质不锈钢，秤身材质ABS塑料
	1
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	62
	蒸包盘（镂空）
	约55cm*40cm*2.5cm
	20
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	63
	大汤勺
	约40cm*勺口9cm勺深3cm
	15
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	64
	饭勺
	0533
	6
	件
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	65
	304不锈钢杯子
	约50ml
	300
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	66
	不锈钢洗菜盆
	约60cm
	6
	个
	
	
	[image: ]

	67
	不锈钢漏网盆
	约60cm
	3
	个
	
	
	[image: ]

	68
	调料盒不锈钢带盖
	约20cm*20cm*20cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	69
	称重称
	50公斤
	1
	个
	
	
	[image: ]

	70
	加厚不锈钢菜盆
	约70cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	71
	加厚不锈钢大盆
	约70cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	72
	磨刀石
	约22.5cm*7.5cm*4.5cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	73
	不锈钢筷子消毒筐
	约54.5cm*29cm*20cm
	2
	个
	
	
	[image: ][image: ][image: ]

	74
	3匹变频1级能效挂机
	1、APF：≥4.42
2、额定制冷量（W）：≥7300
3、额定制热量（W）：≥9770
4、电源规格PH-V-HZ：1-220-50
5、额定制冷功率（W）：≤2000
6、额定制热功率（W）：≤2930
7、电辅加热量（W）：≥1300
8、内机噪音（低风档）dB（A）：≤21
9、内机噪音（高风档）dB（A）：≤43
10、外机噪音dB（A）：≤56
11、风量（m³/h）：≥1370
12、整机最大输入功率（W）：≤5040
13、室内机制冷输入电流（A）：≤9.1
14、室内机制热输入电流（A）：≤13.3
15、室外机制冷输入电流（A）：≤8.9
16、室外机制热输入电流（A）：≤13.1
17、整机最大输入电流（A）：≤22.9
（报价时须上传由国家认可的第三方检测机构出具的具有上述产品参数的产品检测报告扫描件、3C认证证书、节能认证证书，否则按无效报价处理。）
	3
	台
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	三园合计
	
	
	
	
	
	521578

	商务要求

	报价要求
	报价时必须上传报价明细表、技术规格偏离表签字盖章扫描件。上传采购需求中所需的检测报告彩色扫描件、3C认证证书、节能认证证书，上传水龙头的节水证书；采购人可通过全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）核查证书及机构资质有效性，否则按报价无效处理。

	售后服务要求及保修期
	1、所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按照国家及行业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”。
2、保修年限：各项货物保修期最短不得少于1年。
3、本项目实施工作内容涵盖设备采购、安装、调试，包括各个硬件设备或系统集成实施工作。
4、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。
5、服务响应时间：接到故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。
6、为了提高售后的时效，供应商成交后在桂林市必须有售后维修服务点或维修厂家。设备到货后，由成交供应商指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常，演示设备的所有的功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 
7、在质量保证期内设备非人为或不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。特殊情况无法修复的质保期内中标供应商无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运行的措施。
8、投标供应商必须完全响应或优于参数附件，签合同时供货商必须提供对本项目的供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，业主可作为废标处理，并按有关规定处理。

	验收方式
	1、采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收时，验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。
2、验收依据：按照采购要求及成交人的响应文件。
3、成交供应商必须提供全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。验收时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

	交付使用时间及地点
	1.签订合同日期：自成交通知书发出之日起5日内。
2.交货期：合同签订之日起5日内交货。
3.交货地点：采购人指定地点。
4.交货方式：现场交货（免费送货上门并调试安装）。

	付款方式
	本项目无预付款，成交供应商交货并经验收合格后，60日内支付款项（无息）。

	其他要求
	1、 确定成交供应商后，中标后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交人违约处理并取消成交资格。
2、《采购需求》中商务要求及技术参数要求均为实质性要求，如有任意一项负偏离，其报价按无效处理。
3、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。
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