	资源县“两类”学校食堂设备采购需求

	商品名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	品牌

	 瓜里乡瓜里初中

	单头电磁大炒炉
	规格：1200*1300*1200㎜     
锅φ1000 mm                                  1.功率：30KW                                2.电压：380V                                3.频率：50HZ，电磁加热                           4.面板采用304# 1.2㎜厚优质不锈钢板，侧板、挡板304#1.0mm厚优质不锈钢板；       
5.每炉头配一个优质摇摆龙头 
6.可以炒菜也可以煮汤
	1
	台
	15000
	15000
	匠手

	高温热风循环消毒柜
	                                                                                                                                                                                                                        规格：1140*520*1915mm   品牌：亿盟牌  
1.全不锈钢柜体，强制柜内热风循环，高温消毒无死角，
2.不锈钢加粗层架
3.功率：1800W                           
4.电压：220V                              
5.消毒温度：125℃ 
	1
	台
	5050
	5050
	亿盟

	学生餐具(碗、勺)
	包含：加厚304不锈钢20CM汤盆、不锈钢饭勺
	200
	个
	33
	6600
	匠手

	双机双温
四门冷柜
	规格：1200*700*1915mm  
1.气候类别:4类
2.电 源:～220V/50Hz
3. 输入功率:338W
4.箱内温度(冷冻):-5℃～-18℃，冷藏：1℃～8℃
5.制冷剂:R134a  
	1
	台
	6500
	6500
	匠手

	    瓜里乡瓜里初中合计：
	33150
	

	车田苗族乡民族初中

	单头电磁
大炒炉
	规格：1200*1300*1200㎜     
锅φ1000 mm                                  1.功率：30KW                                2.电压：380V                                3.频率：50HZ，电磁加热                           4.面板采用304# 1.2㎜厚优质不锈钢板，侧板、挡板304#1.0mm厚优质不锈钢板；       
5.每炉头配一个优质摇摆龙头 
6.可以炒菜也可以煮汤
	1
	台
	15000
	15000
	匠手

	  车田苗族乡民族初中合计
	15000
	

	两水苗族乡两水完小

	单头电磁大炒炉
	规格：1200*1300*1200㎜     
锅φ900 mm                                  1.功率：25KW                                2.电压：380V                                3.频率：50HZ，电磁加热                           4.面板采用304# 1.2㎜厚优质不锈钢板，侧板、挡板304#1.0mm厚优质不锈钢板；       
5.每炉头配一个优质摇摆龙头 
6.可以炒菜也可以煮汤
	1
	台
	14000
	14000
	匠手

	两水苗族乡两水完小合计
	14000
	

	车田苗族乡小地完小

	四层货架
	规格：1500*500*1550mm
1、层架整体采用框架嵌入式结构；
2、主框架采用38*25*1.2mm优质不锈钢管；
3、层架间隔条采用25x13*1.2mm优质不锈钢方管；
4、柱脚采用Φ50*1.2mm优质不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。  
	1
	台
	1535
	1535
	匠手

	六人位餐
桌椅
	1、规格约：1600W*1400D*750H（mm）
2、桌面及椅面采用约1.0 mm厚 优质不锈钢板，中间包实木夹芯板，桌背面需喷漆，有防水、防火功能。
3、尺寸具体规格： 凳面长1500 mm,高 420mm，宽 230mm，桌面高 750mm，宽 600mm。
4、专用优质生橡胶偏软管胶套，加厚耐磨，静音防滑。
5、支架采用 优质不锈钢管约 50mm*50mm，国标 1.2 mm 厚，焊点面要到位， 无虚焊。整体支架由双 E 字组成，
	3
	套
	1380
	4140
	匠手

	车田苗族乡小地完小合计
	5675
	

	河口瑶族乡河口完小

	单头电磁
大炒炉
	规格：1200*1300*1200㎜     
锅φ800 mm                                  1.功率：20KW                                2.电压：380V                                3.频率：50HZ，电磁加热                           4.面板采用304# 1.2㎜厚优质不锈钢板，侧板、挡板304#1.0mm厚优质不锈钢板；       
5.每炉头配一个优质摇摆龙头 
6.可以炒菜也可以煮汤
	1
	台
	13500
	13500
	匠手

	不锈钢烟罩
	1、规格（长、宽、高）：2500*1350*600mm。
2、采用优质不锈钢板制作，烟罩壳体厚度304#≥1.2mm，配接油壶。
3、油烟罩配滴油盅。
	2.5
	米
	1800
	4500
	匠手

	轴流抽风机
	直径550mm，750W  220V
	1
	台
	2260
	2260
	匠手

	不锈钢防
火油网
	1、规格（长、宽、高）：
规格:2500*800*50mm。
采用优质304#1.0mm不锈钢板材制做夹板，配0.7mm厚油烟网，
	2.5
	米
	465
	1162.5
	匠手

	不锈钢拼墙板
	1、 规格（长、宽、高）：2500*1150*20mm(内做加强根）
2、用料：采用优质不锈钢304# 1.2mm制作,磨砂板。
	2.5
	米
	485
	1212.5
	匠手

	排风管
	1、规格：根据现场订制。
2、材质：1.0mm镀锌板板，接口处打胶防止漏油，适度向烟罩倾斜，防止烟管内部积油。安装好后按实量结算
	26
	平方
	270
	7020
	匠手

	河口瑶族乡河口完小合计
	29655
	

	总计
	97480
	


商务要求
打“★”号条款必须满足，否则竞标无效。
一、 售后服务：
[bookmark: _GoBack]1.★外地供应商须在桂林设有售后服务网点（须上传售后服务网点证明材料复印件并盖供应商公章）。 2.★故障响应时间:成交供应商接到采购人故障通知后在2小时内到达采购人指定现场开始维修，影响使用等紧急情况须在6小内修复，否则提供替代品供使用。免费质保期：供应商应按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不能低于1年（属于实行国家强制保修政策的除外），投标产品必须是整套全新的符合国家和行业有关质量标准制造的产品。免费保修期自货物安装调试验收合格签字之日算起。
二、安装和运输：
    1.★确认成交日当天签订合同，招标货物急需为学生开餐使用，成交供应商须在七个日历日内全部送货安装调试完毕并能正常使用。
    2.采购项目的价格构成:包括以上货物价格、运输装卸、拆卸旧设备及安装新设备、调试、培训、维
     护、税 费等完成本项目的所有费用。不接受远程指导安装，否则采购人有权取消合同。
3.★供应商如不能按期交货和安装完毕，则视为违约，采购人可终止合同，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责，并承担全部法律及赔偿责任。
4.成交供应商须负责协调好本栋及周边居民，并保证风机噪声和油烟排放验收合格不扰民，相关验收费用由供应商负责，若验收不合格，全部货物作退货处理。
三.报价要求：
	 1.★本项目为反向竞价项目，须按采购清单上要求的品牌报价，不接受其它品牌报价，中标供应商必须按合同品牌型号来供货。供货必须实质性满足或优于产品技术参数及配置要求，产品到货时，采购人现场根据采购文件技术参数及配置要求逐条对应进行核验 ，核验不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责，并承担全部法律及赔偿责任 。
     2.★成交供应商必须提供全新的原装正品，符合国家及行业质量标准的产品，正品行货保障，为避免以次充好弄虚作假以及避免货物贴牌和冒牌，应标时供应商须针对本项目上传“匠手品牌”制造商的《商标注册证》和授权售后服务承诺书及产品供货证明并加盖制造商公章，签订合同前供应商须提供“匠手品牌”制造商针对此次招标采购项目的授权售后服务承诺书及产品供货证明并加盖制造商公章原件进行核查，若无提供参加竞标的供应商则当恶意应标处理，中标后按采购方要求提供部分货物样品进行技术参数核对， 对不能满足采购清单技术参数要求的作为虚假应标处理，中标后不能按时签合同及供货的将作为恶意竞标处理，采购人将向政府采购部门投诉，并将恶意或虚假应标的供应商列入政府采购黑名单，壹年内不能参与政府采购活动。  
    四.付款方式：
1.本采购项目无预付款无进度款，待供货商交货安装完毕并验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人，采购人根据财政资金安排情况，到账后在5日内一次性支付完合同款，特殊情况，如财政紧张，付款时间会顺延，具体付款时间无法估计，采购方不承担违约责任。
5. 交货地点：
采购人指定地点（资源县各相关学校）

