资源县教育局智慧体育系统采购需求表（在线询价）
	序号
	产品
名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	电子发令系统
	▲1. 无线发令距离：无遮挡时≥250米。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲2. 支持有线、无线两种触发输出方式，可应对现场的无线信号干扰。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
3. 发令主机内置GPS天线，支持GPS 和北斗卫星系统授时服务，并记录每次发令的时间，为比赛争议提供权威依据。
4. 支持语音、发令枪声两种触发内容，具备发令耳麦语音输入功能，发令耳麦设置独立的输出频段，发令员可以使用发令耳麦将口令传输至发令音箱，避免与发令信道串频。
5. 可与其他配套系统采用加密传输，相互绑定唯一启动装置，保障运行安全性。
6. 支持根据需求调节多种无线加密信道，在同一场地上的多台设备可同时使用且互不干扰，保障计时设备的稳定触发。
7. 发令主机具备按键触发发令功能，同时支持外接电子发令枪，提供双重发令保障。
8. 电子发令枪具备高亮指示灯，声光同步显示触发情况。
9. 支持同时外接多个发令音箱，可与发令主机无线连接，发令信道可调节，支持与发令主机一键配对。
10. 发令音箱机身具备显示屏，可显示信号状态、信道与电量等信息，可独立调节枪声与话筒音量。
11. 发令音箱机身具备触发指示灯，可通过指示灯区分待机与发令状态。
12. 发令音箱内置语音芯片，自动播报“各就位/预备/枪声”，支持实时无线高分贝喊话，传输距离不小于120米。
13. 发令音箱具备单机、联机两种操作模式，单机模式下支持外接发令手柄单独完成发令指令，联机模式下可无缝接入发令系统，支持多设备协同控制。
14. 发令音箱为全金属机身，配备可伸缩拉杆，底部安装静音轮，方便转场移动。
▲15. 符合国际田联竞赛规则要求，获得国际田联地区发展中心认可证书。（报价时需提供证明文件复印件并加盖投标人公章)
16. 可与运动影像计时系统无缝对接，同步启动终点计时设备，保证发令信号的实时传输，确保了测试的准确性。
	1
	套
	75396.57
	75396.57

	2
	运动影像计时系统
	▲1. 量程：0-36000秒。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲2. 分度值：0.001秒。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
3. 误差：不大于±0.01秒。
4. 分辨率：≥1200×600。
5. 一体化机身，手提式设计，方便安装架设，适用于室内外多场景灵活部署。
6. 采用无线发令传感，开阔地可靠作用距离不小于250米。
7. 集成GPS模块，与北斗卫星系统同步授时。
8. 机身集成OLED屏幕，实时显示电量、信号、工作时间、系统版本等关键参数，屏幕尺寸≥2.4寸。
9. 内置语音芯片，设备低电量、信令中断、系统异常时可发出语音警报。
10. 支持计时中止后仍可触发图像采集，并可通过软件重新启动拍摄流程。
11. 内置加密接收模块，具备强抗干扰能力，无需外接天线即可稳定接收发令信号。
12. 内置发令信号接收模块，支持多次发令事件记录与零时刻标定，确保发令与计时起始点的毫秒级同步。
13. 配备标准外置镜头卡口，可兼容多款EF镜头，可根据赛事距离和场地条件灵活选择不同焦段，扩展性强。
14. 镜头光圈可通过软件控制自动对焦，动态调节清晰度与曝光参数。
15. 实时监控发令信号，支持多次接收发令时间。
16. 设备具备零点校验功能，校对发令时刻误差，满足正规赛事及考试的使用要求。
17. 设备通过高速拍摄获取终点冲线图像，并可通过图像自动获取成绩。
18. 具备停表拍摄功能，在停止计时后实现软件自动计时，可再次启动拍摄。
19. 软件界面集成实时预览窗口，方便曝光、对焦及清晰度调节。
20. 具备图像后处理功能，能够自动识别并裁切图像无效区域，支持局部放大、对比度增强和多点对焦等功能。
21. 能够在判读结束时立即打印输出成绩和终点摄影图像。
22. 系统自动联网并实时发布成绩，确保数据一致性与权威性。
23. 支持高速图像与数据上传，结合终端系统实现大容量赛事数据的实时存储与备份，配套终端系统1套，应用考试系统及运动影像计时系统，运行性能不小于I5性能cpu，运行内存不小于16g，显示系统性能不低于1920x1080分辨率，自带千兆网络传输接口及wifi网络双模式数据交互运输，满足计时系统考试及赛事应用需求。可固态存储数据不小于1000g。
24. 所有图像文件与成绩记录均保存于本地，结构化管理，支持按测试名称、日期、项目快速检索与重判。
25. 支持创建与管理多个测试项目，具备报名、分组、道次编排功能。
▲26. 系统支持与采购人现有的体育考试管理系统深度对接，无需二次开发即可实现成绩自动上传、发布的全流程数字化管理。（报价时需提供供应商承诺函并加盖投标人公章）
▲27. 系统符合国家相关体质测试器材标准，具有NSCC产品认证证书。(报价时需提供证明文件复印件并加盖投标人公章）
▲28.  符合国际田联竞赛规则要求，获得国际田联地区发展中心认可证书。（报价时需提供证明文件复印件并加盖投标人公章) 
	1
	套
	179124
	179124

	3
	立定跳远测量系统
	1. 智能主机采用触控式真彩液晶显示器，显示屏尺寸≥10英寸，显示分辨率≥1280×800。
2. 智能主机具备RS232串行通讯接口≥1个、USB通用串行总线接口≥2个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。
3. 智能主机采用无线通讯技术和有线网卡两种采集接收模式，支持长距离数据传输及多台主机高速批量实时传输。
4. 智能主机具有电池双供电模式，可热切换。内置充电锂电池，续航时间不低于8小时，电池可智能断电、防过充。
5. 智能主机为通用主机，采用多核处理器，内置安卓操作系统，预装专用测试软件，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的测试终端进行互联互通，实现测试项目的无缝切换。智能主机可在测试过程中展示测试终端与主机的连接状态，未连接时有明显的提示标示。
6. 智能主机操作界面可显示测试人身份信息、照片、编号、成绩、测试成绩等信息。
7. 智能主机可通过扩展接口，支持各种身份识别方式的扩展输入（包括身份证识别、本地化人脸识别输入、扫码输入、U盘/数据线批量导入等输入方式）。
8. 智能主机内置大容量存储芯片，具备数据备份功能，防止数据丢失。单机测试数据存储量≥100000条。
9. 智能主机自带中文语音提示功能，播报内容包含但不限于测试人姓名、准备、开始、测试时间、成绩播报等，引导测试人完成测试流程。
10. 智能主机联网后可自动同步北京时间，主机与管理系统联机可进行主机测试数据上传与下载等操作，测试成绩实时无线传输至管理系统，构成完整的考试信息系统解决方案。
11. 智能主机具有操作权限设置功能，根据权限进行密码设置与修改。
12. 可实现从人脸识别、自动检录到数据处理、云端同步的自动化流程，减少人工干预。
▲13. 测量范围：0～350厘米。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
14. 分度值：不大于1厘米。
15. 测量误差：±1厘米。
16. 采用AI视觉识别技术，基于深度学习算法动态捕捉并分析测试者的动作，实现动作规范性的实时量化评估。
17. 可针对测试者脚部进行检测，出现犯规行为（踩线）时会实时弹窗提示。
18. 配备高清摄像机，分辨率不低于1920×1080，支持PoE供电。
19. 借助图像识别与深度学习算法，系统可进行测试区域标定与实时调整，标定完成后，智能生成模拟实际测试场景的虚拟环境，实时呈现测试者信息。
20. 可根据考试需要灵活设置满分值、测试次数、限时模式，满足不同考试场景的需求。
21. 采用有线/无线双连接模式，兼容分组与个人考试模式，支持补考、重测功能，云端数据可无缝交互。
22. 配备视频回放功能，视觉分析过程可视化，视频可作为仲裁依据辅助人工复核，测试记录能完整地保留在测试终端。
23. 支持本地与云端算法灵活切换，测试过程中实时进行语音判罚，测试完成后自动生成判罚文档。
24. 可选配外接LED全彩通用显示屏，显示分辨率≥128×64，显示面积≥600mm×300mm。
25. 通用显示屏与智能主机无线连接，可实时显示项目名称、主机信息、人员信息、测试成绩、计时时钟、电池电量（开机显示，缺电提示）等内容，具有设置显示内容颜色的功能。
26. 通用显示屏材质采用滤光高透面板，铝合金边框，时尚外观设计，轻薄屏体。
27. 通用显示屏亮度高，能耗低，可用于室内外各种环境的测试，为考生和监考人员提供清晰明亮的测试感受和视觉体验。
28. 通用显示屏内置环保可充电锂电池，充电时间≤3小时，续航时间≥10小时。
29. 通用显示屏支架采用三脚架，可任意调整高度。
▲30. 系统支持与采购人现有的体育考试管理系统深度对接，无需二次开发即可实现成绩自动上传、发布的全流程数字化管理。（报价时需提供供应商承诺函并加盖投标人公章）
▲31. 系统符合国家相关体质测试器材标准，具有NSCC产品认证证书。(报价时需提供证明文件复印件并加盖投标人公章）
	1
	套
	54705.71
	54705.71

	4
	实心球测量系统
	1. 智能主机采用触控式真彩液晶显示器，显示屏尺寸≥10英寸，显示分辨率≥1280×800。
2. 智能主机具备RS232串行通讯接口≥1个、USB通用串行总线接口≥2个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。
3. 智能主机采用无线通讯技术和有线网卡两种采集接收模式，支持长距离数据传输及多台主机高速批量实时传输。
4. 智能主机具有电池双供电模式，可热切换。内置充电锂电池，续航时间不低于8小时，电池可智能断电、防过充。
5. 智能主机为通用主机，采用多核处理器，内置安卓操作系统，预装专用测试软件，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的测试终端进行互联互通，实现测试项目的无缝切换。智能主机可在测试过程中展示测试终端与主机的连接状态，未连接时有明显的提示标示。
6. 智能主机操作界面可显示测试人身份信息、照片、编号、成绩、测试成绩等信息。
7. 智能主机可通过扩展接口，支持各种身份识别方式的扩展输入（包括身份证识别、本地化人脸识别输入、扫码输入、U盘/数据线批量导入等输入方式）。
8. 智能主机内置大容量存储芯片，具备数据备份功能，防止数据丢失。单机测试数据存储量≥100000条。
9. 智能主机自带中文语音提示功能，播报内容包含但不限于测试人姓名、准备、开始、测试时间、成绩播报等，引导测试人完成测试流程。
10. 智能主机联网后可自动同步北京时间，主机与管理系统联机可进行主机测试数据上传与下载等操作，测试成绩实时无线传输至管理系统，构成完整的考试信息系统解决方案。
11. 智能主机具有操作权限设置功能，根据权限进行密码设置与修改。
12. 可实现从人脸识别、自动检录到数据处理、云端同步的自动化流程，减少人工干预。
▲13. 测量范围：0～2000厘米。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
14. 分度值：不大于10厘米。
15. 测量误差：±10厘米。
16. 采用AI视觉识别技术，基于深度学习算法动态捕捉并分析测试者的动作，实现动作规范性的实时量化评估。
17. 可针对测试者脚部进行检测，出现犯规行为（踩线/跨线）时会实时弹窗提示。
18. 可针对实心球球体进行检测，当测量区域有多个实心球时，可抗干扰的执行其监控和评判任务。
19. 配备高清摄像机，分辨率不低于1920×1080，支持PoE供电。
20. 借助图像识别与深度学习算法，系统可进行测试区域标定与实时调整，标定完成后，智能生成模拟实际测试场景的虚拟环境，实时呈现测试者信息。
21. 可根据考试需要灵活设置满分值、测试次数、限时模式，满足不同考试场景的需求。
22. 采用有线/无线双连接模式，兼容分组与个人考试模式，支持补考、重测功能，云端数据可无缝交互。
23. 配备视频回放功能，视觉分析过程可视化，视频可作为仲裁依据辅助人工复核，测试记录能完整地保留在测试终端。
24. 支持本地与云端算法灵活切换，测试过程中实时进行语音判罚，测试完成后自动生成判罚文档。
25. 可选配外接LED全彩通用显示屏，显示分辨率≥128×64，显示面积≥600mm×300mm。
26. 通用显示屏与智能主机无线连接，可实时显示项目名称、主机信息、人员信息、测试成绩、计时时钟、电池电量（开机显示，缺电提示）等内容，具有设置显示内容颜色的功能。
27. 通用显示屏材质采用茶色滤光高透面板，铝合金边框，时尚外观设计，轻薄屏体。
28. 通用显示屏亮度高，能耗低，可用于室内外各种环境的测试，为考生和监考人员提供清晰明亮的测试感受和视觉体验。
29. 通用显示屏内置环保可充电锂电池，充电时间≤3小时，续航时间≥10小时。
30. 通用显示屏支架采用三脚架，可任意调整高度。
▲31. 系统支持与采购人现有的体育考试管理系统深度对接，无需二次开发即可实现成绩自动上传、发布的全流程数字化管理。（报价时需提供供应商承诺函并加盖投标人公章）
▲32. 系统符合国家相关体质测试器材标准，具有NSCC产品认证证书。(报价时需提供证明文件复印件并加盖投标人公章）
	1
	套
	58731.71
	58731.71

	5
	引体向上测量系统
	1. 智能主机采用触控式真彩液晶显示器，显示屏尺寸≥10英寸，显示分辨率≥1280×800。
2. 智能主机具备RS232串行通讯接口≥1个、USB通用串行总线接口≥2个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。
3. 智能主机采用无线通讯技术和有线网卡两种采集接收模式，支持长距离数据传输及多台主机高速批量实时传输。
4. 智能主机具有电池双供电模式，可热切换。内置充电锂电池，续航时间不低于8小时，电池可智能断电、防过充。
5. 智能主机为通用主机，采用多核处理器，内置安卓操作系统，预装专用测试软件，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的测试终端进行互联互通，实现测试项目的无缝切换。智能主机可在测试过程中展示测试终端与主机的连接状态，未连接时有明显的提示标示。
6. 智能主机操作界面可显示测试人身份信息、照片、编号、成绩、测试成绩等信息。
7. 智能主机可通过扩展接口，支持各种身份识别方式的扩展输入（包括身份证识别、本地化人脸识别输入、扫码输入、U盘/数据线批量导入等输入方式）。
8. 智能主机内置大容量存储芯片，具备数据备份功能，防止数据丢失。单机测试数据存储量≥100000条。
9. 智能主机自带中文语音提示功能，播报内容包含但不限于测试人姓名、准备、开始、测试时间、成绩播报等，引导测试人完成测试流程。
10. 智能主机联网后可自动同步北京时间，主机与管理系统联机可进行主机测试数据上传与下载等操作，测试成绩实时无线传输至管理系统，构成完整的考试信息系统解决方案。
11. 智能主机具有操作权限设置功能，根据权限进行密码设置与修改。
12. 可实现从人脸识别、自动检录到数据处理、云端同步的自动化流程，减少人工干预。
▲13. 测量范围：计数0～99999个，计时0～3599.0秒。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
14. 分度值：计数不大于1个，计时不大于0.1秒。
15. 测量误差：计数±1个，计时±0.1秒。
16. 采用AI视觉识别技术，基于深度学习算法动态捕捉并分析测试者的下颌过杆垂直位移、肘关节弯曲角度等关键生物力学参数，实现动作规范性的实时量化评估。
17. 具备测试难度等级设置功能，提供简单、标准、困难、自定义等多种难度选项，可根据实际测试要求灵活调整，出现不达标的动作会实时语音播报，智能主机文字提示不达标原因。
18. 配备高清摄像机，分辨率不低于2560×1440，拍摄帧率不低于30FPS，支持PoE供电。
19. 借助图像识别与深度学习算法，系统可进行测试区域标定与实时调整，标定完成后，智能生成模拟实际测试场景的虚拟环境，实时呈现测试者信息。
20. 可根据考试需要灵活设置满分值、测试次数、限时模式，满足不同考试场景的需求。
21. 采用有线/无线双连接模式，兼容分组与个人考试模式，支持补考、重测功能，云端数据可无缝交互。
22. 配备视频回放功能，视觉分析过程可视化，视频可作为仲裁依据辅助人工复核，测试记录能完整地保留在测试终端。
23. 支持本地与云端算法灵活切换，测试过程中实时进行语音判罚，测试完成后自动生成判罚文档。
24. 可选配外接LED全彩通用显示屏，显示分辨率≥128×64，显示面积≥600mm×300mm。
25. 通用显示屏与智能主机无线连接，可实时显示项目名称、主机信息、人员信息、测试成绩、计时时钟、电池电量（开机显示，缺电提示）等内容，具有设置显示内容颜色的功能。
26. 通用显示屏材质采用茶色滤光高透面板，铝合金边框，时尚外观设计，轻薄屏体。
27. 通用显示屏亮度高，能耗低，可用于室内外各种环境的测试，为考生和监考人员提供清晰明亮的测试感受和视觉体验。
28. 通用显示屏内置环保可充电锂电池，充电时间≤3小时，续航时间≥10小时。
29. 通用显示屏支架采用三脚架，可任意调整高度。
▲30. 系统支持与采购人现有的体育考试管理系统深度对接，无需二次开发即可实现成绩自动上传、发布的全流程数字化管理。（报价时需提供供应商承诺函并加盖投标人公章）
▲31. 系统符合国家相关体质测试器材标准，具有NSCC产品认证证书。(报价时需提供证明文件复印件并加盖投标人公章）
	1
	套
	46521.43
	46521.43

	6
	仰卧起坐测量系统
	1. 智能主机采用触控式真彩液晶显示器，显示屏尺寸≥10英寸，显示分辨率≥1280×800。
2. 智能主机具备RS232串行通讯接口≥1个、USB通用串行总线接口≥2个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。
3. 智能主机采用无线通讯技术和有线网卡两种采集接收模式，支持长距离数据传输及多台主机高速批量实时传输。
4. 智能主机具有电池双供电模式，可热切换。内置充电锂电池，续航时间不低于8小时，电池可智能断电、防过充。
5. 智能主机为通用主机，采用多核处理器，内置安卓操作系统，预装专用测试软件，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的测试终端进行互联互通，实现测试项目的无缝切换。智能主机可在测试过程中展示测试终端与主机的连接状态，未连接时有明显的提示标示。
6. 智能主机操作界面可显示测试人身份信息、照片、编号、成绩、测试成绩等信息。
7. 智能主机可通过扩展接口，支持各种身份识别方式的扩展输入（包括身份证识别、本地化人脸识别输入、扫码输入、U盘/数据线批量导入等输入方式）。
8. 智能主机内置大容量存储芯片，具备数据备份功能，防止数据丢失。单机测试数据存储量≥100000条。
9. 智能主机自带中文语音提示功能，播报内容包含但不限于测试人姓名、准备、开始、测试时间、成绩播报等，引导测试人完成测试流程。
10. 智能主机联网后可自动同步北京时间，主机与管理系统联机可进行主机测试数据上传与下载等操作，测试成绩实时无线传输至管理系统，构成完整的考试信息系统解决方案。
11. 智能主机具有操作权限设置功能，根据权限进行密码设置与修改。
12. 可实现从人脸识别、自动检录到数据处理、云端同步的自动化流程，减少人工干预。
▲13. 测量范围：计数0～99999个，计时0～3599.0秒。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
14. 分度值：计数不大于1个，计时不大于0.1秒。
15. 测量误差：计数±1个，计时±0.1秒。
16. 采用AI视觉识别技术，基于深度学习算法动态捕捉并分析测试者的双手抱头、双膝角度、肩胛骨着地等关键生物力学参数，实现动作规范性的实时量化评估。
17. 具备测试难度等级设置功能，提供简单、标准、困难、自定义等多种难度选项，可根据实际测试要求灵活调整，出现不达标的动作会实时语音播报，智能主机文字提示不达标原因。
18. 配备高清摄像机，分辨率不低于2560×1440，拍摄帧率不低于30FPS，支持PoE供电。
19. 借助图像识别与深度学习算法，系统可进行测试区域标定与实时调整，标定完成后，智能生成模拟实际测试场景的虚拟环境，实时呈现测试者信息。
20. 可根据考试需要灵活设置满分值、测试次数、限时模式，满足不同考试场景的需求。
21. 采用有线/无线双连接模式，兼容分组与个人考试模式，支持补考、重测功能，云端数据可无缝交互。
22. 配备视频回放功能，视觉分析过程可视化，视频可作为仲裁依据辅助人工复核，测试记录能完整地保留在测试终端。
23. 支持本地与云端算法灵活切换，测试过程中实时进行语音判罚，测试完成后自动生成判罚文档。
24. 测试垫安装有脚步固定可调节高度支架，测试垫整体可调平衡度，适用于不同场地地面。
25. 配备4台AI摄像机联机测试，可扩展至4人同时测试；AI摄像机与智能主机无线连接，可自动或手动识别摄像机。
26. 可选配外接LED全彩通用显示屏，显示分辨率≥128×64，显示面积≥600mm×300mm。
27. 通用显示屏与智能主机无线连接，可实时显示项目名称、主机信息、人员信息、测试成绩、计时时钟、电池电量（开机显示，缺电提示）等内容，具有设置显示内容颜色的功能。
28. 通用显示屏材质采用茶色滤光高透面板，铝合金边框，时尚外观设计，轻薄屏体。
29. 通用显示屏亮度高，能耗低，可用于室内外各种环境的测试，为考生和监考人员提供清晰明亮的测试感受和视觉体验。
30. 通用显示屏内置环保可充电锂电池，充电时间≤3小时，续航时间≥10小时。
31. 通用显示屏支架采用三脚架，可任意调整高度。
▲32. 系统支持与采购人现有的体育考试管理系统深度对接，无需二次开发即可实现成绩自动上传、发布的全流程数字化管理。（报价时需提供供应商承诺函并加盖投标人公章）
▲33. 系统符合国家相关体质测试器材标准，具有NSCC产品认证证书。(报价时需提供证明文件复印件并加盖投标人公章）
	1
	套
	62764.57
	62764.57

	7
	跳绳计数测量系统
	1. 智能主机采用触控式真彩液晶显示器，显示屏尺寸≥10英寸，显示分辨率≥1280×800。
2. 智能主机具备RS232串行通讯接口≥1个、USB通用串行总线接口≥2个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。
3. 智能主机采用无线通讯技术和有线网卡两种采集接收模式，支持长距离数据传输及多台主机高速批量实时传输。
4. 智能主机具有电池双供电模式，可热切换。内置充电锂电池，续航时间不低于8小时，电池可智能断电、防过充。
5. 智能主机为通用主机，采用多核处理器，内置安卓操作系统，预装专用测试软件，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的测试终端进行互联互通，实现测试项目的无缝切换。智能主机可在测试过程中展示测试终端与主机的连接状态，未连接时有明显的提示标示。
6. 智能主机操作界面可显示测试人身份信息、照片、编号、成绩、测试成绩等信息。
7. 智能主机可通过扩展接口，支持各种身份识别方式的扩展输入（包括身份证识别、本地化人脸识别输入、扫码输入、U盘/数据线批量导入等输入方式）。
8. 智能主机内置大容量存储芯片，具备数据备份功能，防止数据丢失。单机测试数据存储量≥100000条。
9. 智能主机自带中文语音提示功能，播报内容包含但不限于测试人姓名、准备、开始、测试时间、成绩播报等，引导测试人完成测试流程。
10. 智能主机联网后可自动同步北京时间，主机与管理系统联机可进行主机测试数据上传与下载等操作，测试成绩实时无线传输至管理系统，构成完整的考试信息系统解决方案。
11. 智能主机具有操作权限设置功能，根据权限进行密码设置与修改。
▲12. 计数范围：0～999个。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
13. 分度值：1个。
14. 测量误差：±2个。
15. 内置环保充电电池，充电3小时，15小时以上超长续航时间。
16. 手柄采用ABS材质，人体自适应握力弧度防滑设计，使手柄握感更加舒适。
17. 柄头的简易卡线结构操作便捷，稳固牢靠，具有防脱落绳扣设计，可适用于直径4-5mm的绳材。
18. 自动测量测试人一分钟倒计时跳绳个数，通过一分钟跳绳测试，反映测试人的下肢爆发力和身体协调能力。
19. 手柄内置充电电池，使用Micro-usb充电口。超长待机时间，可显示剩余电量及低电量提醒。
20. 手柄配置液晶显示屏,可显示主机号、手柄号、计数结果、拌绳次数统计、计时秒表等信息。
21. 手柄内置60秒倒计时计数模式和不限时计数模式。
22. 跳绳手柄具有准确检测、判别和记录测试人的有效跳绳个次数，结束后自动锁定、保存成绩。
23. 跳绳手柄具有防止测试人抢跳和延跳功能。
24. 跳绳手柄与智能主机无线连接，可同时测试1～50人，自动识别犯规，可自主设置测试时间与测试人数。
25. 可选配外接LED全彩通用显示屏，显示分辨率≥128×64，显示面积≥600mm×300mm。
26. 通用显示屏与智能主机无线连接，可实时显示项目名称、主机信息、人员信息、测试成绩、计时时钟、电池电量（开机显示，缺电提示）等内容，具有设置显示内容颜色的功能。
27. 通用显示屏材质采用茶色滤光高透面板，铝合金边框，时尚外观设计，轻薄屏体。
28. 通用显示屏亮度高，能耗低，可用于室内外各种环境的测试，为考生和监考人员提供清晰明亮的测试感受和视觉体验。
29. 通用显示屏内置环保可充电锂电池，充电时间≤3小时，续航时间≥10小时。
30. 通用显示屏支架采用三脚架，可任意调整高度。
▲31. 系统支持与采购人现有的体育考试管理系统深度对接，无需二次开发即可实现成绩自动上传、发布的全流程数字化管理。（报价时需提供供应商承诺函并加盖投标人公章）
▲32. 系统符合国家相关体质测试器材标准，具有NSCC产品认证证书。(报价时需提供证明文件复印件并加盖投标人公章）
	1
	套
	39822.57
	39822.57

	8
	系统终端
	1. 主机采用触控式真彩液晶显示器，显示屏尺寸≥10英寸，显示分辨率≥1280×800。
2. 主机具备RS232串行通讯接口≥1个、USB通用串行总线接口≥2个、Type-C接口≥1个、3.5mm音频接口≥1个。
3. 主机采用无线通讯技术和有线网卡两种采集接收模式，支持长距离数据传输及多台主机高速批量实时传输。
4. 主机具有电池双供电模式，可热切换。内置充电锂电池，续航时间不低于8小时，电池可智能断电、防过充。
5. 主机为通用主机，采用多核处理器，内置安卓操作系统，预装专用检录软件。
6. 主机操作界面可显示测试人身份信息、照片、编号等信息。
7. 主机内置大容量存储芯片，具备数据备份功能，防止数据丢失。单机测试数据存储量≥100000条。
8. 主机联网后可自动同步北京时间，主机与管理系统联机可进行主机测试数据上传与下载等操作，测试成绩实时无线传输至管理系统，构成完整的考试信息系统解决方案。
9. 具备人证检录、参数设置、数据管理、头像采集、系统设置等多种功能，适用于各种赛事和考试、体测场景。
10. 系统具备多种数据来源：从注册网站下载数据或通过Excel文件批量导入数据。
11. 系统具备多种头像来源：从注册网站下载头像图片或手动导入本地头像图片，支持jpg或png两种图片格式。
12. 支持检录数据备份、数据清空和数据恢复功能。
▲13. 支持人脸识别、二维码、条形码、手动检录等多种检录方式。（报价时需提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检验检测报告复印件并加盖投标人公章）
14. 支持系统读取导入照片的人脸信息，并与现场拍摄的人脸进行比对。
15. 可以进行现场头像采集，并调出检录人员的身份证信息与现场拍摄的人脸照片进行对比。
16. 系统提供多种摄像头角度选择（0度、180度、全方向等），用户可以根据现场环境选择合适的角度，确保人脸识别界面能正常显示人脸框。
17. 用户可以选择不同的模式，如考试模式、比赛模式、无身份证人脸识别模式等，以适应不同的应用场景。
18. 系统支持人工比对，在特殊情况下可通过人工比对的形式确保检录的准确性。
19. 支持对下载或导入的数据进行检录信息统计、查询，可统计检录状态信息。
20. 可根据日程、项目、检录状态等查询相关检录信息。
21. 能实时存储检录时现场比对的人脸照片信息、比对时间、检录基础信息等，便于后续排查和溯源。
22. 敏感数据存储传输协议采用加密传输，保障考生数据的传输安全。
23. 配套考生综合数据汇总终端系统2套，终端系统运行性能不小于I5性能cpu，运行内存不小于16g，显示系统性能不低于1920x1080分辨率，自带千兆网络传输端口及wifi网络双模式数据交互运输，满足系统数据汇总及得分实时汇总输出。可固态存储数据不小于1000g。
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	商务要求

	★售后服务要求及免费保修期
	1、所有报价产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品，其产品须符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”。
2、保修年限：免费保修期不少于1年。
3、按要求做好运输、安装和调试。
4、服务响应时间：接到用户故障通知后2小时内给予答复，4小时内给出解决方案，24小时内解决故障。未能在规定时间内排除故障的，必须在48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。
5、质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护；其余按厂家承诺进行。
6、在质保期内，如果制造商的产品技术升级，成交人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

	★验收方式
	1、采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照在线询价文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。
2、验收依据：按照在线询价文件要求及成交人的响应文件。
3、成交供应商必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。交货时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应文件承诺要求的，采购人不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

	★交付使用时间及地点
	1.合同签订：自成交公告发出之日起3日内签订合同。
2.交付使用期：自签订合同之日起20个工作日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
3.交货地点：资源县内采购人指定地点。

	付款方式
	货物验收完成后90个工作日内付清全部货款。

	★其他要求
	1、确定成交人后，成交后的各型号单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止，否则按成交人违约处理并取消中标资格。
2、为确保货物质量，成交供应商必须在签订合同时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，如不能提供，视为“虚假竞标”，将上报财政监管部门按有关规定处理。
3、供应商应充分考虑供货成本，如供应商低价恶意竞价、未按参数要求提供并上传相应证明文件、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备政采云平台及财政厅监管部分后，移送司法机关诉诸法律手段，追究报价人的法律责任，由此引发的一切后果由报价人承担。
注：标★的条款为实质性条款，负偏离或不响应则投标无效；标▲的条款为重要条款，负偏离或不响应则按照评分要求进行评审。


 

