资源县教育局学生高低床采购需求表
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	双层床
	1.规格：1900mm×800mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺净空间距离约1000mm。（允许偏离±5mm）
★2.边立柱：采用40mm×40mm×1.2mm优质冷轧钢管；边立柱符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》：乙酸盐雾试验(ASS)法24h，涂层对基体的保护等级10级，涂层本身的耐腐蚀等级10级，（报价文件中须提供检验结果符合或者优于此条技术参数的经国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA或CNAS标志的检验/检测报告复印件并加盖投标人公章）
★3.床立柱横担：采用30mm×40mm×1.2mm优质冷轧钢管；
★4.床梴（床母）：采用25mm×50mm×1.2mm优质冷轧钢管；
★5.床梴（床母）横担：采用20mm×30mm×1.2mm优质冷轧方管，上床铺床梴（床母）不少于4根，下床铺床梴（床母）横担不少于4根。
6.安全栏板：安全栏板规格：≥1200mm×300mm（长×高），安全栏竖管不少于3根，钢管直径19mm×1.2mm。安全栏板与主柱距离（缺口长度）为≤500mm。
7.爬梯：金属方管25mm×25mm×1.2mm，床梯宽度≥300mm，脚踏数量不少于3根。
8.脚套：床脚和床立柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm，底厚不小于5mm；进深不小于25mm，加强筋不少于3圈，加强筋厚度不小于1mm。
9.床板：采用13mm厚杉木实木铺板，双面抛光，带加强筋，干燥处理，背部固定横条不少于3根，规格为30mm×30mm的实木方料；含水率：双层床加工所用木板含水率应不高于15%；
10.金属件表面处理：床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格除油-水洗-除锈-水洗-表调-磷化-环氧处理，铁架床四脚配防滑胶套，铁床结构组合牢固，使用不会出现松动；
★11.安装：
①整床全部采用卡式连接紧固，整床床体组装好后结实、牢固、安全和耐用；
②床表面处理工艺：表面采用亚光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；塑粉为表面喷涂飞亚环氧聚酯粉，颜色为皱灰白色。塑粉需符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》：外观；筛余物（125μm）全部通过；密度；涂膜外观正常；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度≥H；耐冲击性：50cm，无裂纹、皱纹及剥落现象；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；光泽；耐磨性；耐酸性；耐碱性；耐沸水性；耐盐雾性；耐湿性；胶化时间；粒径分布；流动性；重金属元素含量：铅（Pb），镉（Cd），六价铬（Cr⁶⁺），汞（Hg），砷（As），钡（Ba），硒（Se），锑（Sb），钴（Co）；游离甲醛；抗细菌性能：金黄色葡萄球菌，抗细菌率≥99%；总铅含量；均检测合格，（报价文件中须提供检验结果符合或者优于此条技术参数的经国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA或CNAS标志的检验/检测报告复印件并加盖投标人公章）
★12.铁架床应符合QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》：外观；形状和位置公差；木制件表面涂层理化性能：耐液性；金属件表面理化性能：附着力；力学性能（床铺垂直向上和向下静载荷试验、床铺面冲击试验、安全栏的静载荷试验、床铺耐久性试验 10000次）；苯、甲苯、二 甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、家具涂层可迁移元素，均检测合格，（报价文件中须提供检验结果符合或者优于此条技术参数的经国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带有CMA或CNAS标志的检验/检测报告复印件并加盖投标人公章）
	130
	套
	960
	124800

	2
	双层床安装费
	双层床的运输、安装费。
	130
	套
	100
	13000

	合计金额：人民币壹拾叁万柒仟捌佰元整
	137800

	[bookmark: _GoBack]商务条款

	（一）
保修期要求
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不得少于3年免费保修。

	（二）售后服务要求
	1、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后2小时内响应，6小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障在到达现场后4小时内恢复正常使用。如果出现特殊情况在12小时内不能解决，提供与原技术参数相同或高于原技术参数的备品、备件，以保证采购方的正常使用。
2、本项目报价包含采购范围内货物、货物标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位、保险、税金及保修等费用的总和。

	（三）交货时间及地点
	1、合同签订期：自成交通知发出之日起3日内。
2、交货期：自签订合同之日起25个工作日内供货完成。
3、交货地点：资源县内采购方指定地点。

	（四）付款条件
	本项目无预付款，中标供应商交货完毕并经验收合格后，30日内一次性支付完合同款。

	（五）
其他商务要求
	▲1、标注★号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于。
▲2、 为了保障采购人的正常使用，保障高效的售后服务，考虑到项目施工及售后服务方便，本项目只接受广西区内供应商，不接受广西区以外的供应商；为确保货物质量，报价时需上传生产厂家针对此项目售后服务保证函复印件及供货证明复印件，签订合同前中标供应商须提供生产厂家针对此项目售后服务保证函原件及供货证明原件，否则不予签订合同。
▲3、对无法按时交货的中标供应商，视为虚假应标，将按照有关规定追究中标供应商的责任。
▲4、成交供应商提供的产品必须是原厂生产的正品全新、完整、未使用过的合格产品，产品质量符合国家相关标准和规范，具备正规合法经销渠道。成交供应商提供的产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购需求规定标准的，采购人有权拒收该货物。
▲5、供应商响应报价时，必须满足采购需求的全部功能，供应商须对参数要求及商务要求进行全部响应。
▲6、供应商应充分考虑供货成本，如供应商低价恶意竞价、未按要求提供并上传相应证明文件、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备政采云平台及财政厅监管部分后，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。
7、验收标准 ：成交供应商须针对商务条款要求及技术参数逐条响应，若无法满足招标文件需求则按照虚假应标处理，造成的一切后果及损失由成交供应商承担；验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标人提供的产品进行检测，费用由中标人负担。
注：标★的条款为实质性条款，负偏离或不响应则投标无效；标▲的条款为重要条款，负偏离或不响应则按照评分要求进行评审。



