计算机标准化实训室建设项目（临桂校区）
一、需求一览表
	项号
	标的名称
	型号
	技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算单项小计（元）

	1
	教学用教师机
	核心参数
	一：硬件部分
★1、CPU：≥I7-14700主频2.1GHz，缓存33MB，核心线程20核28线程）；
★2、内存：≥16GB DDR5 ；≥4个内存插槽，最大支持≥128GB；
3、主板：≥B760芯片组，最高支持128GB内存，集成HD Audio，支持5.1声道；
4、固态硬盘：≥1TB SSD，支持升级≥M.2 2TB固态硬盘+4TB 机械硬盘；
★5、接口：≥4个SATAIII，M.2接口≥3个， USB接口≥10个，其中至少4 x USB 3.2，1xHDMI接口, 1 xDisplay Port接口，1xVGA，1xRJ45,1x耳麦二合一插孔，2xPS/2；
★6、显卡：≥RTX 3050 6G独显；
7、I/O扩展口：1xPCIe 4.0X16，2xPCIe 3.0X1，1 x M.2 for WiFi；
★8、电源：原厂电源≥500W；
★9、产品具备并通过国家认证证书：CCC证书、节能证书；
10、显示器：≥23.8英寸屏，2560*1440分辨率，刷新率≥120Hz，具有HDMI接口，配有HDMI线；
11、系统：原厂自带windows11正版系统，兼容国产操作系统；
★12、服务：原厂三年硬件故障免费服务（含换件和维修），提供免人力+部件，7*24小时电话技术支持服务，供货时提供针对本次项目的原厂供货证明。
二：教学软件需求：
1、教学功能
2、网络同传还原功能
3、课堂管理功能。
4、点名功能。
★5、提供正版教学软件，终身使用权；竞标时须提供教学软件著作权，否则视为无效响应。
	1
	台
	11000
	11000

	2
	教学用学生机
	核心参数
	一：硬件部分
★1、CPU：≥I5-14400主频2.5GHz，缓存20MB，核心线程14核20线程）；
★2、内存：≥16GB DDR5 ；≥4个内存插槽，最大支持≥128GB；
3、主板：≥B760芯片组，最高支持128GB内存，集成HD Audio，支持5.1声道；
4、固态硬盘：≥512GB SSD，支持升级≥M.2 2TB固态硬盘+4TB 机械硬盘；
★5、接口：≥4个SATAIII，M.2接口≥3个， USB接口≥10个，其中至少4 x USB 3.2，1xHDMI接口, 1 xDisplay Port接口，1xVGA，1xRJ45,1x耳麦二合一插孔，2xPS/2；
★6、显卡：≥GT730 4G独显；
7、I/O扩展口：1xPCIe 4.0X16，2xPCIe 3.0X1，1 x M.2 for WiFi；
★8、电源：为了适应后续AI加装更高的显卡要求，原厂电源≥300W；
★9、产品具备并通过国家认证证书：CCC证书、节能证书；
10、显示器：≥23.8英寸屏，1920*1080分辨率，刷新率≥120Hz，具有HDMI接口，配有HDMI线；
11、系统：原厂自带windows11正版系统，兼容国产操作系统；
★12、服务：原厂三年硬件故障免费服务（含换件和维修），提供免人力+部件，7*24小时电话技术支持服务，供货时提供针对本次项目的原厂供货证明。
二：教学软件要求：
1、教学功能
2、网络同传还原功能
3、课堂管理功能。
4、点名功能。
★5、提供正版教学软件，终身使用权；竞标时须提供教学软件著作权，否则视为无效响应。
	50
	 台
	7490
	374500

	3
	学生电脑桌
	定制
	1、基材:E1级高密度纤维板，甲醛释放量符合国家环保标准。桌体板材厚度：≥16mm / 18mm，桌面厚度≥25mm；
2、工艺:采用烤漆工艺，五底三面，十二道工序，表面光滑平整，有光泽。
3、五金:采用优质五金配件,五金配件包括（铰链、三合一等），品质优越，持久耐用，设计合理，稳重，结构简单链接牢固。 
4、油漆:采用优质环保漆，符合国际环保标准油漆；光泽均匀， 流平性能好，饱满度高，抗刮性强，不易褪色。
5、需要键盘托、需隐藏走线槽。
	50
	位
	550
	27500

	4
	学生椅
	定制
	1、尺寸：座面 380×360mm，座高 420mm（固定），总高约 800mm
2、座垫：加厚帆布 / 耐磨 PU + 高弹海绵
3、靠背：钢管框架 + 透气网布
4、椅架：25×25×1.2mm 方管，静电喷塑，配防滑脚垫
	50
	张
	150
	7500

	5
	讲台
	定制
	讲台(1500*800*800MM)采用优质精装冷轧钢板
1、基材:E1级高密度纤维板，甲醛释放量符合国家环保标准。桌体板材厚度：≥16mm / 18mm，桌面厚度≥25mm
2、工艺:采用烤漆工艺，五底三面，十二道工序，表面光滑平整，有光泽。
3、五金:采用优质五金配件,五金配件包括（铰链、三合一等），品质优越，持久耐用，设计合理，稳重，结构简单链接牢固。 
4、油漆:采用优质环保漆，符合国际环保标准油漆；光泽均匀， 流平性能好，饱满度高，抗刮性强，不易褪色。
	1
	个
	2000
	2000

	6
	教师椅
	定制
	整体外形尺寸为 600mm（宽）*600mm（深）* 1050mm（高）
1. 弓形椅脚架
采用优质冷轧钢管制作，壁厚不低于 1.2mm。表面经过镀铬或喷塑处理，防锈等级不低于 8 级，无锈蚀、漏镀、毛刺等缺陷。整体承重不低于 150kg，长期使用无变形、断裂风险。焊接处无虚焊、气孔，焊缝平整光滑。
2. 椅脚连接件
采用钢制焊接搭配高强度螺丝加固，连接牢固，无松动、异响问题，符合 GB/T 3324 家具通用技术条件要求。
3. 坐面结构
坐芯为高密度切割海绵，海绵密度不低于 30kg/m³，厚度不低于 40mm，回弹性不低于 60%，可保证久坐不塌陷。表层为高弹力透气网布（特斯林或涤纶材质），耐磨抗老化，无跳线、破损，且便于日常清洁打理。
4. 靠背结构
靠背主体为高弹力透气网布搭配钢制支撑框架。网布透气性能良好，久坐不易闷热，抗拉强度不低于 200N/5cm；支撑框架稳固，网布张力均匀，长期使用无松弛变形现象。
5. 扶手结构
扶手支架为钢制材质，承重不低于 400N，使用中无变形问题。扶手面采用 PU 软包材质，无异味、耐刮擦，边缘光滑无毛刺，手感舒适。
6. 脚垫
采用防滑静音橡胶脚垫，材质耐磨、无异味，防滑性能良好，安装牢固，可避免拖动椅子时刮伤地板、产生噪音。
	1
	张
	300
	300

	7
	防静电地板
	定制
	陶瓷面静电地板
1、地板规格：600mm×600mm×35mm。
2、灰白，无边，钢制内六角杯。
3、HPL 贴面，厚度≥1.2mm。
4、平面度≤0.5mm。
5、集中载荷≥2950N。
6、均布载荷≥12500N。
7、地板重量12.5±0.5kg/pc。
8、极限尺寸偏差600±0.1mm。
9、地板系统电阻1×106～1×1010Ω。
10、耐磨值≥3000 转，磨损量≤0.012g/cm2。
11、防火指标：基材A 级，不燃；贴面FV-1 级。
12、含支架镀锌，高度≥250mm，可调节高度±20mm，承重≥1000kg。
13、安装方式与辅材：优先采用机械连接（如锁扣）或支架架空安装。
	97.24
	平米
	300
	29172

	8
	交换机
	S220S-24T4JX
	接入/汇聚交换机 | 二层 | Web管理 | 交换容量396Gbps | 包转发率110Mpps | 下行24个GE电口+上行2个2.5GE光口,2个10GE光口 | 监控带机量150 | 终端带机量300 | 机架款
	3
	台
	1500
	4500

	9
	网线
	CAT6
	六类非屏蔽网线，305米一箱，国标
	3
	箱
	800
	2400

	10
	辅材
	定制
	配备电源线、插排、水晶头、扎带等各类辅材，可全面满足实训室各类安装施工需求。
	1
	项
	5000
	5000

	11
	集成服务
	定制
	1、吊顶：97m²：
2、墙面、楼顶刷漆翻新：235m²。
3、电灯/风扇电路改造；
4、安装、调试、培训、运输、装卸、垃圾清理搬运、保洁等。
	1
	项
	36000
	36000

	人民币：肆拾玖万玖仟捌佰柒拾贰元整。（¥0）















二、商务要求
	报价要求
	1、 本项目采购预算金额为人民币：50万元，报价超出采购预算金额的，响应文件作无效处理。供应商报价时必须按附件要求提交加盖公章的报价表，否则响应文件作无效处理。
2、 供应商竞价时仅就推荐品牌进行竞价，且必须全部响应本文件的“项目要求及技术需求”，否则响应文件作无效处理；提供虚假材料的，采购人有权上报上级单位，并依据相关法律规定追究责任，由此带来的一切责任及损失由供应商自行承担。
3、 本项目不接受联合体参与竞标，配置必须是原厂出厂标配，为保证原厂正品，本项目需求一览表标有“★”号的内容为实质性条款必须满足，供货时提供针对本次项目的原厂供货证明文件并加盖原厂制造商公章。中标企业在签订合同前需提供样机核查，中标企业在签订合同前还必须提供原厂制造商针对此项目的技术参数确认函原件并加盖投标人公章，如参数确认函中所确认的参数与提供的样机参数不符，竞标供应商与生产厂家须承担相关法律责任，并视为弃标。
4、本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	质保期及免费维护期限
	质保期为1年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。

	交货时间
	[bookmark: _GoBack]1、供货安装时间：合同签订之日起 20个工作日内，供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。
2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	安装与验收
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。
2、验收：按照《项目要求及技术需求》、响应文件的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。如发生所供货物不相符，采购人有权退货或要求成交供货商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。

	售后服务
	1、在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2、有专业维修工程师提供服务，一旦发生故障，2小时内响应，24小时内解决故障，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3、质保期届满后，成交供应商对货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

	
	

	
	

	
	

	付款方式
	本项目不设预付款。项目经采购人最终验收合格并双方共同签署盖章的《验收报告》后，采购人在30个工作日内向成交人支付合同总金额的100%。采购人在收到成交人出具的合法有效发票后，即负责在法定期限内办妥全部财政支付申请手续。因财政资金调度或支付审批流程导致的延期支付，采购人不承担违约责任，但应及时通知成交人并积极协调推进。

	其他说明
	政采云系统排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人报价无效、放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按顺序由排在后面的成交候选人递补，也可以决定重新采购。


学生桌椅参考图：
[image: ecdccd6e-1d1d-4d18-b678-1db2bffd13ce]
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