计算机标准化实训室建设项目（长海校区）
一、需求一览表
	项号
	标的名称
	技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算单项小计（元）

	1
	教学用教师机
	[bookmark: _GoBack]1、★处理器：CPU采用国产处理器，物理核心数≥8核16线程，内核主频（非睿频）≥3.0GHz；
2、★内存：提供≥4个内存插槽，配置 DDR4 内存≥32GB，最大可扩展128G内存；
3、硬盘：配置≥1TB固态硬盘，支持M.2 NVMe SSD、3.5英寸HDD硬盘；
4、显卡：配置独立显卡，显存≥2GB，支持VGA、HDMI接口，支持4G独显；
5、光驱：内置DVDRW；
6、★接口扩展：主板或机箱原生USB接口数量>10个，其中USB3.0 接口>8个；板载提供≥1个RS232串口，主板原生PCIe接口≥4个；2组音频接口；RJ45接口；
7、网卡：配置千兆网络接口≥1个；
8、机箱&电源：所投产品机箱尺寸≤15L；配置≥200W电源；
9、键鼠：配置1套抗菌防水键盘、鼠标；
10、★显示器：≥27英寸LED商用显示器，三年上门保修，视频接口VGA+HDMI，屏幕分辨率2560 x 1440；
11、★操作系统：支持统信 UOS、麒麟等操作系统。★操作系统：支持统信 UOS、麒麟等操作系统。此次配置符合安全可靠测评结果，服务期限为三年的实名制正版国产操作系统。
12、教师可通过管理软件进入管理终端进行远程管理PC，对于PC可进行选择性的唤醒、关机、重启等操作，使教师教学更为便捷。
13、教师可通过管理终端有选择性的直接进入学生桌面，协助学生进行操作或进行排障。
14、可支持列表PC的删除，针对于老旧被更换的PC可通过管理终端进行删除，便于教师或管理员进行日常维护管理。
教学用电子教室软件：
15、国产化适配与双系统支持：软件须深度适配银河麒麟桌面操作系统V10，支持兆芯、龙芯、飞腾等国产CPU架构；同时支持银河麒麟+Windows双系统教学环境，教师端和学生端均可在两系统下实现屏幕广播、文件分发等核心功能互通
16、核心互动教学功能：支持屏幕广播（全屏/窗口等种模式）、学生演示、分组教学、网络影院（支持720p/1080p高清片源）等基础功能；具备随堂小考、抢答竞赛、答题卡考试等功能，支持自动阅卷及结果图表统计
17、智能运维与课堂管控：支持多频道教学，教师机单屏可同时监视多个学生屏幕；具备程序限制、网页黑白名单、U盘访问权限管理；支持黑屏肃静、断线自动锁屏、防学生端进程强制结束等课堂管控功能
	1
	台
	7000
	7000

	2
	教学用学生机
	1、★处理器：CPU采用国产处理器，物理核心数≥8核8线程，内核主频≥2.7GHz；
2、内存：提供≥2个内存插槽，配置 DDR4 内存≥16GB；
3、★硬盘：配置≥原厂出厂配置1块 512GB M.2 NVME SSD硬盘，最大可扩展至4TB SSD硬盘 ，支持双硬盘扩展；
4、显卡：配置独立显卡，显存≥2GB，双视频输出接口VGA、HDMI接口；
5、光驱：内置DVDRW；
6、★接口扩展：主板或机箱原生USB接口数量≥8个，集成双视频输出接口（至少一个是VGA），1个PCI-E*16、2个PCI-E*1；
7、网卡：配置千兆网络接口≥1个；
8、机箱&电源：所投产品机箱尺寸≤15L；配置≥200W电源；具有80Plus认证；
9、键鼠：配置1套同主机品牌抗菌防水键盘、鼠标；
10、★显示器：与主机同品牌≥23.8英寸LED商用显示器，三年上门保修，视频接口VGA+HDMI，屏幕分辨率1920 x1080；
11、★操作系统：支持统信 UOS、麒麟等操作系统。此次配置符合安全可靠测评结果，服务期限为三年的实名制正版国产操作系统。
12、提供机房管理功能，针对机房管理员对整个机房进行维护管理的底层支持，管理内容以列表形式呈现内容包含但不限于IP、内存、电脑名称、系统版本、硬盘等状态。如USB未连接、未知盘符，均会进行告警。(投标时必须提供此功能截图)
13、支持统信、麒麟等国产系统和window系统自由切换.
教学电子教室：
14、国产化适配与双系统支持：软件须深度适配银河麒麟桌面操作系统V10，支持兆芯、龙芯、飞腾等国产CPU架构；同时支持银河麒麟+Windows双系统教学环境，教师端和学生端均可在两系统下实现屏幕广播、文件分发等核心功能互通
15、核心互动教学功能：支持屏幕广播（全屏/窗口等种模式）、学生演示、分组教学、网络影院（支持720p/1080p高清片源）等基础功能；具备随堂小考、抢答竞赛、答题卡考试等功能，支持自动阅卷及结果图表统计
16、智能运维与课堂管控：支持多频道教学，教师机单屏可同时监视多个学生屏幕；具备程序限制、网页黑白名单、U盘访问权限管理；支持黑屏肃静、断线自动锁屏、防学生端进程强制结束等课堂管控功能
	52
	台
	5000
	260000

	3
	学生桌椅
	规格：1400*600*750mm　2人位（长*宽*高mm）
配套方凳
	52
	位
	300
	15600

	4
	讲台
	讲台(1050*730*990MM)采用优质精装冷轧钢板，配教师椅1张
	1
	个
	1500
	1500

	5
	静电地板
	PVC材质静电地板
1、地板规格：600mm×600mm×35mm。
2、灰白，四周封边处理，钢制内六角杯。
3、HPL 贴面，厚度≥1.2mm。
4、平面度≤0.5mm。
5、集中载荷≥2950N。
6、均布载荷≥12500N。
7、地板重量12.5±0.5kg/pc。
8、极限尺寸偏差600±0.1mm。
9、地板系统电阻1×106～1×1010Ω。
10、耐磨值≥3000 转，磨损量≤0.012g/cm2。
11、防火指标：基材A 级，不燃；贴面FV-1 级。
12、含支架镀锌，高度≥250mm，可调节高度±20mm，承重≥1000kg，支架顶部胶垫应为无味、环保橡胶材质。
★13、环保与安全：供货商应提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的符合GB 18586-2026全项要求的检测报告。指标包括：①原料纯度：氯乙烯单体 ≤ 5mg/kg；邻苯二甲酸酯（增塑剂）总量 ≤ 1000mg/kg；不得检出镉(Cd)、六价铬(Cr⁶⁺)等重金属；②有害物质限量：甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）72h 释放率 ≤ 500μg/(m²·h)等
14、安装方式与辅材：优先采用机械连接（如锁扣）或支架架空安装。如需使用胶粘剂，胶粘剂须与地板同品牌或提供其 TVOC ≤ 5g/L 的检测报告
	71.25
	平米
	265
	18881

	6
	交换机
	接入/汇聚交换机 | 二层 | Web管理 | 交换容量396Gbps | 包转发率110Mpps | 下行24个GE电口+上行2个2.5GE光口,2个10GE光口 | 监控带机量150 | 终端带机量300 | 机架款
	3
	台
	1500
	4500

	7
	机柜
	22U交换机机柜
1、表面防静电喷涂采用高硬度粉面，防护等级设计依据GB/T 4208-2017标准，满足IP20等级。
2、材料采用优质冷轧钢板。
3、机柜设计采用一体化框架结构，承重能力强，内部设计标准19”安装立柱，可前后灵活调整。
4、后位置开进线孔可封闭，可根据需求调整。
5、专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。
6、前后网孔门，两侧为钢质快速拆卸门板。
7、宽度600MM×高度1200MM×深度600MM。
	1
	个
	1450
	1450

	8
	网线
	六类非屏蔽网线，305米一箱，国标
	3
	箱
	800
	2400

	9
	系统集成及辅材
	电源线、插排、水晶头、扎带等，教室网线及电源线改造、培训、运输、装卸、垃圾清理搬运、保洁等，可全面满足实训室各类安装施工需求。
	1
	项
	6550
	6550

	合计
	人民币：叁拾壹万柒仟捌佰捌拾壹元整（（¥ 317881.00））



二、商务要求
	报价要求
	1、 本项目采购预算金额为人民币：317881.00元，报价超出采购预算金额的，响应文件作无效处理。供应商报价时必须按附件要求提交加盖公章的报价表，否则响应文件作无效处理。
2、 本项目不接受联合体参与竞标，配置必须是原厂出厂标配，为保证原厂正品，本项目需求一览表标有“★”号的内容为实质性条款必须满足，供货时提供针对本次项目的原厂供货证明文件并加盖原厂制造商公章。中标企业在签订合同前需提供样机核查，中标企业在签订合同前还必须提供原厂制造商针对此项目的技术参数确认函原件并加盖投标人公章，如参数确认函中所确认的参数与提供的样机参数不符，竞标供应商与生产厂家须承担相关法律责任，并视为弃标。
3、本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	质保期及免费维护期限
	质保期为1年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。

	交货时间
	1、供货安装时间：合同签订之日起20个工作日内，供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。
2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	安装与验收
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。
2、验收：按照《项目要求及技术需求》、响应文件的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。如发生所供货物不相符，采购人有权退货或要求成交供货商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。

	售后服务
	1、在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2、有专业维修工程师提供服务，一旦发生故障，2小时内响应，24小时内解决故障，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3、质保期届满后，成交供应商对货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

	
	

	
	

	
	

	付款方式
	本项目不设预付款。项目经采购人最终验收合格并双方共同签署盖章的《验收报告》后，采购人在30个工作日内向成交人支付合同总金额的100%。采购人在收到成交人出具的合法有效发票后，即负责在法定期限内办妥全部财政支付申请手续。因财政资金调度或支付审批流程导致的延期支付，采购人不承担违约责任，但应及时通知成交人并积极协调推进。

	其他说明
	政采云系统排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人报价无效、放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按顺序由排在后面的成交候选人递补，也可以决定重新采购。
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