	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价
（元）
	小计
（元）
	规格及技术参数要求

	1
	实木课桌
	220
	张
	180
	39600
	1、规格：长650mm*宽450mm*高760mm（尺寸±5mm）
2、桌面尺寸：长650mm*宽450mm*厚18mm，材质采用18mm厚橡胶木指接板制作。
★提供“橡胶木”检测报告，检测内容至少包含：①树种鉴别为橡胶木，②木材含水率≤10%。
3、桌斗：背板、左右围板、底板采用7mm厚多层板双面贴橡胶木木皮制作；
★提供“多层板”检测报告，检测内容至少包含：①五氯苯酚含量≤0.05mg/kg，②外观质量（优等品II类）符合要求，③理化性能-胶合强度≥0.9MPa，合格试件数与有效试件总数之比≥100%；理化性能-浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，6块试件的胶层均无剥离现象；④理化性能-静曲强度（顺纹）≥30MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；静曲强度（横纹）≥30MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；⑤理化性能-弹性模量（顺纹）≥5000MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；弹性模量（横纹）≥4000MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；⑥甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；⑦品质属性-挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯≤0.2μg/m³、甲苯≤0.4μg/m³、二甲苯≤0.2μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.4μg/m³；⑧防霉性能-防霉质量分级（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）为0级；⑨防静电性能≥6.0x10^11Ω；⑩抗冲击性能：落球高度1000mm、压痕直径≥1.5mm、板面无破损。
4、桌架：立柱采用45*35mm橡胶木木方制作；桌架连接横料采用30*25mm橡胶木木方制作。
5、桌架采用椭圆型带倒挂榫卯结构进行设计，增加安全美观，采用优质五金件紧密连接，使用寿命长。各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂，榫眼采用水基胶粘剂装斗。涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。
★提供“胶粘剂”检测报告，检测内容至少包含：①游离甲醛≤0.1g/kg，②苯≤0.01g/kg，③甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，④总挥发性有机物≤70g/L。
6、油漆工艺：采用环保油漆喷涂，三底两面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。
★提供“油漆（面漆）”检测报告，检测内容至少包含：①VOC含量≤80g/L，②总铅（Pb）含量未检出，③可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出。
★提供“油漆（底漆）”检测报告，检测内容至少包含：①VOC含量≤80g/L，②总铅（Pb）含量未检出，③可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出。

	2
	实木椅
	220
	张
	170
	37400
	1、规格：宽380mm*深360mm*高760mm（尺寸±5mm）
2、椅面尺寸：长380mm*宽360mm*厚18mm，材质采用18mm厚橡胶木指接板制作。
3、椅架：立柱采用40*30mm橡胶木木方制作，椅架连接横料采用30*25mm橡胶木木方制作。
4、椅架采用椭圆型带倒挂榫卯结构进行设计，增加安全美观，采用优质五金件紧密连接，使用寿命长。各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂，榫眼采用水基胶粘剂装斗。涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。
5、油漆工艺：采用环保油漆喷涂，三底两面，全部满刮透明腻子，表面纹理清晰无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀。

	（二）商务需求

	★合同签定
	1、中标公告发出后，3个工作日内签订合同。

	★交付的时间和地点
	1、交付使用期：自签订合同之日起  10 日内全部安装调试合格完毕并交付使用。
（1）中标方逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之三的标准向采购方支付违约金，由采购方从待付货款中直接扣除。
（2）中标方逾期时间超过5个工作日仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同，并赔偿采购方损失。
2、交付地点：桂林市采购人指定地点（桂林中学解西校区和临桂校区）
[bookmark: _GoBack]3、交货时需免费帮采购人搬运替换的旧家具到指定地点。

	★付款条件
	1、本项目全部货物安装调试完毕验收合格，采购人收到全额发票后，一次性支付合同总价的100%货款。

	★包装和运输
	1、所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。货物包装完整，免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。
2、送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。

	★售后服务
	1、货物验收合格后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”,提供不少于1年的免费质保期，提供终身维护服务。 
2、质保期内提供免费服务（含部件、人力、上门等），保修期自双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维修服务，按维修件成本收费。 
3、免费质保期内，接到采购人故障报修后，30分钟内响应，2小时内到位。12小时内不能解决问题的产品应在24小时内提供等同档次产品给采购人使用。
4、考虑到售后服务方便，非桂林市注册供应商须在桂林市设立经厂家授权的售后服务点（以营业执照注册地为准），并提供授权证书。

	★其他要求
	1、正品保障：中标方保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。
2、报价时须提供2024年3月1日以来至本项目招标公告日止，由国家相关质量检测部门出具的检测（检验）报告复印件，以附件上传，不上传者或不按要求提供的视为未实质性响应，作无效报价处理。
（1）、提供“橡胶木”检测报告，检测内容至少包含：①树种鉴别为橡胶木，②木材含水率≤10%。
（2）、提供“多层板”检测报告，检测内容至少包含：①五氯苯酚含量≤0.05mg/kg，②外观质量（优等品II类）符合要求，③理化性能-胶合强度≥0.9MPa，合格试件数与有效试件总数之比≥100%；理化性能-浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，6块试件的胶层均无剥离现象；④理化性能-静曲强度（顺纹）≥30MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；静曲强度（横纹）≥30MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；⑤理化性能-弹性模量（顺纹）≥5000MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；弹性模量（横纹）≥4000MPa，符合指标值规定的试件数占有效试件数≥100%；⑥甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；⑦品质属性-挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯≤0.2μg/m³、甲苯≤0.4μg/m³、二甲苯≤0.2μg/m³、总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.4μg/m³；⑧防霉性能-防霉质量分级（黑曲霉、黄曲霉、树脂子囊菌）为0级；⑨防静电性能≥6.0x10^11Ω；⑩抗冲击性能：落球高度1000mm、压痕直径≥1.5mm、板面无破损。
（3）、提供“胶粘剂”检测报告，检测内容至少包含：①游离甲醛≤0.1g/kg，②苯≤0.01g/kg，③甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，④总挥发性有机物≤70g/L。
（4）、提供“油漆（面漆）”检测报告，检测内容至少包含：①VOC含量≤80g/L，②总铅（Pb）含量未检出，③可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出。
（5）、提供“油漆（底漆）”检测报告，检测内容至少包含：①VOC含量≤80g/L，②总铅（Pb）含量未检出，③可溶性重金属含量（镉、铬、汞）未检出。
3、签订合同时需提供以上报告原件并提供所采购的货物完整样品各一套，不按要求提供的视为未实质性响应，对不能满足参数要求虚假响应，业主可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚和进行网上通报处理，若提供虚假材料，采购人有权追究其法律责任，并向监督部门举报。

	★履约验收要求
	1、验收要求：由采购人、中标人同现场验收，并出具验收文书。采购人按照本项目合同及谈判文件、成交供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由成交供应商承担，竞标报价时应考虑报价风险）。如货物验收不合格，由成交供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。
2、本次采购货物在完成所有安装调试并经采购人验收前，商品的丢失、损害或毁坏等风险由中标供应商承担。中标供应商组织安装调试期间应做到安全安装调试，不损坏采购人的设备设施，否则，应承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和造成的损失。



