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一、说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“▲”的产品时，应优先采购。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
3.“采购需求”仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。
4.“采购需求”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。
5.凡在“采购需求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标文件中将其标配参数详细列明。
6.投标人所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。
7.采购需求应视为保证涉及设备运行所需的最低要求；如有遗漏，投标人投标时应在投标文件中予以补充；否则，一旦成交将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。
8.投标人投标时应在投标文件中对“采购需求”中所有内容逐条响应并一一对应。
9.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。
10.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
11.本项目标的所属行业均为： 工业 ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。


二、1.项目预算价：650000.00元
2.核心产品：采购需求表一；
        3.采购需求表：
	项号
	货物名称
	单位
	数量
	技术参数及性能（配置）要求
	图片

	1 
	办公桌
	张
	100
	品牌：鸿芙轩
1.尺寸：1200*600*750mm；
2.主体基材：优质中密度纤维板，含水率控制在8%-12%，符合GB/T 11718-2021标准 ，纹理清晰，无开裂、脱层；表面采用环保聚酯漆（PU漆），光滑耐磨、耐污，无刺激性气味；
3.桌面功能件：桌面中间配置加厚耐磨胶板，带2个圆形走线孔（带装饰盖），方便线缆收纳；
4.五金配件 抽屉滑轨：优质三节静音滑轨，推拉顺畅无卡顿，承重≥30kg； 抽屉锁：铜芯防盗锁锁：铜芯防盗锁，开关灵活，一把钥匙可开同批次同规格抽屉； 连接件：防锈镀锌五金件，结构稳固，无松动、异响；
5.结构工艺 采用榫卯+五金连接件双重加固，桌腿与桌面、柜体连接处受力均匀；落地平稳，晃动量≤2mm；键盘托推拉顺畅，无脱落、变形； 
6.环保标准 甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1级，符合GB/T 3324-2017标准）；油漆、胶水等辅料环保达标，无有害气体超标；
7.力学性能 桌面静载≥1000N，长期使用无变形；抽屉耐久推拉≥2万次无损坏；整体承重≥200kg，符合办公家具力学性能检测标准
8.外观质量：表面无划痕、气泡、流挂、色差，边角圆润无毛刺；封边严密平整，无脱胶、翘边；木纹自然，整体色调均匀协调。
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	2
	办公椅
	张
	100
	品牌：鸿芙轩
1.椅子规格：420×440×940mm；
2.框架：根据人体工程学原理设计，采用优质实木框架，经过防虫、防腐、防潮等化学处理，颜色对称，含水率低于12%。
3.油漆：采用优质环保哑光聚脂木器漆，耐压、耐高温、漆膜坚硬、附着力强、不易爆裂脱落，流平性强，色泽匀称，硬度达到 2H 级；苯含量小于 0.15%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于 15%。游离二异氰酸酯含量总和小于 0.2%，卤代烃含量小于 0.1%。
4.胶粘剂：加工中所使用的粘合剂采用优质胶粘剂，产品符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。
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	3
	[bookmark: _GoBack]学生课桌椅
	套
	2200
	品牌：鸿芙轩
一、单人课桌椅（每套包含课桌并配套单人椅1张）。
二、型号规格要求
（一）课桌椅的型号规格及结构应符合国家标准要求。
（二）课桌：各型号规格的尺寸除本表中特别要求外，产品应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中的功能尺寸及技术要求。在课桌左右两侧面设置挂书包的挂钩或在课桌的后端下面设置放书包的装置，其尺寸范围不能超出国家标准的规定范围。
（三）课椅：各型号规格的尺寸除本表中特别要求外，产品应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中的功能尺寸及技术要求。
▲(四)型号规格
1、课桌桌面板尺寸：不小于600mm×400mm；
2、课桌高度：
（1）中学部分：采用双柱升降课桌；高度760mm（1号）、730mm（2号）、700mm（3号）、670mm（4号），允许误差±5mm，可按以上高度进行调节升降。
（2）小学部分：采用固定式双柱课桌；高度640 mm（5号）、610 mm（6号）、580mm（7号）、550mm（8号），允许偏差±5mm。
3、课椅椅座面板尺寸：
（1）中学部分：宽度不小于380mm、深380mm(±2mm)；
（2）小学部分：宽度不小于380mm、深380mm(±2mm)；
4、课椅椅靠背面板尺寸：
（1）中学部分：宽度不小于380mm、高度155mm(±2mm)；
（2）小学部分：宽度不小于380mm、高度155mm(±2mm)；
5、座面高度：
（1）中学部分：课椅高度：440 mm（1号）、420 mm（2号）、400 mm（3号）、380mm（4号），允许误差±5mm，可按以上高度进行调节升降。
（2）小学部分：以下型号要求固定高度：360mm（5号）、340mm（6号）、320mm（7号）、300mm（8号），允许误差±5mm。
6.桌斗尺寸：尺寸：约345mm×520mm×170mm，尺寸允许偏差±3mm；桌斗与侧板采用高频焊接，不允许使用铆钉或螺钉连接。
 (五)结构要求：双柱升降调节。
三、课桌椅的材料要求
（一）金属件
▲1、主体材料：
1.1、课桌、课椅的金属管件采用公称尺寸不小于25mm×50mm的椭圆管，管壁公称厚度均不小于1.0mm；钢管符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求，其中：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（下屈服强度≥235N/m㎡、抗拉强度为370-500 N/m㎡、断后伸长率≥25%）。经过不少于150h试验，耐腐蚀等级达到9级以上，投标时必须提供由具有合法检测资格的检测机构出具的符合上述要求的检测报告扫描件。
1.2、课桌的桌斗用公称厚度不小于0.6mm的优质冷轧钢板；
1.3、立板采用优质冷轧板，课桌、课椅两侧可调高度的立板厚度不小于0.8mm；冷轧钢板符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求，其中：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045）；力学性能（屈服强度≥235N/m㎡、抗拉强度为370-500 N/m㎡、断后伸长率≥26%）；经过不少于150h试验，耐腐蚀等级达到9级以上，投标时必须提供由具有合法检测资格的检测机构出具的符合上述要求的检测报告扫描件。
1.4、椅子靠背支架采用优质高频焊接（约20×20mm）方管，管壁厚度不小于1.0mm；
1.5、课桌左右两边要求配有挂钩，挂钩采用直径不小于4mm的冷拉普通钢丝制作，规格不小于55×25×20mm。
2、材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。
▲（二）木制件
1、桌面板厚15mm，采用桉木基材的胶合板,双面饰面,甲醛释放量达到E1级控制指标，四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，无突兀感；
2、胶合板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测，检测结果包括但不限于以下内容：①甲醛释放量≤0.124mg/m3，②含水率5%～16%；③静曲强度：顺纹≥24.0MPa、横纹≥20.0MPa；④弹性模量：顺纹≥5000MPa、横纹≥3500MPa；⑤胶合强度≥0.70MPa；投标时必须提供由具有合法检测资格的检测机构出具的符合上述要求的检测报告扫描件。
3、课椅座面板厚≥10mm，主体采用桉木基材的胶合板,座面板前端为圆弧结构，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。
4、课椅靠背要求是弧形的主体采用桉木基材的胶合板,双面饰面，面板厚≥10mm。靠背面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。
5、含水率：课桌椅加工所用胶合板含水率应不高于16%。课桌椅产品出厂时木材含水率不高于16%。
▲（三）其它材料
桌脚和椅脚的脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量PE材料制作，脚套内深不低于35mm，加强筋4圈，底厚不低于5mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。
四、课桌椅的加工要求
（一）金属件加工要求
1、金属零、部件的连接方式采取焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。
▲2、冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作卷边处理增强刚性，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗前端处冲压不少于两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体。
▲3、课桌和课椅钢架支撑立柱，采取圆弧弯管支撑，椭圆管折弯处饱满，无凹陷，留空桌脚周边空间便于打扫卫生。
▲4、桌斗桌脚架、课椅脚架固定要用平头内六角螺栓、平垫片、弹簧垫片和六角圆头盖形螺母坚固；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，确保课桌、课椅的安全使用。
（二）木制件加工要求
木制件端面应进行精加工以便于涂饰处理。
（三）木制件与金属件的连接
1、课桌面板与钢架的连接采用自攻钉固定，面板与钢架连接的自攻钉不少于八颗。
▲2、课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根。
3、抽芯铆钉钉体直径d不小于5mm，钉体材料为铝合金、钉芯材料为钢（表面镀锌），铆钉表面应无毛刺和有害缺陷，并有完整的头、杆形状。
（四）课桌椅加工尺寸要求
桌面高、椅座面高尺寸的允许误差范围按GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》的规定执行。
五、课桌椅的涂饰要求
（一）涂饰要求
1、涂饰前课桌椅零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。
2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时进行涂饰。
▲3、采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求：筛余物(125μm)全部通过、涂膜外观正常、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H、附着力(干附着力)≤1级、弯曲试验≤4mm、杯突试验≥4mm、耐磨性(750g/500r)≤50mg、耐碱性168h无异常、耐酸性240h无异常、耐湿性500h无异常、耐沸水性(2h)无异常，投标时必须提供由具有合法检测资格的检测机构出具的塑粉符合上述要求的检测报告扫描件。
4、课桌椅所有木制件的外表面（使用面）均应装饰处理；非使用面涂清漆。木制件端面应进行涂饰处理。
（二）涂饰层外观
1、金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
2、木制件表面装饰层应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。薄木材料贴面不允许有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。
3、每批产品（含课桌、课椅）不允许有明显色差。
4、产品上的五金配件应做防锈处理。
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	▲商务要求
	

	交货时间和地点
	1.交货时间：自签订合同后，接到采购人供货通知之日30个日历日内交货并安装调试完毕，并达到验收合格标准。
[bookmark: _Toc17204]2.交货地点：采购人指定地点。
	

	合同签订时间
	[bookmark: _Toc27990]自成交通知书发出之日起 5个工作日内。
	

	付款条件
	本项目无预付款，本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后，办理支付合同款的100%，乙方需提供项目相应的请款材料给甲方，甲方在7个工作日内完善请款手续并将请款材料送到防城区财政局，待防城区财政局将项目款划拔到甲方帐号后，甲方在5个工作日内将项目款划拔到乙方帐号。乙方需缴纳合同总价款的3%自动转为项目质保金，满1年后无息返还。
	

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别注明的设备外，货物质量保证期（质保期）：不少于1年（含1年）。
	

	售后服务要求
	1.成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。
2.成交供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户参与安装、检测和排除故障。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。
3.在成交供应商承诺的质保期内，产品保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。
4.售后服务按厂家承诺执行。成交供应商超过厂家承诺标准的，按成交供应商提交的售后服务承诺书执行。成交供应商定期回访以及对产品进行维护；质保期后成交供应商需提供维修维护服务。
5.成交供应商在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询：成交供应商应当为采购单位提供技术援助电话，解答采购单位在使用中遇到的问题，及时为采购单位提出解决问题的建议。
（2）服务响应时间：质保期内由成交供应商负责免费维修和维护，保障该合同设备的正常使用。在质保期内，成交供应商接到问题通知后1小时做出响应、2小时内派技术人员到达现场维护维修，一般问题在12小时内解决。如果是重大故障24小时内解决问题，若故障仍无法排除，应48小时内提供可满足使用要求但配置不低于该产品且与现有产品系统兼容的备件替代产品，供采购人使用，直至产品故障排除为止。在质保期内，成交供应商应承担或处理项目范围内质量的一切费用。
（3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购单位，如采购单位有相应要求，成交供应商应对采购单位购买的产品或服务进行升级。
	

	报价要求
	竞标报价包含产品、运输、装卸、保险、安装、调试、保险、税费、培训、产品检测、产品质保期内维护、验收等全部费用。
[bookmark: _Toc13794]对于竞争性谈判文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入竞标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目其他费用，并认为此费用已包括在竞标总报价中。
	

	履约保证金
	本项目不收履约保证金
	

	验收要求
	1.验收依据
按合同要求、成交供应商的项目响应文件及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所有采购标的均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（2）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供项目相关使用说明书、合格证。
3、验收要求
（1）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。
（2）采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，成交供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
①验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。
②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由成交供应商承担。
（3）验收时成交供应商提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档（如有）等。
（4）对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
（5）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由成交供应商另行承担。
（6）在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
（7）成交供应商提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给采购人。
4、成交供应商提供的设备必须为正品行货，成交供应商安装完成验收前，需提供【生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及各项设备的检测报告复印件】；所有资料需经成交供应商采购人进行核查，如成交供应商无法提供资料或资料提供不齐全的，采购单位有权不予以验收货物，采购人有权单方面终止合同，并且保留追究成交供应商的法律责任。
	

	实施和安装要求
	1.由于本项目涉及到设备安装，安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责，并服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装。高空作业产生的费用由成交供应商负责，采购人不另外支付费用。
2.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全，成交供应商对安装过程中的施工安全负全部责任。
	

	其他要求
	1.成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
3.采购人保留对成交供应商现场安装、售后服务工作进行监督、检查的权利，发现涉及成交供应商设备、材料及人员存在违规行为或者事故隐患，采购人有权提出警告与制止，成交供应商应及时纠正。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。
5.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。
	

	国家强制性认证产品
	根据《强制性产品认证管理规定》（总局令第117号）强制性产品认证目录，采购需求中的货物属于强制性产品的，投标人的投标货物必须使用强制性产品并提供认证证书证明，否则作无效投标处理。
	

	核心产品
	核心产品为学生课桌椅。
多家供应商提供的核心产品品牌相同的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
■依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。
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