技术参数偏离表

	序号
	产品名称
	询价文件采购需求（技术参数、性能、配置等要求）
	供应商报价文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	讲台
	1.建议产品尺寸L*W*H（mm）：1100*650*1100 ；900mm(±5)（桌面离地高度）；
2.需采用钢木结合设计，讲桌上下层钣金采用1.0～2.0mm冷轧钢板，保证产品的结构稳定性；钣金零件全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，有效防锈；讲桌喷涂细致，颗粒均匀；桌面采用18MM木质耐刮材料；
3.整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计，两侧边角采用模具圆弧开模一体成型，中间设计厚18mm高厚度木质材料，结合处无明显缝隙设计工艺；木质部分可安装学校LOGO；
4.布局设计：桌面左侧设计支持放置23.8寸或29寸触控显示器装置，仰角建议为26°；桌面右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；设计一个抽屉可放置教学教具使用，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm；
5.显示器装置需支持电动调整仰角，控制面板位于桌面上方；
6.讲桌需提供外接端口，包括HDMI、USB、220V电源等；
7.内置设备机柜：采用标准钣金机柜设计，机柜的安装空间≥13U。
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	2
	双人桌
	1.尺寸（单位 mm）：1200*475*750
2.材质：
（1）桌面板基材:E0 级环保刨花板，面压155防火板，防火、耐热、耐腐蚀、易清洁;可100度以上消毒杀菌;厚度≥20mm;符合GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准要求。
（2）封边:前封压嘴边，后面为圆边，侧面采用PVC同色封边 ， 符合GB 18584-2024或 QB/T 4463-2025技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，
（3）书网尺寸:宽 430mmx 深 210mmx 高92mm;书网架:连接在桌面板下方，与桌面板平行，表面经喷涂处理，钢板厚0.8mmm，承重≥20kg，方便放取书物。
（4）桌架:优质金属脚架，经模具一体冲压成型，牢靠稳固，表面经防静电喷涂处理，厚度≥1.2mm。经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合QB/T4767-2014家具用钢构 件 或GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件标准要求。
（5）前档板:采用 0.8mm 优质冷扎钢板经模具冲压、折边成型，表面经高温静电喷粉工艺处理。
（6）五金:所有五金配件全部防锈、防腐处理。
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	学生椅子
	宽*深*高：435mm*515mm*810mm
椅架采用圆 25x1.2 足厚的钢管，经弯曲，焊接，打磨等工序精制而成，再经酸洗，氧化除锈，镀铬等工序令椅架结实耐用；椅背及座垫采用全新 PP 塑料，一次注塑而成，色泽鲜艳，外观漂亮，具有耐高温，抗极寒，高韧性等等特点，椅子承重达300斤以上，架子可选白色喷涂，黑色喷涂以及电镀。椅背及座垫颜色:灰色，根据要求定制。
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	可移动双人桌
	1.尺寸（单位 mm）：1200*475*750；
2.台面：采用25mm厚优质高密度环保三胺板，桌面采用不小于1.5mm厚PVC封边条封边，颜色可选配；
3.前挡板：采用15mm厚优质高密度环保三胺板或者铁挡板，款式可定制；
4.台架：前腿采用60*30*1.2mm优质冷轧钢旦管；后退采用50*25*1.2mm优质冷轧钢旦管；
5.横梁：φ50*1.2mm厚圆管，中间由铝芯管连接联动；
6.面托：3mm厚冷板冲压成形；
7.书网：φ12冷轧钢圆管足1.0mm厚、两端ABS塑料托；以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂，高温静电喷涂防锈处理；
8.桌架两侧有ABS塑料旋钮，任何一侧轻轻旋转便可折叠桌面；
9.连接配件：铝合金压铸接头；
10.脚轮:60mm静音万向轮带锁死并配有旋钮，可手动调节高低，调节范围1.5cm,确保拼接平整。
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	桌椅
	1桌4椅/套
一、桌子
1.桌面形状：圆形
2.直径：≥80cm，高75CM;
3.桌面基材：采用25mm优质环保高密度板材或岩板，E1级甲醛释放限量，款色可定制、颜色可选。
4.桌脚材质：铁艺木饰或碳素钢工艺三角支撑，稳固不摇晃，款色可定制。
二、椅子
1.椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维,一体成型，厚度7mm(椅身）一体注塑成型符合GB 32487-2016<塑料家具通用技术条件>)，胶背净重2.8KG。外观简单整洁,座深430mm，背宽340mm，椅宽460mm，背部有微弯可顶背效果，外观简单整洁，包裹性更强，符合人体工学概念；结构稳定，按照办公椅测试标准，可承重180KG，胶背40KG12万次循环推背测试。
2.脚架采用扁管 ，壁厚1.8mm，四脚架，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带PA脚垫，整体稳固性高，承重180KG。五金件用料检验须依据:GB/T 3325-2024，QB/T 3832-1999，QB/T3827-1999经过乙酸盐雾测试连续喷雾24小时，..
3.胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。
4.整椅坐感舒适，符合人体工学设计。
胶背常规色； 黑、 白 、灰、绿、蓝、橙色。
	
	

	6
	中央实验台
	1.台面：采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。
2.柜体：18mm厚实验室专用环保饰面板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。
3.结构：主框架（钢架）采用37*57*1.2mm厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。
4.柜面：门、抽屉面采用18mm厚专用环保饰面板。
5.滑轨采用16寸三节静音滑轨，柜筒拉出顺畅灵活。
6.铰链采用115度铰链，国产优质二段力缓冲铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。
8.每个试验台配2个多功能五孔220V/10A插座。电线：采用2.5平方三芯铜质电线连接到室内供电开关处，电线、插座符合国家电工技术及认证标准。
9.三口水龙头：龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
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	仪器架（中央台）
	1.优质专用铝合金模具成型结构。
2.层板：双层结构，四周车边处理，光滑，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配铝合金挡条，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。   
3.采用≥8mm厚的玻璃层板、可上下自由调节
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	水池实验台
	1.台面：采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。
2.柜体：18mm厚实验室专用环保饰面板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。
3.结构：主框架（钢架）采用37*57*1.2mm厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。
4.柜面：门、抽屉面采用18mm厚专用环保饰面板。
5.滑轨采用16寸三节静音滑轨，柜筒拉出顺畅灵活。
6.铰链采用115度铰链，国产优质二段力缓冲铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。
8.每组实验台配实验室PP材质水槽（二个）
9.三口水龙头：龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
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	实验边台
	1.台面：采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。
2.柜体：18mm厚实验室专用环保饰面板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。
3.结构：主框架（钢架）采用37*57*1.2mm厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。
4.柜面：门、抽屉面采用1.2mm厚镀锌冷轧钢板。
5.滑轨采用16寸三节静音滑轨，柜筒拉出顺畅灵活。
6.铰链采用115度铰链，国产优质二段力缓冲铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。
8.每个试验台配2个多功能五孔220V/10A插座。电线：采用2.5平方三芯铜质电线连接到室内供电开关处，电线、插座符合国家电工技术及认证标准。
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	实验凳
	1.采用四脚螺旋升降结构，不锈钢凳体材质，凳面采用记忆海绵搭配PU材质椅面，凳面直径29cm，调节高度48-68cm。
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	试剂柜
	1.规格尺寸：900*450*1800mm
2.材质：
(1)柜体可采用1.0mm厚钢板制作，进口全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。涂层表面经去污去油水洗铜化，环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击。
(2)结构整体为拆装型，单层结构，整体加固，不易变形晃动。
(3)合页选用DTC品牌大弯铰链，经久耐用。拉手为PP塑料暗扣手。
(4)层板同柜体材质中间为固定层板，上部分2块活动，下部分为1块活动层板。
层板托采用1.0mm厚镀锌钢板冲压成型，承重好。
(5)门板默认上为对开玻璃门嵌入4mm厚玻璃，下为对开钢板门单层。
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	实验台
	1.台面：采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。
2.柜体：18mm厚实验室专用环保饰面板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。
3.结构：主框架（钢架）采用37*57*1.2mm厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。
4.柜面：门、抽屉面采用1.2mm厚镀锌冷轧钢板。
5.滑轨采用16寸三节静音滑轨，柜筒拉出顺畅灵活。
6.铰链采用115度铰链，国产优质二段力缓冲铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。
8.每个试验台配2个多功能五孔220V/10A插座。电线：采用2.5平方三芯铜质电线连接到室内供电开关处，电线、插座符合国家电工技术及认证标准。
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	水池实验台
	1.台面：采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。
2.柜体：18mm厚实验室专用环保饰面板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。
3.结构：主框架（钢架）采用37*57*1.2mm厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。
4.柜面：门、抽屉面采用18mm厚专用环保饰面板。
5.滑轨采用16寸三节静音滑轨，柜筒拉出顺畅灵活。
6.铰链采用115度铰链，国产优质二段力缓冲铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
7.柜门、抽屉面为一体式长拉手。
8.每组实验台配实验室PP材质水槽（双槽）
9.三口水龙头：龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
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	实验边台
	1、台面：采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。
2、柜体：18mm厚实验室专用环保饰面板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。
3、结构：主框架（钢架）采用37*57*1.2mm厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。
4、柜面：门、抽屉面采用1.2mm厚镀锌冷轧钢板。
5、滑轨采用16寸三节静音滑轨，柜筒拉出顺畅灵活。
6、铰链采用115度铰链，国产优质二段力缓冲铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
7、柜门、抽屉面为一体式长拉手。
8、每个试验台配2个多功能五孔220V/10A插座。电线：采用2.5平方三芯铜质电线连接到室内供电开关处，电线、插座符合国家电工技术及认证标准。
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	实验凳
	1.采用四脚螺旋升降结构，不锈钢凳体材质，凳面采用记忆海绵搭配PU材质椅面，凳面直径29cm，调节高度48-68cm。
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	全钢教师实验台
	1.规格：
(1)台体规格：长 1400mm*宽 700mm*高 800mm；
2.材质要求：
(1)台面：采用国标12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱盐腐蚀。边缘加厚并做小R型抛光处理。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。
(2)柜体：18mm厚实验室专用环保饰面板，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果。
(3)结构：主框架（钢架）采用37*57*1.2mm厚钢管，下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，使用寿命长。
(4)柜面：门、抽屉面采用1.2mm厚镀锌冷轧钢板。
(5)滑轨采用16寸三节静音滑轨，柜筒拉出顺畅灵活。
(6)铰链采用115度铰链，国产优质二段力缓冲铰链，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。
(7)柜门、抽屉面为一体式长拉手。
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	药品展示储藏柜
	1.定制
2.规格：约1000*400*2600mm（允许±5%误差）
3.基材采用实木多层板进行裁割，木工进行打磨、处理，表面采用优质环保烤漆处理，表面无流挂、无颗粒，漆面光泽均匀。展柜整体框架为方木，增加展柜的承重性。展柜为多造型组合式，异形造型与灯箱穿插式排列展示。
4.展柜顶部配套装饰楣板。
5.柜体内部每层带LED专业照明灯具或灯带进行展示。电路及照明：电路由电源、负载、连接导线和
辅材组成。负载额定电压：220（V）-50HZ。
	
	

	18
	实训桌
	规格：800*600*750mm；
1.桌面：E1级高密度板台面，厚度为25MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边；游离甲醛释放量优于国家标准，密度≥750公斤/立方米，游离甲醛含量≤8mg/100g；
2.桌架：1.5mm厚蛋管冷轧钢立柱，1.2mm冷轧钢横梁，表面高温静电喷涂；
3.挡板：挡板E1级高密度板采用12MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边；游离甲醛释放量优于国家标准，密度≥700公斤/立方米，游离甲醛含量≤8mg/100g。
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	实训学生椅
	1.椅面：采用全新PE中空吹塑一次成型；
2.椅架：1.2mm厚20*40mm旦管冷轧钢，表面高温静电喷涂；
3.胶垫：采用PP工程塑料，防滑、耐磨，不伤地板。
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	学生桌椅
	一、整体规格
外形：长方形固定结构，尺寸 600*600*750mm
桌子可容纳人数：1人（实训工位布局，保障操作空间）
组合形式：桌+配套实训椅，成套配置
核心配置：内置 1 个主机隐藏箱
二、桌面参数
桌面材质：优质环保双饰面三聚氰胺板，甲醛释放量达 E1 级国家强制标准，环保无异味
桌面厚度：25mm，结构扎实，耐磨抗冲击
表面质量：无明显干湿花污斑、划痕，色泽均匀、光泽一致，无鼓泡、裂纹、分层等工艺缺陷
封边工艺：采用 1.5mm 厚 PVC 封边条，与板材同色匹配，经高温热熔工艺封边，密封紧密，防潮防翘边
理线配置：台面前方开设 2 个直径 50mm 进线孔，方便网线、电源线、数据线等收纳穿行，保持桌面整洁
三、桌架 / 桌体结构
主体材质：40*40mm 优质方形钢管，壁厚 1.0mm，强度高、承重力强
表面工艺：经脱脂除锈、酸洗、磷化、静电高温喷涂全流程处理，表面光滑整洁，防锈防腐性能优异，不易掉漆
核心配置：桌面下方集成主机隐藏箱，箱体预留散热网孔，保障主机运行通风散热，避免过热故障
设计风格：极简现代风格，线条简洁，美观大方，适配各类实训环境装修风格
四、性能与荷载
桌面均布承重：≥120kg，可稳定承载电脑显示器、键盘、书本等实训设备及物品
整体结构：框架焊接牢固，承重力均衡，抗摇晃、防倾倒，符合《校园家具安全标准》
适用环境：计算机实训室、机房、多媒体教室、职业技能实训中心、办公实训研讨室等场景
配套实训椅
1.尺寸：24*33*45cm
2.椅架：方管钢架，壁厚≥0.8mm，25*25mm方管，喷塑处理
3.结构：四脚固定式，承重强，适配实训室高频使用
4.颜色：常规蓝色，统一实训环境风格
5.材质：优质方形钢管
6.工艺：凳架整体焊接，结实耐用
	
	


注：1.供应商应对照询价文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
2.技术参数要求均为实质性要求，如有任意一项负偏离，其报价按无效处理。
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