序号	品名	主要性能和技术参数要求	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1

海尔KFR-35GW/LXCA-1Pro	一级能效，制冷量为‌3530W‌，制热量为‌5420W‌（含电辅加热 1000W），配合 15 秒速冷与 30 秒速热技术，带除菌功能，支持APP操作，运行噪音低至‌16-41 分贝‌ 。‌‌‌	套	108	1755	189540
2

海尔KFR-50GW/LX1-1	一级能效，能效比（APF） 4.75，制冷量为 5020W，制热量为 6710W，循环风量‌950m³/h‌	套	8	3560	28480
3	海尔KFR-72LW/E1-1	一级能效，支持‌15 秒速冷‌和快速制热，循环风量 1410m³/h	套	22	4330	95260
合计（大写）：叁拾壹万叁仟贰佰捌拾元整
钦州市民政局养老服务中心空调采购需求表及商务条款

一、采购技术要求

商务要求

参与询价要求	投标产品必须是具备国家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。

供应商参与询价的时，必须提交国家认可3C认证产品证明材料，否则报价无效。

供应商参与询价时，必须填写附件1商务要求及技术需求表，此文件在填写完毕后加盖单位公章，否则报价无效。
售后安装服务及质保期	保修期限：投标产品免费保修期不低于六年。

在质保期内，成交供应商对货物出现的质量问题及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

有专业维修工程师提供服务，一旦发生故障，2小时内相应，24小时内解决故障。

质保期届满后，成交供应商对产品实行终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件成本费，服务内容要和质保期内要求相一致。

中标供应商要在钦州市区域内必须要有售后维修服务点，设备到货后，由中标人指派专业安装调试工程师到现场进行调试安装，包括：主机与所有部件调试与连接，做到设备运转正常。

报价包含空调整体安装调试辅材：空调专用加长加厚铜管（预计需增加铜管560米，），室外机专用不锈钢支架、信号线、电源线、排水管、高空作业、开孔等，采购人不再支付其他任何费用，所有辅材均要按照国家标准提供。
合同签订及交货	交货方式：免费送货上门安装并调试安装。

交货地点：采购单位指定地点。

交货期：合同签订之日起7日内交货。

签订合同时间：自成交通知书发出之日3天内。
付款方式	本项目无预付款，按照商品安装进度进行付款，（预计2026年12月底前安装完毕）待商品安装验收合格完毕后由供货商提供发票付清全额款项。
验收方式	验收依据：按照招标文件要求及成交人的响应文件。

中标供应商必须提供原装正品、全新的、符合有关质量标准的产品和按要求提供资料。验收时，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，若发现产品不符合采购文件和响应要求的，采购人不予验收，同时报相关监督部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。