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  第一章 项目基本情况

一、项目基本情况
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区学生食堂三楼设备采购项目（2026）
预算金额：                  700000.00元                       
[bookmark: PO_3000001867_PM004]采购需求： 
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算金额
(元)
	简要规格描述
或基本概况介绍
	最高限价
(元)

	1
	钦州市外国语学校白石湖校区2间化学理实验室实验桌椅及实验柜等采购项目（2026）
	1
	批
	700000.00
	详见第二章采购需求
	700000.00


本项目是否接受联合体投标：否。
二、投标人的资格要求：
 一、投标人（竞标人/报价人/供应商）资格特定条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：无
3.本项目的特定条件：无
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
二、采购项目内容：
1．采购人名称：   钦州市外国语学校  
地址：  钦州市钦北区育才路9号   ；
联系人：  归老师  ；
电话：   07772822382    
2．采购总预算价：70万元整；
分项采购预算：除采购总预算外，采购人还须提供采购项目所涉及各分项的分项预算。分项采购预算应为报经财政部门批复的或经采购人确定的低于市场平均价格的预算价格。
3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有： 无 。
4．是否接受联合体投标：  ☑否
5．合同签订是否接受合同专用章：  ☑否
6．如为电梯类采购项目的，是否需要在签订合同后向中标（成交）供应商支付预付款：   ☑否
7.本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
[bookmark: _Toc170982374]3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

第二章  采购需求清单

	序号
	产品名称
	参考品牌
	技术参数、规格、功能
	数量

	1
	食品留样柜
	道尔、乐牛、鑫方卡
	1.菜品留样专人管理，人脸识别开柜；
2.菜品扫码出入柜，实时记录菜品信息；
3.菜品留样时长管理，未达时长取出报警；
4.菜谱和留样记录比对，即时提醒未留样菜品；
5.支持人脸识别验证人员信息；
6.支持扫码识别留样菜品信息；
7.24 小时不间断运行设备正常稳定；
8.处理器：四核64位Cortex-A55，主频不低于2.0GHz，NPU 算力不低于 1TOPS；
9.存储：内存不低于 2GB、硬盘 不低于16GB；
11.用户显示屏：不低于8英寸电容触摸屏；
12.人脸识别摄像头：不低于200 万像素红外双目摄像头；
13.人脸识别：容量大于 2 万人、准确率大于 99.9%，识别时间小于 0.3s；
	1

	2
	留样秤
	道尔、乐牛、鑫方卡
	▲1.留样管控：未达规定重量不给予打印，重量达标方可打印；
▲2.内置2000个以上菜品库，常规菜品无需录入即可识别；
3.打印内容：菜品名称、档口、餐次、留样量、留样人、有效期、留样时间；
▲4.CPU：主频不低于2.0GHz 、算力不低于1TOPS；
6.存储不低于：内存2GB、硬盘16GB；
7.显示屏尺寸不小于11.6英寸，分辨率1366*768；采用电容触摸屏，多点触控；
8.红外双目摄像头、内置读卡模块；
9.内置58mm热敏打印机；
10.人脸识别：容量不少于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；
11.支持强光人脸识别：支持强光直照下识别人脸；
12.量程：0-20KG，可精确到1克；
▲以上所有功能和参数须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品检测报告来证明，检测报告上有对应项目。
	1

	3
	智能电子秤
	道尔、乐牛、鑫方卡
	▲1. 电子秤显示屏可自动对出入库清单进行展示；2.支持即进即出管理；
3.支持按批次出入库管理；
4.出入库记录即时拍照；5.可按供应商和类别快速定位原材料；
6.支持模糊搜索功能：可按照中文和首字母搜索原料名称等；
7.可通过称重和手工输入两种方式对数量/重量进行录入；
▲8.显示屏不小于15寸 LCD 高亮度显示屏＋电容式触摸屏；分辨率不小于 1920•1080；
10.量程：0-150KG；
11.精度：10克；
▲12.处理器：RK3568四核64位；主频不小于 2.0GHz；内存不小于2G; 硬盘不小于16G；
▲以上所有功能和参数须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品检测报告来证明，检测报告上有对应项目，提供出入库智能秤嵌入式软件著作权证书
	1

	4
	农残检测仪
	道尔、乐牛、鑫方卡
	功能：
1、机箱采用工业级ABS工程塑料箱，方便携带，稳固耐用，便于流动测试；
2、智能操作系统，采用更加人性化操作，主控采用多核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强；
3、自动判断样品是否合格，检测结果更加直观；  
4、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理，并可按需添加或删除蔬菜名，编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称；  
5、检测通道：12个检测通道，可以同时测试多个样品，循环检测，即放即检，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰；  
6、仪器具有wifi联网功能，可将数据快速上传电脑，进行数据管理与统计，4G信号GPRS远传功能，可插手机卡实现数据远传平台； 
7、显示方式：7英寸高灵敏真彩触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单；  
8、打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定；
9、光源采用进口超高亮发光二极管，具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源，响应速度快等优点；  
10、智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象；
11、采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等；  
12、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能；
13、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等； 
14、采用DC12v直流供电，安全系统更高，可配备6A锂电池充电器。  
15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能；  
技术参数：
1.波长配置：410nm；  
2.抑制率显示范围：0%～100%；  
3.抑制率测量范围：0%～100%；  
4.透射比准确度：±1.5%；  
5.透射比重复性：≤0.5%；  
6.漂移：≤0.005Abs/3min；  
7.抑制率示值：≤10%  
8.抑制率重复性：≤5%
	1

	5
	条码枪
	得力、晨光、新大陆
	1.产品颜色：黑色；
2.扫码类别：一维码；
3.扫描原理：激光式；
	1

	6
	晨检机
	道尔、乐牛、鑫方卡
	▲1.晨检数据上传：用户身份验证后，可按照设定晨检要求逐项核验及拍照，核验结果可在食堂安全监管营运平台查询；
▲2.可正确识别手心或者手背，100次识别、准确率100%；
3.可正确识别识别戒指、指甲油、（伤口）创口贴等，100次识别、准确率100%；
4.支持今日健康状态反馈：用户可对今日健康状况行选择反馈；
3.支持测温功能可对人员进行体温测量并在显示屏进行显示，体温异常可在显示屏提醒，包括体温正常、体温过低和您发烧了的提醒，异常情况无法通过晨检；
▲6.晨检健康答题，自带题库，通过触摸屏选择正确答案方可通过晨检；
▲7.晨检视频记录：晨检时，可通过人脸识别摄像头记录晨检过程的视频并保存到食堂安全监管营运平台；
8.晨检尾随抓拍：可关联红外光栅和摄像头，关联后晨检通过用户以外的其他人员尾随时可记录异常情况；
▲9.CPU 主频不低于 2.0GHz，NPU 算力不低于1TOPS，内存不少于2G，硬盘不少于16G；
10.显示屏：不小于15.6英寸电容触摸屏，支持多点触控，分辨率不低于1920*1080；
11摄像头：1个人脸识别红外双目摄像头，像素不小于200W；1个手部识别彩色摄像头，像素不小于200W；
12.具备人脸识别功能：容量大于2万人、识别时间小于0.2秒，识别准确率大于99.9%；
13.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；
▲以上所有功能和参数须提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的产品检测报告来证明，检测报告上有对应项目。
	1

	7
	人脸门禁机
	乐牛、海清、海康
	1.处理器：双核 ARM Cortex-A7 and RISC-V MCU；
2.存储：不低于1GB内存 + 8GB eMMC ；
4.显示屏：不低于8寸高清IPS屏；
5.摄像头：双目，不低于210万有效像素；
6.支持活体识别，内置读卡模块；
8.人脸识别：容量不低于2万人、识别时间≤0.5秒，识别准确率≥99.8%；
9.强光识别：阳光直照下也可以正常人脸识别；
10.刷卡识别：识别距离≥30MM、识别时间≤0.5秒，识别区域直径≥45MM；
	2

	8
	电锁
	博克、海康、大华
	1.双联280KG静态直线拉力；
2.可自行设定12VDC 或24VDC；
3.内置反向电流保护装置（MOV）；        
4.防残磁设计，防磨损材料制造；
5.铝外壳采用高强度合金材料；           
6.双重锁体绝缘处理；
12.信号输出：门状态信号输出；               
13.延时开门：0/3/6/9秒；    
14.安全类型：断电开门；                    
15.适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门等
	2

	9
	录像机
	海康、大华、普天视
	1、视频参数
视频输出：1路HDMI，1路VGA
HDMI输出：4K（3840*2160）/30Hz,  2K（2560*1440）/60Hz，
1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz
VGA输出：1080P（1920×1080）/60Hz
CVBS输出：不支持
主口分屏：1/2/4/6/8/9/16画面
视频解码格式：H.265,Smart265,H.264,Smart264
解码能力：12×1080P（开启解码增强后为16×1080P）
本地同步回放：16路
2、系统参数
视频接入路数：16路
网络输入带宽：160Mbps
网络输出带宽：160Mbps
录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
3、一般规范
电源规格： AC 220-240V,150W
功耗（不含硬盘）：≤15W
工作温度：-10℃ ～55℃
工作湿度：10％RH～90％RH（无凝露）
机箱：2U机箱
机箱尺寸：441mm（宽）×456mm（深）×91mm（高）
重量（不含硬盘）：≤7.1kg
装箱清单：主机x1，用户手册x1，网线x1，电源线x1，SATA数据线x8，SATA电源线x2，鼠标x1，螺丝包x1，接线端子x若干，机箱固定支架x2
4、音频参数
音频解码格式：G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2,PCM
音频输出：1路，RCA接口
语音对讲输入：1路，RCA接口
5、其他
红外遥控：支持
6、硬盘管理
盘位：8个SATA口
单盘容量：10TB
阵列类型：不支持
扩展存储：不支持
7、外部接口
网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
串行接口：1路，RS-485全双工串行接口
1路，标准RS-232串行接口
USB接口：2个USB2.0（前置），1个USB3.0（后置）
报警输入：16路，开关量（0~5V高低电平）
报警输出：4路，继电器
8、网络管理
网络协议：UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP 地址）、
PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP 地址）
9、录像管理
录像/抓图模式：定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录
像、动测且报警录像
回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放
备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份
	1

	10
	摄像头
	海康、大华、普天视
	1、smart功能
普通事件：移动侦测（支持人形检测），异常
2、接口
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
3、补光
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
4、网络
同时预览路数：最多6路
用户管理：最多32个用户
可配置管理员、操作员、普通用户
客户端：iVMS-4200
浏览器：使用本地服务预览：Chrome 80+，Firefox 80+，Edge 89+，Safari 13+  
接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181
网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，IPv4
5、一般规范
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
联动方式：上传中心
通用功能：心跳，密码保护，水印技术
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE机型支持：IEEE 802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE机型支持：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm
包装尺寸：216 × 121 × 118 mm
设备重量：360 g 
带包装重量：540 g
6、视频
最大分辨率：2560 × 1440
主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（768 × 432，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265，支持超级智能编码
子码流：H.265/H.264
视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型：Main Profile
码率控制：定码率，变码率
7、镜头
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 
最大光圈数：F2.0
镜头尺寸接口：M12
8、图像
日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
9、认证
防护：IP67
10、音频
音频环境噪声过滤：支持
音频采样率：8 kHz/16 kHz
音频压缩标准：G.711alaw/AAC-LC
音频压缩码率：64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）
11、摄像机
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
快门：1/3 s~1/100,000 s
日夜切换模式：ICR红外滤片式  
宽动态：数字宽动态
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	11
	8T硬盘
	希捷、西数、海康
	功能参数：
1.单盘容量：8TB；
2.硬盘接口：SATA；
3.转速：5400RPM；
4.缓存：256MB
	6

	12
	8口POE交换机
	锐捷小易、水星、普联
	功能参数：
1.散热方式：自然散热；
2.上行端口速率：千兆
3.下行端口速率：千兆
4.端口数量：8口
5.云管理交换机：不支持云管理
6.下行接口类型：以太网交换机
7.网管类型：非网管
8.端口类型：电口
9.端口供电功能：POE供电
10.适用场景：接入交换机
	4

	13
	16口POE交换机
	锐捷小易、水星、普联
	功能参数：
1.散热方式：自然散热；
2.上行端口速率：千兆
3.下行端口速率：千兆
4.端口数量：16口
5.云管理交换机：不支持云管理
6.下行接口类型：以太网交换机
7.网管类型：非网管
8.端口类型：电口
9.端口供电功能：POE供电
10.适用场景：接入交换机
	1

	14
	显示屏
	鸿合、希沃、联想
	一、硬件
▲1.整机显示尺寸≧65英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在 Android、Windows、国产化系统下均支持 40 点同时触控（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
2.整机表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏 7 级，高于石墨 1-9H 硬度。
3.整机采用全贴合设计。
4.整机前面板至少具备 1 路 HDMI 接口（非转接），2 路 USB3.0 接口，1 路 USBType-c接口。
▲5.整机后置接口 RJ45≥1 路，音频输入≥1 路，RS232≥1 路（需
提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
6.整机具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
▲7.整机前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
8.整机内置 Wi-Fi6 无线网卡，在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射，在 Android 和 Windows 系统下支持无线设备同时连接数量≥30 个（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
▲9.整机内置蓝牙 Bluetooth5.4 模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频（需提供 CMA或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
10.无需打开整机背板，整机前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。
11.整机前置 U 盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。为方便不同厚度 U 盘接入，开合角度≥100°（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
▲12.整机具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
13.扬声器采用针孔阵列发声设计，整机下边框具有 4 个发声单元，总功率≥40W,谐振频率不高于 260Hz（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
14.整机扬声器在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥80dB（需提供CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
15.整机具备≥12 核芯片驱动，Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
▲16.整机内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频，支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能（需提供 CMA或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
▲17.整机左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于 15 个，并支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）。
▲18.整机采用 OPS-C 标准的 80pin 针口设计。
19.整机触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
20.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。
21.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝
光 415nm～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%。
▲22.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（需提供 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章）
23.整机通过多指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。
24.具备 ECO 光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。
25.整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节。
26.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节 Windows 和 Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。
	1

	15
	支架
	安普、一舟、秋叶原
	支架
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	16
	网线
	安普、一舟、秋叶原
	五类网线HKN-133
	5

	17
	辅材
	金角、联塑，雄塑
	PCV管胶布等
	1

	18
	安装费
	
	安装费
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	16路AI分析处理服务器
	乐牛、道尔、鑫方卡
	1.可对接16台摄像机，支持对每个摄像机配置算法，算法可包括环境风险、人员着装和人员行为；
2.环境风险算法（老鼠检测，垃圾桶未盖检测，动火离人检测同时实现）；
3.人员着装算法（厨师服检测，厨师帽检测，手套检测，口罩检测同时实现）；
4.人员行为算法（抽烟、打电话、看手机、睡岗同时实现）；
5.可接入符合RTSP、GB/T28181标准的高清网络摄像机；
6.视频诊断：支持满载最大16路视频流；
7.人脸识别：支持满载最大16路视频流；
8.视频结构化：支持满载最大16路视频流；
9.主处理器：不低于4 x ARMCortexA53@1.3G；
10.NPU：支持 INT4 ≥ 28.8Tops；
11.网络接口：≥2 个，1000M 自适应以太网，RJ45接口； 
12.前置 USB 接口：≥1个USB2.0，1个USB3.0 ；
13.RS485：≥1路；
14.PWR：≥1个；  
15.RUN：≥1个，双色（红+绿）； 
▲16.需支持海康和大华等品牌监控设备的接入，设备需与“智慧食堂”系统联动。
	1

	20
	供应链管理系统
	乐牛、道尔、鑫方卡
	▲系统支持根据菜谱、订单等报表，反算出所需生产采购的原材料清单。
系统支持对供应商的资质、经营状况进行维护和评分、对过期资质进行预警管理。提供截图要求清晰辨认品产信息
系统支持对多家供应商的询价及中标合作的订单量、金额、次数、退货、服务等多维度进行对比优选。
▲系统支持通过生成链接，由供应商填写资料后由管理方进行审核并通过，引入新的供应商，并生成供应商资源池；支持管理方对供应商的业务合作进行评估后作出降级、终止等变更处理。提供截图要求清晰辨认品产信息
系统支持根据生产计划，形成采购计划，可设置审批流程和管理人。
系统支持采购计划拆分和合并采购，向供货商进行询价和大宗原材料招标，供货商凭专有帐户在平台或APP报价和投标。
系统支持对供应商的报价进行时效管理，并在采购时关联有效产品报价。
系统支持智能采购验货，支持AI智能称进行复核入库，生成复核单和采购入库单，并计入合格率、合格数量等验收数据。
系统支持异常产品计入退换货处理，并生成关联到应付结算数据。
系统支持采购和仓库、应收应付报表的统计汇总管理。
系统支持供货商信息、货物出入库、库内食材占比、食材费用统计、历史库存、物料领用等各类数据的明细和汇总等报表统计。
系统支持多仓库和管理，系统支持仓库的出库、入库、盘点、调拨、损溢处理等操作和流程管理。
▲系统支持仓库的缺货、食品过期等预警。提供截图要求清晰辨认品产信息
▲系统支持手机APP，管理人员进行审批等操作或供应商可凭专用帐户进行查看及操作。提供截图要求清晰辨认品产信息
系统支持针对不同岗位人员，可以实现采购进库和出库申请、出入库管理、供应商管理、库存管理、报表管理等功能。
系统支持对合同及附件的管理，对价格的调价变更、审批，对应付帐款的对帐结算。
系统须支持与学校智慧后勤系统保持一致，做到互联互通。
	1
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	安装实施费
	乐牛、道尔、鑫方卡
	协助客户梳理建立管理流程、系统部署信息的收集、软硬件部署、调试、相关人员的培训，系统上线，不含现场实施所需的强弱电线材，含硬件安装调试。每个食堂起算。
	1

	22
	集成灶
	荣事达、美的、志高
	12键彩屏多功能蒸烤消一体,荣事达（Royalstar）纯电集成灶家用一体灶厨房变频消毒侧吸大功率爆炒电磁炉、电陶炉、蒸烤箱、集成灶一体灶台，旗舰款大功率一电一陶电磁炉3kw电陶炉2.2kw【蒸烤一体】
	10

	23
	不锈钢水槽
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	厨房SUS304，加厚不锈钢水槽大单槽家用台上中下洗菜洗碗盆 680X450 
	5

	24
	水龙头
	弘庭、君畅、东方压铸
	抽拉龙头
	5

	25
	厨柜
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	台面：石英石，宽600，高800
	36

	26
	桌子
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	台面：石英石，宽720，长1400，高800
	30

	27
	椅子
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	餐桌椅
	120

	28
	背景墙
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	平方米
	32

	29
	展示柜
	德宝、欧驰宝、雪村
	平方米
	5

	30
	柜
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	平方米，全铝
	5.28

	31
	鞋柜
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	平方米，全铝
	3.2

	32
	电饭煲
	美的、苏泊尔、九阳
	电饭煲0涂层家用5L大容量IH无涂层电饭煲316L不锈钢智能多功能5-8人煲
	1

	33
	冰箱
	美的、容声、海尔
	218升冰箱三开门小型宿舍租房家用电冰箱一级能效节能风冷无霜
	1

	34
	擀面杖
	法焙客、三能、麦仕嘉
	魔幻厨房乌檀木擀面杖30cm实木压面棍工具家用擀面棍擀饺子皮神器擀面棒2.8*30cm
	20

	35
	寿司模具
	法焙客、三能、麦仕嘉
	模具饭团模具全套寿司工具做紫菜包饭工具儿童辅食工具
	10

	36
	揉面垫
	法焙客、三能、麦仕嘉
	冇觅优品硅胶揉面垫60*80
	10

	37
	刀具
	十八子作、百年利、利了
	刀具带十八子钢刮刀8件
	3

	38
	绞肉机
	思远、德尔、奥英斯
	绞肉机/3L 非超负荷使用保一年
	2

	39
	洗菜盘
	柠檬猫、宏利、天虹
	洗菜盘(304不锈钢)/32cm 1.2厚
	10

	40
	汤锅(
	柠檬猫、宏利、天虹
	汤锅(304不锈钢)/26cm
	5

	41
	菜碟
	柠檬猫、宏利、天虹
	菜碟(304不锈钢)/24cm
	20

	42
	汤勺
	柠檬猫、宏利、天虹
	汤勺/25.5*7.5cm 304#
	10

	43
	油壶
	柠檬猫、宏利、天虹
	油壶(不锈钢)500ML
	10

	44
	肉夹
	柠檬猫、宏利、天虹
	肉夹(不锈钢)35cm
	6

	45
	木铲
	法焙客、三能、麦仕嘉
	木铲
	10

	46
	打蛋器
	柠檬猫、宏利、天虹
	打蛋器/手动
	10

	47
	漏网
	柠檬猫、宏利、天虹
	漏网(密集)16cm
	6

	48
	清洁布
	卡秋丝、梦妃丝、腾誉
	清洁布(方形)
	50

	49
	沥水篮
	柠檬猫、宏利、天虹
	沥水篮32cm
	10

	50
	围裙
	金湾、雅泉、联友
	围裙
	60

	51
	调料盒
	柠檬猫、宏利、天虹
	调料盒/两拼格
	5

	52
	蒸笼纸
	法焙客、三能、麦仕嘉
	蒸笼纸23cm 圆形
	1

	53
	油纸
	法焙客、三能、麦仕嘉
	20*30cm 油纸
	2

	54
	锅盖
	柠檬猫、宏利、天虹
	锅盖31.5cm   201
	10

	55
	锅盖
	柠檬猫、宏利、天虹
	锅盖架子
	10

	56
	装修
	定制
	水电安装 288平方米
	1

	57
	厨房灭火系统
	厨盾、玖援、祥龙
	1.产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、灭火剂贮存容器（药剂瓶）、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐蚀处理。
2.产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒F类火灾水系灭火剂（食用油灭火剂）起到灭火作用。
(1)启动方式:自动启动、机械应急启动；
(2)工作环境温度: 4℃~55℃；
(3)感温器动作温度: 183℃~232℃；
(4)灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s；
(5)灭火时间:≤120s；
(6)最大喷嘴数：双瓶组：18个。
相关检测报告（报告为CMA报告，均可在全国认证认可信息公共服务平台查询）：
▲1、产品具有《型式试验检验报告》
▲2、产品具有《消防产品认证证书》
▲3、食用油专用灭火药剂依据GB 15193.3-2014 《食品安全国家标准 急性经口毒性试验》急性经口毒性试验，根据急性毒性分级，属于实际无毒级。
▲4、厨房设备灭火装置控制盘（含主控线路板）依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀实验 盐雾实验》经96小时中性盐雾实验，表面无锈蚀，无红锈，保护评级10级。
	1

	58
	自动炒菜机不锈钢烟罩
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格：  Lx1800x500mm
采用 1.0mm 优质不锈钢磨沙贴塑板；
	8

	59
	不锈钢油烟网
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格：配套烟罩
采用 0.6mm 厚优质不锈钢板。
	8

	60
	不锈钢炉背板
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格：  LX1000x980mm
采用 0.8mm 厚优质不锈钢板。
	8

	61
	不锈钢集烟管
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	1、规格：  约 600*600
2、采用 1.0mm 厚优质不锈钢板。
	8

	62
	镀锌板排烟管
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格  约 600x600mm
1、选用 1.2mm 厚优质镀锌板材制作。
	11

	63
	镀锌板弯头
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与风机配套面板采用镀锌板，1.0mm 优质镀锌板加工成型
	4

	64
	镀锌板变头
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与风机配套     面板采用镀锌板，1.0mm 优质镀锌板加工成型
	4

	65
	法兰
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与管道配套
	23

	66
	吊杆
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	配合吊装烟罩
	15

	67
	低噪音
柜式风
机
	德粤、华邦、厨玛特
	1、流量≥26800m3/h
2、功率/电压：11KW/380V 全压：760-480Pa
3、整体采用框架式结构，采用内螺丝固定；
4、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式；
5、侧门预留注油 口 ，,进出风 口加法兰 ，加工字架底座；
6、铜芯电机配置智能稳压高低压电源，自适应电压波动 ，满足户外防护要求；
	1

	68
	静电式
油烟净
化器
	晶锐、德蔚、东方杰星
	处理风量: 30000m3/h
220 V 输入电压:
净化效率:优于国标
产品功率:800W
	1

	69
	软接
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与风机及净化器配套 ，采用优质
油布制作。
	2

	70
	风机/净化器支架
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	1、与风柜及净化器配套。
2、采用 50*50mm 角铁制作。
	2

	71
	接油盆
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	1、与风柜及净化器配套。
2、采用 1.0mm 不锈钢板制作。
	2

	72
	风机缺
相过载
保护器
	伽拓、容博、永瑞厨具
	与风柜配套；
磁力起动装置，电机过压、缺相、过流保护；
	1

	73
	止回阀
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与风管配套
	2

	74
	蒸饭间
不锈钢
烟罩
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格：  Lx1400x500mm
采用 1.0mm 优质不锈钢磨沙贴塑板；
	5

	75
	不锈钢油烟网
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格：  Lx1000x600mm
采用 0.6mm 厚优质不锈钢板。
	5

	76
	不锈钢炉背板
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格：  LX1000x980mm
采用 0.8mm 厚优质不锈钢板。
	5

	77
	不锈钢集烟管
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	1、规格：600*600mm
2、采用 1.0mm 厚优质不锈钢板。
	5

	78
	镀锌板排烟管
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格  约 500x500mm
1、选用 1.0mm 厚优质镀锌板材制
作。
	6

	79
	镀锌板弯头
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与烟管配套面板采用镀锌板，1.0mm 优质镀锌板加工成型
	4

	80
	变头
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	1、与烟管、风机、净化器配套；
2、1.0mm 厚镀锌板制作。
	4

	81
	法兰
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与管道配套
	15

	82
	吊杆
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	配合吊装烟罩
	10

	83
	低噪音
柜式风
机
	德粤、华邦、厨玛特
	1、流量≥18000m3/h
2、功率/电压：5.5KW/380V 全压：
596-407Pa
3、整体采用框架式结构，采用内
螺丝固定；
4、采用锥套式皮带轮、风叶采用
螺丝固定式；
5、侧门预留注油 口 ，,进出风 口
加法兰 ，加工字架底座；
6、铜芯电机配置智能稳压高低压
电源，   自适应电压波动 ，满足户
外防护要求；
	1

	84
	软接
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与风机及净化器配套 ，采用优质
油布制作。
	2

	85
	风机/净化器支架
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	1、与风柜及净化器配套。
2、采用 50*50mm 角铁制作。
	2

	86
	接油盆
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	1、与风柜及净化器配套。
2、采用 1.0mm 不锈钢板制作。
	2

	87
	风机缺相过载
保护器
	伽拓、容博、永瑞厨具
	与风柜配套；
磁力起动装置，电机过压、缺相、过流保护；
	1

	88
	厨房新风系统
	理工、飞旋、九州凯特
	功率:2.2kw 适用面积:160 平方
电压:220v/380v
送风距离:26m
机身材料:PP 工程塑料
风量:25000M3/H
噪音:<68db
电机材质:100%纯铜电机
储水量:35L
	1

	89
	送鲜风管
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格：  约 500*400mm
1、选用 1.0mm 厚优质镀锌板材制作。
	28

	90
	弯头
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格：  约 500*400mm
1、选用 1.0mm 厚优质镀锌板材制作。
	3

	91
	三通管
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	1、与烟管配套；
2、镀锌制作。
	2

	92
	变头
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	规格与冷水机配套
1、选用 1.0mm 厚优质镀锌板材制作。
	1

	93
	不锈钢
可调式鲜风咀
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	尺寸：Φ205mm、开孔尺寸：φ170mm
材质：优质不锈钢板材制作。
	25

	94
	环保风机机架
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	尺寸与送风机配套、角钢制作
	1

	95
	变频调速器
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与风机配套，  瞬间电机保护、简易 PLC 运行、多种频率源给定、多段运行、  自动节能控制、  自动稳压、多种控制模式、宽电压设计
	1

	96
	法兰
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	与管道配套
	32

	97
	吊杆
	鑫广润、容博、永瑞厨具
	配合吊装管道
	25

	98
	五金配件
	[bookmark: _GoBack]定制
	五金配件
	1

	一、商务服务要求

	交货时间及地点
	1.交货期：合同签订之日起7个日历日内交货并安装调试完毕。
2.交货地点：广西钦州市采购人指定地点。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	商务要求
	    1.打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则报价无效。
    2.为确保所供产品为全新产品并且具备原厂质保，中标供应商必须在签订合同后二个工作日内提供中标产品生产厂家的技术参数证明和售后服务承诺函原件并加盖生产厂家公章，并确保所有技术参数、功能均符合合同承诺，如有任何一条参数测试不满足的，作无效合同处理否。”
    3.在中标供应商公告2天内签订合同，签订合同后当天中标供应商提供中标产品进行测试，确保所有技术参数、功能均符合合同承诺。如有任何一条参数测试不满足的，作无效合同处理。

	产品质量与售后服务要求
	1、供应商所投产品必须为采购需求中所列出的品牌型号之一。所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。
2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。
3.在中标供应商公告2天内签订合同，签订合同后当天中标供应商提供中标产品进行测试，确保所有技术参数、功能均符合合同承诺，如有任何一条参数测试不满足的，作无效合同处理。

	实施和安装要求
	本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。
（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表；
（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；
（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。

	付款方式
	本项目无预付款。供应商所有货物交货完毕验收合格后，采购人凭供应商开具全额发票付款方式期限及项目资金的到账情况执行，采购人不承担延期付款的责任。项目验收合格后，成交供应商开具全额普通发票给采购人，采购人收到发票后执行支付程序，具体资金拨付以当地财政拨付情况为准。(特殊情况时间会延长,延迟付款责任采购方不承担)。

	验收要求
	1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 
2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过2项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。
2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。
3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。












附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）




注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。


第三章  响应文件的编制
1.响应文件编写的注意事项
1.1报价人应认真阅读询价采购文件，按照询价采购文件的要求编制响应文件。如果没有按照询价采购文件要求提交响应文件，没有对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该报价将被拒绝。
1.2对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指报价人必须对询价采购项目
的价格、技术参数计性能配置、数量及其他要求、合同条款等内容作出响应。
2.响应文件的构成
2.1报价人编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容（报价人须按下列顺序自行编制目录、标注页码并装订成册，同时在系统附件上传响应文件；响应文件须为PDF格式并逐页加盖供应商公章，包含但不限于以下内容。未按要求提供响应文件的，竞标无效。）
（1）采 购 声 明 函； 
（2）营业执照复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人）； 
（3）法定代表人身份证复印件； 
（4）法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则将可能视为报价无效）；  
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 
（6）信用中国网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等网站查询供应商相关主体信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图
（7）供应商必须实质性响应本项目所有技术要求，不允许负偏离。竞标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《报价表》、《商务、技术响应、偏离情况说明表》），并加盖供应商的单位公章，以上材料加盖供应商公章】； 
 （8）售后服务实施方案承诺书；
（9）报价人认为必要提供的声明及文件资料。 
说明：以上（1）-（8）项必须提供。 
3.响应文件的语言及计量单位 
3.1 报价人的响应文件的所有来往的函电统一使用中文（特别规定除外）。 
3.2 响应文件中使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。 
4.响应文件格式 
4.1 报价人应按询价采购文件提供的报价表等格式详细完整地填写各项内容，且报价不得超过各分项预算价。 
5.报价 
5.1 报价：报价人应就《货物需求一览表》中的货物内容作完整报价。 
5.2 报价人报价表上大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，对不同文字文本 响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价 将被拒绝。 
5.3 报价指本次采购的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 
6.报价货币 
6.1 报价应以人民币报价。 
7.响应文件书写及签名、盖章要求 
7.1 响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其报价无效。 
7.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的报价。 
7.3 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其报价无效。
	
第四章  响应文件格式

采 购 声 明 函（格式）

致：     （采购单位）
我方已仔细阅读了贵方组织的     (项目名称)的采购要求的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币        （￥    元)的报价，提供本项目采购要求中全部内容。
2、我方同意按项目采购要求规定递交全部要求资料，并承诺在竞价有效期内不修改、撤销申报递交的文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞价均符合国家有关强制规定。
5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知后，在成交通知书规定的期限内，根据采购文件要求、我方的响应资料文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核采购要求文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、如我方有不满足本项目采购文件要求或国家相关规定的情形之一的，贵方有权中止我方竞价资格。
8、我方同意应贵方要求提供与本次采购有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                日期：     年   月   日

	
报价表
项目名称：           
项目编号：             
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）





注：1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
4、投标人填报要求：开标一览表（或报价表）要求细分的单价及单项合价，不得超过采购文件《第一章 采购需求》规定的各分项单价及分项采购预算（或者分项最高限价），否则其投标（或响应）作无效投标处理（或无效响应处理）。
供应商名称（盖章）：                
日期：  年  月   日
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称：           
项目编号：             
	
	序号
	货物名称
	采购文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务条款）
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	

	技术部分（货物参数）
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	



说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况； 
2、应对照采购文件“商务条款”和“货物参数”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的商务、技 
术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供 应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求，将有可能导致竞价被拒绝 。

供应商名称（盖章）：            
                 日期：  年  月   日
	
法定代表人(负责人)授权委托书
            ： 
兹授权          同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年  月  日起至  年  月  日止。

供应商（盖章）：             
法定代表人（签字或签章）：          
签发日期：  年  月  日

附：委托代理人工作单位             
职务：             性别：             
身份证号码：            

	委托代理人的正面及反面身份证复印件：















2

