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  第一章 项目基本情况

一、项目基本情况
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2间化学实验室实验桌椅及实验柜等采购项目（2026）
预算金额：                   600000.00元                       
[bookmark: PO_3000001867_PM004]采购需求： 
	序号
	名称
	数量
	单位
	预算金额
(元)
	简要规格描述
或基本概况介绍
	最高限价
(元)

	1
	钦州市外国语学校白石湖校区2间化学理实验室实验桌椅及实验柜等采购项目（2026）
	1
	批
	600000.00
	详见第二章采购需求
	600000.00


本项目是否接受联合体投标：否。
二、投标人的资格要求：
 一、投标人（竞标人/报价人/供应商）资格特定条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的特定资格要求：无
3.本项目的特定条件：无
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
二、采购项目内容：
1．采购人名称：   钦州市外国语学校  
地址：  钦州市钦北区育才路9号   ；
联系人：  归老师  ；
电话：   07772822382    
2．采购总预算价：60万元整；
分项采购预算：除采购总预算外，采购人还须提供采购项目所涉及各分项的分项预算。分项采购预算应为报经财政部门批复的或经采购人确定的低于市场平均价格的预算价格。
3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有： 无 。
4．是否接受联合体投标：  ☑否
5．合同签订是否接受合同专用章：  ☑否
6．如为电梯类采购项目的，是否需要在签订合同后向中标（成交）供应商支付预付款：   ☑否
7.本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求。
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“▲”的产品时，应优先采购。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
[bookmark: _Toc170982374]3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

第二章  采购需求清单

	序号
	产品名称
	参考品牌
	技术参数、规格、功能
	数量
	单位

	1
	教师演示台
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格：2400mm*700mm*850mm±5mm；
2、台面：采用一体化≥12mm实芯理化板台面，台面前沿设计为内凹弧形；
3、桌身：整体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，全部钢制件进行喷涂防锈处理；
4、结构：演示台设有≥5个功能分区，可灵活放置电源总控台、键盘鼠标、预留交换机固定孔位；
5、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道开合，保障使用过程中不变形；
6、铰链：采用带缓冲铰链，保障使用过程中开合不变形；
7、加强管：中间采用两根≥2200mm*25mm*25mm的方管与两根≥280*25*25mm的方管进行加强连接，保障桌体的稳固性；
8、边缘处理：左右两侧各安装有≥2块装饰盖板，装饰盖板与桌面呈≥85度倾角，采用弧形边缘，整体进行平滑的圆角过渡处理；
	2
	张

	2
	教师低背椅
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、尺寸：W440mm*D440mm*H550mm±1%
2、结构：工字形钢架，科学支撑，钢架前端有踏脚垫，磨砂界面；
3、座面规格：采用PP塑料一体注塑成型，长≥389mm*宽≥352mm*高≥149mm，椅背提手设计（提手规格：182mm*36mm±1%），提拉方便。人性化圆角设计（坐垫、钢架），有效防止磕碰撞伤。座椅底部可悬挂功能设计，不用时，可悬挂桌面之上，方便打扫，节省空间。
4、材质：座椅面采用双色双质，有内弧造型，表面防滑不发光，座椅面镶嵌TPR灰色软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸，注塑包胶成型。
5、工艺：钢管直径≥22mm，壁厚≥1.8mm
6、脚垫：有效防滑，防刮伤，前防滑脚垫尺寸：40mm*19mm±1%，后防滑脚垫尺寸：73mm*22mm±1%，脚垫材质为PP塑料材质。
	2
	张

	3
	三联水嘴
	武洁、TOF、chunshui
	1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。
2、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
3、陶瓷阀芯：≥90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10 bar。
4、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	2
	付

	4
	洗眼器
	润旺达、育本、韵辰
	1、主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合YS/T910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。
2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；
3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟。
4、防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开；
5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便；
6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；
7、软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手；
	2
	付

	5
	吊装控制教师电源
	浙绿睿、言行果、韵辰
	1、显示及输入端选用≥7寸全触摸真彩显示屏，智能一体化界面，所有功能均在触屏上操作完成；
2、教师电源提供本地登录和远程身份验证登录两种方式：本地登录后方可开启电源操作权限，后台记录用户操作过程；远程身份验证通过输入教师账号和密码进行服务端验证，验证通过后方可登录系统；
3、1路漏电保护空开，3个220V五孔安全插座输出；
4、可实现定时关机功能，定时关机时间由教师据任务要求按需设定；
5、教师自用低压交流电源电压0V~30V/3A，分辨率为1V，具备自动过载保护功能，过载后可通过复位按键手动复位；
6、教师自用低压直流电源电压0V~30V/3A，分辨率为0.1V，具备自动过载保护功能，过载后可通过复位按键手动复位；
7、支持通过触摸屏分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源；
8、电源内置WiFi 2.4GHz模块，支持2.4GHz无线WiFi连接，支持802.11n协议；
9、面板配备二维码，可通过扫描获取电源使用手册。
10、内置吊装控制系统，可实现教室吊装学生电源、照明、给排水、摇臂、排风系统等控制，可任意控制单组或集中控制220V的学生插座的开与关。可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源的被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值。
▲11、产品整机频率容限：≤20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：≤20dBm(EIRP)～＞10dBm(EIRP)、占用带宽：≤40MHz、杂散发射限制：≤-30dBm；产品符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准要求（投标时提供《无线电发射设备型号核准证》，型号与核准证必须相符）。
▲12、产品应符合GB/T26572-2011标准，通过限用物质检测：铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、汞（Hg）≤5mg/kg、六价铬（CrVI）≤5mg/kg、多溴联苯（PBBs）≤50mg/kg、多溴二苯醚（PBDEs）≤50mg/kg；GB/T17626.2-2018标准，通过静电放电抗扰度；GB/T17626.4-2018标准，通过电快速瞬变脉冲群抗扰度；GB/T17626.5-2019标准，通过浪涌(冲击）抗扰度；GB/T17626.6-2017标准，通过射频场感应的传导骚扰抗扰度；GB/T17626.8-2006标准，通过工频磁场抗扰度；GB/T2423.1-2008标准，通过耐低温试验；GB/T2423.2-2008标准，通过耐高温试验；GB/T2423.3-2016标准，通过耐湿热工作性能试验；GB/T2423.7-2018标准，通过跌落试验，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。
	2
	套

	6
	教师电源监测管理云平台
	浙绿睿、言行果、韵辰
	1、电源配置教师电源监测管理云平台，用于教师端对教师电源进行设备管理，实验数据监测管理，异常信息监测管理；用户管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的系统功能授权；角色管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询角色等相应的操作，并给不同的角色赋予不同的系统功能授权；空间管理：应可以刷新、新增学校区域、修改学校区域、删除学校区域以及搜索学校区域等相应的操作；主控电源管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询主控电源数据；异常告警管理：应可以查看主控电源异常情况（短路或者过载），并支持Excel数据导出；操作日志管理：应可以查看教师在实验教学过程中的操作过程，便于数据异常的操作追溯，并支持Excel数据导出；教师电源数据管理：应可以查看实验教学过程中的教学电源数据（教师电流和电压），便于实验教学数据的整理，并支持Excel数据导出；统计分析模块：应可以统计分析设备使用率。
	2
	套

	7
	智慧环境监测系统主机
	浙绿睿、育本、韵辰
	1、规格：≥220mm*220mm*60mm，机身一体化成型，采用≥7英寸LED显示屏，四边圆角设计，机身周围设条形孔散热，表面高亮白色喷漆处理；
2、主机可通过传感器模块实现对空气温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM2.5和PM10的实时监测；配合环境监测云平台，可通过电脑、平板、手机小程序等终端实现室内环境实时监测，支持数据可视化平台呈现所有主机场景环境监测质量，具有一屏显示整体情况和异常数据功能；
3、PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射法监测，PM2.5测量粒径1-2.5μm，PM10测量粒径2.5-10μm；PM2.5测量范围0-999μg/m³，PM10测量范围0-999μg/m³；精度＜±10%，分辨率0.1μg/m³，重复性＜10%，输出信号为瞬时PM2.5、PM10浓度；
4、挥发性有机化合物（TVOC）监测模块：采用气敏半导体监测原理，测量范围0-220PPM，精度＜±20%，分辨率0.1PPM，灵敏度＞3，响应时间＜10秒；
5、甲醛监测模块：在线监测，扩散式检测方法，测量范围0-2ppm，分辨率0.01ppm，精度＜±4%，稳定性＜±3%，测量重复性＜±2%，测量灵敏度1.1±0.5μA/ppm；
6、CO₂浓度监测模块：采用红外测量原理，具备温度补偿功能，测量范围0-5000PPM，测量精度±4%，分辨率1PPM，测量重复性±1%，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒；
7、光照监测模块：测量范围0-70KLux，测量精度±7%，分辨率1Lux（16位数字输出），测量重复性±5%，测量稳定时间0.5秒，响应时间＜1秒；
8、湿度监测模块：测量范围0-100%RH，测量精度±3%RH，分辨率0.1%RH，重复性±1%RH；
9、温度监测模块：测量范围-40℃-80℃，测量精度±0.5℃，分辨率0.1℃，重复性±0.2℃，空气温度漂移＜±0.1℃/年；
10、环境监测预警模块：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定阈值时，系统通过内置扬声器进行预警提醒，并将预警记录实时推送至云平台；支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置及历史预警记录查询功能；
11、实时监测数据采样模块：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾数据，并实时显示曲线；
12、监测数据统计模块：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析温湿度、光照、甲醛、CO₂、TVOC、PM2.5和PM10以及烟雾的1分钟、1小时监测数据；
13、室外环境监测数据模块：可监测12种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）及8种室外空气质量实况（室外空气质量、首要污染物、PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、CO、O₃）。
14、主机内置WIFI2.4GHz模块，支持2.4GHz无线WIFI连接，支持WIFI802.11n协议，可通过手机、平板等手持管理设备扫描二维码查询设备监测数据，并可对设备进行远程管理。
▲15、产品整机频率容限：≤20ppm、频率范围：2400-2483.5MHz、发射功率：≤20dBm(EIRP)～＞10dBm(EIRP)、占用带宽：≤40MHz、杂散发射限制：≤-30dBm；主机通过中国国家无线电管理委员会(SRRC)强制认证，型号符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准（投标文件中提供《无线电发射设备型号核准证》，型号与核准证必须相符）。
▲16、主机通过下列检测：GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温试验》，耐低温性能；GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》，耐高温性能；GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，耐湿热工作性能；GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)》，振动试验；符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准，通过限用物质检测：铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、汞（Hg）≤5mg/kg、六价铬（CrVI）≤5mg/kg、多溴联苯（PBBs）≤50mg/kg、多溴二苯醚（PBDEs）≤50mg/kg；投标文件中提供由具备相应检验检测能力的第三方检验检测机构出具有CMA标识的该要求报告复印件。
	2
	套

	8
	智慧环境监测系统主机软件
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、室内实时监测数据：实时采集室内空气质量、温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5 和 PM10 以及烟雾数据，并通过选择监测参数，可以实时显示曲线；室外环境监测数据：可监测 12 种天气实况参数（天气现象、室外温度、体感温度、气压、相对湿度、能见度、风向、风向角度、风速、风力等级、云量、露点温度）以及 8 种室外空气质量实况（室外空气质量、室外首要污染物、PM2.5、PM10、S02、N02、C0、03）；监测数据统计：主机内置存储卡，支持本地查看统计分析显示温湿度、光照、甲醛、C02、TVOC、PM2.5 和 PM10 以及烟雾的 1 分钟监测数据、1 小时监测数据，并通过列表的方式进行呈现；系统音量以及灵敏度设置：可以进行系统音量以及触摸灵敏度参数设置；环境监测预警：可通过显示屏进行预警参数设置，当监测参数达到设定的阈值，系统通过内置的喇叭进行预警提醒，并且将预警记录实时推送至云平台进行消息预警，系统主机可支持预警参数设置、预警间隔提醒时间设置以及历史预警记录查询功能；WIFI 连接参数设置：可以支持 WIFI 参数设置，无线连接、本机 IP、本机 MAC、DHCP 配置；上传平台参数设置：可以支持环境监测数据上传至平台参数设置，设置内容为设备编号、从机地址、服务器端 IP、服务器端端口号；采样设置：可以支持设置采样时间、HTTP 请求时间以及上传平台时间。
▲2、智慧环境监测系统主机软件的技术参数应通过GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准的功能性测试；投标文件中提供由具备相应检验检测能力的第三方检验检测机构出具的该要求报告复印件。
	2
	套

	9
	智慧环境监测云平台
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、可对监测设备总数统计，包括设备在线率、设备总数、在线设备、离线设备、报警设备、预警数量以及监测时长等数据展示；设备在线列表：可展示监测设备所在空间名称、设备编号、设备名称、设备在线/离线状态以及上一次在线时间等信息；平台系统可采用云服务器部署方式，支持广域网操作和管理，学校用户支持通过电脑端或手机端完成所有的管理操作，方便学校进行账户管理；学校基础数据管理：应可以对学校、组织机构、监测楼栋以及监测空间进行管理操作功能；用户权限管理：应可以刷新、新增、修改、删除以及查询用户等相应的操作，并给指定的用户赋予不同的角色，也可以给用户直接赋予不同的系统功能授权，平台系统支持自定义角色与权限，满足学校多样化的管理需求，学校可自行分配角色给校内教职工对设备进行管理；监测参数管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询设备可监测的监测参数，监测参数内容包含参数编号、参数名称、单位、监测计算公式、排序码、监测展示图标以及四级预警参数值，其他联动预警的作用；监测设备管理：应可以刷新，新增、修改、删除以及查询监测设备数据，并可以配置每个监测设备的通道监测参数；监测历史数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段分类查询，查询出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现；24 小时监测分析：应可以按照空间进行统计分析所有的监测参数、温湿度 24 小时变化趋势、温湿度分布比例区间以及各个环境参数 24 小时趋势图；监测统计数据：应可以按照空间字段、参数字段、时间字段进行分类查询，可按照小时统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值以及按照日统计查询最大监测值、最小监测值、平均监测值，查询统计出来的数据以列表和曲线的方式进行呈现；监测预警数据查询：应可以按照空间字段、时间字段进行分类查询，可查询当前监测空间内的监测参数预警值；独立报警设置：可对环境监测设备独立报警进行管理，设置环境监测设备报警的报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人；联动报警配置：可联动应急突发事件系统联动报警配置进行设置，选择设置报警推送次数、报警时间、推送的方式、推送人；报警联系人：可对报警联系人进行管理，包含添加、编辑联系人邮箱/微信，实现报警推送功能；多报警输出：可实现电话、短信、小程序以及大屏联动报警输出。
▲2、智慧环境监测云平台的技术参数应通过GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》标准的；投标文件中提供由具备相应检验检测能力的第三方检验检测机构出具的该要求报告复印件。
▲3、智慧环境监测云平台应符合国产化环境的信创要求，系统前后端在基于国产芯片及国产操作系统、国产数据库上能正常运行；投标文件中提供由具备相应检验检测能力的第三方检验检测机构出具的该要求报告或信创相关证书复印件及信创认证机构或政府官方网站证书查询截图；
	2
	套

	10
	顶装主体架外壳
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、结构参数：采用多模块化舱体式结构；外壳左右采用铝合金模具挤压型材，舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖，舱体外壳左右中腰部镶铝合金装饰条；舱体外壳下部边缘设有LED照明灯条，所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
2、技术要求：外壳左右为铝合金挤压型材，采用标准化模块组.模组规格：≥1200mm*730mm*265mm，型材厚度≥1.8mm。模块组合成连体吊装，外壳表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。
	28
	组

	11
	顶装内胆主体架
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、结构参数：隔层板、左右铝合金外壳、支撑架采用扣压式组装链接一体，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。
2、技术参数：舱体底层隔层板采用厚度：≥1.0mm的冷轧钢板，规格：≥1200mm*550mm。支撑架采用厚度：≥3.0mm的冷轧钢板，规格：≥500mm*880mm。所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀等特点。
	28
	组

	12
	顶装摇臂动力装置
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、结构参数：顶装摇臂动力装置底座采用锌合金材料，经压铸一次成型。底座连接推杆电机，推杆行程端配有鱼眼轴承，扣装在传动机构上，带动升降臂杆。动力机构在接收到控制系统信号后开始工作，升降驱动静音工作、运行稳定、牢固耐用。
2、技术要求：推杆动力电源，24V直流低压稳定运作，行程为：≥25mm。升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格：≥φ65mm，厚度：≥1.5mm。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂，高效节能、环保耐用、防腐耐磨。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作，需等待教师二次检查。
	28
	组

	13
	学生多功能电源模块
	浙绿睿、育本、韵辰
	1、结构参数：学生多功能电源外壳正面呈“三部分”布局，左右各集成交直流低压电源输出和功能性按钮，中间集成总电源保险装置、急停旋钮以及USB接口。外壳两侧各配有五孔高压插座，底部配有网络接口。
2、技术要求：电源模块外壳采用阻燃级材质，模具一体成型，规格：≥245mm*90mm*180mm。面板基材规格：≥217mm*137mm。面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，界面文字清晰美观。
3、学生电源信息显示屏，采用≥1.8寸彩色TFT，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下：交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。一个急停旋钮:蘑菇按键头≥φ31mm,材料铝氧化红色；外壳不低于为304不锈钢材质，耐腐蚀、耐温、阻燃、长寿命；高机械寿命，防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。操作端正面设有一组总电源保险装置、二组USB接口。外壳底部配有两组RJ45网络模块接口。二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔除后，摇臂将再次自动升起，教师端无需二次操作。外壳左右两侧各配有：两组新国标五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。自由编号:可自行按教室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其它电源的使用。
▲4、产品应符合GB/T26572-2011标准，通过限用物质检测：铅（Pb）≤5mg/kg、镉（Cd）≤5mg/kg、汞（Hg）≤5mg/kg、六价铬（CrVI）≤5mg/kg、多溴联苯（PBBs）≤50mg/kg、多溴二苯醚（PBDEs）≤50mg/kg；GB/T17626.2-2018标准，通过静电放电抗扰度；GB/T17626.4-2018标准，通过电快速瞬变脉冲群抗扰度；GB/T17626.5-2019标准，通过浪涌(冲击）抗扰度；GB/T17626.6-2017标准，通过射频场感应的传导骚扰抗扰度；GB/T17626.8-2006标准，通过工频磁场抗扰度；GB/T2423.1-2008标准，通过耐低温试验；GB/T2423.2-2008标准，通过耐高温试验；GB/T2423.3-2016标准，通过耐湿热工作性能试验；GB/T2423.7-2018标准，通过跌落试验，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。
	28
	组

	14
	学生电源交换机
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。
2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。
3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路，
4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。
5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。
6、照明控制单元：远程开启关闭。
7、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。
8、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。
9、语音提示:教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。
	28
	台

	15
	智能灯光照明装置
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、智能照明灯光模块；规格：≥1200*72mm，2个LED吸顶，每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
2、灯板采用≥2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。
3、亮度调节：教师端可自由调节灯光亮度，调节范围0-100。
	56
	条

	16
	舱体末端封板
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、结构参数：末端堵头与外壳用扣压式组装，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定后期检修便捷等特点。
2、技术要求：采用ABS工程材料，必须由模具注塑一次成型，规格：≥730mm*250mm*280mm。
	8
	个

	17
	吊架外壳功能板
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格：≥600mm*450mm*115mm，厚度≥2mm；采用ABS注塑成型，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，高温固化处理，耐腐蚀。
2、结构特点：每个实验室高度不同，安装时可调整法兰圈紧贴到天花板，不留空隙。
	28
	个

	18
	吊装安装支架
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、安装盘规格:≥225mm*225mm*180mm，采用厚度≥4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度500～820mm伸缩结构，采用厚度≥3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀
	28
	套

	19
	主架舱体防尘检修板
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、采用≥1.2mm厚SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型。CO2保护焊焊接，打磨处理，表面光滑，不易变形，强度高等特点，
2、表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高，造型独特美观，检修方便。
	28
	块

	20
	学生端给排水接口
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、给排水管接头采用,PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
2、给水是红色水管，排水是蓝色水管。水管和快速接头链接采用不锈钢螺纹接口连接，不漏水，维修方便。水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有≥8股不低于304不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料，抗老化、防爆裂、防生锈、经久耐用。
	28
	套

	21
	可伸缩万向吸风罩
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、风管材质：铝合金，管径≥63mm，表面喷砂氧化处理。
2、关节连接杆：高强度钢。
3、松紧旋钮：高强度合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
4、固定底座：高密度PVC材质，备为通风系统的学非粘接而成，模具注塑一体成型。
5、拱形集气罩：形状如喇叭口，合金材质，具有阻燃、耐腐蚀等功效。
6、集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象。
7、扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理、扭簧线径≥4mm、外径≥30mm、角度90度、扭簧引脚右旋，脚长≥85mm。
8、关节：高密度pp材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。
9、旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。
	56
	套

	22
	学生实验桌
	浙绿睿、育本、韵辰
	1、规格：1200mm*600mm*780mm±5mm。
2、台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和坯体经高温一体烧结而成。
▲3、台面参照GB/T17657-2022检测标准，表面耐污染性能：检测内容≥60种试剂，污染物接触时长≥48h，检测结果≥5级且无明显变化；表面耐冷热循环性能：检测结果为台面表面无裂纹、无鼓包现象；颜色稳定性：耐光色牢度≥4级，投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件；
4、书包斗：整体尺寸≥400*250*100mm,采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装。中间设置内凹圆槽挂凳卡槽，便于收纳、放置实验凳。
5、侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：≥586*809mm，其中上支架尺寸：≥586*122*46mm,下支架尺寸：≥545*83*55mm。立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架≥30mm，后端配备加固支撑梁。侧面上下支架采用≥3mm厚的铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角自攻螺丝≥6mm*25mm上下各两支连接固定。可另外在选装专用搭配国标五孔插座。上支架设计电源插芯孔，在上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺丝或胶水，由上支架带一个直径≥16mm的接线孔，下支架带一个≥18mm*35mm的接线孔。
6、立柱采用菱形八边型结构设计，规格：≥95mm*41mm，厚度≥1.5mm。垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角≥10度，侧面垂直面与斜面夹角≥80度。立柱外立面中间无凹槽。前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。前后横梁尺寸：≥40*30mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度≥R18，安装螺丝处的厚度≥2mm，其它厚度为≥1.1mm。中下横梁尺寸：≥50mm*25mm。
7、下支架脚：下支架脚两端各设置一个直径：≥8.7mm的圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径：≥30mm的调节脚使用。调节脚：≥10mm*30mm国标螺杆与塑料一体注塑成型，承重性强。前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖。
8、背部挡水条经模具一体挤压成型，根据不同厚度的台面板配不同高度的镶入卡口挡水条。
▲9、学生实验桌应符合应符合GB/T13667.1-2015中6.3.1.5标准，金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：（100h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；应符合QB/T4371-2012标准，满足抗菌性能:金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，抑菌率，≥99.9%，抗菌效果，具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020标准，漆膜耐霉菌性试验：黑曲霉，黄曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉，球毛壳霉，耐霉菌性等级≥0级；投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。
	56
	张

	23
	学生凳
	浙绿睿、育本、韵辰
	1、学生凳面：采用双色双质圆形面板，注塑包胶成型，面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径295mm±5mm，中间有内弧造型，深度为10mm±2mm，表面防滑不发光，凳面中间镶嵌有≥4mm厚，直径225mm±5mm的TPR灰色圆形软性材料，并采用包胶工艺与凳面组合，且表面平整、无凹凸。
2、脚钢架：椭圆形无缝钢管，脚钢架尺寸:≥16mm*32mm*1.2mm，焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。
3、脚垫：材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。
4、凳子可通过旋转螺杆来升降凳子高度。
▲5、学生凳应符合GB/T1732-2020标准，耐冲击，24h，冲击 40cm，应无皱纹、裂纹、剥落。GB/T16422.2-2022标准，耐老化，240h，试验后，样品无明显变化，无变色、无起泡、无开裂等现象。GB/T2411-2008标准，塑料件硬度，24h，≥63HD。GB/T9286-2021标准，涂层-附着力，24h，应不低于2级。GB/T10125-2021标准，中性盐雾，试验后，样品无明显变化，无起泡、无开裂、无锈蚀等现象；应符合GB/T13667.1-2015中6.3.1.5标准，金属喷塑涂层理化性能，耐腐蚀：（100h内，溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）。GB/T10357.2-2013标准，力学性能-椅凳类稳定性，向前倾翻试验、力学性能-椅凳类稳定性，向后倾翻试验；应符合QB/T 4371-2012标准，满足抗菌性能:金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，抑菌率，≥99.9%，抗菌效果，具有较好的抗菌效果。GB/T1741-2020标准，漆膜耐霉菌性试验：黑曲霉，黄曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉，球毛壳霉，耐霉菌性等级不低于0级；投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的该要求报告复印件。
	112
	条

	24
	水槽柜
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格：≥440mm*600mm*850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80度有机溶剂并耐≥150度高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥50mm防止后排学生使用时水溅到前排学生身上。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理。同时水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜的强度。
2、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内，使用时打开，不用时不影响整体外观造型。同时水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装。储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸：≥85mm*120mm*345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸：≥110mm*115mm*65mm；便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。
	28
	套

	25
	三联水嘴
	武洁、TOF、chunshui
	1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。
2、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
3、陶瓷阀芯：≥90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10 bar。
4、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	28
	付

	26
	废水自动排水系统
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、废水储水箱：规格≥450*280*165mm，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。
2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。
3、耐酸碱环保增压水泵：外壳材料：PPS+PA66，功率≥40W，工作电压24V，流量≥10L/MIN，最大静态扬程≥8M；噪音≤40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。
4、自动冲洗：为防止污水桶在长期使用后，内部产生沉淀和污垢附中，可由教师自行设置是否开启自动冲洗模式，开启后可延长设备的使用寿命。
	28
	套

	化学准备室

	27
	准备台
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格：3000mm×1200mm×760mm±5mm；
2、台面采用一体化12mm±1mm实芯理化板台面，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂，抗菌、抗污染、防水、防火，经精密加工、倒角、打磨，呈光滑半圆形；
3、台身结构为新型塑铝结构，整体尺寸≥1200mm×600mm×760mm，四张桌架拼接而成；
4、书包斗整体尺寸≥400mm×250mm×100mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底面部加设经纬加强筋防变形弯曲；书包斗前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接，可拆卸易于组装；中间设置内凹圆槽挂凳卡槽；
5、侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格≥586mm×809mm，其中上支架尺寸≥586mm×122mm×46mm，下支架尺寸≥545mm×83mm×55mm；立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝支架≥30mm，后端配备加固支撑梁；侧面上下支架采用厚度≥3mm铝压铸一次成型，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角自攻螺丝≥6mm×25mm上下各两支连接固定；可选装专用搭配国标五孔插座；上支架设计电源插芯孔，上支架中央处一次性压铸出专用金属固定槽，插座芯塑料外壳自带的四个卡槽可直接拍入上支架中固定，不得另打螺钉或胶水；上支架带直径约16mm接线孔，下支架带≥18mm×35mm接线孔，电源芯可在立柱中连通电线接电使用，接线走线便利，避免电线外露；
6、立柱采用菱形八边型结构设计，规格≥95mm×41mm，厚度≥1.5mm；垂直面与斜面各有四面，正面垂直面与斜面夹角约10度，侧面垂直面与斜面夹角约80度；立柱外立面中间无凹槽；前横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理；前后横梁尺寸≥40mm×30mm，采用前端半圆弧人体工程学设计，圆弧角度约R18，安装螺丝处厚度≥2mm，其他厚度≥1.1mm；中下横梁尺寸≥50mm×25mm；
7、下支架脚两端各设置一个直径≥8.7mm圆形孔位，可通过拉爆螺丝与地面固定或搭配直径≥30mm调节脚使用；调节脚采用≥10mm×30mm国标螺杆与优质塑料一体注塑成型，承重性强；前后桌脚配有不同装饰颜色的PP脚套装饰盖；
8、水槽柜规格≥440mm×600mm×850mm；水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80度，耐有机溶剂，耐高温≥150℃，壁厚≥4mm，具有防溢出功能；水槽后端高出水槽两侧≥50mm，防止后排学生使用时水溅到前排学生身上；水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形、不扭曲；柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面木纹与光面相结合处理；水槽柜底部为模具一体成型，加固水槽柜强度；
9、水槽柜带独立储物抽屉，抽屉隐藏于水槽柜检修门内；水槽柜自带抽屉封板防止抽屉内物品外漏于水槽柜内，抽屉封板与水槽柜前端模具一体成型非二次组装；储物抽屉采用环保型ABS材料一次性注塑成型与水槽柜整体连接，尺寸≥85mm×120mm×345mm，储物抽屉分为三格，每格尺寸≥110mm×115mm×65mm，便于学生使用时存放不同洗涤辅助用品。
	1
	张

	28
	中央台试剂架
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格：≥2200*300*750mm；
2、双层，分两段，立柱采用≥80mm*42mm*1.2mm的铝镁合金专用型材，挡条采用≥40mm*15mm*1mm的铝镁合金专用型材，支撑件采用≥1.2mm厚的冷轧钢板冲压成型；
3、支撑件用不锈钢内六角螺丝及小铁条固定在立柱上，可以上下自由调节；
4、金属件外喷纯环氧树脂，高温固化；
5、固定件采用≥4mm厚的专用合金件 ，充分保证试剂架安装后的稳定性；
6、电源插座：≥6只5孔10A防溅插座，电源盒采用防溅结构；
7、试剂架的上端和下端与台面连接的地方，分别采用工程塑料成型的立柱盖和立柱套；
8、试剂架的螺丝均采用不锈钢螺丝 ，层板采用≥8mm钢化玻璃。
	1
	套
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	滴水架
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、材质:高密度PP。
2、尺寸：≥550*400*120mm，≥27支滴水棒。
3、底部托盘中间设有排水孔。
4、可拆卸式滴水棒，方便使用。
	1
	组
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	上水装置
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、用于连接地面水管及水龙头，上水管两端接头采用不低于201不锈钢螺帽铜芯，外管是304钢丝+尼龙丝混编的、内管采用三元内管、角阀是钻石轮（塑料包铁）、阀芯和阀体均为铜制；
	1
	套
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	下水装置
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格:直径≥35mm*长度≥500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏；
	1
	套
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	三联水嘴
	武洁、TOF、chunshui
	1、主体材料、尺寸：水龙头总整高度≥570mm。主体：采用≥ø20.5*4mm管径的不低于黄铜制造。直管：采用≥ø20*2mm管径的不锈钢制造。臂管：采用≥ø18*1mm管径的不锈钢制造。鹅颈弯管：采用≥ø13*1.0 mm管径的不锈钢制造，可360°旋转。
2、涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。
3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关要求达到≥20万次，静态最大耐压≥10 bar。
4、开关旋钮: 高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	1
	套
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	洗眼器
	润旺达、育本、韵辰
	1、主体：高度≥320mm，不低于加厚H59铜质,符合YS/T910-2013黄铜中铜量的测定碘量法,铜含量；铜含量≥59.3%。
2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；
3、洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛流量≥11.4升/分钟并维持冲洗至少15分钟
4、防尘盖：PP材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开；
5、开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便；
6、控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭；
7、软管：供水软管长度≥1.4米，软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手；
	1
	套

	34
	器材架
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、整体规格：L2000mm*D600mm*H2000mm±5mm（节/组的尺寸），≥4层双面存取。每层架间距离可均匀调整。
2、材料：层板由优质钢板折弯冲压制成，立柱为货架专用C型钢材，尺寸：≥40mm*60mm
3、生产工艺：喷塑前经脱脂、酸洗、磷化。表面喷涂环保塑粉。喷塑冲击力≥4N/m，附着力不低于2级要求。载荷；搁板每层承重≥200Kg，每架≥800Kg，层距可调。
4、整体要求：组件连接紧密牢固，无松动摇晃，边缘光滑，无毛刺，书架底脚无尖锐棱角，表面喷涂均匀。
	1
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	仪器车
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格：650mm*400mm*900mm±5mm。
2、仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。
3、车架用直径不小于20*20mm方管制成、壁厚不小于0.5mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。
4、车架脚安装有不小于φ50mm、厚≥15mm转动灵活的万向轮。
5、车隔板为不薄于0.5mm的不锈钢制成。
6、整车安装好后应载重≥50Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	1
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	大（铝木）仪器柜
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格：长1200mm×宽500mm×高2000mm（±5mm）；
2、框架采用铝合金冷挤压技术，铝合金力学性能韦氏硬度≥11HW，型材壁厚≥1.0mm；铝合金型材带凹槽，凹槽宽度与柜体衬板相匹配，凹槽深度满足安装要求，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密、无晃动、不脱落；铝合金型材表面经静电粉末喷涂处理，板件间全部采用三合一螺杆内置连接；
3、柜体主体板材采用不低于E0级、厚度≥16mm的环保板材；所有板材外露面采用不可逆封边工艺，封边耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和溶剂，稳定性强；封边后封边条不可自然剥离，密封性高，不吸水、不膨胀；
4、柜门上下均为15mm中纤板木框对开玻璃门；
5、上柜空间由2块固定隔板分为3层储物空间，下柜采用1块厚度≥18mm环保板材进行纵向隔断；
6、三合一紧固螺母采用锌合金偏心轮，连杆为碳钢表面镀锌防锈处理，预埋件为聚丙烯；铰链采用厚度≥1.0mm的不锈钢液压阻尼铰链；拉手采用铝合金压铸一体成型拉手；
▲7、底座由4个规格≥110mm×110mm×110mm、壁厚≥2.5mm的铸铝脚，以及规格≥36.5mm×27mm、壁厚≥1.0mm的铝合金梁铆接组成；铸铝脚与铝合金梁镶嵌尺寸≥40mm，后由≥4颗直径≥6mm的螺杆通过铸铝脚内部导引柱与柜体底部预设预埋件进行紧固连接；铝合金梁设有安装槽，对所有紧固件进行隐藏保护，避免误触；铸件与铝合金横梁表面均经静电粉末喷涂处理；调节脚垫采用直径≥8mm的螺杆与工程塑料一次注塑成型，可有效减噪防潮。（投标文件中提供底座的实物照片）
	10
	组

	化学仪器室

	37
	大（铝木）仪器柜
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格：长1200mm×宽500mm×高2000mm（±5mm）；
2、框架采用铝合金冷挤压技术，铝合金力学性能韦氏硬度≥11HW，型材壁厚≥1.0mm；铝合金型材带凹槽，凹槽宽度与柜体衬板相匹配，凹槽深度满足安装要求，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密、无晃动、不脱落；铝合金型材表面经静电粉末喷涂处理，板件间全部采用三合一螺杆内置连接；
3、柜体主体板材采用不低于E0级、厚度≥16mm的环保板材；所有板材外露面采用不可逆封边工艺，封边耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和溶剂，稳定性强；封边后封边条不可自然剥离，密封性高，不吸水、不膨胀；
4、柜门上下均为15mm中纤板木框对开玻璃门；
5、上柜空间由2块固定隔板分为3层储物空间，下柜采用1块厚度≥18mm环保板材进行纵向隔断；
6、三合一紧固螺母采用锌合金偏心轮，连杆为碳钢表面镀锌防锈处理，预埋件为聚丙烯；铰链采用厚度≥1.0mm的不锈钢液压阻尼铰链；拉手采用铝合金压铸一体成型拉手；
7、底座由4个规格≥110mm×110mm×110mm、壁厚≥2.5mm的铸铝脚，以及规格≥36.5mm×27mm、壁厚≥1.0mm的铝合金梁铆接组成；铸铝脚与铝合金梁镶嵌尺寸≥40mm，后由≥4颗直径≥6mm的螺杆通过铸铝脚内部导引柱与柜体底部预设预埋件进行紧固连接；铝合金梁设有安装槽，对所有紧固件进行隐藏保护，避免误触；铸件与铝合金横梁表面均经静电粉末喷涂处理；调节脚垫采用直径≥8mm的螺杆与工程塑料一次注塑成型，可有效减噪防潮。
	8
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	大（铝木）仪器柜
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、规格：长1200mm×宽500mm×高2000mm（±5mm）；
2、框架采用铝合金冷挤压技术，铝合金力学性能韦氏硬度≥11HW，型材壁厚≥1.0mm；铝合金型材带凹槽，凹槽宽度与柜体衬板相匹配，凹槽深度满足安装要求，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密、无晃动、不脱落；铝合金型材表面经静电粉末喷涂处理，板件间全部采用三合一螺杆内置连接；
3、柜体主体板材采用不低于E0级、厚度≥16mm的环保板材；所有板材外露面采用不可逆封边工艺，封边耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和溶剂，稳定性强；封边后封边条不可自然剥离，密封性高，不吸水、不膨胀；
4、柜门上下均为15mm中纤板木框对开玻璃门；
5、上柜空间由2块固定隔板分为3层储物空间，下柜采用1块厚度≥18mm环保板材进行纵向隔断；
6、三合一紧固螺母采用锌合金偏心轮，连杆为碳钢表面镀锌防锈处理，预埋件为聚丙烯；铰链采用厚度≥1.0mm的不锈钢液压阻尼铰链；拉手采用铝合金压铸一体成型拉手；
7、底座由4个规格≥110mm×110mm×110mm、壁厚≥2.5mm的铸铝脚，以及规格≥36.5mm×27mm、壁厚≥1.0mm的铝合金梁铆接组成；铸铝脚与铝合金梁镶嵌尺寸≥40mm，后由≥4颗直径≥6mm的螺杆通过铸铝脚内部导引柱与柜体底部预设预埋件进行紧固连接；铝合金梁设有安装槽，对所有紧固件进行隐藏保护，避免误触；铸件与铝合金横梁表面均经静电粉末喷涂处理；调节脚垫采用直径≥8mm的螺杆与工程塑料一次注塑成型，可有效减噪防潮。
	8
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	器材架
	灵犀一点、育本、韵辰
	1、整体规格：L2000mm*D600mm*H2000mm±5mm（节/组的尺寸），≥4层双面存取。每层架间距离可均匀调整。
2、材料：层板由优质钢板折弯冲压制成，立柱为货架专用C型钢材，尺寸：≥40mm*60mm
3、生产工艺：喷塑前经脱脂、酸洗、磷化。表面喷涂环保塑粉。喷塑冲击力≥4N/m，附着力不低于2级要求。载荷；搁板每层承重≥200Kg，每架≥800Kg，层距可调。
4、整体要求：组件连接紧密牢固，无松动摇晃，边缘光滑，无毛刺，书架底脚无尖锐棱角，表面喷涂均匀。
	1
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	耐腐蚀品储存柜
	铭安、育本、韵辰
	1、尺寸：≥1840mm×900mm×510mm；门类型：双开门；
2、柜体外壳全部采用≥1.2mm冷轧钢板，底座采用≥2.0mm冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化处理、环氧树脂粉末喷涂、烘烤固化处理；
3、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯）板，厚度≥4mm；柜底部设置≥90mm×50mm×145mm进风口，进风口底部配有PP可调风阀；底板中部设有≥φ10mm漏液孔，漏液孔上方覆盖≥60目304不锈钢网；柜体底部设≥160mm黄沙防倒挡板，柜体内部最下层设有可存放≥120mm厚黄沙的填埋腔，用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；
4、柜底装有4个移动尼龙轮，便于柜体移动；前轮后配有≥2个手动调节螺杆；
5、柜中部配置≥3块一次成型PP（聚丙烯）活动层板，层板四周边缘厚度平均值≥4.0mm；每层阶梯板外延边设有积液槽，积液槽高度平均值≥3.0mm；每块搁板靠背板处设有一排导风口，阶梯高度≥50mm（包括积液槽高度）；
6、柜顶部中间设有≥φ160mm出风口，风口内置AC220V/50Hz/0.18A轴流风机，最大风量≥326m³/h，转速≥2550r/min，工作环境温度-10℃～+70℃，防静电无火花；控制开关设置于柜体顶部右上角，风机开机前须将柜门下方中间的进风口推至开启状态；
7、密封件：柜门与柜体之间安装膨胀型密封条，当温度为150℃～180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时全部膨胀，膨胀比例为1:5；
8、陶瓷纤维棉：柜体填充陶瓷纤维棉保温隔热层，应符合GB/T 21114-2019要求（密度≥130kg/m³，厚度≥40mm）；
9、铰链：采用钢琴铰链，门开启角度≥180°；
10、电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌采用高分子合成塑料制成，耐磨、抗腐蚀；
11、通风控制装置：柜体底部设置进风口及可调风阀，风阀旋转灵活，可控制风量大小；通风管道口径宜采用≥φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ/T 141-2017要求；
12、配备接地装置；
13、随柜配备：《耐腐蚀品储存柜使用说明书》、《合格证》、《安全储存说明书》；柜门贴有反光警示标签。
	2
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	一、商务服务要求

	交货时间及地点
	1.交货期：合同签订之日起7个日历日内交货并安装调试完毕。
2.交货地点：广西钦州市采购人指定地点。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	商务要求
	    1.打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则报价无效。
    2.为确保所供产品为全新产品并且具备原厂质保，中标供应商必须在签订合同后二个工作日内提供中标产品生产厂家的技术参数证明和售后服务承诺函原件并加盖生产厂家公章，并确保所有技术参数、功能均符合合同承诺，如有任何一条参数测试不满足的，作无效合同处理否。”
    3.在中标供应商公告2天内签订合同，签订合同后当天中标供应商提供中标产品进行测试，确保所有技术参数、功能均符合合同承诺。如有任何一条参数测试不满足的，作无效合同处理。

	产品质量与售后服务要求
	1、供应商所投产品必须为采购需求中所列出的品牌型号之一。所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。
2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。
3.在中标供应商公告2天内签订合同，签订合同后当天中标供应商提供中标产品进行测试，确保所有技术参数、功能均符合合同承诺，如有任何一条参数测试不满足的，作无效合同处理。

	实施和安装要求
	本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。
（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表；
（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；
（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。

	付款方式
	本本项目无预付款。供应商所有货物交货完毕验收合格后，采购人凭供应商开具全额发票付款方式期限及项目资金的到账情况执行，采购人不承担延期付款的责任。项目验收合格后，成交供应商开具全额普通发票给采购人，采购人收到发票后执行支付程序，具体资金拨付以当地财政拨付情况为准。(特殊情况时间会延长,延迟付款责任采购方不承担)。

	验收要求
	1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 
2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过2项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。
2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。
3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。












附件1：

节能产品政府采购品目清单

	[bookmark: _GoBack]品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）




注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。


第三章  响应文件的编制
1.响应文件编写的注意事项
1.1报价人应认真阅读询价采购文件，按照询价采购文件的要求编制响应文件。如果没有按照询价采购文件要求提交响应文件，没有对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该报价将被拒绝。
1.2对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指报价人必须对询价采购项目
的价格、技术参数计性能配置、数量及其他要求、合同条款等内容作出响应。
2.响应文件的构成
2.1报价人编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容（报价人须按下列顺序自行编制目录、标注页码并装订成册，同时在系统附件上传响应文件；响应文件须为PDF格式并逐页加盖供应商公章，包含但不限于以下内容。未按要求提供响应文件的，竞标无效。）
（1）采 购 声 明 函； 
（2）营业执照复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人）； 
（3）法定代表人身份证复印件； 
（4）法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则将可能视为报价无效）；  
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 
（6）信用中国网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等网站查询供应商相关主体信用记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图
（7）供应商必须实质性响应本项目所有技术要求，不允许负偏离。竞标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《报价表》、《商务、技术响应、偏离情况说明表》），并加盖供应商的单位公章，以上材料加盖供应商公章】； 
 （8）售后服务实施方案承诺书；
（9）报价人认为必要提供的声明及文件资料。 
说明：以上（1）-（8）项必须提供。 
3.响应文件的语言及计量单位 
3.1 报价人的响应文件的所有来往的函电统一使用中文（特别规定除外）。 
3.2 响应文件中使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。 
4.响应文件格式 
4.1 报价人应按询价采购文件提供的报价表等格式详细完整地填写各项内容，且报价不得超过各分项预算价。 
5.报价 
5.1 报价：报价人应就《货物需求一览表》中的货物内容作完整报价。 
5.2 报价人报价表上大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，对不同文字文本 响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价 将被拒绝。 
5.3 报价指本次采购的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 
6.报价货币 
6.1 报价应以人民币报价。 
7.响应文件书写及签名、盖章要求 
7.1 响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其报价无效。 
7.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的报价。 
7.3 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其报价无效。
	
第四章  响应文件格式

采 购 声 明 函（格式）

致：     （采购单位）
我方已仔细阅读了贵方组织的     (项目名称)的采购要求的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次采购活动：
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币        （￥    元)的报价，提供本项目采购要求中全部内容。
2、我方同意按项目采购要求规定递交全部要求资料，并承诺在竞价有效期内不修改、撤销申报递交的文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞价均符合国家有关强制规定。
5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知后，在成交通知书规定的期限内，根据采购文件要求、我方的响应资料文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核采购要求文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、如我方有不满足本项目采购文件要求或国家相关规定的情形之一的，贵方有权中止我方竞价资格。
8、我方同意应贵方要求提供与本次采购有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                日期：     年   月   日

	
报价表
项目名称：           
项目编号：             
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）





注：1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
4、投标人填报要求：开标一览表（或报价表）要求细分的单价及单项合价，不得超过采购文件《第一章 采购需求》规定的各分项单价及分项采购预算（或者分项最高限价），否则其投标（或响应）作无效投标处理（或无效响应处理）。
供应商名称（盖章）：                
日期：  年  月   日
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称：           
项目编号：             
	
	序号
	货物名称
	采购文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务条款）
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	

	技术部分（货物参数）
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	



说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况； 
2、应对照采购文件“商务条款”和“货物参数”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的商务、技 
术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供 应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求，将有可能导致竞价被拒绝 。

供应商名称（盖章）：            
                 日期：  年  月   日
	
法定代表人(负责人)授权委托书
            ： 
兹授权          同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年  月  日起至  年  月  日止。

供应商（盖章）：             
法定代表人（签字或签章）：          
签发日期：  年  月  日

附：委托代理人工作单位             
职务：             性别：             
身份证号码：            

	委托代理人的正面及反面身份证复印件：















2

