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1、底盘配置参数
	序号
	类   别
	参     数

	1
	车体尺寸（mm）
	5341×1986×2390(长x宽x高)

	2
	车体结构
	承载式

	3
	救助舱尺寸（mm）
	约1600×1720×1650（长×宽×高）

	4
	总质量（kg）
	3300

	5
	整备质量（kg）
	2220

	6
	发动机型号
	ECOBOOST4G20B6L

	7
	燃油种类
	汽油

	8
	排量（ml）
	1997

	9
	排放标准
	国VI

	10
	额定功率（kw）
	162

	11
	轴距（mm）
	3300

	12
	轮距（mm）
	1736/1720

	13
	前悬/后悬（mm）
	1014/1027

	14
	悬架类型
	前：麦弗逊式独立悬架/后：霍奇基斯悬架

	15
	驱动方式
	前置前驱

	16
	变速箱
	9速自动挡

	17
	制动器类型
	前：通风盘式/后：盘式

	18
	最高车速（km/h）
	170

	19
	轮胎规格
	215/65R16C

	20
	额定载客（人）
	5-8

	21
	防抱死系统
	博世ABS

	22
	车内中控锁/遥控钥匙
	有

	23
	原厂倒车影像
	有

	24
	多功能方向盘
	有

	25
	LED日间行车灯
	有

	26
	后双开门
	有



2、救助舱配置
	序号
	改装项目
	技术参数/主要功能
	数量

	A、内饰装配系统

	1
	内饰顶
	车辆顶部及侧围预埋金属件，采用断续焊
	1套

	2
	隔断
	驾驶室中排与救助舱密封隔断（带推拉观察窗，方便驾驶舱与救助舱人员交流以及物品传送）。
	1套

	3
	救助舱内右侧
医疗柜
	PVC轻型环保材料、可放置药品等医疗用品；平台边缘突出3CM，可放置其它物品。
	1套

	4
	隔音装置
	医疗舱车体侧围及顶部采用EVA隔音材料，降低医疗舱噪音，隔音材料复合JT/T1095-2016标准
	1套

	5
	医用地板
	医用地板耐磨、耐老化、防滑防霉易清洗，阻燃性符合GB8410-2016标准；
	1套

	
	
	医用地板下置12mm多层阻燃板
	1套

	B、智能管理供电系统

	1
	综合布线，集中控制
	集中空电箱，电器保险符合DIN43560/1标准；电控箱内配有保险标识，便于故障排查；电控箱对外连接均采用插接件连接，操作简单方便；电控箱内配置各类强弱电的保护设施；
	1套

	
	
	汽车低压电线束：符合国家汽车行业标准；可达到整车线束标准，所有连接均使用专用汽车连接件，无家用塑包线；
	1套

	C、照明、消毒系统

	1
	紫外线消毒灯
	消毒灯具备定时延时开启功能
	1套

	2
	顶部照明灯
	LED高亮照明灯
	1套

	3
	后尾部场
外照明灯
	12V、投光灯、正白光
	1套

	D、空调排风系统

	1
	空调系统
	可调节风速，内部焊接空调支架
	1套

	2
	换气扇
	车厢内换气次数30次/小时，排气量7.5m3/min
	1套

	3
	暖风系统
	暖风独立控制、可调节风速
	1套

	E、担架、座椅系统

	1
	朝前座椅
	右侧长条柜左部安装俩个单人座椅、隔墙后安装轮椅
	1套

	F、医疗警示外观系统

	1
	救助舱玻璃窗膜
	1/2磨砂膜
	1套

	2
	车身外观
	按照客户要求定制
	1套

	G、辅助系统

	1
	中拉门推拉窗
	平贴推拉玻璃窗
	1套

	2
	污物桶
	胶质、4L
	1套

	3
	专用灭火器
	1KG
	1套

	4
	安全锤
	智能警报
	1套

	5
	尾门踏板防撞条
	不锈钢
	1套

	6
	侧门上车踏板
	采用专业定制的安装支架与车身骨架连接，踏板面采用防滑处理材质
	1套

	7
	后视一体机
	救助疗舱内监控
	1套

	8
	驾驶室座椅
	原厂驾驶室座椅
	1套

	9
	整车密封胶
	医疗舱柜劈与地板接缝处，柜体与车体接缝处全部密封胶处理
	1套

	10
	救助舱护栏
	在救助舱窗户四周安装不锈钢护栏
	1套

	11
	救助舱电源12V
	救助舱右侧柜子安装12V插孔
	2个



