货物采购需求一览表

	序号
	货物名称
	技术参数及性能配置要求
	单位
	数量
	单价
	合价(元)

	1
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]国产防火墙
	品牌：海康威视  型号：DS-SG100-RPX20
1. 网络层吞吐量≥6Gbps；IPS吞吐量≥3Gbps；AV吞吐量≥3Gbps；IPSec吞吐量≥800Mbps；IPSec 隧道数≥10000；并发连接数≥480万；每秒新建连接数≥10万
2. 设备为1U标准机箱，配置网络接口≥4个千兆电口(2对bypass)，≥4个千兆光口；≥2个接口扩展槽，≥1个Console口，≥1个MGT口，≥1个HA口；≥2个USB口，交流双电源
3. ▲支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
4. ▲支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
5. 支持SSL VPN客户端硬件特征码绑定认证，支持对登录的用户端系统进行端点安全检查。
6. ▲支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
7. 支持NetFlow技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测试和统计
8. 支持多层多级（两层八级）的流量层级，支持基于用户/用户组、应用、URL、ip地址、接口、安全域、VLAN等对象进行带宽限制
9. 支持SSL VPN断开时自动清除cookie等隐私数据
10. 支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证
11. 支持冗余策略检测，支持策略时间表有效性检测，并支持提供策略优化建议
12. 支持SSL加密应用流量识别和基于SSL解密的URL过滤
13. 支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量
14. 支持IPSec VPN通过预共享密钥、数字证书认证、XAuth扩展认证方式建立隧道
15. 支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上
16. 支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效
17. 支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由
18. 支持“多对一”的SNAT；支持“一对多”的DNAT；支持“多对多”的动态SNAT
	台
	1
	
	

	2
	国产网络准入
	品牌：海康威视  型号：DS-SAC100-MSL
1. 实时并发流量≥6Gbps；
2. ▲支持视频操作审计，支持审计的操作类型包括查找录像、录像回放、控制镜头，并支持识别视频协议类型；支持统计并展示视频操作类型及次数、视频操作设备数量。（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
3. 支持协议白名单，协议不在白名单中的数据流会被阻断；支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议，放行GB/T28181、GB35114、ONVIF，非GB/T28181、非GB35114、非ONVIF应被阻断，只允许授信视频业务相关流量放行，其他流量全部阻断。
4. 支持RTSP协议、HTTP协议、ONVIF协议、SIP协议、GB35114协议、GA/T1400协议、MQTT协议、 CoAP协议、HIKSDK、DAHUASDK协议、SSH协议准入控制。
5. 可对网络安全进行评估并打分；具有漏洞检测功能，可根据检测结果将被测设备分为高风险设备、中风险设备、低风险设备，漏洞检测类型包括设备漏洞、系统漏洞、数据库漏洞、协议漏洞；可对漏洞库进行更新。
6. 支持漏洞修复验证功能，修复后可验证该漏洞是否被修复成功。
7. 具有弱口令检测功能，可设置厂商和协议弱口令策略，支持用户自定义添加弱口令字典。
8. 可自动生成脆弱性检测报告，报告可导出，导出文件类型可设置为CSV、WORD、HTML；报告内容包括资产统计、风险统计、安全加固与优化建议、漏洞影响范围和解决方案。
9. 支持与所投产品同一品牌的安防管理平台联动，将安防管理平台上线的设备加入到合法设备名单中，下线的设备自动移除合法设备名单；支持显示从安防管理平台获取到的设备信息。
10. ▲当视频平台通过标准协议向前端设备发起媒体流请求后，对应的媒体流可正常进行通信，其余媒体流的通信应被拒绝。（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
11. 支持基于终端设备IP黑名单、IP白名单、MAC黑名单、MAC白名单的安全准入控制，被加入黑名单的设备将被阻断，被加入白名单的设备可以正常访问；支持按照（源IP、源端口、目标IP、目标端口）四元组信息进行准入控制；支持网段黑白名单功能，针对预设的地址段范围进行准入控制，对黑名单网段内设备进行阻断，对白名单网段内设备进行放行。
12. 支持自动恢复放行功能，当仿冒设备（当设备的MAC地址、厂商名称、型号等被修改时）修改回原设备信息后可自动被放行。
13. 支持以探针的形式主动探测，或者通过流量被动监听识别的形式自动识别在网的物联网资产（包括：摄像头、门禁主机、报警主机、报警探测器、电子巡检、道闸、智慧屏、信息发布盒、交通诱导屏等各类物联终端设备），并详细展示设备状态（在线、离线、异常）、IP地址、MAC地址、品牌信息、型号信息、设备更新时间等。
14. ▲提供录像完整性检测，能够对视频漏录事件进行检测与告警；提供录像存储不达标检测，能够对录像保存天数小于指定天数的事件进行检测与告警。（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
15. 对于交换机所连设备，若设备IP被添加到黑名单中，可以触发交换机自动阻断该设备接入到网络中；支持通过Telnet、SSH协议联动交换机；支持联动交换机进行802.1X准入认证，只有通过认证的用户才可以接入网络。
16. 当192.168.0.1~192.168.0.254地址段内的设备接入时，发现/阻断时间≤3s
17. 支持网络通信认证过程中的弱口令检测，并且支持待检测弱口令的添加和删除；支持记录弱口令检测日志；同时支持展示弱口令图谱。
18. 支持网络隔离失效监测，能够配置需要监测的隔离 VLAN ID 和网段，并对 VLAN 互通情况进行监测，监测信息包括源 VLAN ID、目的 VLAN ID。
19. 支持桥接透明部署、在线串接部署、旁路镜像流量部署，能够对非法私接和非法仿冒设备进行阻断，同时记录非法私接和非法仿冒的日志。支持分布式级联管理，添加上下级节点，上级设备可对下级设备进行相应管理；支持下级设备向上级设备上报资产数据、告警日志数据。
	台
	1
	
	

	3
	数据处理设备
	品牌：海康威视  型号：iSecure-Edge
1、系统的核心组件，支持接受网管系统命令，实现配置管理、状态、故障等网管代理功能，可以记录用户操作、系统运行、故障及处理日志。
2、负责本级平台组织机构资源、解码资源、编码资源、平台服务器资源等各种资源的管理、配置、认证。
3、支持对前端设备及各个服务模块进行配置，可进行用户和设备权限控制，提供录像资料检索和备份、云台控制、设备和用户添加接入等自动化管理。
	台
	1
	
	

	4
	终端安全管理系统
	品牌：海康威视  型号：DS-HPS300-NXL/Z
1. 系统内置基线库对被管控设备的操作系统进行安全基线合规检查，Linux操作系统检查对象包括初始化策略、服务安全、网络配置、日志配置安全、用户权限安全、账号策略等，Windows操作系统检查对象包括身份鉴别、安全审计、访问控制、本地安全策略、服务安全等，同时产品界面支持加固文档查看，提供不合规项的加固方案。
2. 支持对异常文件进行隔离、删除、恢复等操作。
3. 支持识别并处置被管控设备上利用nc、perl、php、bash、powershell的各类反弹shell操作，生成反弹Shell告警日志。
4. 支持检测被管控设备违规外联行为，可信域范围内的设备通信不进行告警，对非可信域之间通信的设备进行识别并告警。
5. 对于被管控设备上的Webshell异常文件，包括.asp、.php、.jsp、.png、.jpg、.py等文件类型，支持识别并生成文件安全告警日志。
6. 支持资产详情集中展示，支持分别统计展示资产账号、端口、进程、主板信息、资源占用等详细信息。
7. 支持识别被管控设备上的异常登陆行为（如口令暴力破解）并记录告警日志，日志内容包括风险级别、被登录主机IP、登录用户名、登录源IP、登陆状态、登录次数、操作系统类型、最早登陆时间、登录平均耗时、登陆方式、事件类别等信息。
8. 支持对被管控设备上异常操作行为进行识别并生成告警日志，异常操作行为包括新增注册表启动项、新增用户、新增启动项、新增SSH密钥等行为。
9. 支持识别被管控设备受到的端口扫描行为。
10. 支持检查被管控设备命令行上的执行命令，并识别出风险命令，内容包括IP、命中规则、执行命令用户、执行命令进程、命令内容等。
11. 支持用户自定义配置弱口令字典，对应用服务端中的弱口令进行检测，应用类型包括Redis、MongoDB、MySQL，同时支持展示弱口令详情，包括用户名、口令、应用绑定IP、应用绑定端口、风险级别、应用名称、描述、建议等。
12. 支持对被管控设备上的nginx、apache、tomcat应用进行风险配置检测，并提供风险配置项修复建议。
13. 支持漏洞一键扫描，支持对被管控设备的漏洞进行检测分析，同时展示详细的漏洞描述信息，并提供相应的漏洞解决方案。
14. 支持实时监控被管控设备的外设接口插拔情况，Windows终端支持USB存储设备、UKey、HDMI、VGA类型，Linux终端支持USB存储设备、UKey类型，并支持记录外设插拔时间、外设名、外设ID等信息，并支持针对USB存储设备、UKey配置外设禁用策略。
15. 支持根据文件名、文件大小等检索条件对在全资产范围内特定文件路径下的特定文件进行检索。
16. 支持与蜜罐系统进行联动，支持完成蜜罐节点部署并展示蜜罐列表。
	套
	1
	
	

	5
	国产终端安全管理系统
	品牌：海康威视  型号：LIS-HPS300-NXL
1. 主机安全监测系统(1中心端+150个客户端授权)
2. 账号安全：支持检测异常登录、暴力破解等危害账户安全的事件，通过监控操作者的登录行为，结合上下文完整分析其操作意图，可准确捕捉异常登录和暴力破解行为，使账户安全得到充分保障。
3. 后门检测：针对各类主机安全后门连接类型，支持全面检测识别异常后门连接事件并进行风险等级划分，帮忙用户发现主机后门路径并进行及时处理，防止主机资产被非法连接，主机数据被窃取等事件发生。
4. 反弹Shell检测：通过对主机被控进程信息与外联进程信息的详细分析，基于时间轴梳理攻击者的攻击过程，实现对反弹Shell行为的攻击溯源。
5. 病毒防御：基于自主研发的智能检测引擎，可快速精准发现入侵的蠕虫、僵尸病毒及木马文件，同时结合智能查杀与文件隔离机制，及时切断病毒传播路径并消灭病毒，有效防止病毒文件扩散。
6. 脆弱性检测能力
7. 弱口令检测：针对主机系统自身存在弱口令配置的情况，支持对主机进行全面检测；支持自定义配置弱口令字典，用户可按需求进行灵活配置，充分保护主机系统的口令安全。
8. 配置稽查：支持基线核查与应用合规检查，通过一键化检测功能可自动发现系统存在配置问题，并给出合理化的建议，用于完善主机系统存在的薄弱配置，加强系统自身稳定性。
9. 漏洞检测：利用自主研发的漏洞识别引擎对系统进行主动扫描，可精准检测到当前主机系统中存在的安全漏洞，同时支持对漏洞库进行定期更新。
10. 安全管理能力
11. 外设管控：支持记录外设插拔信息，同时可配置外设阻断策略，防止外设非法连接。
12. 文件检索：支持创建任务进行终端文件检索管理，对于已知有隐患的终端文件，可快速进行检索处理，防止高危文件出现大规模扩散。
13. 违规外联检测：支持实时监测识别违规外联行为，及时发现并进行告警。
14. 蜜罐联动：支持联动高交互蜜罐系统，可将攻击从终端转移至蜜罐，同时实现攻击溯源。
15. 资产管理能力
16. 终端兼容性：不仅兼容PC、服务器等终端设备，并且兼容IPC、智慧屏等IOT终端设备，满足对多样化终端类型安全防护的需求。
17. 节点管理：支持Agent客户端集中管控，支持客户端向导式安装，通过统一的管理中心对终端主机进行管理，实时监控CPU使用率、内存占用率、磁盘读写等系统资源运行情况。
18. 资源管理：支持资源用户分组管理，方便进行组织结构划分。同时支持对不同用户配置不同管理权限，设备资产可依权限划分管理。
	套
	150
	
	

	6
	技术服务费
	以上设备安全及整体网络安全调试技术服务
	项
	1
	
	

	7
	综合安防管理平台基础模块
	品牌：海康威视  型号：iSecure Center
系统管理基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息、用户管理、用户权限管理、物联设备管理、事件联动、运行管理中心、统一开放能力等。
1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义；
2、提供统一的认证、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4、提供组织、区域、设备、人员、卡片等资源统一管理；
5、提供用户安全管理，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置；
6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时；
7、提供数据、服务等统一开放能力。
【门户工作台】
1、提供应用菜单导航、应用快捷入口能力；
2、提供告警统计、门禁通行统计等展示内容。
【事件中心】
提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力。
一、事件联动管理
1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板；
2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；
3、支持多种报警事件配置联动。
二、事件检索管理
1、支持报警事件自定义时间存储；
2、支持多种维度检索报警事件；
3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等。
【图上监控】
提供各类资源图上展示及控制操作。
1、支持地图配置能力；
2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作；
3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询。
	套
	1
	
	

	8
	综合安防管理平台视频监控
	品牌：海康威视  型号：iSecure Center
视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换；
3、支持智能规则展示的能力；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组；
5、支持全景视频监控预览能力；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、分段回放、录像下载、录像抓图；
三、图片监控
1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
四、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防；
六、事件录像管理
支持事件录像存储配置、事件录像检索和下载管理。
	套
	
	
	

	9
	综合安防管理平台设备网络管理
	品牌：海康威视  型号：iSecure Center
设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等设备线状态；
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性指标检测；
3、支持告警信息统计展现；
4、提供视频运维报表统计能力；
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
	套
	
	
	

	10
	综合安防管理平台视频质量诊断
	品牌：海康威视  型号：iSecure Center
视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。
1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看；
2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、场景变换、视频遮挡、条纹干扰、信号丢失指标诊断；
3、支持码流分辨率、编码格式指标采集；
4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能；
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源的巡检周期进行巡检计划配置；
6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。
	套
	
	
	

	11
	综合安防管理平台视频联网
	品牌：海康威视  型号：iSecure Center
提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
5、支持视频画面叠加水印。
	套
	
	
	

	12
	综合安防管理平台门禁管理
	品牌：海康威视  型号：iSecure Center
基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示等应用。
1、支持按组织、设备、设备分组、人员、人员分组方式完成通行权限配置；
2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、性别等；
4、支持权限自动下发、增量下发、初始化下发；
5、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式。
	套
	
	
	

	13
	应用系统支撑设备
	品牌：海康威视  型号：iSecure Center
1、系统的核心组件，支持接受网管系统命令，实现配置管理、状态等网管代理功能，可以记录用户操作、系统运行及处理日志。
2、负责本级平台组织机构资源、解码资源、编码资源、平台服务器资源等各种资源的管理、配置、认证。
3、支持对前端设备及各个服务模块进行配置，可进行用户和设备权限控制，提供录像资料检索、云台控制、设备和用户添加接入等自动化管理。
4、支持将视频预览画面、门禁出入信息实时监控信息融合在一个客户端页面进行展示。 
5、提供一套2*2 49寸LCD拼接屏及满足4路HDMI解码器设备及安装服务，解码器需满足以下功能：
(1). 采用嵌入式架构，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
(2). 支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
(3). 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
(4). 支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。
(5). 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。
(6). 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。
(7). 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。
(8). 支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。
(9). 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。
	台
	1
	
	

	14
	网络存储设备(240T)
	[bookmark: _GoBack]品牌：海康威视  型号：iDS-AK70224R-X16YS
1.可接入24块硬盘，可支持3个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速
2. 设备具有1个RS232串口/CONSOLE接口、1个VGA接口、1个HDMI、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、2个千兆网口、1个千兆管理网口、支持PCI-E3.0插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源，机箱具备防尘滤网和双立柱
3. 可接入硬盘容量1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/25TB/26TB；支持SATA或SAS接口硬盘；支持硬盘交错/分时启动
4. ▲可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
5. 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设
6. ▲设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
7. 支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能20张/s
8. ▲以文搜图支持秒级检索，500w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%；（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
9. ▲内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
10. ▲支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围（竞价时须提供权威机构检测报告证明）
11. 界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的包括保安、抽烟、打电话、玩手机等
12. 支持自定义以文搜图的8个高频热词分组，组内可添加高频搜索词汇；支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句
13. 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索
14. 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹
15. 以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选
16. 支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示
17. 设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级
	台
	1
	
	

	15
	千兆交换机
	品牌：海康威视  型号：DS-3E2812
1. 配置：可用2.5G电接口数量≥8，万兆光接口数量≥4
2. 支持独立的console管理串口
3. 交换容量≥336Gbps
4. 转发性能≥90 Mpps
5. 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
6. 支持按端口划分VLAN、VLAN TRUNK功能
7. 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF动态路由、VRRP虚拟路由
	台
	1
	
	

	16
	数据存储扩容
	品牌：海康威视  型号：DS-AS70048S-XYZ
1. 存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔；配置48块8T企业级硬盘；
2. 网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口
3. 扩展性：支持1个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多4个数据网口
4. 其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，1 x HDMI
5.支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、HTTPS、S3等标准协议，S3与NAS协议互通访问。
6.支持RAID 0，1，5，6，10，50，60等多种模式，支持全局或专有热备盘。
7.支持快照，远程复制，卷镜像等高级软件功能，满足用户本地数据保护需求。
8.支持数据分层和SSD读缓存，对热点数据加速，满足高性能小文件需求，支持卷自动精简配置，按需分配空间。
9.支持海康自研文件系统，单机和跨设备统一命名空间，单个文件系统支持PB级，文件系统动态缩容和扩容操作，支持负载均衡，支持磁盘过冗余后，业务运行不中断，新数据持续写入。
10.支持本地和AD域多种用户认证方式，可以对任意目录设定用户、用户组权限，支持文件配额管控，支持网络带宽预留限制，助力用户合理规划空间和资源使用。
	套
	1
	
	

	商务要求

	一
	竞标人资格要求
	1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。
2、本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。
3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	二
	报价要求
	1.报价须为人民币报价（含税），包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费  、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
2.该项目总报价超过项目预算控制价或单项的单价报价超单价限价，均视为无效报价。
3.本项目为反向竞价，响应供应商只能根据采购人采购需求要求品牌型进行报价，其他品牌型号的报价为无效报价。

	三
	售后服务及其它要求

	1
	交付使用时间及地点：
	1、交付时间：自签订合同之日起30日历日内全部安装完成并验收合格。
2. 交货地点：采购人指定地点。

	2
	质量保证期
	质量保证期：2年

	3
	付款条件
	产品安装调试完成,验收合格.

	4
	▲售后服务要求
	1、送货上门，包安装、调试；根据采购人的需求安装到指定位置。
2、为保证售后服务质量竞标人必须是广西区内合法供应商。竞标人须熟悉掌握和运用政采云反向竞价报价规则和流程。中选（标）后不能以报价失误、操作失误、不理解采购需求等各种不正当理由放弃中选（标）资格，否则采购人有权以恶意竞价（标）为由，向自治区财政厅备案处理。因竞标人原因导致中选（标）后无法执行该项目的，产生的后果和损失由竞标人负责。
3、所提供的货物是全新、完整、未使用过的产品，产品符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”；质保期自货物验收合格之日起计算，不少于2年；在接到故障通知后30分钟内响应，如有关的问题无法远程解决的，4小时内赶到现场提供服务；24小时内完成修复使用。质保期届满后，乙方提供终身优惠维保服务，所有备品备件、上门运维服务均按同期市场基准价下调5% 收取费用。
4、为确保我方权益，我方要求签订合同前审查相关资质，必须能够满足产品参数要求，为确保正品，签订合同前必须提交所投产品生产厂商针对本项目的原厂授权书、供货证明、售后服务承诺书原件，未能提供相关证明材料，我单位将按“供应商虚假响应”向上报相关主管部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。
5、项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由供货商自行清理。
6、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价.不按要求报价.中标后无故放弃.不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息.禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。

	5
	验收要求
	1、验收时按采购需求参数标准进行验收，如有必要采购人有权委托具有专业权威的第三方机构对供应商提供的相关设备及货物随机抽检完全符合国家标准和采购文件技术要求，并出具相关检测报告（检测费用由成交人负责）。
2、经抽检检验发现成交人所提供的货物与报价文件中承诺的技术参数不符的，采购人有权拒绝验收，并要求成交人提供符合规格的产品。若成交人拒绝提供，采购人有权报同级财政监督管理部门进行处理，由此引发的所有损失由成交人承担。

	四
	竞价文件要求
	竞价时需提交的材料包括但不限于：
（1） 竞标人须提供有效的“营业执照”复印件（竞价时必须提供）。
（2） 竞标人法定代表人身份证正反面复印件（竞价时必须提供）。
（3） 法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，否则报价无效）。
（4）竞标人须提供生产厂家出具的真实有效的售后服务承诺书（竞价时必须提供）。
（5）项目报价表（格式见附件1）（竞价时必须提供）
（6）响应偏离表（格式见附件2）（竞价时必须提供）
（7）服务承诺书（格式自拟）；（竞价时必须提供）
（8）中小企业声明函（如有）；
（9）技术参数及性能配置要求标注竞价时须提供的相关文件。（竞价时必须提供）。
（10）以上竞价文件于竞价开始后扫描并加盖公章，上传至“政采云”平台竞价系统中，未上传竞价文件中要求必须提供的相关文件要求，视为不响应，竞价无效。


























附件1
项目报价表（必须提供）
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌型号
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	



                                 报价供应商（公章）：
                                 报价日期：       年      月      日

附件2
响应偏离表（必须提供）
项目名称：
项目编号：
1．对本项目采购需求一览表中的项目需要及技术需求的响应偏离表（必须提供）：

	序号
	货物名称
	采购需求文件要求
	报价文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	……
	……
	……



注：
1.说明：应对照采购需求文件中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.报价人应根据竞标设备的性能指标，对照采购需求文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

报价供应商（公章）：

 日 期：


2.对本项目货物采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）：

	项目
	采购需求文件商务条款要求
	报价人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.说明：应对照采购需求文件中的商务需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.报价人应根据自身的承诺，对照采购需求文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。


法定代表人或授权代表签字或盖章：
报价供应商（公章）：
日  期：


 (
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