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采购项目技术规格、参数及要求
说明：
1.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以磋商文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.采购需求中标注“※”项的技术要求为重要技术参数。
6.采购预算（元）：314800.00。
	[bookmark: _Hlk48036094]一、技术要求

	序号
	申购设备名称
	数量及单位
	技术要求
	预算单价 （元）

	1
	电梯
	1台
	一、技术需求
1.台数:1台
2.层站门:13/13/13
3.开门方式:中开
4.速度: ≥1.5 m/s
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]5.▲载重:≥1600kg
6.基站:1F
7.▲驱动方式:微机控制交流变频调压调速
8.▲电源:动力电源:三相五线制，交流380伏50赫兹，照明电源:单相交流220伏50赫兹。
9.控制方式:单控
10.▲制作标准:《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2023
11.井道尺寸(宽×深):实测
12.提升高度(mm):实测
13.机房尺寸(宽×深):实测
14.顶层净高度:实测
15.底坑深度:实测
[bookmark: _GoBack]16.轿厢内尺寸:≤1500mm×2400mm×2500mm（按实测）
17.轿厢天花:四侧出风方式
18.轿厢前壁:发纹不锈钢
19.轿厢侧壁:发纹不锈钢
20.轿厢后壁:发纹不锈钢
21.轿厢门:发纹不锈钢
22.门灯横梁:发纹不锈钢
23.轿厢地面:大理石地板
24.开门方式:中开
25.开门尺寸:1100mm×2100mm
26.▲轿厢操纵箱:发纹不锈钢配液晶数字显示器
27.门套:所有层发纹不锈钢
28.层(厅)门:所有层发纹不锈钢
29.召唤指示器:发纹不锈钢配液晶数字显示器
30.▲控制方式:全集选控制运行功能、层高自测定功能、轿顶检修操作功能、轿内慢速运行功能。
31.▲系统保护:超速电气保护功能、超速机械保护功能、电动机空转保护功能、电动机过载保护功能、故障自动检测功能、故障自动存储功能、待机定期自检功能、抱闸动作双安全检测功能、同步电机磁极码静态测试功能、位置异常自动校正功能、故障低速自救运行功能、抗电磁干扰功能。
32.▲安全通讯:对讲机通讯功能、底坑对讲机通讯功能、电梯服务支援系统满载直驶运行功能、超载保护功能、超载报警功能、开门异常自动选层功能、开门时间自动调整功能、开门时间自动控制功能、开关门时间超常保护功能、运行次数显示功能、光幕保护功能。
33.▲紧急应对:停电应急照明功能、消防迫降功能。
34.▲其他:泊梯功能、无呼自返基站功能、启动补偿功能、门停止运行功能、微动平层功能、微动平层功能、无效内指令自动消除功能、反向内指令自动消除功能、轿内照明自动控制功能、轿内通风自动控制功能、召唤按钮粘死检出处理功能、紫外线杀菌灯功能、消防员专用功能、五方通话功能、开门延时功能、司机操作功能、残疾人操作箱+盲文按钮+扶手+轿厢背面镜子、轿内误指令取消功能、语音播报功能、专用运行功能。
35.工程部分：
(1)拆除旧电梯(旧电梯拆除到甲方指定地点:北流市人民医院院内)。(2)拆除旧梯缓冲器墩，主机墩。(3)井道整改修补。(4)地坎修补(含工料费13层)。(5)新电梯主机机座、缓冲器座捣制(含工料费1台)。(6)电梯门套保留原装饰。(7)其余土建等零星收尾工作。(8)垃圾清理。(9)电梯安装调试费、电梯报装报检费、一年质保期维保费及所需更换部件和材料的费用、运杂费、税金。
36.配置1.5匹单冷空调1台，电梯可升级多媒体液晶显示屏

	314800.00

	▲二、商务要求

	交付时间和地点
	1、交付时间：自签订合同之日起 60日内交货，30天安装调试完毕。
2、交付地点：采购人指定地点（北流市人民医院内）。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	付款条件（进度和方式）
	本项目款项分期支付:第一期:电梯到货后，进场开工，10个工作日内支付合同总价的30%。
第二期:电梯安装完毕，经国家检测部门检验合格并正式投入使用后支付合同总价的30%。
第三期:经国家检测部门检验合格并正式投入使用后6个月支付合同总价的30%。
第四期:经国家检测部门检验合格并正式投入使用后6个月支付合同总价的10%。

	服务要求
	1、 电梯符合中国国家标准GB7588-2023《电梯制造与安装安全规范》。
2、 合同签订完毕后60天内交货，30天安装完毕。投入使用后按国家法律法规要求提供所有的特种设备资料给院方，并配合院方办理电梯使用的各种证照。
3、 电梯质保三年，并于安装完成交付使用一年内负责“三包”，不包括任何因使用不当或不可抗拒力而损坏的零件及装修材料的更换:如因投标方原因导致电梯不能于合同签订后3个月完成安装，“三包”期则从合同供货期起十八个月后失效。
4、 电梯安装完成后一年内提供每月二次的免费保养，同期提供全天24小时免费应急维修服务。
5、 质保期满后终身提供有偿保养和保修服务，另有约定的按约定进行。


	报价及
其他要求
	1、 磋商报价是履行合同的最终价格，报价应包括本次采购范围内服务价款，同时包括服务过程中所需服务的价格、技术支持、售后服务、必要的保险费用和各项税费、培训费用（包括但不限于场地费、教材等）、派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费、售后服务费用、检验、验收费用及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。
2、 以采购预算金额为最高限价，供应商的竞标报价超最高限价的即按竞标无效处理。

	保密要求
	1、成交供应商在双方合作过程中，必须为采购人保守秘密，一旦泄密，将遵照有关法律、法规追究磋商供应商及责任人的法律责任。
2、成交供应商应严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露与本项目有关的秘密，不得将其用于履行本项目之外的其他用途，造成泄密的，将依法追究有关人员的法律责任。

	验收标准
	1、 参照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）及现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
2、 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及采购文件、成交供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由成交供应商承担，竞标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由成交供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。
3、 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	三、其他

	其他要求及说明
	1、供应商应根据项目情况编制符合项目需求的项目实施方案、项目团队配备情况和售后服务方案。



