采购需求
项目采购需求
	序号
	设备名称
	电梯品牌及型号
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	客梯
	杭州西奥电梯 Xmodel 3(MRL)
	1
	一、基本参数
1、电梯规格：无机房客梯
2、额定载重量（KG）：1150KG
3、额定速度：1m/s 
4、 层/站/门：5/5/5
5、提升高度：H=16.200m
6、井道尺寸（宽×深）：2400mm*2400mm。（具体以井道实测为准)
7、轿厢尺寸（宽×深×高）：1600mm*1600mm*2400mm。（由生产厂家根据现场井道尺寸提供最大尺寸）
8、开门尺寸（宽×高）：900mm*2100mm。
9、开门方式：中分门。
10、顶层高度：4900mm。
11、底坑深度：1400mm。
12、控制方式：单控。
13、动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开。
14：通讯方式：串行通讯技术

2、 主要部件及技术要求
1、主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、层门门锁、轿门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为同品牌、原厂原品牌进行生产制造，外购和贴牌生产投标无效。
2、主机：采用技术先进永磁同步无齿轮曳引机，高精度磁钢，运用超静音抱闸、高强度减震板、减振垫等多重减震降噪措施，且曳引机整体结构稳定。
3、控制系统：双32位CPU控制柜，进行雷击浪涌干扰测试，测试电压在25kV及以上。
4、操纵箱：轿内显示器需具备一定的抗冲击能力，按照GB/T2423.55进行锤击试验后检测结果为合格。
5、光幕为原厂原品牌，且光幕束＞154束。
6、电梯三个安全部件限速器、安全钳、缓冲器，模拟寿命需≥20 年。

注：中标后，中标人须提供以上技术要求证明材料；招标人有权委托专家对以上主要部件及相关证明材料进行专业核查。若核查发现存在弄虚作假行为，一经查实，招标人有权直接对产品作退货或换货处理，并依法追究供应商的法律责任，同时要求供应商赔偿由此造成的全部相关损失。

三、轿厢要求 
1、轿厢壁：发纹不锈钢。
2、轿厢天花：发纹不锈钢+大面积匀光LED。
3、轿门：发纹不锈钢。
4、轿厢地面：PVC。
5、厅门：首层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉。
7、门套：首层发纹不锈钢，其余层钢板喷粉。
8、轿厢操纵箱：一体式操纵箱，全高型（与轿厢高度同高）信号系统。
9、轿内显示：段码显示。
10、厅外召唤箱：无底盒外召，发纹不锈钢盲文按钮。
11、厅外召唤显示：段码显示楼层与箭头。

四、基本功能
1、 全集选控制	
2、满载直驶
3、自动返回基站	
4、错误指令取消
5、楼层间距自学习	
6、锁梯开关
7、开关门按钮	
8、厅外、轿内开门时间分别控制
9、自动校正运行	
10、关门等待取消
11、本层厅外重开门	
12、无称重力矩补偿
13、末站换向预指示	
14、司机服务
15、独立服务	
16、端站保护
17、故障自诊断	
18、驱动设备过热保护
19、关门力矩保护	
20、速度异常检测功能
21、接触器异常检测功能	
22、电网异常检测功能
23、光幕门保护	
24、超载报警
25、轿厢开、关门延时保护	
26、紧急消防返基站
27、抱闸异常检测功能	
28、厅门自学习
29、安全救助功能	
30、钢丝绳滑动自检功能
31、控制系统温度监测	
32、五方对讲
33、轿厢警铃	
34、机房紧急电动运行
35、轿厢内应急照明	
36、轿内照明风扇自动控制
37、显示节能	
38、轿厢到站钟
39、厅外及轿厢方向指示	
40、轿内、厅外显示
41、个性化楼层显示设置	
42、轿内消防状态提醒显示
43、按钮微亮	
44、防捣乱保护
45、自动泊梯	
46、厅外呼梯切除开关
47、静态定位功能	
48、轿顶检修
49、静音模式	
50、语音安抚
51、斜线撤电流	
52、检修零速停车
53、免调试功能	
54、层站召唤智能登记
55、开门保持时间智能调节	
56、智能舒适运行
57、按钮粘连自动识别	
58、停电应急疏散

	安装及售后要求：

	一、安装要求：
1、产品须是整套全新的满足本项目需求的技术指标的电梯设备。
2、免费安装、调试直至设备验收合格。
3、工程安装施工要求：
（1）供应商负责全套机组的安装调试。
（2）供应商要负责对井道土建勘察，并出具电梯土建图。
（3）设备安装调试必须严格执行国家有关技术标准，供应商自负施工人身、设备安全责任。
（4）安装调试过程中，供应商应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。
（5）供应商负责办理有关电梯设备安装的开工报装和竣工报验手续。
（6）设备验收费用由成交供应商负责。
（7）安装验收应按以下标准与规定执行：《电梯安装验收规范》（GB10060）；《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）；《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）；电力、消防、安监部门的有关规定等。
4、零部件、配件及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。
二、售后后服务及其他要求：
1、质保期：自安装、调试完毕并经贺州市特检院验收合格之日起 1 年免费保修。
2、1年质保期内，按国家规定的电梯保养标准，每15天免费定期上门保养一次（检查、清洁、除尘、加油、调整），保养结束后需双方签字确认存档。
3、如采购方在设备使用过程发生质量问题，在接到通知后成交供应商的维修技术人员必须在30分钟内响应，半小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复。
4、免费对采购方的1-2名操作人员进行操作及保养培训，在安装调试过程也应让操作人员共同参与，并进行现场培训。
5、供应商应在响应文件中正确反映电梯的技术水平和科技含量，并对控制方式加以详细说明。
6、成交供应商应常年备有主机易损配件，能及时处理、替换损坏的部件。
7、交付使用期：签订合同之日起 90 个日历天安装调试完毕。
8、交付地点：采购人指定地点 。
9、供应商应根据项目要求，在响应文件中做出详细的施工安装方案（包括人员配备、机械设备、进度计划、安装调试方案、验收措施等详细内容），以作为评标依据。
10、付款方式：中标人与采购方具体协商。
11、有针对本工程且能够结合现场情况的施工方案，施工周期短、方案先进、描述详细、技术成熟。有实施日程表和充足的人员安排，安装人员经验强，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，安全措施周密，可行性强。
12、投标总报价：包括电梯设备费、运输及保险费、安装费、验收费、检验费；试运行、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费及必要的保险费和各项税金。
[bookmark: _Toc359247808][bookmark: _Toc492480420][bookmark: _Toc415124290][bookmark: _Toc425846519][bookmark: _Toc387744060]三、合同签订时间及付款方式： 
1.签订合同时间：成交通知书发出之日起7日内签订合同。
2.付款方式：
签订合同后3日内支付总价的30%作为预付款，全部货物安装完成验收合格后, 成交供应商先提供合格发票，采购单位3日内支付至结算总价的100%。


	其他要求及说明：

	[bookmark: _GoBack]1、供应商提交全部附件资料均须加盖供应商单位公章后扫描上传，无公章视为材料无效；第二轮、第三轮仅允许调整报价，不再受理任何资料补交。
2、本项目为反向竞价，不接受其他品牌型号的商品报价。













