	序号
	货物名称
	参数明细

	1
	客户机
	处理器：英特尔Ultra 9-285K 24核24线程

散热：一体式水冷，带ARGB灯条，微凸工艺，转速500-2000,5万小时无故障，噪音低于32.9 dBA

主板：芯片组Z890，LGA1851插槽，英特尔5G LAN，WIFI7，蓝牙5.4，采用14+1+1+1 DuetRail电源系统，第三代人工智能技术(AI)，能够自动检测并优化系统性能

内存：≥2根DDR5 6400 64G

存储：容量≥2TB SSD，搭载PCIe® Gen5.0 x4 NVMe™ M.2 SSD技术，读速14900MB/s

显卡：RTX5080万图师3X，显存：GDDR7 16G*1

电源：A850白金全模组 MAG A850GL PCIE5 II

机箱：支持ATX、M-AXT和Mini-ITX主板。前面和侧面为侧透玻璃，有隐藏式进气孔和防尘磁吸滤网。支持最多12个风扇安装，包括前置、后置、顶部和电源仓的风扇位，还支持多种水冷排

显示器：尺寸：27寸，双模刷新率的MiniLED+技术，两个HDMI 2.1接口、一个 DP 1.4a 接口、耳机插孔，支持 15W 反向充电的全功能 USB-C 接口，支架可调节范围为10mm升降、-5°~20°俯仰、左右旋转+90°竖屏，峰值亮度能到1000尼特，通过HDR1000认证

1.管理平台提供WEB可视化界面进行管理，单台裸金属管理服务器即可支持对VDI、VOI两种架构以及虚实双系统的统一管理，既能充分利用服务器资源，又能实现不同场景下运行需求；

2.管理平台可对VDI和VOI云桌面、终端、用户、基础镜像等进行统一管理，在一个Web平台上即可完成VDI和VOI云桌面基础镜像上传、云桌面模板创建、云桌面发布、用户创建、云终端管理、云终端配置、电子软件配置更新等操作，无需多个管理平台；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告)

3.管理平台支持通过集群功能实现负载均衡，当主控服务器出现宕机或网络故障时，备控自动切换为主控，实现会话切换不中断，无需增加第三方控制器；

4.支持对资源统计，可在单一页面查看资源池中的服务器总数、告警服务器数量、软件版本、CPU使用率、内存使用率、存储使用率、授权数量、授权状态、云桌面数量、终端注册数量等，可查看CPU、网络、存储、内存资源使用率TOP5；

5.支持对资源池进行管理，可查看每台服务器的IP地址、内存实际使用率、系统存储使用率、数据存储使用率、承载的云桌面数量和CPU使用率；

6.支持对资源池网络进行管理，可创建分布式虚拟交换机、数据网络、管理网络，可修改管理网络和镜像网络；

7.支持对资源池存储进行管理，可进行存储配置、存储扩容、新增存储、添加独立存储等管理操作，可查看本地存储和独立存储的存储名称、总容量、可用空间等；

8.支持创建软件安装包ISO存储库，可将常用的软件安装包上传至存储库中，方便挂载到虚拟机中或实现局域网下载；

9.支持Windows 7、Windows10、Windows server 2008r2、Windows server 2016r2、Linux、麒麟、统信UOS等操作系统发布；

10.支持VDI、VOI融合架构下的桌面和个人桌面两种管理模式，以满足公共和个性化场景需求。为简化管理，桌面和个人桌面管理功能和界面上需独立拆分，在两个管理菜单下分别具有独立的桌面模板、桌面组管理功能模块；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告

11.支持多种认证方式登录云桌面，认证方式包括但不限于单因子、双因子、三因子等，策略可针对用户组和单个用户生效，提供配置界面截图；

12.支持VDI模板创建、编辑、删除、复制、下载、开关机等，模板可转让和共享给不同的管理员；可对模板的磁盘文件进行签名校验和文件校验，确保磁盘文件的完整性，不完整的磁盘文件可实现重传；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告

13.支持VOI模板创建、编辑、删除、复制、下载、开关机、种子生成等，模板可转让、共享和链接分享给不同的管理员；可对模板的磁盘文件进行查看，可对系统镜像和数据镜像重新生成种子，确保镜像下发的完整性；

14.支持配置VDI、VOI模板内安装的软件清单，在终端系统选择界面可显示每个桌面对应的软件清单描述信息，终端用户可直观了解每个系统承载的软件程序情况，方便根据需要直接进入对应系统；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告 

15.支持对VDI桌面进行分组，分组中可指定云桌面和终端的IP地址范围；可对分组进行编辑和删除；

16.支持对VOI桌面进行分组，分组中可指定IP分配方式为手动或DHCP模式，可指定是否默认进入桌面；可选择IP范围或终端名称前缀作为分组依据；

17.支持创建、删除、编辑VDI场景分组，可对组中的云桌面进行还原属性的编辑，属性包括不还原、每次还原等；可对组中的云桌面进行批量开机、关机、重启、强制关机、激活等操作

18.支持对VDI桌面进行远程协助，无需通过第三方工具即可实时查看用户桌面；

19.支持自定义云桌面显示传输协议模式，可根据服务器和终端配置选择矢量模式或流模式，流模式支持多种编码方式，包括但不限于H264、H265、AV1等，以满足不同运行环境下的需求；(提供功能截图）

20.VDI云桌面支持嵌套虚拟化功能，可根据需要设置开启或关闭该功能；

21.支持创建、删除、编辑VOI场景分组，可对组中的VOI桌面的系统盘和数据盘分别进行还原属性的编辑，可预设系统盘预留空间和数据盘预留空间，防止因空间不够导致无法正常更新；模板更新可选择增量、覆盖等不同的更新模式；可配置VOI终端的网络模式，支持开启或禁用将客户端IP作为桌面IP；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告

22.VOI场景分组中存在多个系统镜像的，可指定默认镜像，设置自动进入桌面时可默认进入该桌面，

23.支持设置虚实双系统，可指定开机默认进入VDI虚系统或VOI实系统；默认进入VDI虚系统时，可选择VDI断网后自动、手动、不切换到VOI实系统，选择自动切换时，可选择设置VDI允许的网络时延；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告

24.虚实双系统模式下，支持批量设置虚、实系统的显示或隐藏；

25.VDI桌面支持排课功能，可设置学期、课节时间、周期，支持按分组、场景进行排课，云桌面环境根据课表时间自动启动；

26.支持配置VDI个人桌面模板，可实现创建、编辑、删除、复制、下载、开关机等操作，

27.支持个人桌面用户进行批量创建或通过excel文件导入，用户信息包括所属分组、用户名、密码、姓名、电话、邮箱等，可批量启用或禁用用户、批量移动分组、批量导出用户、批量重置密码等操作；

28.支持创建VDI个人桌面组，可对桌面组中的桌面进行批量创建、删除、编辑、开关机、重启等操作，可对桌面组开启或关闭维护模式；可对单个桌面的CPU、内存、硬盘、IP地址和还原属性进行设置；可开启或取消扩展屏策略；

29.支持通过管理平台对服务器的CPU使用率、内存使用率、不同网卡的上下行速度、不同磁盘的读写速度进行实时监控；

30.支持对VDI、VOI终端进行统一管理，可对终端的桌面模式进行设置，包括桌面、个人桌面、混合桌面；可批量修改终端名称、序号、服务端IP、终端分辨率、升级客户端程序，支持按序号进行IP分配，可批量对终端进行信息发布；支持对终端进行批量唤醒、重启和关闭；

31.可通过管理平台对多种架构终端进行单台或批量升级管理，包括x86端及ARM端，升级时支持终端在线/离线模式，离线终端下次启动时自动升级，同时根据选择的终端自动匹配不同类型的升级文件，包括X86、ARM终端；

32.VDI终端可通过管理平台设置自动进入对应的云桌面，支持设置关机策略，策略包括关闭桌面时关闭终端、关闭终端时关闭桌面，支持启用展示软件清单、设置终端通电自启；支持批量开启或隐藏云桌面工具条、批量修改终端配置密码；

33.VDI终端可通过管理平台设置电子软件的顶层服务IP、教室编号、分组、组播IP、组播端口、组播模式等，组播模式包括但不限于流模式和矢量模式；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告

34.支持中控设备管理，管理平台可通过中控设备对不同网段之间的终端进行批量唤醒；

35.VOI终端支持针对不同状态进行筛选，包括但不限于全部、离线、UEFI、维护、在线、部署等不同状态；

36.支持对VOI终端批量进行维护操作，包括进入维护模式、清空所有桌面、下发桌面、取消下发、删除特定桌面、指定TCP模式下发桌面等；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告

37.支持对VOI终端的IP进行替换，修改页面可展示序号、IP信息（IP、子网掩码、网关、DNS）的当前情况，同时可填入需要修改的对应信息；

38.支持对VOI终端添加数据盘，可设置数据盘大小和清空模式，数据盘可选择多个桌面组进行共享，实现在不同系统共用该数据盘；

39.支持对VOI终端进行批量桌面切换、进入或退出编辑模式，编辑模式下可实现还原桌面不还原，同时可根据需求批量清除编辑模式下产生的数据；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告

40.支持对VOI终端启用和禁用监控，启用监控模式后，管理员无需通过第三方工具即可查看该终端的桌面，可实时为用户提供远程协助；

41.VOI终端可通过管理平台批量设置教室号、教师机IP、顶层服务IP、频道号、角色标识，角色可选择学生终端或教师终端；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告

42.管理平台支持对多个分组或教室进行批量操作，操作内容包括但不限于维护、下发、开机、重启、关闭、取消、清空、启用监控、关闭监控；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告

43.支持在管理平台对所选终端或分组内所有终端导出MAC地址信息，方便终端硬件地址的收集和汇总；(提供功能截图）

44.支持外设控制，可开启或禁用不同的外设，包括但不限于USB存储（U盘、移动硬盘等）、打印机、高拍仪、扫描仪等，同时针对特定的USB设备可通过设备PID\VID进行权限控制，支持添加黑、白名单，支持USB只读模式，支持限制USB最大映射数量；

45.支持一键关机功能，当云桌面整个环境需要关闭时，管理员可通过该功能实现所有云桌面、模板、服务器的有序关闭；

46.支持终端无人使用自动关机能力，在终端空闲提醒超时后将自动关机，(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告；

47.支持对云桌面进行定时快照，可对快照执行时间、周期、快照数目、对象进行配置；提供配置界面截图；

48.支持对虚拟机进行网络过滤，协议链类型包括但不限于IPV4、IPV6、ARP、RARP、STP、VLAN等，可配置过滤优先级，支持对不同过滤器进行描述，提供配置界面截图；

49.支持对云桌面平台的数据进行备份，可开启自动备份，自动备份时可设置备份文件数量、备份路径、备份周期和执行时间，备份周期可选择每天、每周、每月，执行时间可精确分钟；

50.支持管理平台分权管理，可对不同的管理员提供不同的管理权限，权限可精确到管理平台每个模块的相关功能；

51.支持设置定时任务，可设置云桌面、服务器、终端进行定时关机任务，可批量设置关机的执行周期和执行时间，执行时间每分钟；

52.支持对云桌面虚拟机进行备份，可设置备份类型、执行周期、备份地址等，提供配置界面截图；

53.支持自定义管理平台UI界面，可对登录LOGO、主页LOGO、背景图片进行自定义修改，提供配置界面截图；

54.支持对终端客户端程序进行自定义UI配置，包括登录页面LOGO、开机动画，提供配置界面截图；

55.支持管理平台系统日志导出功能，包括警告日志和操作日志，导出设置时可配置日志的开始时间和结束时间；

56.支持对平台进行整体升级和模块升级，执行模块升级时可选择管理平台、顶层服务、BT服务、协议库等模块进行独立升级；(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告）

57.支持管理平台开启或关闭维护模式，实现管理员在计划内进行有效升级维护。(提供功能截图及第三方权威机构（带CMA、CNAS标识）检测报告）




