
一、采购需求
（单位：RMB）
	梯号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	设备单价
	总价

	DT1
	有机房客梯
	Xmodel 3

1050kg/1.75m/s

8/8/8
	台
	1
	238000
	238000

	


二、产品规格参数表

	Xmodel 3产品规格

	基本规格
	系统梯号：DT1

	
	货物名称：Xmodel 3有机房无齿轮乘客电梯

	
	电梯型号：Xmodel 3

	
	载重：1050kg

	
	速度：1.75m/s 

	
	服务层站：8/8/8 

	
	提升高度：H=27.700m

	
	单双通：单通

	
	曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机

	
	控制方式：单台

	
	操作系统：全电脑全集选方式

	
	控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统

	
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统

	
	门机：E-CON中分变频门机

	
	曳引机位置：井道顶部机房内

	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(宽×深)：2750mm*2600mm

	
	轿厢尺寸类型：内(净)尺寸

	
	轿厢尺寸(宽×深)：1650mm*1500mm

	
	轿厢净高：2400mm

	
	开门净尺寸(宽×高)：900mm*2100mm

	
	顶层净高：4700mm

	
	底坑深度：1800mm

	轿厢装潢
	轿厢两侧壁：XO-Z1232AJ

	
	轿厢后壁：XO-Z1232AJ

	
	轿门材质：古铜色抗指纹镜面不锈钢

	
	光幕保护：光幕

	
	轿顶型号：XO-Z1232D(L)

	
	轿底装饰说明：大理石

	
	扶手型号：XO-Z1232F

	
	扶手备注：两侧壁安装

	
	照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明

	
	通风设施：低噪音风机通风

	
	通讯设施：隐藏式对讲装置

	
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方

	操纵盘
	型    号：COP2整体式操纵箱

	
	面板材料：古铜色抗指纹镜面不锈钢

	
	显示类型：采用XO先进技术，6.4英寸BND-LEDW黑底白字液晶显示

	
	按钮类型：采用XO先进技术，BR36D不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示

	外呼
	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质

	
	按钮类型：所有层为BR39A

	
	显示类型：所有层为采用XO先进技术，4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示

	厅门及门套
	厅门材质：所有层为古铜色抗指纹镜面不锈钢

	
	厅门类型：所有层为中分

	
	小门套材质：所有层为古铜色抗指纹镜面不锈钢

	电力提供
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相

	执行的主要标准
	XO企业标准

   《电梯安装验收规范》                             GB10060

   《电梯技术条件》                                 GB/T10058

   《电梯试验方法》                                 GB/T10059

   《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》               GB/T7024

   《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》   GB/T7025

   《低压成套开关设备和控制设备》                   GB/T7251

   《建筑物的电气装置电击防护》                     GB/T14821.1

   《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》   GB50182

   《电梯工程施工质量验收规范》                     GB50310

   《电梯标准》                                     Q/XODT 010-2024

   《电梯产品出厂包装技术条件》                     SD009-2012

    其他相关标准


三、商务条款

	▲
商

务

条

款
	（1）交付时间及地点： 
1）交付使用时间：自签订合同后工厂出货之日起30日内交货安装验收完毕并交付使用。
2）交付地点：采购单位指定地点。
（2）合同签订时间及付款方式： 
1）签订合同时间：成交通知书发出之日起25 日内签订合同。 
2）付款方式： 

合同签订前，成交供应商须按合同金额的2%缴纳履约保证金。本项目预付款为合同金额的30%,采购人收到合格发票10个工作日内支付预付款。全部产品完成安装并验收合格后，采购人收到合格发票10个工作日内支付合同金额70%货款。

（3）售后服务要求

1）免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格。

    2）质量保证期： 1.5 年（自交货并验收合格之日起计）如项目需求表中有其他约定的，从其约定；质保期自竣工验收合格投入使用之日起计，质保期内产品实行三包。在质保期内因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由中标人负责。质保期满后负责长期及时有效的技术服务，终身维修与升级。

    3）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关。

    4）出现设备质量问题，要求供应商在  6  小时内响应，  24  小时以内到达现场履行维修服务义务。

（4）报价要求
竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，竞标报价包含：

1）货物的价格；

2）货物的标准附件、空调、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

4）必要的保险费用和各项税费；

5）包括原有电梯的拆卸、搬运清除及新门体安装费用等；
6）电梯井道的整改费和土建配合费；

7）电梯供电接入中心备用电源系统的相关费用。
（5）履约验收
1）在项目完成且收到供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。 

 （6）验收要求
1）所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，否则视为产品验收不合格，采购单位有权不予验收。

2）采购人现场根据竞争性谈判采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权不予验收并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

3）安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。 

	履约保证金
	履约保证金：为成交总金额的2%，应由成交供应商在签订合同前缴入以下账户：

开户名称：贺州市职业教育发展中心　

开户银行：工行贺州市建设路支行　 　　 　　　

账    号：2109380009264060891　　　　　

项目验收合格后5个工作日内，按照合同约定方式办理履约保证金退还手续。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。

	其他说明
	一、进口产品说明：

本分标货物所涉及的货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有进口产品参与投标的作无效竞标处理。

二、本项目不要求缴纳竞标保证金。
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