贺州市总工会一楼大厅LED显示屏

项目购置清单

一、采购的LED显示屏具体参数

序号	名称	产品规格参数	单位	数量
1	参考

品牌	洲明、蓝普、创维、强力巨彩、海佳彩亮。（LED显示屏须从以上品牌中选取，或其他同等档次品牌）
2	室内D1.53

全彩屏	1.点间距:1.53mm
2.灯珠:SMD1212
3.分辨率:4225006点/㎡
4.发光点颜色组合:1R1G1B
5.单元板分辨率:长204点*高152点
6.单元板尺寸(mm):长320mm×高160mm
7.屏体尺寸:9.32平方米
8.组数量:长13个×高14个=182个
9.屏体分辨率:长2704点×高1456=3937024点
10.最佳视距:1.5m~10m
11.水平视角:140°
12.垂直视角:140°
13.显示卡:多种信号兼容

14.控制方式:同步控制
15.驱动器件:恒流
16.刷新频率:≥3840Hz
17.换帧频率≥60HZ
18.扫描方式:52S
19.亮度:≥800CD
20.平均功耗:<300W/㎡
21.最大功耗:<800W/㎡
22.防护等级:IP40 9 m	㎡	9.32
3	视频处理器	单机具有8个网口，单网口带载 65万像素，整机最大带载 520 万像素，宽度可达到8000 点，高度可达到4000点。
支持多种数字信号接口,包括1路 HDMI1.3，1路 DVI-D 以及1路HDMI-1.4输入源。0支持3画面显示，画面位置任意布局。
支持自身输出纯色，渐变，扫描线等测试图像，便于现场调试测试。
EDID 配置管理:支持 EDID(Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据)的读取、修改、自定义。支持一键黑屏/静止功能。

去黑边/剪裁功能:解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪(依旧保持满屏状态) ↵支持按键锁定，防止误操作。
可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整。	台	1
4	控制系统	（1）板载16个HUB75(支持32扫)的16P接口;（2）支持12位的 HDMI颜色输入(需九代发送卡配合);（3）采用18位信号处理器，最大支持红绿蓝各18位(26万级)灰度;（4）单卡最大支持128×1024像素点;（5）单卡最大支持12组RGB数据;（6）支持138译码，595串行译3控制系统码等多种译码方式;（7）支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐13张点校正;（8）支持高刷新下同时高灰度的显示效果;（9）支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片;（10）支持配置文件回读;（11）支持网线误码测试;（12）符合欧盟RoHs标准和欧盟CE-EMC Class B标准。	张	28
5	智能配电箱	380-10KW智能配电箱智能上电配电柜，定时开关、漏电保护	台	1
6	其他配备	屏体内部线材（模组及电源和卡之间线材）、高端电源、吸顶喇叭、图像远程切换器、显示屏结构+包边、到配电箱主电缆线、配电箱到屏体电缆线、控制室到屏体主网线、编辑/播放软件等	根据现场实际需求配备

二、商务要求

（一）报价时必须提交参数相关证明材料（包括但不限于第三方检验〈检测〉机构出具的检验〈检测〉报告复印件或相应功能性能截图、相关认证证书等〈技术参数中有特别要求的，以要求提供的形式为准〉，并加盖供应商公章），未提供相关证明材料者视为无效报价。

（二）报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及墙面装修拆除、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（三）售后服务要求：1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物到货验收合格之日起计算，货物质保期不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保）。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。2.响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，12小时内到达现场维修，24小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保，还应承诺按照质保期内响应时间提供产品终身上门维护，其余按厂家承诺进行。3.供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，设备参数需与采购方需求参数一致或者高于需求参数。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

（四）验收要求：1.所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试;货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。2.为确保正品，投标人必须在供货时提供产品原厂针对本项目的授权书、售后服务承诺书、技术参数确认函，并加盖厂商公章，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响使用的，可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。

（五）付款方式：本项目无预付款，成交供应商交货并经验收合格后，费用一次性付清。货款于货物验收合格且收到供货商全额正规合法含税发票后10个工作日内支付（无息）。

（六）交付时间及地点:1.合同签订日期：中标通知书发出后10日内。2.交付使用时间及地点:合同签订之日起15天内安装完毕并交付使用。3.交付地点:采购单位指定地点（贺州市总工会）。4.交货方式:由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。

三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例第十八条规定》。

（二）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加本次采购活动。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（四）本项目不接受联合体投标，不允许分包。

附件

竞 标 报 价 表

项目名称： 单位：元

项号	货物名称	品牌	单位	数量

①	单价

②	竞标报价

③=①×②
1
套	1
2
…	……
…	……
合计金额大写：人民币 （￥： ）
注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期： 年 月 日

货物技术参数配置清单

项目名称：

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数及性能配置
1
2
……
备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期： 年 月 日