一、采购的LED显示屏具体参数

序号	名称	产品规格参数	单位	数量
1	参考

品牌	洲明、蓝普、创维、强力巨彩、海佳彩亮。（LED显示屏须从以上品牌中选取，或其他同等档次品牌）
2	室内D1.53

全彩屏	1.点间距:1.53mm
2.灯珠:SMD1212
3.分辨率:422500点/㎡
4.发光点颜色组合:1R1G1B
5.单元板分辨率:长208点*高104点
6.单元板尺寸(mm):长320mm×高160mm
7.屏体尺寸:9.32平方米
8.组数量:长13个×高14个=182个
9.屏体分辨率:长2704点×高1456=3937024点
10.最佳视距:1.5m~10m
11.水平视角:160°
12.垂直视角:160°
13.显示卡:多种信号兼容

14.控制方式:同步控制
15.驱动器件:恒流
16.刷新频率:≥4200Hz
17.换帧频率≥60HZ
18.扫描方式:52S
19.亮度:≥500CD
20.平均功耗:<150W/㎡
21.最大功耗:<450W/㎡	㎡	9.32
3	视频处理器	1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。

★2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。

★3、视频输出支持不少于8路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达520万像素，最宽支持10240,最高8192。

4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；

5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；

▲6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；

★7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；

★8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；

▲9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；

▲10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;

11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；

12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；

13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；

▲14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；

▲15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；

▲16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。

17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;	台	1
4	控制系统	▲1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据；

▲2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定;

▲3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；

▲4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用；

▲5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果；

▲6、Mapping功能开启，在箱体上显示控制器编号、接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式；

▲7、支持数据组mapping，以数据组为单位显示打屏画面，清晰获取每组数据在箱体的位置；

▲8、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压；

▲9、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；

▲10、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；

▲11、在软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频信号时的画面；

▲12、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性；

▲13、支持标准色域（Rec.709 / DCI-P3 / Rec.2020）和自定义色域，使显示屏的色彩呈现更精准；

▲14、支持18bit+,4倍提升显示灰阶，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻；

▲15、降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至 1 帧。（针对使用内建 RAM 的驱动 IC 的灯板）;

▲16、支持接收卡配置文件双备份,接收卡配置参数同时存储在接收卡的应用区和工厂区。用户平时操作应用区的配置参数，需要时可将工厂区的配置参数恢复至应用区；

▲17、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。	张	28
5	智能配电箱	380-10KW智能配电箱智能上电配电柜，定时开关、漏电保护	台	1
6	其他配备	屏体内部线材（模组及电源和卡之间线材）、高端电源、吸顶喇叭、图像远程切换器、显示屏结构+包边、到配电箱主电缆线、配电箱到屏体电缆线、控制室到屏体主网线、编辑/播放软件等	根据现场实际需求配备

二、商务要求

（一）报价时必须提交参数相关证明材料（包括但不限于第三方检验〈检测〉机构出具的检验〈检测〉报告复印件或相应功能性能截图、相关认证证书等〈技术参数中有特别要求的，以要求提供的形式为准〉，并加盖供应商公章），未提供相关证明材料者视为无效报价。

（二）报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及墙面装修拆除、安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（三）售后服务要求：1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物到货验收合格之日起计算，货物质保期不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保）。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。2.响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，12小时内到达现场维修，24小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保，还应承诺按照质保期内响应时间提供产品终身上门维护，其余按厂家承诺进行。3.供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，设备参数需与采购方需求参数一致或者高于需求参数。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

（四）验收要求：1.所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试;货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。2.为确保正品，投标人必须在供货时提供产品原厂针对本项目的授权书、售后服务承诺书、技术参数确认函，并加盖厂商公章，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响使用的，可不予验收，采购人将上报监督管理部门处理，所造成的损失由成交供应商自行承担。

（五）付款方式：本项目无预付款，成交供应商交货并经验收合格后，费用一次性付清。货款于货物验收合格且收到供货商全额正规合法含税发票后10个工作日内支付（无息）。

（六）交付时间及地点:1.合同签订日期：中标通知书发出后10日内。2.交付使用时间及地点:合同签订之日起15天内安装完毕并交付使用。3.交付地点:采购单位指定地点（贺州市总工会）。4.交货方式:由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，方可进行设备调试。

三、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例第十八条规定》。

（二）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加本次采购活动。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（四）本项目不接受联合体投标，不允许分包。

附件

竞 标 报 价 表

项目名称： 单位：元

项号	货物名称	品牌	单位	数量

①	单价

②	竞标报价

③=①×②
1
套	1
2
…	……
…	……
合计金额大写：人民币 （￥： ）
注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。

2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期： 年 月 日

货物技术参数配置清单

项目名称：

序号	货物名称	单位	数量	品牌	规格型号	制造商	原产地	技术参数及性能配置
1
2
……
备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日 期： 年 月 日