产品具体参数

1、 会议椅：
1、 座面料采用优质环保皮，黑色外观色泽均匀，自然，手感柔软；
2、 椅子尺寸500*450*900（mm），整品重量不低于8.6kg，不能填充虚假材料；
3、 内部为多层胶合板，填充高密度冷发泡定型海绵；
4、 棕色优质橡木脚架，经干燥、脱脂、除虫处理；
5、 油漆采用优质环保油漆；
6、 优质五金配件；
7、 采用优质防火夹板，具有防火、耐磨、耐刮、防污的特性；
8、 采用优质钢制脚架，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理；
9、 产品保修期为一年，保修期内产品出现质量问题，乙方负责维修、退换。


二、课桌椅:
1、椅子椅座面尺寸:不小于宽365mm x深365mm，椅靠背面尺寸:不小于宽375mmx高150mm，
2、椅子高度: 座面离地高度450mm，靠背顶部离地面高度900mm；
3、颜色：浅黄色

4、钢材要求:椅脚架采用优质高频焊接规格不小于20mmx40mm椭圆管，管壁厚度1.0mm及以上;椅子靠背支架采用优质20mmx40mm椭圆管，管壁厚度不小于1.0mm。
5、课椅座面板厚≥10mm，多层实木，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，符合人体工程学的设计。椅子整体质量不低于4.1kg，不能填充虚假材料。
6、课椅靠背要求是弧形的多层实木，双面饰面，无突兀感，增加舒适程度。
7、课椅脚套采用优质PVC塑料制作，能有效防脱落。
8、产品保修期为一年，保修期内产品出现质量问题，乙方负责维修、退换。


三、课桌椅:
1、椅子椅座面尺寸:不小于宽450mm x深400mm，
2、椅子高度: 座面离地高度500mm，靠背顶部离地面高度950mm；
3、颜色：浅黄色
4、钢材要求:椅脚架采用优质高频焊接规格不小于20mmx40mm椭圆管，管壁厚度1.2mm及以上;椅子靠背支架采用优质20mmx40mm椭圆管，管壁厚度不小于1.2mm。
5、课椅座面板厚≥10mm，多层实木，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，符合人体工程学的设计。椅子整体质量不低于4.1kg，不能填充虚假材料。
6、课椅靠背要求是弧形的多层实木，双面饰面，无突兀感，增加舒适程度。
7、课椅脚套采用优质PVC塑料制作，能有效防脱落。
8、产品保修期为一年，保修期内产品出现质量问题，乙方负责维修、退换。


4、 演讲台
1、尺寸，680*420*1150（mm）
2、贴面材料：采用优质红棕色木皮，厚度0.6mm，含水率低于12%，表面平整光滑。
3、基材：采用E1级环保高密度板，甲醛释放量小于5mg/100g,含水率低于12%，强度高、刚性好、不易变形、比重合理。
4、胶粘剂:采用优质胶粘剂，粘性强，具有防水性、防潮性等特点。
5、产品保修期为一年，保修期内产品出现质量问题，乙方负责维修、退换。
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