河池市巴马民族师范学校（河池三高）体育馆观看台采购项目技术规格、参数及要求

序号	货物名称	数量	单位	技术参数、性能配置
1	观看台钢架	111	m	馆内左右两侧均为三排结构，占地共78m,前后两头仅1排结构，约32m,具体尺寸及材料要求见以下各项
2	空腹钢柱	1.063	t	1.规格：80mm×80mm×1.5mm
2.包含制作、运输、安装
3	金属支架制作、安装	0.874	t	1.规格：6X6∠角钢
2.包含制作、运输、安装
4	横拉梁	2.537	t	1.规格：40mm×80mm×1.5mm
2.包含制作、运输、安装
5	光面板	1.470	t	1.光面
2.厚度：1.5mm
3.包含制作、运输、安装
6	防滑面板	4.286	t	1.防滑面
2.厚度：2.5mm
3.包含制作、运输、安装
7	法兰	78.00	副
8	低靠背塑料凳	448	个	规格：宽42cm，后背高18cm 深 41cm，颜色：紫色