中国人民政治协商会议

广西壮族自治区委员会办公厅

反向竞价文件

项目名称：自治区政协办公厅同心会堂会议楼多功能厅LED显示屏采购项目

时间：2026年4月

项目需求

一、报价要求

1、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，各分项报价不得高于分项单价控制价，否则视为无效报价。

2、竞标人必须认真审核竞价文件中的主要技术参数及性能（配置）要求，在竞价时主动提供均响应或优于竞价文件技术参数要求、由产品制造商或具备检测资质专业机构出具的检测报告等技术参数证明材料，有设计及施工要求的主动提供对应方案、图纸及文字说明，有功能要求的主动提供所投产品具备相关功能的说明及截图等证明材料，否则视为无效报价。

3、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在政采云平台列为失信供应商记录备案。

二、采购货物技术要求

技术要求一览表

序号	设备名称	品牌	型号	主要技术参数及性能（配置）要求	数量	单位	分项单价控制价（元）	分项控制价（元）
1	LED显示屏	普唐	P2.6	1.总体要求。综合用途LED屏幕，支持固定安装使用，也支持快速拆装可移动式使用，可根据场地大小调整使用尺寸、任意拼接在各个会议场所使用。

2.面积及使用要求。日常固定为主屏、副屏、返看屏分别使用，必要时全部屏体拼接为长10.5米*高5.5米整屏使用。

（1）主屏幕长13.5米*高3米=40.5平方米；

（2）副屏幕长2.5米*高1.5米*2块=7.5平方米；

（3）返看屏幕长2米*高1米*4块=8平方米；

（4）备用屏幕≥3平方米。

3.物理尺寸及数量要求。
（1）模组尺寸250mm*250mm，箱体尺寸500mm*500mm与500mm*1000mm；

（2）500*500mm箱体数量22块，500mm*1000mm箱体数量107块；
4.设计及相关功能要求（需提供产品制造商或专业检测机构出具的证明材料）。
（1）使用GOB（GLUE ON THE BOARD）工艺封装光源，提升防护性、光学性能和散热效率；
（2）使用压铸铝箱体，支持快速安装拼接；
（3）每个箱体集成两个独立的电源系统，当一个电源故障时，另一个能立即接管，确保屏幕持续运行，提高可靠性和稳定性。
（4）每个箱体集成接收卡双卡备份，形成1主1备，双网线输入双网线输出。
5.技术参数及性能要求（需提供产品制造商或专业检测机构出具的证明材料）。
（1）LED显示屏封装形式：SMD1515黑灯（灯珠采用铜线铜支架）；
（2）LED显示屏采用点间距≤P2.6mm；
（3）LED显示屏刷新频率≥7680Hz；
（4）LED显示屏亮度≥600cd/㎡；
（5）LED显示屏对比度≥5000:1；
（6）LED显示屏平整度≥99%；
（7）LED显示屏观看水平/垂直视角≥170°；
（8）LED显示屏信号颜色处理≥16bit；
（9）LED显示屏盲点率≤0.0001；
（10）LED显示屏离散失控点≤0.0003；
（11）LED显示屏色度均匀性±0.003；
（12）LED显示屏防护等级≥IP45；
（13）LED显示屏平均功率≤250W/ m²，恒流驱动；
（14）LED显示屏平均无故障工作时间≥10000小时；
（15）LED显示屏LED寿命≥10万小时；
（16）LED显示屏质保期≥3年。	59	平方	7000	413000
2	接收卡	迈普视通	LED-M80E	接收卡数量满足每个LED箱体集成双卡备份要求。

1.设计及相关功能要求。（自行提供证明材料）

（1）状态指示与监测：通过指示灯闪烁频率判断信号与备份状态（可调亮度）；支持卡自身电压、温度监测与报警设置。

（2）智能标序 (Mapping)：直观显示主网口及箱体序号（与上位机颜色同步），便于快速定位故障和点屏。

（3）测试与诊断：支持快速打出测试图卡诊断故障；提供误码率检测，协助排查网络通讯隐患。

（4）模组自动校正：更换模组后自动调用存储在灯板Flash中的校正系数，无需重新上传。

（5）画面控制：支持90度倍数旋转、左右/上下镜像、设置预存画面（如开机/无信号画面）。

（6）构造与适配：支持“积木式”异形箱体构造；支持任意抽行抽列，无需定制程序。

（7）自由走线：配合发送设备，允许单网线带载非矩形区域，可任意打折不完整的行/列直至满载，提高网口利用率。

（8）校正功能：支持快速亮暗线修复、逐点亮/色度校正、多批次调节（以像素/模组/箱体为单位）。

（9）画质增强：轮廓平滑（18BIT+/22BIT+）、低亮高刷高灰、独立Gamma调节、色彩还原、色域转换（支持Rec.709, Rec.2020等标准）、精密控灰（16位灰阶逐级校准）。

（10）显示模式：支持3D显示（多种模式）、HDR10/HLG。
2.技术参数及性能要求：（自行提供证明材料）

（1）接口与带载能力：采用高精密120PIN接插件、最大支持192K带载；最多支持32组并行数据；配合指定发送设备，单根网线带载可达2,211,840像素（60Hz不降帧）。

（2）图像处理性能：帧率支持24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz, 120Hz, 144Hz, 240Hz输出。

（3）电源：宽电压输入（3.8V~5.5V）；支持HUB板供电，无需单独配置电源。	258	张	104	26832
3	备品及工具	与中标产品一致	与中标产品一致	模组、电源、转折板、接收卡、网线等各10套，灯珠10000颗，各种IC各20个，配套拆装工具1批。	1	项	13000	13000
4	视频处理器	迈普视通	F906	与接收卡为同一品牌以确保完全兼容。

1.设计及相关功能要求。（自行提供证明材料）

（1）支持RJ45/USB控制、U盘文件导入脱机调试、LCD屏幕触控、无线调试、快捷点屏、智能标序、分组控制、高级显示屏连接等控制与调试功能：

（2）支持多图层管理（≥4个图层）、多机级联拼接、同步锁相（Genlock）、滚动字幕、屏体OSD信息显示、图像截取、图像调节（亮度、色温等）、无缝切换、预设模板、定时任务等信号处理与显示功能：

（3）支持级联控制（自带网络HUB）、中控控制（RS232/UDP）、便签编辑、在线命名、数据统一（上位机与设备互通）、冗余备份（单机/多机）、信号环出、监视输出等系统控制及管理功能：

（4）支持逐点校正、亮暗线修复等校正与维护功能：

（5）支持音频输入、音频分离输出等音频功能。

2.技术参数及性能要求。（自行提供证明材料）

（1）带载能力：单台最大带载1320W像素，配合接收卡单根网线带载可达220万像素（60Hz不降帧）；

（2）输出能力：12路千兆网口输出，极限分辨率（水平16380，垂直7680）；

（3）输入与接口：固定接口提供≥1路HDMI2.0、≥1路DP1.2、≥2路DVI输入，扩展接口提供SDI和2路DVI或HDMI2.0+DP1.2，支持≥2路10G光纤输入接口并提供光纤模块（支持输入/输出及模式切换）。

（4）信号处理性能：支持4Kx2K/60Hz输入、4K 10BIT/12BIT高色深输入、HDR10/HLG、输出刷新率倍频同步。	1	台	18000	18000
5	内容播放及管理控制平台	Hirender	S3	1.设计及平台功能要求。（自行提供证明材料）
（1）支持通过信号源、传输、处理、显示屏等硬件设备进行一键联动和控制，实现音频、视频、控制的运维管控一体化。
（2）具备对显示屏、拼接处理器、LED控制器、多媒体播放器、PLC配电箱、混合矩阵、音频处理器、中控、信息发布系统等设备进行集成控制和可视化管理操作的能力。
（3）支持跨网部署、远程部署、私有部署，支持对不同账号、角色、权限的人员和部门分配管理项目及功能权限。
（4）平台具备设备状态监控及告警功能，可对LED屏体、控制器、接收卡、传感器等相关设备参数和运行状态等信息进行远程监控、告警及展示。
（5）平台可对PLC配电箱、LED控制器进行单台控制或多台级联控制。
（6）平台可同时管理多套不同分辨率、不同类型的显示终端并根据工作需要播放不同的显示内容，自动完成信号切换和设备通道切换，包含LED显示屏≥10、LCD液晶电视≥12、投影、DLP等显示系统。

2.其它要求。

平台具备软件著作权等。	1	套	10000	10000
6	智能配电箱	国产	定制	1.需满足固定安装的主屏、副屏、返看屏的需要。

2.需满足移动安装拼接使用时的需要。
3.电箱总功率≥40KW 。
4.采用分布逐级上电模式。
5.可设定多个定时开关的计划任务和管理。
6.箱内配备检修照明灯，并预留检修插座。
7.具有三相电源指示灯，可实时监控设备运行状态。
8.具有短路、过流、欠压等多种保护功能。
9.支持通过网络、手机、PLC、软件等进行控制，支持现场手动应急控制。	1	台	8568	8568
7	主屏支架	国产	定制	1.支架数量满足固定安装的使用（屏幕长13.5米*高3米）。
2.支架数量满足移动拆装为一个整屏的使用（屏幕长10.5米*高5.5米）。
3.配重块重量满足安全使用的需要。
以上需要自行设计，提供施工方案设计图和施工计划书说明，要求符合固定安装场地和移动安装的实际情况，需提供预留维修通道、快速拆装方案、支架及配重材质等文字说明。	1	套	14000	14000
8	副屏固定支架	国产	定制	需要自行设计，提供施工方案设计图和施工计划书说明，要求符合固定安装场地的实际情况。	2	套	1000	2000
9	可移动返看支架	国产	定制	可调倾斜角度。需要自行设计，提供施工方案设计图和施工计划书说明，要求符合固定安装场地的实际情况。	4	套	400	1600
10	内容管理主机	国产	定制	可移动式工作站，处理器、显卡、存储、屏幕等性能均能满足实际管理及使用要求。	1	台	10000	10000
11	线材、综合布线、装饰	国产	定制	提供满足现场实际使用需要和长度的强电、弱电、网络、通讯等各种线缆，对屏幕包边进行装饰。（要求使用国标铜芯线材并提供原厂检验报告和合格证）。
1.提供1整套线材满足固定安装使用需要。
2.提供1整套线材满足移动拼接使用需要。
3.对安装现场进行升级改造，对屏幕包边进行装饰处理。	1	项	8000	8000
12	主电缆	国产	定制	满足本项目屏幕固定安装使用总负荷、移动拼接使用时的总负荷。适合移动的场合使用（（要求使用国标铜芯线材并供货时提供原厂检验报告和合格证）。	50	米	200	10000
13	航空箱	国产	定制	满足本项目所有屏幕的存放及线材的存放。	1	项	15000	15000
14	拆除旧屏	定制	定制	拆除原屏幕及屏幕钢架结构。	1	项	4000	4000
15	3年现场拆装及技术保障服务	定制	定制	至项目验收之日起提供3年的现场服务，包括屏幕支架的拆装及技术保障，技术人员不少于2人，要求4小时内响应，12小时内完成所有安装调试工作并投入使用，平均幅度约为每月1次。	1	项	40000	40000
小计
594000
金额合计：人民币伍拾玖万肆仟元整（¥594000 ）

三、商务要求

报价要求	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：

1.采购内容中所有货物和服务的价格；

2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3.运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；

4.必要的保险、检测费用和各项税费等。

5.拆除原屏幕及屏幕钢架结构，现场改造重新对屏幕包边进行装饰处理等费用。
6.由独立的第三方检测机构针对本项目提供的检测服务（检测报告结论为‌合格或通过‌）所产生的费用。
7.验收合格后3年现场拆装及技术保障服务产生的人工及劳务费用。
质保期	1.质保期不低于3年，供货时LED显示屏必须提供产品制造商出具的质保证明或售后服务承诺。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）

2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

3.质保期满前一个月，要求成交人对整个项目系统设备进行全面的检修并提供相关的测试报告。
产品及售后服务要求	1.为避免产生色差，成交人交付的LED显示屏必须是签订合同（或签订前 30 日）之后、同一批次生产的全新产品，供货时提供相关证明材料，否则视为成交人违约，采购人有权不予验收。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）

3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在24小时内应到达现场并解决问题。否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。

5.成交人须遵守出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理。
交付时间、交付地点	1.交付时间：自签订合同之日起 30日内全部交付完成并验收合格。

2.交付地点：南宁市凯旋路2号。
付款条件	成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。

附件：响应文件格式

响 应 文 件 (封面)

项目名称：自治区政协办公厅同心会堂会议楼多功能厅LED显示屏采购项目

供应商名称： （盖公章）

年 月 日

一、竞 标 声 明

致： 中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址 。

我方愿意参加贵方组织的 自治区政协办公厅同心会堂会议楼多功能厅LED显示屏采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

在此，我方宣布同意如下：

询价文件是合同的组成部分，将按询价文件的约定履行合同责任和义务；

已详细审查全部询价文件，包括补遗文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

同意提供按照贵方可能要求的与竞标有关的一切数据或者资料；

响应询价文件规定的竞标有效期。

我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

与本询价有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真： 电子函件：

开户银行： 账号/行号：

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人（被授权人）（签字）：

供应商名称（盖公章）：

年 月 日

二、报 价 表

项目名称： 自治区政协办公厅同心会堂会议楼多功能厅LED显示屏采购项目

金额单位：人民币（元）

序号	采购标的	品牌	型号规格	生产厂家	数量

①	单位	技术参数及性能配置、服务要求	质保期	单价

②	单项合价

③=①×②
1
总报价：人民币 （￥ ）
交货期：
注:

报价表中的“采购标的”、“数量”、“单位”、“技术参数及性能配置、服务要求”、“质保期”、“单价”、“单项合价”列必须填写，“技术参数及性能配置、服务要求”如果篇幅过大可用附件说明；货物类标的“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写，定制产品可写“定制”。

本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

本报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

三、技 术 响 应 表

项目名称： 自治区政协办公厅同心会堂会议楼多功能厅LED显示屏采购项目

项号	货物/服务项目	询价文件要求	供应商具体响应内容	是否响应

询价文件要求
1
2
……
注：应对照询价文件逐条说明所提供货物和服务已对询价文件的项目要求及技术需求做出了实质性的响应，并申明与项目要求及技术需求条文的响应和偏离。如果“询价文件要求”栏及“具体响应内容”栏仅注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，将导致响应文件被拒绝。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

四、商 务 响 应 表

项目名称： 自治区政协办公厅同心会堂会议楼多功能厅LED显示屏采购项目

商务条款	询价文件要求	供应商的承诺或说明	是否响应

询价文件要求
注：应对照询价文件逐条对应商务条款要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。“询价文件要求”栏及“供应商的承诺或说明”栏仅注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括，或未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

五、授 权 委 托 书

致： 中国人民政治协商会议广西壮族自治区委员会办公厅

我 （姓名） 系 （供应商名称） 的（(法定代表人/(负责人/(自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加自治区政协办公厅同心会堂会议楼多功能厅LED显示屏采购项目 的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）： 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

年 月 日

注：1. 本授权委托书如有委托时必须提供。

法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

六、营 业 执 照

（有效的营业执照正本或副本扫描件）

七、法定代表人、委托代理人身份证

（有效身份证正反面扫描件）

八、供应商上一会计年度财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金证明材料或凭证

九、无重大违法记录证明材料

十、LED显示屏产品制造商授权书、供货证明、售后服务承诺等证明材料

十一、产品制造商或具备检测资质专业机构出具的检测报告、产品手册等

（需能够证明所投产品所有技术参数均响应或优于竞价文件规定的证明材料）

竞价文件中有设计及施工要求的对应方案、图纸及文字说明，以及所投产品具备相关功能的说明及截图等证明材料。

供应商认为需要提供的其他有关资料