技术参数及商务要求
一、技术参数

	序号
	产品名称
	型号
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	电脑
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] 华清E70-DE
	一、参数要求：
1、★处理器：不低于英特尔第十三代I7处理器，14核20线程，,主频≥2.5GHz；
2、内存：≥32GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，不少于2根内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；
3、硬盘：≥1T+512GB M.2 SSD固态硬盘，支持SSD+HDD混合硬盘，有硬盘减震功能；
4、显卡：≥4G高性能独立显卡 ；
5、★产品接口：视频接口不少于2个，至少具备1个数字接口；M.2插槽≥3个，可支持2个M.2 NVMe SSD；≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*4、≥1个PCI*1；原生COM接口数量≥1个；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，原厂可配置同品牌网络防雷器，有网络端口防雷功能，提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS标识的同品牌防雷器检测报告复印件并加盖投标人公章；  
6、显示器：同品牌，显示屏尺寸≥27英寸，显示屏屏占比≥85%，显示屏像素密度≥90像素/英寸，显示屏可视角度水平≥178°，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10%，显示屏刷新率≥75Hz，显示屏位深≥8 位，显示屏色域≥99%  sRGB，显示屏色准△E≤4，显示屏响应时间≤8ms，显示屏亮度≥250 尼特，显示屏亮度一致性≥75%，显示屏对比度≥1000：1；
7、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；
8、外观安全设计：机箱前置面板设计网络通讯指示灯，顶置电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、预留机箱挂锁，硬件安全有保障；PCIE 挡板指示标识设计，扩展卡免工具拆卸；
9、★机箱：机型体积不小于15L，具备顶置提手，需具备前置至少1个网络故障指示灯，便于快速诊断网络连接状态；USB接口总数≥9个(前置USB3.0≥2个， Type-C≥1个)；整机防尘等级不低于国际标准IP5X级；
★10、功能要求：
1）支持禁止通过USB接口绕过系统认证保护窃取数据功能；
2）支持BIOS级USB端口一键禁用、前后置USB端口分组开关、单个端口独立开启及关闭，系统下无需任何软件及设置；
3）支持BIOS级USB端口具备禁止访问模式、存储设备只读模式、只识别USB键鼠功能，系统下无需任何软件及设置；
11、电源：≥200W节能电源；
二、融合桌面终端管理软件：
1、支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收。
2、需支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。
3、支持开机logo自定义，可以自定义设备开机登录页面logo及文字定制，便于学校进行资产管理。
4、★为简化运维和管理工作，云桌面需要提供系统垃圾清理功能，保障机房电脑能高效运行，稳定使用。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
5、★能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持每天还原、每周还原、每月还原，支持自动更新桌面。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
6、为满足多种使用需求，需支持多种系统镜像例如Win7、Win10、Win11、UOS、麒麟、中科方德等主流镜像，为降低使用复杂度要求云桌面管理系统软件可以进行一键切换系统镜像。
7、云桌面系统软件支持系统同传，为保障同传传输速度，需支持BT传输。
8、云桌面系统支持获取所有设备的状态、设备编号、设备IP、设备MAC、CPU信息、内存使用率、运行时间、磁盘信息等信息，便于管理员统计已纳管的设备资产情况。
9、★为提供更加良好的桌面使用环境，需提供广告弹窗拦截功能，开启后系统自动拦截用户设备桌面弹窗广告，净化桌面环境。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
10、★提供环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB未连接、未知盘符，均会进行告警。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
11、支持静默更新功能，要求不影响用户设备日常使用的情况下对用户支持进行更新操作，服务端发送过来的更新镜像文件用户设备后台可进行静默接收，且桌面会有弹窗提示，待用户空闲时间重启即可自动更新。
12、★为了便于管理员排查网络故障，需提供网络修复功能，可全面检测网络服务是否正常。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
13、★云桌面软件需支持流量监控功能，可检测设备机目前进程的流量接收与发送的情况。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
14、支持远程打开管理平台，进行远程操作，无需管理员进行来回奔走。
15、为便于管理员可以给不同的课程制作不同的镜像，支持子镜像功能，在基础镜像的基础上安装不同课程的软件成为不同子镜像，分配给不同的课程。
16、为加速后期文件以及软件的下发速度，软件需支持增量下发功能，只下发差异数据，速度更快。
17、★为简化部署，支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
18、支持Linux系统以及Windows系统的IP以及计算机名的批量自动分配。
19、支持查看各设备的网络连接状态是否正常，如存在异常情况，便于管理员进行及时排障。
20、★云桌面软件支持无服务器部署，任意一台学生机均可成为管理端，对于所有设备进行统一管理维护。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
21、支持操作日志记录，对于管理员的所有操作都会自动生成日志，便于在出现问题时进行及时排查。
22、为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可。
23、支持编号功能，对于所有设备可进行自动批量编号。
24、支持添加数据盘功能，对于有数据保存需求的用户，可以添加数据盘进行保存数据，在系统还原模式下，仍然可以保留个人相关数据。
三、资质证明：投标产品具有3C认证、节能及环境认证；
四、★售后服务：原厂3年免费保修及上门服务,下1自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人力＋部件费用,所有部件均为电脑原厂部件，投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章
	台
	1
	
	
	保3年

	2
	电脑
	华清E70-DE 
	一、参数要求：
1、★处理器：不低于英特尔第十三代I5处理器，12核16线程,主频≥2.7GHz；
2、内存：≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，不少于2根内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；
3、硬盘：≥512GB M.2 SSD固态硬盘，支持SSD+HDD混合硬盘，有硬盘减震功能；
4、显卡：≥2G高性能独立显卡 ；
5、★产品接口：视频接口不少于2个，至少具备1个数字接口；M.2插槽≥3个，可支持2个M.2 NVMe SSD；≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*4、≥1个PCI*1；原生COM接口数量≥1个；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，原厂可配置同品牌网络防雷器，有网络端口防雷功能，提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS标识的同品牌防雷器检测报告复印件并加盖投标人公章；  
6、显示器：同品牌，显示屏尺寸≥23.8英寸，显示屏屏占比≥85%，显示屏像素密度≥90像素/英寸，显示屏可视角度水平≥178°，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10%，显示屏刷新率≥75Hz，显示屏位深≥8 位，显示屏色域≥99%  sRGB，显示屏色准△E≤4，显示屏响应时间≤8ms，显示屏亮度≥250 尼特，显示屏亮度一致性≥75%，显示屏对比度≥1000：1；
7、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；
8、外观安全设计：机箱前置面板设计网络通讯指示灯，顶置电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、预留机箱挂锁，硬件安全有保障；PCIE 挡板指示标识设计，扩展卡免工具拆卸；
9、★机箱：机型体积不小于15L，具备顶置提手，需具备前置至少1个网络故障指示灯，便于快速诊断网络连接状态；USB接口总数≥9个(前置USB3.0≥2个， Type-C≥1个)；整机防尘等级不低于国际标准IP5X级；
★10、功能要求：
1）支持禁止通过USB接口绕过系统认证保护窃取数据功能；
2）支持BIOS级USB端口一键禁用、前后置USB端口分组开关、单个端口独立开启及关闭，系统下无需任何软件及设置；
3）支持BIOS级USB端口具备禁止访问模式、存储设备只读模式、只识别USB键鼠功能，系统下无需任何软件及设置；
11、电源：≥200W节能电源；
二、融合桌面终端管理软件：
1、支持系统环境的批量部署，可根据不同专业的教学、考试要求，快速创建多套教学环境，使用时开放，不使用时随时回收。
2、需支持用户桌面在需要帮助的时候，云桌面管理平台可以直接向需要帮助的用户桌面发起帮助，进行这一项操作时不需要借助第三方软件。
3、支持开机logo自定义，可以自定义设备开机登录页面logo及文字定制，便于学校进行资产管理。
4、★为简化运维和管理工作，云桌面需要提供系统垃圾清理功能，保障机房电脑能高效运行，稳定使用。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
5、★能够单独设定桌面系统盘/数据盘的还原属性，支持每天还原、每周还原、每月还原，支持自动更新桌面。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
6、为满足多种使用需求，需支持多种系统镜像例如Win7、Win10、Win11、UOS、麒麟、中科方德等主流镜像，为降低使用复杂度要求云桌面管理系统软件可以进行一键切换系统镜像。
7、云桌面系统软件支持系统同传，为保障同传传输速度，需支持BT传输。
8、云桌面系统支持获取所有设备的状态、设备编号、设备IP、设备MAC、CPU信息、内存使用率、运行时间、磁盘信息等信息，便于管理员统计已纳管的设备资产情况。
9、★为提供更加良好的桌面使用环境，需提供广告弹窗拦截功能，开启后系统自动拦截用户设备桌面弹窗广告，净化桌面环境。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
10、★提供环境监测功能，针对用户正在使用的桌面系统环境进行巡检，监测内容以列表形式呈现内容包含但不限于电脑名称、系统版本、IP、内存、硬盘等状态。如出现网络连接中断、USB未连接、未知盘符，均会进行告警。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
11、支持静默更新功能，要求不影响用户设备日常使用的情况下对用户支持进行更新操作，服务端发送过来的更新镜像文件用户设备后台可进行静默接收，且桌面会有弹窗提示，待用户空闲时间重启即可自动更新。
12、★为了便于管理员排查网络故障，需提供网络修复功能，可全面检测网络服务是否正常。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
13、★云桌面软件需支持流量监控功能，可检测设备机目前进程的流量接收与发送的情况。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
14、支持远程打开管理平台，进行远程操作，无需管理员进行来回奔走。
15、为便于管理员可以给不同的课程制作不同的镜像，支持子镜像功能，在基础镜像的基础上安装不同课程的软件成为不同子镜像，分配给不同的课程。
16、为加速后期文件以及软件的下发速度，软件需支持增量下发功能，只下发差异数据，速度更快。
17、★为简化部署，支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
18、支持Linux系统以及Windows系统的IP以及计算机名的批量自动分配。
19、支持查看各设备的网络连接状态是否正常，如存在异常情况，便于管理员进行及时排障。
20、★云桌面软件支持无服务器部署，任意一台学生机均可成为管理端，对于所有设备进行统一管理维护。（针对此项功能提供具备资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能截图)
21、支持操作日志记录，对于管理员的所有操作都会自动生成日志，便于在出现问题时进行及时排查。
22、为防止管理员镜像下发时出现错误，可支持中止下发，中止后进行重新下发即可。
23、支持编号功能，对于所有设备可进行自动批量编号。
24、支持添加数据盘功能，对于有数据保存需求的用户，可以添加数据盘进行保存数据，在系统还原模式下，仍然可以保留个人相关数据。
三、资质证明：投标产品具有3C认证、节能及环境认证；
四、★售后服务：原厂3年免费保修及上门服务,下1自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人力＋部件费用,所有部件均为电脑原厂部件，投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章。
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	电子教室
	青葡萄 课堂管理系统软件
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]一.技术要求
1．纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。采用流媒体技术，流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。
2．全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8、Windows 10、Windows 11操作系统。
3．★软件需支持≥24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。（需提供软件功能截图，并加盖供应商公章）
4．★软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。（需提供软件功能截图，并加盖供应商公章）
二.课堂教学
1．屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。
2．扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。
3．屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
4．语音广播：将教师机和麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。
5．语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。
6．学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
7．分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
8．讨论：教师可以组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。
9．屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
10．文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
11．★文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
12．屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
13．多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。
三.教学评测
1．试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分，允许用户通过导入 Word 文件添加试题。
2．开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。
3．阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。
4．答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。
5．随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
6．抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。
四.课堂管理
1．★签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
2．班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
3．U盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。
4．网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
5．程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
6．打印限制：可限制学生是否可以打印。
7．光盘限制：可限制是否允许使用光盘播放。
8．★学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。
9．黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
10．远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，支持远程打开网页、远程启动程序和远程关闭所有学生正在执行的应用程序。
11．分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
12．自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
13．防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
14．远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
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	电脑桌椅
	YY-98srz
	规格:1200*600*750mm
1、材料：基材采用优质品牌E1级环保三聚氰胺板，表面压防火型三聚氢氨面，板材符合国标标准，不变形、板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理， 甲醛释放量≤2mg/100g,符合国家环保标准， 真正达到趋于 0 甲醛释放量，环保安全，台面厚度为 25mm。
2、封边：台面采用优质PVC 封边；
3、脚架采用≥39 mm *56mm，厚度≥1.2mm 的工型无缝钢管带 PVE 制作调节水平功能的旋扭调节脚
	张
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	包含方登椅子（含送货+安装）

	合计
	
	含税



二、商务要求：
[bookmark: _GoBack]1.本项目采购需求中内容为实质性要求，供应商必须实质性满足，并于报价时上传加盖供应商公章的响应文件扫描件，否则报价无效。
2.付款条件：本项目无预付款，货到交货地点且安装完毕经过甲方确认后验收合格后，乙方开具发票给甲方，甲方收到发票后30个工作日内支付100%的合同价款（无息）。
3.售后服务要求：质保期内免费维修、免费更换零部件。服务内容如下：
（1）在保修期内，对由于产品设计、制造及安装的缺陷造成的任何产品质量问题或故障提供免费维修，对产品使用寿命期内实行终身维修。
（2）中标供应商应提供本地化维护服务，提供24小时维修服务。维修人员须在接到报修电话后4小时内赶到现场，提供不间断服务直到故障排除，1个工作日内维修好。
★4.（1）成交供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不接受其他品牌型号报价。投标供应商必须实质性能够满足产品的参数要求，不满足的报价视无效报价。投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”。
（2）报价要求包括: 货物、人工、安装、验收、税费、售后服务等费用
（3）交付安装完成时间：自签订合同之日起10日历日内。
（4）质保期：3年（自安装完毕并验收合格之日起计）。质保期内产品有质量问题的，供应商须上门免费更换。
★5.为保证产品质量和售后服务响应，电脑设备中标供应商签合同时提供该厂家出具的针对本项目的项目授权及售后服务承诺函盖章原件。
6.为了满足我单位的采购需求，请供应商自行下载附件反向竞价报价表进行核对，一旦发现对不能满足参数要求和伪造贴标虚假响应，或者无法正常交货影响业主使用的，业主可作为废标处理。
7.请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，避免恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为，否则，将法依规提请政采云平台进行处罚。
★8.成交供应商必须在成交后的3个工作日内要提供设备品牌的样机实体机原品现场核查。如成交供应商未按上述要求提交符合要求的资料或产品的，采购方可视为其不具备合格供应商。
注：★为关键性参数，必须满足。
