具体采购技术参数及商务要求
	序号
	设备名称
	品牌型号
	配置或技术参数
	数量

	1
	教师计算机
	智微华光E700
	一、参数要求：
1、★处理器：采用英特尔第十三代处理器i5-13400（核心≥10核,主频≥2.5GHz）；
2、内存：配置≥32GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，不少于2根内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；
3、硬盘：≥1TB M.2接口SSD固态硬盘，支持混合硬盘，有硬盘减震功能；
4、显卡：GTX1650 4G独立显卡；
5、★主板：IntelH系列及以上芯片组,与主机同品牌；视频接口不少于2个，至少具备1个数字接口，所有接口非转接；M.2插槽≥2个；≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1；主板原生支持至少1个PS/2；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，原厂可配置同品牌网络防雷器，有网络端口防雷功能，提供第三方权威检测机构出具的具备 CNAS标识的同品牌防雷器检测报告复印件并加盖投标人公章；  
6、显示器：同品牌，显示屏尺寸≥27英寸，显示屏屏占比≥80%，显示屏像素密度≥90像素/英寸，显示屏可视角度水平≥178°，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10%，显示屏刷新率≥75Hz，显示屏位深≥8 位，显示屏色域≥99%  sRGB，显示屏色准△E≤4，显示屏响应时间≤8ms，显示屏亮度≥250 尼特，显示屏亮度一致性≥75%，显示屏对比度≥1000：1；
7、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；
8、外观安全设计：机箱前置面板设计网络通讯指示灯，顶置电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、预留机箱挂锁，硬件安全有保障；PCIE 挡板指示标识设计，扩展卡免工具拆卸；
9、机箱：机型体积不小于8L，需具备前置至少1个网络故障指示灯，便于快速诊断网络连接状态；USB接口总数≥8个(至少4个USB3.2接口)；整机防尘等级不低于国际标准IP5X级；
10、电源：≥300W节能电源；
二、配套正版浏览器，要求：
1、浏览器支持主流国产操作系统，包括UOS、麒麟、中科方德等，支持主流国产CPU，包括兆芯、海光、鲲鹏、飞腾、龙芯、申威，支持Windows XP、Windows 7、Windows 10,Windows11等操作系统的部署环境。
2、要求厂商拥有自有根证书库，同时支持RSA和SM2证书的入库。
3、产品在《安可替代工程适配产品清单-密码产品-1-2022》 内操作系统已适配浏览器产品清单中。
4、★支持用户收藏夹、选项页配置等数据同步管理，可实现切换设备后数据云端同步，支持由用户个性化设置与管理平台同步的数据类型。（提供产品功能截图证明）
5、支持扩展加载，具备扩展商店，可通过扩展商店使用第三方扩展程序。
6、内置浏览器兼容性问题检测和修复工具，可通过工具化、自动化的手段针对目标 web 页面基于 Chrome 内核的兼容性指标进行多维度全量检测、自动评估与报告输出，包括问题的原因解析、修复处理等方面。
7、★支持跨平台推送消息和接入第三方消息通知，通过第三方应用系统调用浏览器实现各类通知的便捷管理与发送。（提供产品功能截图证明）
8、支持多级管理员角色添加，可由超级管理员创建下级管理员，并赋予该角色管理员功能范围、管理范围的权限；下级管理员可基于授予的功能范围和管理范围做子组织的应用、设备及兼容和安全策略等管理，满足运维管理权限下放需求。
9、针对组织选择访问控制达到管控用户使用浏览器时的访问控制设定，包括错
误页提示、访问白名单、特定文件自动打开、搜索引擎统一管理、自定义首页、自定义 UA、代理服务器设置等。
10、支持chromium内核扩展的内网私有商店管理，可统一上传、管理、分发。支持基于全局或制定组织分发扩展，实现基于不同组织需求差异性管理。
11、设定JS访问cookie的接口的使用方式和使用范围，授权的网址应用可读取浏览器的cookie信息。
12、★支持富文本、HTML等方式创建个性化消息模板。（提供产品功能截图证明）
13、具备组织管理功能，支持针对单个设备进行管理，包括设备的启用和禁用管理，设备与账号进行绑定，设备生效策略查看和修改，设备登录日志等查看。
14、★具备崩溃管理功能，支持客户端崩溃信息自动上传到管理平台，管理平台可针对自动上传的崩溃信息进行管理，并支持崩溃信息、dump包的下载和导出。（提供产品功能截图证明）
15、浏览器双内核同时支持SM2/SM3/SM4国密算法和RSA等通过国际算法，以及SSL单双向安全协议，与Web服务器之间建立安全通道，保证Web网页访问的安全性。
支持基于国密https站点和国际算法https站点的智能探测，自动切换通信协议。
16、支持配置开启国密通信功能，并可指定开启国密访问的应用范围，支持rsa证书和sm2证书的管理，可由管理员统一下发根证书或服务器证书。
17、产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书。
18、浏览器授权，国密认证证书授权，包含1年维保升级服务。
三、考虑到机器的安全及保密性，机器要求带软件功能:
1、服务端支持CentOS 7.6/ RedHat7或以上版本操作系统。客户端支持多类型操作系统，包括但不限于 Windows XP_SP3/Windows Vista ultimate/Windows 7/Windows 8/Windows 10操作系统、Windows Server 2003_R2/2008_R2/2012/2016/2019操作系统、Red Hat Linux 5.4/5.6/6.8  /CentOS 7.6操作系统。
★2、支持终端用户查看客户端系统当前CPU和内存的实时性能，同时可查看客户端程序的CPU和内存占用率。（投标时提供产品界面截图）
★3、提供多引擎查杀矩阵，包括云查杀引擎、大数据特征引擎、自学习智能引擎以及脚本引擎，客户端支持以图形化方式展示各个引擎的信息。（投标时提供产品界面截图）
4、提供多维度防护体系，包含浏览器防护、系统防护、入口防护和上网防护4大类。其中浏览器防护包含网页安全防护、网购安全防护、搜索安全防护、邮件安全防护、锁定浏览器（如IE、Edge、360浏览器）；系统防护包含网络安全防护、摄像头防护、文件系统防护、驱动防护、进程防护、注册表防护、系统安全防护、核晶防护、键盘记录防护，其中核晶防护可利用CPU的硬件虚拟化机制，增强64位系统的安全防护；入口防护包含聊天安全防护、下载安全防护、U盘安全防护、黑客入侵防护、局域网防护，其中黑客入侵防护能自动阻止高风险的远程登录行为；上网防护包含反勒索防护。
★5、服务端不联网的情况下，可通过离线工具把漏洞库（补丁库）、补丁文件上传到服务端。（投标时提供产品界面截图）
★6、管理员可以查看服务端已存在的补丁文件及总大小。（投标时提供产品界面截图）
7、服务端支持查看病毒扫描的触发方式，通过触发方式可以确定扫描行为是管理员触发、终端本地用户触发、定时扫描触发或者是实时监控触发。
8、客户端支持漏洞扫描，对扫描出的操作系统漏洞、Microsoft Office软件漏洞能执行一键修复，可以忽略指定补丁。客户端可查看已安装的补丁、已忽略的补丁，可按照KB号卸载指定补丁。终端用户可清理补丁安装包，减少对磁盘空间的占用。
★9、客户端提供宏病毒专项扫描功能，终端用户可对客户端执行宏病毒扫描，发现是否存在宏病毒。（投标时提供产品界面截图）
10、记录终端硬件信息，包括CPU型号、内存大小、硬盘、主板、显卡、网卡、声卡、显示器信息以及SN码，支持导出硬件信息；可显示终端上次关机时间、本次开机时间。可记录客户端的硬件变更信息，包括变更类型、变更项目、原配置、新配置以及变更时间，可导出终端硬件变更日志。
★11、终端用户可根据终端硬件配置情况以及查杀需求搭配不同的引擎组合；在保持云查杀引擎强制开启不可修改的同时，终端用户可单独启用或关闭其他引擎的病毒查杀及实时防护功能，通过引擎图标的显示状态直观展示引擎是否被启用，以此实现灵活的多引擎组合查杀效果。（投标时提供产品界面截图）
12、对勒索病毒提供多重防御能力，包括禁用客户端远程服务、拦截RDP攻击、拦截数据库攻击、锁定RDP攻击IP地址、客户端账户弱密码检测、弱密码软件检测（如SQL Server和MySQL数据库软件）。
13、支持客户端开启自我保护功能，阻止病毒、木马关闭客户端防护进程。
14、支持基于脚本类型判断的病毒检测技术，通过预设数量的脚本作为样本，计算特征向量建立分类模型，由此建立的分类模型可以对待测脚本的类型进行判定，根据判定结果把脚本提供给对应的脚本引擎进行处理。
15、包含1年维保升级服务。
四、★资质证明：投标产品具有3C及节能认证；
三、★售后服务：原厂不低于3年免费保修及上门服务,下1自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人力＋部件费用,所有部件均为电脑原厂部件；投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章。  
	1台

	2
	学生计算机
	智微华光E700-ED
	一、参数要求：
1、★处理器：采用英特尔第十三代处理器i5-13400（核心≥10核,主频≥2.5GHz）；
2、内存：配置≥16GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，不少于2根内存插槽，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥64GB；
3、硬盘：≥512GB M.2接口SSD固态硬盘，支持混合硬盘，有硬盘减震功能；
4、显卡：集成高性能显卡；
5、★主板：Intel B系列及以上芯片组,与主机同品牌；视频接口不少于2个，至少具备1个数字接口，所有接口非转接；M.2插槽≥2个；≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1；主板原生支持至少1个PS/2；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，原厂可配置同品牌网络防雷器，有网络端口防雷功能；  
6、显示器：同品牌，显示屏尺寸≥23.8英寸，显示屏屏占比≥80%，显示屏像素密度≥90像素/英寸，显示屏可视角度水平≥178°，显示屏防蓝光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB，显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10%，显示屏刷新率≥75Hz，显示屏位深≥8 位，显示屏色域≥99%  sRGB，显示屏色准△E≤4，显示屏响应时间≤8ms，显示屏亮度≥250 尼特，显示屏亮度一致性≥75%，显示屏对比度≥1000：1；   
7、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；
8、外观安全设计：机箱前置面板设计网络通讯指示灯，顶置电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、预留机箱挂锁，硬件安全有保障；PCIE 挡板指示标识设计，扩展卡免工具拆卸；
9、★机箱：机型体积不小于15L，具备顶置提手，需具备前置至少1个网络故障指示灯，便于快速诊断网络连接状态；USB接口总数≥10个(前置USB3.2≥6个，至少2个USB3.2Gen2)，整机防尘等级不低于国际标准IP5X级；
10、电源：≥200W节能电源；
二、★资质证明：投标产品具有3C及节能认证；
三、★售后服务：原厂不低于3年免费保修及上门服务,下1自然日上门修复（400报修电话节假日不休），免人力＋部件费用,所有部件均为电脑原厂部件；投标产品制造厂商具备售后服务完善度十二星级认证，提供认证证书并加盖投标人公章。    
	60台

	3
	电子教室管理软件
	极域课堂管理系统软件V6.0专业版
	一.技术要求
1．纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，采用核心的截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。采用流媒体技术，流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。
2．全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 8、Windows 10、Windows 11操作系统。
3．★软件需支持≥24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。（需提供软件功能截图，并加盖供应商公章）
4．★软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。（需提供软件功能截图，并加盖供应商公章）
二.课堂教学
1．屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。
2．扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。
3．屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
4．语音广播：将教师机和麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。
5．语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。
6．学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
7．分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
8．讨论：教师可以组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。
9．屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为mp4录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
10．文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
11．★文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
12．屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。
13．多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。
三.教学评测
1．试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、简答，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分，允许用户通过导入 Word 文件添加试题。
2．开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。
3．阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。
4．答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。
5．随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
6．抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。
四.课堂管理
1．★签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
2．班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
3．U盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。
4．网页限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
5．程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制U盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。
6．打印限制：可限制学生是否可以打印。
7．光盘限制：可限制是否允许使用光盘播放。
8．★学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。
9．黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
10．远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，支持远程打开网页、远程启动程序和远程关闭所有学生正在执行的应用程序。
11．分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
12．自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
13．防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
14．远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
	1套

	4
	桌椅
	定制
	规格:1200*600*750mm
1、材料：基材采用优质品牌E1级环保三聚氰胺板，表面压防火型三聚氢氨面，板材符合国标标准，不变形、板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理， 甲醛释放量≤2mg/100g,符合国家环保标准， 真正达到趋于 0 甲醛释放量，环保安全，台面厚度为 25mm。
2、封边：台面采用优质PVC 封边；
3、脚架采用≥39 mm *56mm，厚度≥1.2mm 的工型无缝钢管带 PVE 制作调节水平功能的旋扭调节脚
	31套

	5
	机柜
	定制
	600*600*1000落地机柜
	1台



商务要求：
	商务项目
	商务要求

	资质响应要求
	为了保障采购人采购的设备正常使用和高效的售后服务，确保设备的稳定运行，杜绝假冒伪劣产品，竞标时竞标人必须提供本项目序号1“教师计算机”、序号2“学生计算机”、 序号3“电子教室管理软件”，生产厂家针对本项目的授权书、生产厂家的供货证明和售后服务承诺函原件并加盖生产厂家公章。
本次采购方式为反向竞价，已指定品牌、型号，为确保采购人的合法权益，竞标人请务必认真了解项目采购需求和要求（本项目教师计算机、学生计算机报价仅限品牌型号: 智微华光E700、智微华光E700-ED；教室管理软件报价仅限品牌型号: 极域课堂管理系统软件V6.0专业版，不接受推荐品牌型号外的产品，竞标供应商不得以任何理由更改设备的品牌、型号、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效）。
请竞标人按本项目采购需求中的“品牌/型号及技术参数要求”和“报价等其他要求”中所要求的所有内容进行逐条响应，并且对采购的产品进行逐项报价，形成响应文件，且响应文件必须上传，作为合同组成部分。竞标供应商自行起草响应文件，响应文件内容包含：第一轮报价表（报价表中含有品牌、型号、技术参数、分项报价）、技术参数及商务条款及资质要求材料（原件备查）、需求表中要求的证明材料（原件备查），并加盖竞标人公章，承诺满足反向竞价信息内容进行报价，并于竞标时上传附件，无法满足条件视为恶意竞标，作无效竞标处理，并通过报备政采云平台及财政厅监管部门后，移送司法机关诉诸法律手段，追究竞标人的法律责任，由此引发的一切后果由竟标人承担。

	其他要求
	在签订合同前，成交供应商必须提供1套与技术参数要求及功能符合序号1“教师计算机”、序号2“学生计算机”、 序号3“电子教室管理软件”的样品和生产厂家针对本项目的授权书、供货证明和售后服务承诺函原件至采购人处进行整体性能演示和核实作为合同确认的标准依据，如出现所提供样品不符技术参数要求或无法提供所有样品和生产厂家针对本项目的授权书、供货证明和售后服务承诺函原件的，均视为虚假响应货物要求处理并追究法律责任。并通过报备政采云平台及财政厅监管部门后，移送司法机关诉诸法律手段，追究竞标人的法律责任，由此引发的一切后果由竟标人承担。

	供货要求
	供应商应充分考虑供货成本，如供应商低价恶意竞价、未按参数要求提供并上传相应证明文件、且中标后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保追究因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备政采云平台及财政厅监管部门后，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。

	报价要求
	报价必须包含所有货物、随配附件、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。

	付款方式
	项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。

	验收要求
	验收标准 （1)、成交供应商须针对商务条款要求及技术参数逐条响应，若无法满足竞标文件需求则按照虚假应标处理，造成的一切后果及损失由成交供应商承担。（2)、验收过程中，如采购人觉得有必要，可以邀请有资质的第三方检测机构对中标人提供的产品进行检测，费用由中标人负担。

	售后服务要求
	(1)、售后服务:考虑到项目需要上门安装调试及售后上门维保服务，本项目只接受项目所在地供应商(或承诺中标后在项目所在地成立售后服务网点)。非项目所在地供应商一律不接受、不验收、不签合同。接到故障通知后成交供应商应在20分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，故障响应时间为2小时内提供解决方案，特殊情况无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备、提供代用设备或采取使设备可正常运转的措施。
(2)、成交供应商在政府采购经营活动中如有不良行为记录名单或重大违法记录，不得参与此次项目竞标。
(3)、在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
（4）、质保期：按生产厂家保修条款保修。

	交货时间
	自中标通知书公告完毕之日起3个工作日内全部交货安装调试完毕；中标方逾期交付货物的，应按逾期交付价值总额每日千分之五的标准向采购方支付违约金，由采购方从待付货款中直接扣除，中标方逾期时间超过2个工作日仍不能交付的，视为不能履约，采购方可解除采购合同，按虚假竞标处理，并保追究因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，并通过报备政采云平台及财政厅监管部门后，移送司法机关诉诸法律手段，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。




