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编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。
二、编制的采购需求应当符合《办法》要求及政府采购的相关规定。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
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一、需求清单
根据学校发展建设的需要，计划对相思湖校区部分学生宿舍床铺进行改造。计划采购249套公寓床（上床下桌），满足学生宿舍居住使用需求。
（一）项目概况
2026年完成沁宁园2-3栋249套学生宿舍公寓床铺更换采购，预算49.80万元。
（二）采购项目预（概）算
总预算： 49.80 万元     
包1预算： 49.80 万元     
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	是否进口

	包1
	1
	 2026年学生宿舍更换公寓床 
	A05010800公寓组合床	Comment by 郑洪威: 应补充品目名称
	套
	249
	2000.00
	498000.00
	否


（四）技术商务要求
1.包1
（1）技术要求
	采购需求

	“▲”代表实质性要求

	采购预算总价：498000.00元
最高采购限价：498000.00元

	采购清单及货物参数

	标的所属行业名称：工业
	序号
	▲采购货物名称
	▲参考品牌/型号
	▲单位
	▲数量
	货物参数
	备注




	
	1
	学生公寓组合床 
	①品牌:桂红光/型号:GHG-0096

②品牌:懿德轩/型号:YDX-068

③品牌:菲木森/规格型号:FM-39
	套
	249
	一、床架部分的基本要求：
▲1.公寓床必须符合：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》等相关国家标准；床架各部位管材要求：选用钢管材质为Q235B（或优于Q235B）钢材，经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理，管材材质符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》。
 2.规格：
  单人位学生床：2000L*900W*2100Hmm；
  学习桌（含带书架）：1140L*600W*1680Hmm，桌面距地面高度为760mm；
  衣柜：760L*600W*1690Hmm；
  学习椅：430mm*420mm*850mm。
二、产品技术参数及性能（配置）要求：
   （一）公寓床架
▲1.床立柱：采用隐藏挂件，隐藏焊道，外形尺寸≥82*63*1.2mm管材厚度≥1.2mm，材质为冷轧钢带经轧压线辊压高频焊接成闭口L型管，立柱底部加装塑料防潮外塞，高度≥30mm，塑料件采用ABS工程塑料注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用3D打印塑料），完全不含重金属，与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺，防止腐蚀，床立柱顶端有胶套与蚊帐架紧密结合，不易脱落。	Comment by 智采专家: 诊断分析：均属于模糊的医疗、生物或材料性能描述。这些是专业领域的优点，但作为采购需求必须量化。修改建议：必须彻底删除，替换为具体的医学标准、理化指标或实验数据。
▲2.中立柱：外形规格为长+宽≥120mm，且长、宽均≥35mm，厚度≥1.2mm的高频焊接封口钢管（不能用方管，易碰撞受伤）。经成型线轧制而成，表面经环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。立柱顶部为塑料内塞，底部外套式脚套，塑料件采用环保塑料一体注塑成型，高度≥100mm。	Comment by 智采专家: 诊断分析：均属于模糊的难易程度或评价性描述。修改建议：更新为现行政策要求或删除过期要求。必须彻底删除：“不容易”应描述为具体的故障率或强度要求；“易施工”应描述为具体的安装步骤或工具要求；“最理想”是绝对化用语，必须删除。
▲3.前床挺：采用型材≥30*80 *1.2mm ；要求侧短横梁内外面与床立柱内外两面满焊，床长横梁内外面与新款榫卯梯形连接挂件两面满焊，焊接无镂空，提高床架稳固度和使用安全性及整体性。 	Comment by 智采专家: 诊断：均属于模糊、不可量化的性能或体验描述。这些词汇描述了产品的物理特性或使用感受，但均未提供可测量、可比较的客观标准。修改建议：必须彻底删除，替换为具体的物理指标、测试标准或操作定义。
4.后床挺：采用型材≥99*43 *1.2mm ；其立面为中空异形（双面喷涂，防止内部生锈），压≥3条加强筋，底部为凹凸形设计，起到防撞稳固作用，开口管两端均折双边增加横梁的强度。要求侧短横梁内外面与床立柱内外两面满焊，床长横梁内外面与新款榫卯梯形连接挂件两面满焊，焊接无镂空，提高床架稳固度和使用安全性及整体性。        	Comment by 智采专家: 诊断：均属于模糊、不可量化的性能或体验描述。这些词汇描述了产品的物理特性或使用感受，但均未提供可测量、可比较的客观标准。修改建议：必须彻底删除，替换为具体的物理指标、测试标准或操作定义。	Comment by 智采专家: 诊断：均属于模糊、不可量化的性能或体验描述。这些词汇描述了产品的物理特性或使用感受，但均未提供可测量、可比较的客观标准。修改建议：必须彻底删除，替换为具体的物理指标、测试标准或操作定义。
5.立柱拉换：采用≥25*50*1.2mm 矩形钢管。
▲6、床横管：外形规格≥20*30*1.2mm 矩形管材。数量不少于5根，内插式嵌入，带静音胶套，中间加两个U形铁片锁紧。
7.边立柱床头护栏：外形规格为≥900mm*330mm*60mm
/40mm/20mm，采用高密度聚乙烯材料经模具一次吹塑成型，四周无任何接缝及刃口，能够有效避免刮擦碰撞带来的安全隐患，整体稳固美观。                 	Comment by 智采专家: 诊断：均属于模糊、不可量化的性能或体验描述。这些词汇描述了产品的物理特性或使用感受，但均未提供可测量、可比较的客观标准。修改建议：必须彻底删除，替换为具体的物理指标、测试标准或操作定义。
 ▲8.前床挺护栏：规格为≥1400mm×330mm×30mm顶管采用≥28mm*34mm*1.2mmD型管经全自动弯管机通过模具一次弯制成把手圆弧形，稳固美观。 	Comment by 智采专家: 诊断：均属于模糊、不可量化的性能或体验描述。这些词汇描述了产品的物理特性或使用感受，但均未提供可测量、可比较的客观标准。修改建议：必须彻底删除，替换为具体的物理指标、测试标准或操作定义。
▲9.实木铺板：采用15mm厚杉木板（每块宽度≥120mm）；经干燥防腐、防蛀、双面抛光处理，木材含水率执行国家标准，铺板下方设有不低于4根加强筋，板与板之间结合紧密，牢固可靠。	Comment by 智采专家: 诊断分析：均属于模糊的医疗、生物或材料性能描述。这些是专业领域的优点，但作为采购需求必须量化。修改建议：必须彻底删除，替换为具体的医学标准、理化指标或实验数据。
▲10.爬梯：边管采用≥25mm×45mm，管壁厚度≥1.2mm椭圆管，爬梯与床厅连接端带扶手功能，踩面安装≥390mm×115mm×28mmPP塑料夜光踏板（中空吹塑成型）。
11.蚊帐杆：后床挺固定式，采用≥20mm*20mm矩管或Φ19*1.0圆管制作。
 ▲12.床卡式连接件：采用冷轧钢板经模具一次冲压成型，成型后外形规格≥ 25 mm*25mm*2mm，连接扣点采用不小于 3个位置连接并在中间位置设置防退凸包。床横梁与床立柱连接方式：卡扣式连接（无需螺栓），立柱上经数控冲床加工三个连接孔，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。
13.工艺要求：
（1）钢材要求：采用相当于“首钢”“攀钢”“宝钢”等国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理。钢质件表面处理：“除油—水洗—酸洗—除锈—碱洗（或清洗）—中和—磷化—水洗—烘干”处理。（产品执行标准符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第2部分：金属家具》焊接要求：钢材采用高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理）。	Comment by 智采专家: 请核实该关键词是否指定某品牌。在政府采购中强制要求，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条第（六）款“限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商”关于属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的认定。修改建议：建议删除或加上“同等或以上”、“参照或相当于”等字样，或修改为对产品技术能力的通用要求。	Comment by 智采专家: 请核实该关键词是否指定某品牌。在政府采购中强制要求，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条第（六）款“限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商”关于属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的认定。修改建议：建议删除或加上“同等或以上”、“参照或相当于”等字样，或修改为对产品技术能力的通用要求。
（2）钢管焊接要求：按 GB/T3325-2024，CO2 保护焊，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。
（3）钢管涂装要求：“除油—水洗—酸洗—除锈—碱洗（或清洗）—中和—磷化—水洗—烘干”处理，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂。
   （二）学习桌
1.主体材质：主材采用不少于15mm厚E1级胶合板面贴三聚氰胺饰面板制作，背板采用不少于9mm厚E1级多层实木板制作，板材经环保饰面处理，有严格控制甲醛释放措施方案。
2.结构：桌面上方设有两层书架，书架采用背条设计，便于墙面插座使用。	Comment by 智采专家: 该描述为广告或主观性质描述，建议删除或调整为量化指标
3.封边：可视面封边采用1.2mm厚环保PVC塑封条、高温热熔胶经全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡。	Comment by 智采专家: 诊断：纯主观形容词，无法量化检验，违反87号令评审因素应客观可验证规定。修改建议：改为“粘接力 ≥ ×× N/cm（按 GB/T ×××× 测试）”。
▲4、桌面：规格≥1140mm*600mm*25mm，多功能桌面板采用25mm厚度的环保E1级三聚氰胺饰面板制作。
  （三）衣柜
1.规格：760L*600W*1690Hmm。
2.主体材质：衣柜主体基材采用15mm厚E1级胶合板面贴三聚氰胺饰面板制作，背板采用9mm厚E1级多层实木板制作。
3.封边：可视面封边采用1.2mm厚环保PVC塑封条、高温热熔胶经全自动封边机封边，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡。	Comment by 智采专家: 诊断：纯主观形容词，无法量化检验，违反87号令评审因素应客观可验证规定。修改建议：改为“粘接力 ≥ ×× N/cm（按 GB/T ×××× 测试）”。
4.门板：衣柜门板采用15mm厚E1级三聚氰胺饰面板经注塑设备通过模具一次模压注塑成型，四周无接缝刃口，边框成型厚度17mm。门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，握钉力更强，增加使用寿命。	Comment by 智采专家: 诊断分析：均属于模糊的比较性或便捷性描述。所有“更XX”和“方便”、“易”都必须具体化。修改建议：必须彻底删除，并逐一替换为具体的量化指标或操作定义：“更强” → “抗拉强度提升至不低于XXX MPa。”	Comment by 智采专家: 诊断：属于模糊、不可量化的结果性描述。未说明增加的具体幅度或目标寿命。修改建议：必须彻底删除，替换为具体的设计寿命、耐久性测试标准或质保期限。例如：“关键机械部件的设计寿命不低于10年或运行循环次数≥100,000次。”或“提供不少于3年的整机质保。”
5.衣柜门板规格：上柜门板≥400mm*450mm*17mm；下柜门板≥950mm*450mm*17mm。
6.结构：衣柜分上下三层结构，上层为叠衣区，中层配有≥φ19mm*0.8mm厚不锈钢挂衣杆为挂衣区，下层为鞋柜区便于学生放置鞋子。
7.ABS防潮连接架及脚垫：底部采用ABS工程塑料脚垫，该部件经注塑设备通过模具一次注塑成型，规格≥100mm*100mm*90mm，脚垫两端带凹槽，加装ABS工程塑料拉换，进一步增加稳固性。拉换规格≥30mm*20mm*1.5mm，采用ABS工程塑料挤压成型。能够有效使物体远离地面，具有较好的防潮效果。  	Comment by 智采专家: 诊断：均属于模糊、不可量化的性能或体验描述。这些词汇描述了产品的物理特性或使用感受，但均未提供可测量、可比较的客观标准。修改建议：必须彻底删除，替换为具体的物理指标、测试标准或操作定义。	Comment by 智采专家: 该描述为广告或主观性质描述，建议删除或调整为量化指标
   （四）学习椅
1.规格：430mm*420mm*850mm。
2.椅面：规格≥405mm*400mm*25mm，采用ABS耐冲击塑料经注塑设备一体注塑成型，无臭、无毒、完全不含重金属，弧度及曲线完全按照人体工程学设计。椅面设计透气孔，整体美观和谐。	Comment by 智采专家: 诊断：一系列耐受性描述，均需量化。修改建议：明确测试标准、等级和持续时间。例如：“外壳防护等级不低于IP67；设备在5%盐酸、10%氢氧化钠溶液中浸泡24小时无腐蚀；工作温度范围-40℃至+70℃。”
3.椅背：规格≥415mm*280mm*25mm，采用ABS耐冲击塑料经注塑设备一体注塑成型，无臭、无毒、完全不含重金属，弧度及曲线完全按照人体工程学设计。椅面设计透气孔，整体美观和谐。	Comment by 智采专家: 诊断：一系列耐受性描述，均需量化。修改建议：明确测试标准、等级和持续时间。例如：“外壳防护等级不低于IP67；设备在5%盐酸、10%氢氧化钠溶液中浸泡24小时无腐蚀；工作温度范围-40℃至+70℃。”
4.椅架：采用30mm*15mm*1.2mm椭圆管，靠背钢架采用Φ22mm*1.2mm圆管。
	非进口产品


（2） 商务要求
	▲商务要求

	竞标报价要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
1.货物的价格；
2.货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3.运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；
4.必要的保险费用和各项税费；
5.安装、送货上门的费用。
6.安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用；
7.到现场验收的费用。
8.送样材料，包括：（1）学生公寓组合床-床立柱（开挂件孔、带上下胶套）2根，规格：长度≥600mm（无拼接）一根裸露，一根喷涂；（2）学生公寓组合床-前床挺（两头焊挂件、体现隐藏挂件功能）2根，规格：长度≥600mm（无拼接）一根裸露，一根喷涂；（3）学生公寓组合床-中立柱2根，规格：长度≥600mm（无拼接）一根裸露，一根喷涂；（4）学生公寓组合床-衣柜柜体板材1块，规格：长度≥300mm*300mm*15mm，三面封边，一面裸露。（5）学生公寓组合床-学习椅（座板、背板）1套。小样上贴对应标签，不得做特殊标志。
注：竞标报价为供应商完成本项目所有服务内容的价格，供应商竞标总价不得超出本项目最高采购限价，且供应商在《竞价响应文件》报出的报价必须与在广西政府采购云平台上填报的报价一致，否则作无效竞标处理。

	合同签订期及地点
	1.合同签订期：自成交通知书发出之日起10个日历日内。
2.合同签订地点：采购人指定地点。

	交付使用期及交货地点
	1.交付使用时间：自接到采购人通知后  15   日内完成交付并安装验收完毕。 	
2.交货地点：广西机电职业技术学院指定地点，保管工作由成交供应商自行负责。
3.交货方式：现场交货。
4.其他：签订合同后3个日历天内提交产品品牌型号授权书；签订合同后5个工作日内提交公寓组合床成品样板2套。

	实施和安装要求
	1.成交供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
2.安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责；
3.严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

	质保期及售后服务要求
	1.售后服务要求：
（1）送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由成交供应商承担；
（2）质量保修期：自验收合格之日起，对所售设备提供12个月的上门保修服务，保修期内非人为因素发生的故障均由成交供应商维修修或更换，所产生的费用由供应商承担；
（3）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品；
（4）验收所需工具、器材由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；
（5）成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要提供维修服务，所产生的费用由供应商承担。因人为因素出现的故障不在修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
2.质量保证期：不少于一年（自最终验收合格之日算起），分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，成交供应商必须质保维修服务。所提供的货物必须是全新的合格产品，质保期内提供上门维修、更换零部件服务（所产生的费用由供应商承担）；质保期后，提供有偿维护服务，并承诺备件供应期限不少于产品停产后5年。

	付款条件（付款方式）
	本项目无预付款；验收合格后10个工作日采购人向成交供应商支付合同全部价款，成交供应商须在采购人付款前，按付款金额提供正式足额发票给采购人，如因供应商发票问题产生的延期支付后果由供应商自行负责。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按成交金额的5%交纳（中小企业按2%缴纳）。	Comment by 郑洪威: 中小企业按2%缴纳
2.履约保证金递交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。非保函形式由成交供应商在成交通知书发出之日起5个工作日内按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，
账户名称： 广西机电职业技术学院；
开户行：建设银行南宁大学路支行；
银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。
如成交供应商采用保函形式缴纳履约保证金的，该保函需载明：（1）见票即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（如成交供应商提供的保函未载明前述内容的，采购人可直接拒收该保函，成交供应商应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。
3.履约保证金退还：质保期满后由成交供应商向保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据成交供应商相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

	备品备件及耗材等要求
	成交供应商应按成交单价或优于市场价提供相关配件和服务。

	小样要求
	竞标报价截止时间前，上班时间内（周一至周五上午8：00-12：00，下午14：40-17：40）将小样送至广西南宁市西乡塘区大学东路101号广西机电职业技术学院后勤基建处8108室供核验，逾期送达的将予以拒收（联系人：钟老师 07713279661）。未能按时提供上述小样或小样不符合技术参数及性能（配置）的，视为报价无效。成交供应商的小样将留存作为验收依据。

	其他要求
	1.成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。
3.家具的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在竞标报价中，响应供应商在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变竞标报价。	Comment by 智采专家: 非招标方式的修改为“竞标报价”
参考建议：竞标报价
4.供货安装完毕前后，成交供应商必须进行环境检测（由采购人随机指定，不低于5间宿舍），并提供环境检验报告，检测费用由成交供应商负责。如检测不合格的，成交供应商在10个日历日内按合同条款整改，整改完毕后采购人有权对该分标所有宿舍进行环境检测，检测费用由成交供应商负责。如整改后检测仍有不合格的，采购人有权依法解除合同，扣留所有的履约保证金，并报政府采购监督管理部门，同时依法追究成交供应商的违约责任。	Comment by 智采专家: 诊断：权利条款表述不完整，未约定解除合同的法定或约定情形。修改建议：明确合同解除的条件和程序。例如：“当一方发生重大违约，经另一方书面催告后在X日内仍未纠正的，守约方有权依法解除合同。”
参考建议：依法解除合同
5.验收：
（1）按照《广西机电职业技术学院采购项目验收管理办法》《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。成交供应商在签订合同后，在供货期间或验收时，采购单位各随机抽取一套完整的产品进行破坏性检测（总抽取数量≤2)，产品的损失和检测费用由成交供应商负责。
（2）成交供应商须按规定时间交货安装完毕，采购单位可聘请具有验收能力的检测部门进行验收，验收不合格按照政府采购法及相关规定执行。
6.政策功能
（1）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，响应供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖响应供应商公章，否则投标无效。
7.产品到货后，成交供应商和采购人应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的产品外观或内部的损坏，成交供应商应负责更换，若发现错发/漏发情况，成交供应商应负责更换和补发。
8.竞标供应商应保证针对本项目的货物和服务涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标供应商承担。成交供应商需在采购合同中书面承诺采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。
9.本次采购人式为在线询价，采购人已按《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区政府采购电子卖场采购管理暂行办法的通知》（桂财规〔2020〕1号）文件规定参考品牌、型号（本项目不接受参考品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、配置，配置必须是原厂出厂标配，否则报价将无效）。	Comment by 智采专家: 诊断：严重的排他性和歧视性条款。“推荐品牌”直接指向特定品牌。修改建议：彻底删除。采购需求应基于性能、功能、技术参数来描述，不得指定或变相指定品牌。若一定要加，建议“参考品牌（参照或相当于）”
参考建议：建议删除正确词	Comment by 智采专家: 诊断：严重的排他性和歧视性条款。“推荐品牌”直接指向特定品牌。修改建议：彻底删除。采购需求应基于性能、功能、技术参数来描述，不得指定或变相指定品牌。若一定要加，建议“参考品牌（参照或相当于）”
参考建议：建议删除正确词
10.为确保采购人的合法权益，供应商通过广西政府采购云平台报价的同时须在附件上传响应文件，响应文件须为PDF格式并逐页加盖供应商公章，包含但不限于以下内容（未按要求提供响应文件的，竞标无效）：
（1） 竞价响应表（格式详见附件），响应文件中的报价必须与广西政府采购云平台报价一致，否则报价无效。
（2） 商务要求偏离表（格式详见附件）。
（3） 中小企业声明函（格式详见附件）。
（4） 供应商有效的营业执照及法定代表人身份证复印件。






采购需求附件一：
竞价响应表
	项目名称：            
项目编号：            
采购单位（采购人）名称：       

	联系人：                    
联系方式：                  
供应商名称：                 	Comment by AI诊断: 竞争性谈判采购人式中，应使用“供应商”而非“竞标供应商”，请统一修改为“供应商名称”。
参考建议：供应商名称
响应日期：      年   月   日	Comment by AI诊断: 竞争性谈判采购人式中，应使用“响应日期”或“报价日期”，请修改。
参考建议：响应日期

	注：1.《竞价响应表》应按要求填写完整，不得留空。
2.响应情况分为：①完全响应（正偏离）、②完全响应（无偏离）及③部分响应（负偏离）三类，供应商必须根据竞标实际情况填写响应情况。
3.若属于①完全响应（正偏离）或③部分响应（负偏离）的，则必须响应情况列内写明具体偏离情况。
4.总报价保留两位小数。	Comment by AI诊断: 竞争性谈判采购人式中，应使用“总报价”或“报价”。同时与第212行“总报价”表述不一致，请统一修改。
参考建议：总报价
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]5.未按上述要求填报《竞价响应表》和在竞价时未提供的，视为无效响应。	Comment by AI诊断: 竞争性谈判采购人式中，应使用“无效响应”而非“无效竞标”，请修改。
参考建议：视为无效响应

	项号
	货物名称
	品牌/型号
	数量
	单位
	货物参数响应
	响应情况

	1
	学生公寓组合床
	
	
	
	
	

	总报价：（大写）人民币                   （小写）¥                   。




采购需求附件二：
商务要求偏离表
项目名称：
项目编号：
采购单位（采购人）名称：

	项目
	采购文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	



注：1.应对照“采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照商务要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商签章：      
                     日期：   年   月   日




采购需求附件三：

中小企业声明函（货物）

[bookmark: _Hlk82091685][bookmark: _Hlk60836554][bookmark: _Hlk82091228]本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司参加       （采购单位名称）的                  （项目名称）（项目编号：             ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. [bookmark: _Hlk60836996]    （采购货物名称）  ，属于工业行业；制造商为         ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    型企业；
2.     （采购货物名称）  ，属于工业行业；制造商为         ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于    型企业；
3. ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


            企业名称(盖章)：            
日 期：          

