教室教学触控一体机采购项目需求及商务要求询价竞价表
一、采购内容和规格参数要求
单位：元
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	参考单价
	参考金额

	1
	货物
	触控一体机
	希沃FH86EA
	1、 内置电脑模块
1、搭载CPU：≥Intel 12代酷睿i7，内存：≥16 GB，固态硬盘：≥512 GB配置。
3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
5、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路HDMI，具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备3个USB3.0接口，3个USB2.0接口。
2、 嵌入式系统
★1、整机嵌入式系统版本≥Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
4、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
★5、无 PC 模块状态下，嵌入式Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）， 白板书写内容可以 PDF 、IWB 和SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
3、 整机硬件设计
1、 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2、 整机采用边框背板一体化冲压成型，上左右三边边框与背板连接处无拼缝，提升整机整体强度和刚性，坚固可靠。
3、 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
4、 整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理。
★5、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，整机采⽤超⾼清LED液晶屏，显示⽐例16:9，分辨率3840x2160，可视⻆度≥178°。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
5、 色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰阶等级≥256级。
4、 系统功能设计
1、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。
2、支持智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。
3、在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。
4、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。
5、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
6、整机支持同一品牌传屏器，通过BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 方式连接，当整机和传屏器均支持BLE功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。
5、 画面采集与音频系统设计
★1、整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
★2、整机上边框内置至少5个摄像头，其中广角摄像头最大视场角≥145度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
3、整机内置广角主摄，支持畸变矫正功能，TV畸变≤10%。
★4、整机具备多个摄像头画面智能拼接技术，拼接摄像头画面可支持1s内快速动态融合。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
5、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
★6、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
7、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
★8、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
9、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围-12dB～12dB。
10、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
11、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥92dB，10米处声压级≥82dB。
6、 按键与接口设计
1、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
2、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
3、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
4、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口。
5、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。
6、前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）.
7、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。
8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
7、 触摸与显示系统设计
★1、采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
2、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
3、整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
4、整机书写触控延迟≤25ms。
★5、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
6、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
7、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
★8、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
9、采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。
10、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
★11、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
12、 支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
13、 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
14、 纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
8、 无线系统设计
1、 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
3、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
★4、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
5、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
★6、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
7、 整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。
★8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
★9、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
9、 全通道侧边栏设计
1、 整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。
2、 整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
4、整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。
★6、整机安卓和外接通道(2路HDMI)下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
7、整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。
8、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
★9、整机安卓和外接通道(2路HDMI)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
10、 互动教学软件
★1.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
★2.加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
★3.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
★4.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
5.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。
★6.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
★7.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（投标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
8.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。
11、 开机桌面应用
1、 整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。
2、 整机可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。
3、 整机教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。
4、 整机教学桌面支持U盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。
整机教学桌面支持进行通道切换，当整机有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。
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	二、报价等其他商务需求

	★一、报价要求
	投标报价包括产品购置、安装、调试、管理、运输、保险、装卸培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、建筑垃圾清运、场地清理、弃放建筑垃圾场地、环境保护、施工噪声、安全防护、文明施工、交通维护、安全措施、临时设施的场地和水电以及其它按法律、法规、规章规定须支付的费用，合同实施过程中应预见和不可预见费用等全部费用。 

	★二、知识产权
	采购人在中国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	★三、供货要求
	1. 签订合同后10个工作日内必须全部供完货物并安装完毕，成交人必须按时供应。
2.本次采购的货物，须是原厂参数配置，全新、原装未拆封，不接受加装改配、窜货、翻新等行为。
3.所提供的货物品牌、型号、规格、性能、技术标准、质量标准等质量不合格的，应及时更换并由成交人承担所发生的费用，更换不及时的按逾期交货处理。因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

	★四、售后服务要求
	1.免费送货上门，免费安装调试和培训。
2.按厂家承诺实行“三包”承诺，质保期3年，免费上门服务（自交货安装完毕，验收合格之日起计）。
3.其他售后服务要求：
提供3年技术及运维服务，质量保证期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：
质保期内，成交人应当提供7×24小时电话支持服务。成交人接到采购人保修通知后2个小时内响应，4小时内到达现场进行处理，24个小时内排除故障。如不能及时解决故障，成交人应提供备用机确保采购方正常使用。对于质保期内不能修复的产品／部件，成交人应在48个小时内免费更换备品备件，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购方同意不得使用非原厂配件。
4.维保：自货物通过最终验收合格之日起免费维保3年。

	★五、履约保证金
	1.合同签订后3个工作日内，供应商应向采购人支付合同总价2%的履约保证金作为供应商认真履行合同条款的保证;
2.若供应商未履行本合同项下约定的责任和义务，产生的违约金、赔偿金及其他各类需由供应商承担的费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，采购人有权从任何一笔货款(服务款)中扣除。剩余履约保证金(如有)自项目验收合格一年后，如无质量及服务问题的前提下，由供应商提交退款申请。采购人在收到供应商完整、合格的退付申请资料后，于10个工作日内（寒暑假除外）无息返还剩余履约保证金。
3.提交方式:以现金对公转账、银行保函等形式提交。

	★六、违约要求
	1.成交供应商未按合同约定按时按质交货的，每逾期一日，应按合同金额的1‰向采购人支付违约金，逾期10日的，采购人有权解除合同。
2.验收和履行过程中，如不符合公告文件的技术需求或要求或提供虚假承诺等情况，按相关规定做退货及违约处理。

	★七、验收方式
	1.出厂检验：交货时，成交人应随同货物提供主要产品的出厂检验报告，产品合格证、售后服务承诺函原件（加盖公章）。
2.验收：安装调试结束后，由成交人组织相关人员按采购文件规定的技术要求进行验收。收到成交通知书后，采购方将严格按照采购文件要求现场验收。验收不合格的，按虚假应标处理，成交人需承担被采购方终止合同的一切风险和费用。
4.本要求提供的材料为实质性要求，如不能提供以上材料或提供以上材料与要求不符，或以上材料不齐全，则视为虚假应标，虚假应标的验收人验收无效，如该验收人中标的，中标结果无效，采购人将取消采购结果并追究责任；如明知不满足竞价文件对于品牌、型号、资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报市政府采购监督管理办公室处理，给采购人造成损失的应予以赔偿。

	八、交付地点
	1.交付地点：南宁市长堽路三里一巷43号广西第一工业学校
2.现场交货及安装。

	九、付款条件
	一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后，采购人收到乙方开具的全额发票，且财政批复本项目用款计划后向乙方支付全部合同价款。
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