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询价文件

一、项目名称：广西中医药大学党委宣传部2026年LED显示屏采购项目
二、询价文件编号：GUCM-2026-ZCYXJ-003-LWJ
三、预算金额：人民币大写贰拾陆万叁仟元整（¥263000.00）
	项目
	序号
	采购品目
	满足下列技术参数的同等性能产品
	技术规格、参数

	单位
	数量
	预算总金额
（万元）
	安装地址

	明秀校区办公楼L
E
D显示屏
	1
	LED显示面板
	美亚迪、彩虹、皇家显示等P10单色
	1.屏幕尺寸：
显示面积：宽×高=8.000m×0.960m=7.68 ㎡；含框面积：宽×高=8.100m×1.060m=8.59 ㎡（包边0.05m)
2.整屏分辨率:宽×高=800×96=76800点		
3.单元板模组:宽×高=25张×6张=150张+备用板2张=152张
4.灯体规格 SMD2835
5.物理像素点间距 PH=10mm
6.模组尺寸（宽×高×厚） 320×160×14mm
7.模组分辨率(宽×高) 32×16点
8.显示密度（点/ ㎡) 10000点/㎡
9.模组重量（kg） 0.26kg
10.显示亮度 ≥800cd/㎡
11.数据接口 通用接口HUB12
12.驱动方式 四分之一扫描 恒流驱动
13.视角 水平视角≥120度，垂直视角≥120度
14.最佳可视距离 10—50米
15.灰度等级 512 灰度
16.显示颜色 红色
17.屏幕寿命 >10万小时
18.盲点率 ≤30PPM
19.工作电压 DC5V
20.单个最大功耗 ≤20W/PCS
21.单个工作功耗 ≤10W/PCS
22.模组单灯电流 ≤20mA
23.1m²的最大功耗350w/ m²
24.1m²的平均功耗180w/ m²
	m²
	7.68
	3.3
	明秀校区办公楼

	
	2
	箱体
	定制
	定制尺寸防水箱体后维护，含散热风扇
	m²
	7.68
	
	明秀校区办公楼

	
	3
	控制卡
	瑞合信、诺瓦、灵信参照或相当于同等品牌
	1.易用、稳定
2.连接速度、发送速度超快
3.兼容市面各种单元板(支持描点添加扫描方式)
4.支持ICN2038S/SM16188B等特殊芯片模组
5.支持炫动跑边
6.支持炫酷背景(全彩)
7.支持自选背景(图片、动画导入)(全彩)
8.支持节目背景/分区背景
9.支持彩色字、渐变字（全彩）
10.支持背景+彩色字功能(字幕/时间/表盘/计时/表格等都支持)(全彩)
11.支持随机色功能
12.支持时间、农历、表盘、文本、表格等自由分区
13.支持动画炫酷字
14.支持查看密码修改记录(保存每次修改的记录查看和分享)
15.支持查看和修改密码功能
16.支持屏参实时同步功能(快速设置屏参)
17.支持360°旋转屏幕
18.支持自动分屏功能（简易版分屏模板、分区版自动分屏）
19.支持双面竖屏自动排版功能 
20.支持屏参锁定功能(右上角高级功能解锁）
21.支持节目回读功能(同等安卓/苹果/电脑都可以相互回读）
22.支持忘记密码回读节目功能
23.支持绑定手机功能(使用本机密码),解决忘记密码问题，防止被别人非法篡改
24.支持开机渐亮功能(电源冲击)
25.支持极限测试功能(老化专用)
26.支持初始化控制卡(8.0版忘记密码也可以恢复出厂)
27.行业首家采用控制卡加密算法而不依赖Wi-Fi密码，更可靠
28.行业最早采用集成Wi-Fi模块方案，信号性能更稳定
29.Wi-Fi+优盘双重通讯、性价比 （小卡不支持优盘通信）
30.同等Windows/安卓/苹果都可相互回读、兼容性好
31.一个软件解决所有问题(单双色/全彩/简易版/分区版/多合一/自由切换）
	套
	1
	
	明秀校区办公楼

	
	4
	配电柜
	天畅、鹏安、正泰参照或相当于同等品牌
	1.配电柜功率20kW；
2.集保护、控制、监视、通信等多种功能于一体，元器件布局整齐，走线规范，便于使用和维护；
3.电气间隙相与相之间：≥5.5mm，
4.产品尺寸（宽×高×深）：300×400×150mm
	台
	1
	
	明秀校区办公楼

	
	5
	屏体结构及安装调试
	定制
	1.钢结构内框， 铝型材包边。
2.钢结构要求：
2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料
2.2支撑钢结构做好防锈处理
2.3屏体内部信号线、网线、辅材等各种材料要求国产，所有材料必须符合国家规定，材料数量根据现场环境以保证满足项目需求为准
2.4屏体部分运输及安装调试
	m²
	8.59
	
	明秀校区办公楼

	仙葫校区大学生活动中心L
E
D显示屏
	1
	LED显示面板
	大华、强力、高科参照或相当于同等品牌
	1.净显示面积：宽×高=5.440m×4.000m	=21.76 ㎡		
2.含框面积：宽×高=	5.640m×4.200m=23.69 ㎡（包边0.1m)	
3.整屏分辨率:宽×高=2176×1600=3481600点
4.单元板模组:宽×高=17张×25张=425张+备用板5张=430张
▲5.像素间距：≤P2.5mm；像素密度：≥160000点/ m²,LED封装方式SMD1515。
▲6.对比度：≥9000∶1；刷新率：≥3800Hz；亮度均匀性≤97%；最大亮度≥5500nits
▲7.平均功耗≤400W/㎡，峰值功耗≤800W/㎡。
▲8.灰度等级：≥14bit，8~16bit 任意设置
▲9.屏体色温：支持800K~11000K的范围可调。
10.相对错位：水平≤0.5%；垂直≤0.2%。
11.工作环境：支持-20℃~50℃环境温度下正常运行；支持 10%~95%环境湿度下正常运行无凝露。
▲12.盲点率：≤0.0001。
▲13.颜色处理位数：≥14bit。
14. 纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，
15.控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持双回路热备份自动转换。
▲16.防护等级≥IP64；防蓝光
LED显示屏产品具备防蓝光护眼模组。
17.LED 显示屏具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
18.使用寿命≥100000 小时；支持7x24小时无间断工作，MTBF≥100000 小时。
19.采用完全静音设计，屏体无风扇自然散热，支持前/后维护。
▲20.支持消除开路十字架功能；支持模组间暗线隐亮消除功能；支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正。
▲21.可通过网络对大屏实现控制，支持远程开机唤醒、关闭等功能，可同时控制多个屏。
22.抗拉力：箱体通过抗拉力测试，数值≥5000N；抗压力：箱体通过抗压力测试，数值≥50000N
23.摩尔纹消除:正常工作时支持消除摩尔纹功能.
24.防潮防湿:设备具备防潮防湿能力.
25.产品具有中国节能产品认证证书和3C认证证书报价时提供证书复印件。
26.成交后供货前提供第三方机构出具的产品检测报告复印件，加盖供应商公章。
27.产品为正规渠道产品，成交后供货前提供产品厂家出具的授权书及售后服务承诺函原件
	m²
	21.76
	23
	仙葫校区大学生活动中心

	
	2
	接收卡
	大华、强力、高科参照或相当于同等品牌
	1.单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据
2.无需转接板，单卡自带HUB75接口，稳定
3.支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。
4.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中生效易用
5.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果
6.Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，快速定位问题箱体，再也无需爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
7.可以测试自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。
8.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
10.支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。
11.支持画面90度倍数旋转
12.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面真实，提高色彩调节的灵活性
	张
	46
	
	仙葫校区大学生活动中心

	
	3
	箱体
	定制
	定制箱体结构安装
	m²
	21.76
	
	仙葫校区大学生活动中心

	
	4
	视频处理器
	诺瓦、卡莱特、凯视达参照或相当于同等品牌
	▲1.支持6路千兆网口输出，支持显示屏输出画面缩放。宽度范围800-4096，高度范围600-1920，最大带载390w，支持自由走线，摆脱矩形带载限制
▲2.支持多种播控方式
  U盘播放：可即插即播或拷贝播放，支持HEVC/H265./H264等编码格式的4K高清视频解码；
   手机APP智能操控：可通过手机安装APP应用，实现节目制作发布和显示屏控制；
   遥控器播控：可在显示屏上进行本地节目播控及节目制作
▲3.支持Type-c接口/USB接口投屏器，支持多平台终端投屏（包括同等Windows、Mac OS、IOS、Android系统，最多9路无线投屏画面同时显示），配合终端APP可实现无线投屏控制：镜像反控、无线快照、无线发言
▲4.基于Android11定制的桌面UI系统，可添加第三方APP应用
▲5.支持红外待机唤醒，待机进入低功耗模式，实现待机功耗小于0.5w
▲6.支持遥控器AI语音控制，集成丰富的语音控制指令，实现屏幕控制
▲7.双Wi-Fi模式，同时支持Wi-Fi AP 和WIFI STA两种模式
▲8.支持手机端APP远程进行节目编辑和下发，同时支持音量、亮度、视频源等控制
▲9.支持屏精灵云端系统需支持集群式部署，横向扩展；屏精灵云端管理平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：媒体管理、用户管理、角色管理、工作组管理、媒体审批、节目管理、播放器管理、播放日志管理
▲10.支持云端控制管理，平台无需单独安装客户端，可实现随时随地访问，融合实现：企业信息管理、多角色权限管理、显示屏管理、配置文件管理、售前方案配置、画面监控、配置/维护显示屏信息、显示屏故障定位及恢复
▲11.支持手机端APP进行云端的配置文件下发、显示屏连接以及屏体控制
▲12.支持画质效果调节，提供标准、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度等参数
13.支持蓝牙5.0，可兼容蓝牙遥控器、蓝牙鼠标、蓝牙键盘、蓝牙音响等
14.支持一路千兆以太网控制，支持TCP/IP协议，一路RS232串口，对接中控设备，一路传感器接口
15.支持逐点亮色度校正
16.2路HDMI1.3输入，1路HDMI OUT输出
17.支持2路音频输出，1xSPDF数字音频输出接口，1x3.5mm音频输出
18.支持2路USB2.0输入，用于多媒体播放和功能扩展
19.集成一路继电器，可以用于连接固态继电器，进行LED显示屏电源管理
20.成交后供货前提供第三方机构出具的产品检测报告复印件，加盖供应商公章。
21.产品为正规渠道产品，成交后供货前提供产品厂家出具的授权书及售后服务承诺函原件
	套
	1
	
	仙葫校区大学生活动中心

	
	5
	多功能卡
	诺瓦、卡莱特、凯视达参照或相当于同等品牌
	1.支持RS232串口或千兆网口通信
2.支持用网口连接在接收卡之前、之间或最后
3.具有定时功能，可替代定时器和延时器
4.支持配电箱温度检测
5.8路电源开关控制
6.4路传感器接口，可连接光探头实现自动亮度调节，或者连接其他外设，例如温度探头
7.1路音频输出接口

	张
	1
	
	仙葫校区大学生活动中心

	
	6
	散热系统
	美的、格力、美菱参照或相当于同等品牌
	2匹，含断电自动启动器
	台
	1
	
	仙葫校区大学生活动中心

	
	7
	配电柜
	天畅、鹏安、京堂智安、正泰参照或相当于同等品牌
	1. 配电柜功率21kW、产品尺寸（宽×高×深）为450×650×140mm
2.设备具有丰富的接口，USB*1、LAN*1、WANT*1、4ANT*1、S-12V*1、SD：1、TH*1 、CAN*1、TPD*1、HL-M*1、HL-S*1、DL-S*1、SB-RST*1、485*1、输入12V*1、CDI*1。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
3.设备面板自带触控液晶显示屏可查看设备电压﹑电流﹑使用电量﹑设备号﹑IP地址﹑WLAN账号﹑温度﹑湿度、运行情况等，显示屏还可显示使用单位名称及财产编号/项目编号。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
4.支持局域网电脑控制（RJ45）、中控iPad控制（485）、无线遥控（2.4GHz）、WLAN移动端软件控制、86盒触控面板控制、4G无线控制可选。
5.支持PC端局域网远程设置时间，可设置500个以上启动时间及关闭时间；支持手机小程序或APP端远程进行时间设置，可设置启动时间及关闭时间，在时间启动范围内，温度启动将可设置如0℃-60℃启动第1路-8路可选，可设置多个温度启动。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
6.遥控器配备实时动态显示设备开关状态、操作指令执行结果。按键支持视觉提示（如按开启时遥控器指示灯亮起、无效指令则无反应），无需频繁往返现场或查看终端设备，操作状态通过指示灯实时可视化反馈，人机交互效率与可靠性。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
7.按一下强制启动、按一下强制关闭、长按3秒启用智能模式。
▲8.气溶胶灭火装置采用热启动设计，其内置的感温元件在接触明火或环境温度升至阈值时，会通过熔断或直接引燃的方式启动触发机制，进而引发装置内部的化学反应，释放灭火气溶胶以扑灭火源。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
▲9.设备具有无电密码锁，无电密码锁采用无源设计，无需外接电源或内置电池，避免了因电池电量耗尽而导致无法开锁的情况，同时也减少了电池维护成本和环境污染。开锁时由外部设备（如电子钥匙）反向供电，供电电压为3.7V-4.2VDC，开锁电流≤50mA。操作记录反馈：可向配套的电子钥匙反馈操作记录，记录包括开锁时间、开锁方式等信息，管理人员对电箱的开启情况进行追溯和管理，及时掌握电箱的使用动态。每把锁具拥有64位编码锁ID标识，具有唯一性，便于管理和识别。同时，配备16位通讯密码区别不同片区锁，有效防止串开现象，提高锁具的安全性。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
10.支持与AI视频安全过滤系统联动，当LED显示屏播放违规视频或文字持续1-10秒（时长可配置）时，系统将触发显示屏主电源配电柜自动关闭；同时可同步触发扩展配电柜的关闭指令，实现主配电系统与子配电系统的协同联动关停。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
▲11.设备具备多种安全认证，支持身份证识别、Ukey数字密钥、动态二维码/短信密码登录。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
▲12.一级登录验证：设备登录系统时，需强制插入Ukey数字密钥完成解码验证；同时，系统将同步校验当前位置信息，仅当位置信息与预存的项目授权区域完全匹配时，方可通过解码并解锁功能设置权限。二级登录验证：登录设备主操作页面时，需通过移动端应用扫描PC端软件生成的实时二维码，由系统自动生成一次性动态密码；输入该动态密码验证通过后，方可进入主页面进行基础操作。三级设置验证：进入参数配置页面时，需先完成设备与手机的绑定；操作时，通过已绑定设备的手机扫描 PC端设置页面二维码，生成专属动态密码，凭此密码验证通过后，方可进行参数配置操作。 四级验证：即最高级别的管理员密码，无需绑定设备，直接输入即可登录系统，用于应急场景下的权限管理。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
13.设备支持密钥地址校验，在用户首次激活设备或执行关键功能配置操作时，系统将自动触发设备校验机制，对设备出厂时预存的销售地址信息与当前通过定位获取或用户手动录入的安装地址信息进行比对。若经系统多维度校验判定二者不匹配，设备的设置功能入口将被系统自动执行临时锁定操作，导致用户无法访问设置界面进行任何参数配置操作。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
▲14.支持通过PC端软件执行设备升级及编号下发操作；编号下发过程中，可通过文件导入方式配置项目名称与财产编号，确保设备标识的唯一性。（报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志且页码连续完整的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
▲15.设备支持通过手机端控制软件下发新的Wi-Fi密码。手机控制软件页面首页可查看设备是否在线并且可修改设备名称，也可直观显示温度、湿度、烟感告警、日期以及时间。（报价时提供软件截图佐证并且加盖供应商公章）
▲16.设备支持通过应用软件选择登录方式，登录方式有密码登录、身份证登录、登录UKey验证。并且具备新增账号的功能，账号和密码、身份证及电话号码均可自行修改，添加完毕后的信息可直观查看。（报价时提供PC端软件截图佐证并盖供应商公章）
▲17.设备的PC端软件可查看设备的连接状态是否在线以及IP地址、序列号、线路模式，并且可直接查看8路的开关状态以及进行一键开关，也具备查看功率因数、频率和光照、粉尘浓度的数值。 （提供PC端软件截图佐证并供应商公章）
▲18.手机控制软件页面可显示手动控制及智能控制的选项，手机控制软件页面可显示8路开关的状态及温度、湿度、烟感告警、总电量、漏电值、功率、三相电的电压及电流。（报价时提供手机端软件截图佐证并供应商公章）                                 
▲19.设备可通过手机控制软件页面设置时间控制、烟感、温度、湿感的操作选项。（报价时提供手机端软件截图佐证并供应商公章）
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	屏体结构及安装调试
	定制
	1.钢结构内框， 铝型材包边
2.钢结构要求
2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料
2.2支撑钢结构做好防锈处理
2.3屏体内部信号线、网线、辅材等各种材料要求国产，所有材料必须符合国家规定，材料数量根据现场环境以保证满足项目需求为准
2.4屏体部分运输及安装调试
	m²
	23.69
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四、采购项目技术规格、参数及要求


	▲商务要求表

	报价要求
	1.供应商所投产品的技术参数须完全满足或优于采购文件要求。若实际供货产品与响应文件承诺不符，采购人有权要求供应商更换、退货或取消其成交资格，由此产生的一切损失及责任由供应商自行承担。
2.本次报价应包含但不限于货物本身、标准附件、备品备件、辅材、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、技术培训、售后服务及税费等交付使用前的一切相关费用。采购人除合同约定价款外，不再另行支付任何费用。

	报价材料要求
	报价时需提交的材料包括但不限于：
1. 项目报价表
须根据项目需求逐项报价，并列明响应产品的生产厂家、品牌及型号（格式见附件1）。
2. 技术参数响应表（格式见附件2）。
3. 营业执照及其他相关资质证明复印件（须在有效期内）。
4. 服务承诺书（格式自拟）。
5. 中小微企业声明函（如有，请一并提供）。
6. 法定代表人及项目负责人身份证明
提供法定代表人身份证复印件、本项目负责人身份证复印件（格式见附件3）。
如委托代理人办理报价事宜，须同时提供法定代表人授权委托书（格式自拟）及被授权人身份证复印件。
7. 信用记录查询证明
提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果，须包含未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的相关记录。
8. 关联关系声明
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动。
9. 报价有效期声明
报价自提交截止日起90个日历日内有效（或按采购文件具体要求执行）。
文件制作与提交要求
10. 文件编制
以上所有材料须加盖报价单位公章（关键页建议加盖骑缝章），并按顺序编制目录（目录须至少包含序号、材料名称、对应页码）。
11. 文件格式与命名
将所有材料扫描合成一个PDF文件，命名为“供应商公司名称+关于广西中医药大学LED显示屏采购项目的报价文件（询价文件编号：GUCM-2026-ZCYXJ-003-LWJ，广西政府采购云平台竞价单编号：XXX）”，上传至广西政府采购云平台。文件总页数不得超过100页（含封面、目录及所有附件），文件大小建议不超过50MB，且扫描件须文字清晰、公章可辨，超出或模糊不清者按无效报价处理。（将“XXX”替换为实际编号后即可使用），上传至采购平台。
12、本项目采购的响应产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，供应商的竞标产品，响应时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖竞标供应商公章。
13.采购货物配电柜纳入强制性产品认证（3C认证）的，供应商所投产品必须从其规定。
14.如供应商响应产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。
15、本项目强弱电敷设、配电柜接线、防雷接地、户外带电调试全部由持证电工完成，响应时须提供本单位至少一名电工的特种作业操作证（低压电工）
16. 澄清补正
采购人有权在评审前要求供应商对材料进行必要的澄清或补正，但不得改变报价文件的实质性内容
以上要求均为实质性响应条款，任一条不符，均可能导致报价被否决。未按上述要求提交材料的，视为报价无效。

	交货时间
及地点
	合同签订后 15-20个工作日内完成全部货物供货、安装及调试；交货地点为南宁市内采购人指定地点，供应商须安排专人送货、安装就位。采购人指定收货人为宁俊源

	质量保证
	供应商提供的货物为全新、未使用、正规渠道原装正品，各项技术参数完全符合采购要求；不合格产品需更换，并承担全部费用及由此造成的逾期损失。

	安装与验收
	一、验收（含到货、终验、检测及风险）
货物运抵后，采购人依据合同、询价文件技术规格及国家标准进行到货验收；安装调试合格后进行最终验收，成交供应商须到场。若货物不符，成交供应商应在7日内更换、补齐或消除缺陷，并承担费用及逾期违约责任。对技术复杂货物，采购人可委托专业检测机构验收并出具报告，费用由采购人承担。货物毁损、灭失的风险，自最终验收合格之日起转移至采购人。
二、安装调试及综合服务
成交供应商送货、安装、调试，并提供现场操作培训，确保采购人人员正常使用，其余服务按成交供应商承诺执行。安装调试所需工具、备件由成交供应商提供，过程中需采取安全措施，因成交供应商原因造成人身财产损失的，承担全部赔偿责任。验收时采购人逐条核验品牌、型号、技术参数等功能，若与报价响应
不符，采购人有权退货或要求更换、补齐，造成逾期交货的损失由成交供应商承担，违反要求者追究相应责任。

	售后服务要求及质保期
	1.本项目质保期2年，自最终验收合格之日起算。质保期内供应商承担全部维修更换费用，提供7×24小时远程技术支持、系统升级及补丁更新，每季度上门巡检并提交书面报告。
2.故障分为两级：A级（重大紧急，核心业务中断、数据丢失或大面积无法作业）须30分钟内远程确认、2小时内到场，4小时内临时恢复业务（可备机替换），24小时内彻底修复；B级（一般故障，非核心功能受限或单点异常）须30分钟内远程确认、4小时内到场，8小时内修复完毕。
3.A级故障超过4小时未恢复，按日以合同金额5‰支付违约金直至恢复；到场24小时内无法修复的，2个工作日内提供备机；同一设备经3次维修仍无法使用，须无条件换新，换新后保修期重新计算。
4.质保期满后提供终身维修，仅收部件成本费，服务标准与质保期内一致。

	违约责任
	1. 供应商违约责任
逾期交货或安装的，按日以合同总额3‰支付违约金；逾期超过7个工作日，采购人可解除合同，供应商支付合同总额20%的违约金。货物品牌、型号、参数、质量不符合约定或未按约履行保修义务的，采购人有权拒收、要求更换或委托第三方维修（费用由供应商承担，供应商应在收到费用凭证后_7_日内支付）；经书面催告后仍拒绝更换或维修的，采购人可单方解除合同，收取合同总额20%的违约金，不足弥补损失的另行追偿。因货物问题造成人身或财产损害的，供应商承担全额赔偿责任。其他违约行为导致合同解除的，同样适用上述违约金及损失补足规则。
2. 采购人违约责任
采购人无正当理由拒收货物的，支付不超过拒收货款总额5%的违约金；无故逾期验收或逾期付款的，按日以逾期金额3‰支付违约金，总额不超过逾期应付金额的10%。
3. 货物不符处理、赔偿范围及文本效力
货物在交货、安装、验收、质保任一阶段不符合要求的，采购人有权择一行使以下权利：消除缺陷、7日内更换、按损失程度降价，或退货退款（供应商退还全部货款并承担运输、保险、利息等全部费用）。违约金不足以弥补实际损失的，采购人有权继续追偿，追偿范围包括但不限于经济损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等。正式签订的政府采购合同（含政采云平台格式合同）中，涉及质保期、付款方式、违约责任、验收标准等实质性条款与本文件不一致的，以本需求文件为准。


	付款方式
	本合同项下的全部货物安装调试完毕，经采购人最终验收合格，并移交全部货物技术、质保等全套资料，且成交供应商向采购人开具全额、有效发票后10个工作日内，采购人向成交供应商一次性支付全部合同价款。若成交供应商未按时开具发票，采购人有权延迟付款（无息）。采购人按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由成交供应商负责)；如因成交供应商提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为采购人违约；成交供应商变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知采购人，否则应承担采购人无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。

	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	合同签订
	成交结果确定后 15 个工作日内，成交供应商须通过政采云平台与采购人签订电子合同，逾期未签订的，视为放弃成交资格。

	其他技术及服务要求
	1. 需求文件中带 “▲” 的条款为实质性响应条款，不满足者按无效报价处理。
2. 采购人有权邀请未成交供应商参与项目验收。
3. 本项目不组织统一现场考察，供应商自行踏勘了解项目情况。
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附件1
广西中医药大学采购项目报价表
采购项目名称：                             
询价文件编号：                             
广西政府采购云平台竞价单编号：                             
	序号
	货物名称
	规格型号
	响应品牌
	生产厂家
	质保期
	数量及单位①
	单价（元）②
	单项合价（元）③=①x②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	

	说明：
1.在完全满足需求文件第四款：采购项目技术规格、参数及要求（含技术要求与商务条款）、不超过预算金额、质量与服务同等的前提下，报价总价最低者成交；否则报价无效。
2.报价须包含“项目采购需求一览表”及“商务条款”中所有需求及服务的全部费用。
3.报价包括售后服务、税金、安装、调试、运输及其他所有相关成本费用的总和。
4.以上各项须逐项报价，且报价总价须控制在最高控制价范围内，否则视为无效报价。


项目联系人：                   报价供应商名称（签章）：
项目联系人电话：                报价日期：       年      月      日

附件2
技术参数、商务要求响应表
采购项目名称：                             
询价文件编号：                             
广西政府采购云平台竞价单编号：                             
	技术部分（项目需要及技术需求）

	                     序号
	标的名称
	需求文件要求（技术规格、参数）
	供应商响应文件具体响应（承诺）
	响应/偏离（正偏离、负偏离）

	1
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	2
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	3
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	4
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	……
	……
	……
	……
	……

	商务要求

	商务要求
	需求文件要求
	供应商的响应（承诺）
	（无偏离/正偏离/负偏离）
备注

	……
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	……
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	……
	……
	……
	……


说明：
1.针对需求文件“四、采购项目技术规格、参数及要求”的内容，供应商须按所投项目逐条说明所投货物对“技术规格、参数及要求”的实质性响应情况，并逐条明确注明“响应”或“偏离”。对于带有具体参数要求的产品指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。如仅在响应文件中以“符合”、“满足”或简单“完全响应”等方式概括表述，将被视为无效响应，其响应报价文件将予以拒绝。
2.若需求文件“四、采购项目技术规格、参数及要求”中所列产品参数存在不明确或错误之处，供应商应以详实、正确的参数进行响应并作出承诺，同时在本表的“说明”栏中予以说明。
3.需求文件“四、采购项目技术规格、参数及要求”，逐条对应商务要求进行承诺，并申明与商务要求各条文的响应和偏离。“需求文件要求”栏及“ 供应商的承诺或说明”栏仅注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括，或未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。
项目联系人：                              报价供应商名称（签章）：
项目联系人电话：                     报价日期：      年     月     日


























附件3
法定代表人身份证明及法定代表人授权书

法定代表人身份证明书（格式）

供应商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。


供应商：（盖单位公章）                     

日期：   年    月    日








法 定 代 表 人 授 权 书

致广西中医药大学：
我_________（姓名）系_________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加    （项目名称及编号）    项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。


被授权人签字：                           法定代表人签字：              
所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                              
                                                供应商公章：
                                              年    月    日











附件4           
售后服务承诺
投标人须提供详细的《售后服务承诺书》，且内容须至少包含以下四项具体要求，否则视为非实质性响应：
1.质保期限：
2.服务时效：
3.巡检保养：
4.违约处罚：









