
[bookmark: _Toc2742]广西中医药大学采购项目
询价文件
1、 项目名称：广西中医药大学教学实验实训中心2026年中医临床实验教学中心实训室设备采购
二、询价文件编号：GUCM-2026-ZCYXJ-005-LWJ
三、预算金额：人民币大写壹拾万伍仟肆佰柒拾陆元整（¥105476.00）
四、采购项目技术规格、参数及要求
	序号
	采购品目
	满足下列技术参数的同等性能产品
	技术规格、参数

	单位
	数量
	单价（万元）
	单项合价
	放置地址（校区、楼宇、房号）

	1
	打印机
	惠普、佳能、爱普生
	1.打印速度‌：ISO标准A4纸上可达38页/分钟，Letter纸为40页/分钟 ‌
2.‌处理幅面‌：最大支持A4纸张，兼容Letter、Legal等多种规格 ‌
3.‌分辨率‌：基础600×600 dpi，增强模式可达1200×1200 dpi ‌
功能特性
3.‌多任务支持‌：同时支持打印、复印、扫描 ‌
4.‌双面功能‌：自动双面打印（A4纸约13.2秒/面） ‌
5.‌网络连接‌：内置Wi-Fi及有线网络（千兆以太网） ‌
耗材与维护
6.‌硒鼓容量‌：标配28A硒鼓（约3000页），支持鼓粉一体设计 ‌
7.‌推荐月打印量‌：750-4000页，超出可能影响设备寿命 ‌
扩展参数
8‌.尺寸‌：约420×384×322mm（具体尺寸因配置略有差异） ‌
9.‌噪音‌：工作噪音约50 dB(A) ‌
	台
	2
	0.36
	0.72
	明秀校区时珍楼706、
明秀校区图书馆楼5001

	2
	仓库手摇密集柜
	乐博、浩慧星河、远达 
	1、规格：单列规格约为：2300*4700*580mm；1列5组，共7列，内部结构为六层空间。产品符合国家标准GB/T13667.1-92和GB/T13667.3-92。 2、材料要求：(1)架体采用冷轧钢板制造；(2)立柱材料1.5 mm(3)搁板、挂板、面板厚度均为1.2mm；(4)侧板、上盖厚度均为1.0 mm(5)搁板、挂板、面板、侧板上盖均为钢材； 3、轨道选用20×25mm实心方钢和厚度为3.0mm钢板加工的轨槽组焊而成； 4、底盘用3.0的钢板制作； 5、安装防倾斜、防震装置，不摇晃，附加防尘装置； 6、地轨板、轨道镀锌，架体表层先作防锈处理后再静电喷塑。 7、传动系统滚动轮采用铸铁材料，传动轴采用。
	立方
	45
	0.06
	2.7
	明秀校区时珍楼703

	3
	碎纸机
	得力、三木、金典 
	1.单次碎纸量 7张 (70g A4) 2.碎纸效果 1×9mm 微粒状 3.碎纸箱容量 30升 4.关键功能与特性 • 1×9mm碎纸，红外感应进纸 • 可碎光盘/信用卡
	台
	1
	0.1
	0.1
	明秀校区时珍楼706

	4
	全息CAVE系统（LED显示屏）
	澄通、天马、友达
	1、▲像素点间距/点密度：点间距: ≦P1.86mm 点密度: ≧28950点/㎡； 2、面罩:支持单灯单孔面罩单灯单孔，矩形帽沿； 3、LED灯珠波长范围：芯片的波长误差值在±1nm 之内，每个灯芯的亮度误差在 5%之内； ▲4、PCB设计：灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，具备消隐、节能功能；有效耐 CAF 离子转移；板厚≥1.6mm，铜厚≥1 盎司，TG≥150 5、LED灯珠抗拉机械强度测试：≥1.5N； 6、反光率：屏体正面为黑色油墨亚光处理，反光率≤1.2%； ▲8、显示屏具有防潮，防尘，防腐蚀，防虫，防燃烧，防静电，防电磁干扰等功能，并具有过流，短路，过压，欠压保护和抗雷击，抗震抗风的功能； 9、防护等级：整机防尘（IP63） 维护方式：后维护/支持结构前维护； 10、带电维护：模组、接收卡支持带电维护，热插拔； 11、对比度：动态对比度：≥12000:1静态对比度：≥100000:1；刷新率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率720Hz-4620Hz； ▲12、可视角：水平视角≥175° 垂直视角≥175°；低亮高灰；支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-24bit 任意设置，100%亮度时，24bit 灰度，刷新率不低于 3840Hz；50%亮度时，18bit 灰度，刷新率不低于3000Hz 任意灰度设置； ▲13、系统安全设计：具有软件加密功能：系统登录授权，系统配置文件加密保存，无法被其他同类软件直接读取；产品安全设计；屏体不采用通用视频接口，屏体驱动卡及程序为加密设计，不易被通用产品劫持播放，未经加密调试的控制系统无法直接驱动大屏显示；显示屏具有加密功能以保障播放内容不被篡改； 14、单元尺寸（mm）（W×H×D）：320*160mm； ▲15、显示屏亮度（CD/㎡）：0-1800 可调，具有蓝光抑制功能，亮度衰减率≤5%/Y；色（K）：1000-20000 可调；当色温为6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差应＜200K；发光点中心距偏差：＜2.0%；视觉舒适度，（VICO 指数）0-1 级； 16、亮度均匀性（校正后）：≥98%；显示单元色域：≥120% NTSC；显示单元漏光度：≤0.01cd/㎡；显示屏高亮效率：≥99%； 17、显示屏灰度处理等级：24位；灰度等级：65536级；存储功能；数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数； 18、显示模式调节：具有显示模式调节功能；显示屏具有加密功能以保障播放内容不被篡改； 19、色度均匀性（校正后）：±0.002Cx，Cy之内； 20、亮度调节：支持通过配套软件0-100%多级调节，设置亮度定时调节，以及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节）支持HDR范围图像技术显示； ▲21、图像调整功能：具有亮度/对比度调节/视觉修正等图像调整功能；图像质量；LED 显示屏图像质量主观评级为优，同时支持 4K、8K 技术，符合 LED 显示屏绿色健康分级认证技术； 22、图像处理功能：具体视频降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换等图像处理功能；钝化处理功能，支持多色域转换；支持 HDR 高动范围图像技术显示；符合 4K 显示认证与 HDR 显示认证要求； 23、自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；可一键自检； 24、具有单点亮度、颜色校正功能；具有白平衡自动调制系统/电阻阻值自动调节装置； 25、功耗（W/㎡）：峰值：≤350 平均：≤120 带电黑屏：≤30；驱动方式：恒流驱动；换帧频率：50/60Hz；画面延时：≤1ms； ▲26、像素点失控（坏点）率：≤1/150000；表面温升：最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于20℃（温升20K）； 27、平均修复时间（MTTR）：≤2分钟；使用寿命：≥100000小时； 28、支持屏体拼缝亮线，暗线校正：除亮、暗线功能，从软、硬两方面改善困扰LED安装造成的亮、暗线问题；调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；显示屏支持抑制摩尔纹功能，摩尔纹视觉主观效果降低 80% 29、稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作7x24H（168H），不应出现电、机械或操作系统的故障；具有白平衡自动调制系统/电阻阻值自动调节装置 30、显示屏抗震测试：10级震度条件下，显示屏应能正常显示，无抖动无拖尾现象； 31、电源功率因素：内置电源具备PFC功能，功率因素≥0.95；电源效率25℃：≥90%； 32、散热方式：通过环境对流散热，通过 PCB 设计，将灯珠热量通过PCB 导至后面，通过箱体主体传导散热，电源直接贴紧箱体背板主体传导散热，箱体内无风扇。支持多点测温控制， ▲33、热备功能检查：单元支持采用双电源备份，箱体内两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响单元显示，屏体支持双电力备份，屏体可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响单元显示，屏体支持双发送卡信号备份，屏体采用两套发送卡互为备份方式，任一套发送卡故障不影响单元显示，单元支持采用双接收信号卡备份，箱体内两个接收信号卡互为备份方式，任一接收信号卡故障不影响单元显示； 34、抗电强度试验：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；电流增益调节级别：≥ 8位；泄漏电流试验：不大于5mA(AC峰值）；绝缘电阻≥5000兆欧； ▲35、远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号，具有环境监测告警功能，通过传感器实现系统电压，电流，温湿度，烟雾数据监测及过阈值软件提示告警，警铃鸣响功能。具有数据保存、导出功能，能够设置保存数据天数，频次； 36、自 动 gamma 校正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵；具有动态节能功能；屏体控制器：输入信号支持 DVI、VGA、HDMI；支持视频 PAL/NTSC 制式自适应；支持复合视频信号；支持 USB 输出；支持 IP 输入；支持CVBS/DP/HDBASE 输入；支持光纤/网络等接口输入 ▲37、噪声测试：室温：25℃ 湿度：40%RH大气压力：100.2kPa屏前、屏后、屏左、屏右 1m 处噪声声压<3db； 38、除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体可开启除湿功能，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯； ▲39、电磁辐射（EMC）信息技术设备（ITE）B级：投标产品具有温升测试；绝缘电阻试验；模组表面绝缘检测；着火危险试验：PCB板（主板、模组等） V-0级 ；单元整体 V-0级；高温、高湿工作、低温工作、高温、高湿存储、低温存储；盐雾试验；燃烧测试；防紫外耐候测试；抗冲击测试；UV 老化检测采用荧光紫外灯为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对显示屏材料进行加速耐气候性试验。干燥时黑标温度 60℃，凝露时黑标温度 50℃。显示屏材料应无褪色、变色、开裂、剥落、粉化和氧化等现象（提供测试报告）； 40、能效等级测试：根据GB 24850-2020 能效限定值及能效等级测试试验； ▲41、安全检测：安全电路内导体和地之间的电压不应超过42.4V 交流峰值或 60V 直流值；LED显示屏具备测试12个循环，每个循环 8 小时，测试总时长96 小时每个循环测试包括 4 小时的紫外线照射（UV-A,340nm，60℃）及 4 小时的水分曝光（50℃）。测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化； 42、智能配电箱：可实现3路输出，网口+RS485一键安装、一键启停、中控控制、故障警示（500*400*160） 43、屏幕安装结构和不锈钢包边：落地式、壁挂式钢架安装和不锈钢包边 ,尺寸为4.9*2.34米； 44、屏幕底部装饰：采用黑色铝塑板安装调试； 45、屏幕尺寸10.75㎡；
	台
	1
	5
	5
	明秀校区图书馆楼4013

	5
	带轮铁架床
	浩慧星河、远达、滨沃 
	1.钢木结构单人床。床架宽1000*20000毫米。床头及床尾有护栏。
2.其最大承重为200千克，自身重量约80千克。
3.带4个静音万向轮，其中两个带刹。
	张
	2
	0.1138
	0.2276
	明秀校区图书馆楼4002

	6
	带轮不锈钢诊床
	浩慧星河、远达、滨沃 
	1.钢木结构单人床。床架宽800*20000毫米。
2.其最大承重为200千克，自身重量约80千克。
3.带4个静音万向轮，其中两个带刹。
	张
	18
	0.1
	1.8
	明秀校区图书馆楼4004、4006、4008、4010




	▲商务要求表

	报价要求
	[bookmark: _GoBack]1.供应商所投产品的技术参数须完全满足或优于采购文件要求（包括但不限于带“▲”的实质性条款及一般性条款）。若实际供货产品与响应文件承诺不符，采购人有权要求供应商更换、退货或取消其成交资格，由此产生的一切损失及责任由供应商自行承担。
2.本次报价应包含但不限于货物本身、标准附件、备品备件、辅材、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、技术培训、售后服务及税费等交付使用前的一切相关费用。采购人除合同约定价款外，不再另行支付任何费用。

	报价材料要求
	报价时需提交的材料包括但不限于：
1. 项目报价表
须根据项目需求逐项报价，并列明响应产品的生产厂家、品牌及型号（格式见附件1）。
2. 技术参数响应表（格式见附件2）。
3. 营业执照及其他相关资质证明复印件
须在有效期内，且符合本项目要求。
4. 服务承诺书（格式自拟，具体要求详见附件4）。
5. 中小微企业声明函（如有，请一并提供）。
6. 法定代表人及项目负责人身份证明
提供法定代表人身份证复印件、本项目负责人身份证复印件（格式见附件3）。
如委托代理人办理报价事宜，须同时提供法定代表人授权委托书（格式自拟）及被授权人身份证复印件。
7. 信用记录查询证明
提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果，须包含未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的相关记录。
8. 关联关系声明
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次采购活动。
9. 报价有效期声明
报价自提交截止日起90个日历日内有效（或按采购文件具体要求执行）。
文件制作与提交要求
10. 文件编制
以上所有材料均须加盖报价单位公章（关键页建议加盖骑缝章），并按顺序编制目录，目录至少包含序号、材料名称及对应页码。封面应注明项目名称、询价文件编号：XXX、广西政府采购云平台竞价单编号：XXX，其中“XXX”处请根据实际情况填写对应编号。
11. 文件格式与命名
将所有材料扫描合并为一个PDF文件，命名为“XXX公司关于广西中医药大学教学实验实训中心2026年中医临床实验教学中心实训室设备采购的报价文件”（其中“XXX”请替换为实际公司名称），并上传至广西政府采购云平台。文件总页数不得超过100页（含封面、目录及所有附件），文件大小建议控制在50MB以内，且扫描件须文字清晰、公章可辨。凡超出页数、文件过大或扫描模糊者，将按无效报价处理。
12.澄清补正
采购人有权在评审前要求供应商对材料进行必要的澄清或补正，但不得改变报价文件的实质性内容。
以上要求均为实质性响应条款，任一条不符，均可能导致报价被否决。未按上述要求提交材料的，视为报价无效。

	交货时间
及地点
	合同签订后15-20个工作日内完成全部货物供货、安装及调试；交货地点为南宁市内采购人指定地点，供应商须安排专人送货、安装就位。采购人指定收货人为李颖。

	质量保证
	供应商提供的货物为全新、未使用、正规渠道原装正品，各项技术参数完全符合采购要求；不合格产品须更换，承担全部费用及由此造成的逾期损失。

	安装与验收
	1、 到货与安装调试
成交供应商负责送货、安装及调试，并提供现场操作培训，确保采购人人员能够正常使用设备；其余服务内容按成交供应商竞标承诺执行。安装调试所需的工具、备件由成交供应商自行提供，过程中须采取充分安全措施，因成交供应商原因造成人身或财产损失的，由成交供应商承担全部赔偿责任。
针对安装环境，成交供应商需完成以下配套改造工作：（1）对房间的LED屏幕安装进行电路改造，包括自配电室至房间配电柜及LED屏幕的电路铺设；（2）进行LED嵌入式背景墙改造，采用护墙板或木质模板，色调须与现有实训室保持一致。所有安装外表均不得出现明线，以确保设备正常运行及整体美观。
2、 验收与风险转移 
货物运抵后，采购人依据合同约定、询价文件技术规格及国家标准进行到货验收。安装调试合格后，组织最终验收，成交供应商须派员到场配合。
验收过程中，采购人将逐条核验设备的品牌、型号、技术参数及功能等指标。若发现与竞标承诺不符，采购人有权要求成交供应商在7日内更换、补齐或消除缺陷，相关费用及逾期交货造成的损失由成交供应商承担；成交供应商拒绝更换、补齐或消除缺陷的，采购人有权退货并追究成交供应商相应责任。对于技术复杂的货物，采购人可委托专业检测机构进行验收并出具报告，检测费用由采购人承担。货物的毁损、灭失风险，自最终验收合格之日起转移至采购人。

	保修与售后服务
	1.本项目质保期3年，自最终验收合格之日起算。质保期内供应商承担全部维修更换费用，提供7×24小时远程技术支持、系统升级及补丁更新，每季度上门巡检并提交书面报告。
2.故障分为两级：A级（重大紧急，核心业务中断、数据丢失或大面积无法作业）须30分钟内远程确认、2小时内到场，4小时内临时恢复业务（可备机替换），24小时内修复；B级（一般故障，非核心功能受限或单点异常）须30分钟内远程确认、4小时内到场，8小时内修复完毕。
3.A级故障超4小时未恢复，按日以合同金额5‰支付违约金直至恢复；到场24小时内无法修复的，2个工作日内提供备机；同一设备经3次维修仍无法使用，须无条件换新，换新后保修期重新计算。
4.质保期满后提供终身维修，仅收部件成本费，服务标准与质保期内一致。

	违约责任
	1、供应商违约责任
①逾期责任：供应商逾期交货或安装的，每日按合同总额的3‰向采购人支付违约金；逾期超过7个工作日的，采购人有权单方解除合同，供应商须另行支付合同总额20%的违约金。
②质量及保修责任
货物品牌、型号、参数、质量等不符合询价文件约定的，采购人有权拒收货物并要求成交供应商更换。成交供应商未按约履行保修义务的，采购人可委托第三方进行维修，相关费用由成交供应商承担，成交供应商应在收到费用凭证后7日内支付。成交供应商每违反保修义务一次，另须向采购人支付合同金额3‰的违约金。
③根本违约与损害赔偿：供应商经书面催告后仍拒绝更换或维修的，采购人可单方解除合同，并要求供应商支付合同总额20%的违约金；违约金不足以弥补采购人实际损失的，采购人有权继续追偿，追偿范围包括但不限于直接经济损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等合理费用。因货物质量问题或供应商服务质量问题造成采购人或任何第三方人身、财产损害的，供应商应承担全部赔偿责任。其他违约行为导致合同解除的，同样适用上述违约金及损失补足规则。
2.采购人违约责任
采购人无正当理由拒收货物的，支付不超过拒收货款总额5%的违约金；无故逾期验收或逾期付款的，按日以逾期金额3‰支付违约金，总额不超过逾期应付金额的10%。
3.货物不符处理、赔偿范围及文本效力 货物在交货、安装、验收、质保任一阶段不符合要求的，采购人有权择一行使以下权利：要求供应商消除缺陷、7日内更换、按损失程度降价，或退货退款（供应商须退还全部货款并承担运输、保险、利息等全部费用）。


	付款方式
	本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后，采购人在收到成交供应商开具的全额、有效发票（国产设备必须为增值税专用发票）之日起15个工作日内，采购人向成交人支付全部合同价款。

	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	合同签订
	成交结果确定后 15 个工作日内，成交供应商须通过广西政府采购云平台与采购人签订电子合同，逾期未签订的，视为放弃成交资格。

	合同文件构成与解释顺序
	合同附件及采购需求文件（含询价文件、成交供应商响应文件等）中涉及质保期、付款方式、违约责任、验收标准等实质性条款与合同正文不一致的，以本询价文件为准。

	其他技术及服务要求
	1. 询价文件中带 “▲” 的条款为实质性响应条款，不满足者按无效报价处理。
2. 采购人有权邀请未成交供应商参与项目验收。
3. 本项目不组织统一现场考察，供应商自行踏勘了解项目情况。
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附件1
广西中医药大学采购项目报价表
采购项目名称：                             
询价文件编号：                             
广西政府采购云平台竞价单编号：                             

	序号
	货物名称
	响应品牌
	规格型号
	生产厂家
	质保期
	数量及单位①
	单价（元）②
	单项合价（元）③=①x②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	

	说明：
1.在完全满足询价文件第四款：采购项目技术规格、参数及要求（含技术要求与商务条款）、不超过预算金额，且质量与服务同等的前提下，报价总价最低者成交；否则报价无效。
2.报价须包含“项目采购需求一览表”及“商务条款”中所有需求及服务的全部费用。
3.报价包括售后服务、税金、安装、调试、运输及其他所有相关成本费用的总和。
4.以上各项须逐项报价，且报价总价须控制在最高控制价范围内，否则视为无效报价。


项目联系人：                                 报价供应商名称（签章）：
项目联系人电话：                   报价日期：       年      月      日

附件2
技术参数、商务要求响应表
采购项目名称：                             
询价文件编号：                             
广西政府采购云平台竞价单编号：                             
	技术部分（项目需要及技术需求）

	                     序号
	标的名称
	询价文件要求（技术规格、参数）
	供应商响应文件具体响应（承诺）
	响应/偏离（正偏离、负偏离）

	1
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	2
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	3
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	4
	
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	……
	……
	……
	……
	……

	商务要求

	商务要求
	询价文件要求
	供应商的响应（承诺）
	（无偏离/正偏离/负偏离）
备注

	……
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	……
	1、……
2、……
……
	1、……
2、……
……
	

	……
	……
	……
	……


说明：
1.针对询价文件“四、采购项目技术规格、参数及要求”的内容，供应商须按所投项目逐条说明所投货物对“技术规格、参数及要求”的实质性响应情况，并逐条明确注明“响应”或“偏离”。对于带有具体参数要求的产品指标，供应商必须提供所投货物的具体参数值。如仅在响应文件中以“符合”、“满足”或简单“完全响应”等方式概括表述，将被视为无效响应，其响应报价文件将予以拒绝。
2.若询价文件“四、采购项目技术规格、参数及要求”中所列产品参数存在不明确或错误之处，供应商应以详实、正确的参数进行响应并作出承诺，同时在本表的“说明”栏中予以说明。
3.询价文件“四、采购项目技术规格、参数及要求”，逐条对应商务要求进行承诺，并申明与商务要求各条文的响应和偏离。“询价文件要求”栏及“ 供应商的承诺或说明”栏仅注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括，或未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。
项目联系人：                              报价供应商名称（签章）：
项目联系人电话：                     报价日期：      年     月     日

























附件3
法定代表人身份证明及法定代表人授权书

法定代表人身份证明书（格式）

供 应 商：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系                                                 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。


供应商：（盖单位公章）                     

日期：   年    月    日








法 定 代 表 人 授 权 书

致广西中医药大学：
我_________（姓名）系_________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加    （项目名称及编号）    项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。


被授权人签字：                           法定代表人签字：              
所在部门职务：                                     职务：                  
被授权人身份证号码：                              
                                                供应商公章：
                                              年    月    日











附件4           
售后服务承诺
投标人须提供详细的《售后服务承诺书》，且内容须至少包含以下四项具体要求，否则视为非实质性响应：
1.质保期限：
2.服务时效：
3.巡检保养：
4.违约处罚：
























