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	钢制书架
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	单组规格：950L×450D×2250H（mm），每组书架六层，单层净高≥320mm。
1、用材：采用国标冷轧钢板，钢板符合SPCC/GB 710检测标准。全钢结构，安装简单、方便、牢固，便于拆迁和搬运。可根据用户需求进行多架组合拼接使用。主体为双柱双面六层结构，采用冷轧钢。整体符合GB/T 13667.1-2015《钢制书架第1部分：单、复柱书架》，所用钢板各项性能均符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》的标准要求。所用塑粉符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》要求。
★2、立柱：立柱壁厚≥1.5mm，立柱正面宽度45mm±1mm，立柱正面压加强筋，加强筋上压有纹路造型，侧面厚度36mm±1mm，两侧面各压两条加强筋，共五条加强筋，提高立柱承载力。书架立柱依据QB/T 4767-2014、GB/T 10125-2021等标准，要求达到：（1）金属喷涂层厚度60～130μm；（2）产品表面涂层的可溶性元素铅（Pb）≤10mg/kg、镉（Cd）≤10mg/kg、铬（Cr）≤10mg/kg、汞（Hg）≤10mg/kg；（3）金属喷塑涂层的硬度、冲击强度、附着力均检测合格；（4）弯曲试验（180°）合格；（5）力学性能要求下屈服强度≥195MPa、抗拉强度315～430MPa、断后伸长率≥24%；（6）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的“书架立柱”检测报告扫描件予以佐证，报告内容符合或优于参数要求；同时附第三方检测机构具有本产品检验检测能力的证明材料（所在地省级市场监督管理局或国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定查询截图）。
★3、搁板：采用冷轧钢板厚≥1.0mm，搁板采用六次折弯成型以增强其承载力；每张搁板焊承重加强筋，确保搁板承载力。承重加强筋：采用冷轧钢板厚≥0.5mm，全自动一次成型，四次折弯，并压三条加强筋，每层承重≥80kg（均匀负载）。每层书架搁板做一整块，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮，使基材不会腐蚀。书架搁板依据GB/T 13667.1-2015、GB/T 10125-2021等标准，要求达到：（1）金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格；（2）弯曲试验（180°）合格；（3）力学性能要求下屈服强度≥195MPa、抗拉强度315～430MPa、断后伸长率≥24%；（4）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的“书架搁板”检测报告扫描件予以佐证，报告内容符合或优于参数要求；同时附第三方检测机构具有本产品检验检测能力的证明材料（所在地省级市场监督管理局或国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定查询截图）。
★4、侧板、挂板：采用冷轧钢板厚≥1.0mm，冲压一次成型。挂板两端四挂钩结构设计，上下各压四条加强筋并冲两个椭圆形加强孔，挂板两端压自锁扣，与搁板孔配合，安装时相互自锁，提高架体稳定性。书架挂板依据GB/T 13667.1-2015、GB/T 10125-2021等标准，要求达到：（1）金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格；（2）弯曲试验（180°）合格；（3）力学性能要求下屈服强度≥195MPa、抗拉强度315～430MPa、断后伸长率≥24%；（4）耐腐蚀性要求不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的“书架挂板”检测报告扫描件予以佐证，报告内容符合或优于参数要求；同时附第三方检测机构具有本产品检验检测能力的证明材料（所在地省级市场监督管理局或国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定查询截图）。
★5、挡书条：采用冷轧钢板厚≥1.0mm，采用四次折弯，压三条加强筋，与挂板配合处有防脱落倒钩，防止挡书条脱落，提高整个架体的稳定性。挡书条依据GB/T 3325-2024、GB/T 35607-2024等标准，要求达到：（1）金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、耐盐浴、附着力）均检测合格；（2）安全性要求可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm，其他所有的边应圆滑、无毛刺；（3）金属喷涂层的涂层厚度达到60～130μm；（4）家具涂层可迁移元素铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤10mg/kg、硒≤10mg/kg、砷≤10mg/kg；（5）耐霉菌性能要求黑曲霉、黄曲霉、链格孢的耐霉菌性等级达到0级；不低于200小时的人造气氛腐蚀试验（盐雾试验）后，要求保护评级≥8级，外观评级≥8级。投标时提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的“挡书条”检测报告扫描件予以佐证，报告内容符合或优于参数要求；同时附第三方检测机构具有本产品检验检测能力的证明材料（所在地省级市场监督管理局或国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定查询截图）。
★6、顶板：采用冷轧钢板厚≥1.0mm，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构；书架顶板：符合GB/T 13667.1-2015、GB/T 10125-2021或其他现行标准，要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格，力学性能要求下屈服强度≥195MPa、抗拉强度≥315MPa、断后伸长率≥24%。投标时提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的“书架顶板”检测报告扫描件予以佐证，报告内容符合或优于参数要求；同时附第三方检测机构具有本产品检验检测能力的证明材料（所在地省级市场监督管理局或国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定查询截图）。
★7、书架底框：符合GB/T 13667.1-2015、GB/T 10125-2021或其他现行标准，要求金属喷塑涂层的硬度、耐腐蚀、冲击强度、附着力均检测合格，弯曲试验（180°）合格，力学性能要求下屈服强度≥195MPa、抗拉强度≥315MPa、断后伸长率≥24%。投标时提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的“书架底框”检测报告扫描件予以佐证，报告内容符合或优于参数要求；同时附第三方检测机构具有本产品检验检测能力的证明材料（所在地省级市场监督管理局或国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定查询截图）。
8、侧板做平，不做凹凸造型。每块侧板配亚克力标识框，能横放A4纸。
★9、粉末涂料：依据HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017等标准，要求达到：（1）外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；（2）筛余物（125μm）全部通过；涂膜外观正常；（3）附着力（干附着力）≤1级；（4）铅笔硬度≥H；（5）耐冲击性（正向冲击，高度50cm）检测，无裂纹、皱纹及剥落现象；（6）杯突试验≥4mm；（7）弯曲试验≤4mm；（8）耐磨性（750g/500r）≤50mg；（9）耐酸性（3％质量分数盐酸溶液）240h无异常；（10）耐碱性（5％质量分数氢氧化钠溶液）168h无异常；（11）耐沸水性2h无异常；（12）耐湿性（室内用）300h无异常；（13）重金属元素含量（木质板、家具用）铅≤10mg/kg、镉≤10mg/kg、六价铬≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、砷≤10mg/kg、硒（Se）≤10mg/kg、锑（Sb）≤10mg/kg。投标时提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的“粉末涂料”检测报告扫描件予以佐证，报告内容符合或优于参数要求；同时附第三方检测机构具有本产品检验检测能力的证明材料（所在地省级市场监督管理局或国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定查询截图）。
10、生产工艺要求：
①钣金件质量：所有钣金件、机加件加工后应无毛刺、无裂纹及伤痕；所有板材部件均不可焊拼接，要求一体成型；钣金件质量要求达到GB1097-91、GB3325、GB912标准。
②表面处理：前处理工序：各部零件在涂覆前，必须进行预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，表面磷化处理执行GB6807-86标准，表面涂装质量要求符合GB1732、GB1763、GB1720标准，所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。
③喷塑粉料：经过表面酸洗磷化处理工艺后，采用环保粉末进行喷塑。
④喷塑要求：涂层表面应光滑平整，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；书架各工件弯角、边角折弯处不允许出现漏喷塑粉情况。
★11、书架依据GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》标准要求通过型式检验并取得型式检验报告，检测项目包含但不限于：（1）金属喷塑涂层（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀）均检测合格；（2）稳定性检测合格；（3）搁板支承件强度检测合格；（4）搁板弯曲检测合格；（5）全静载荷检测合格；（6）结构强度检测合格；（7）零部件的互换性检测合格。投标时提供具有CMA资质认定的第三方检测机构出具的“书架”检测报告扫描件予以佐证，报告内容符合或优于参数要求；同时附第三方检测机构具有本产品检验检测能力的证明材料（所在地省级市场监督管理局或国家市场监督管理总局检验检测机构资质认定查询截图）。
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商务要求

	售后服务要求
	1.合同签订期：自中标通知书发出之日起3日内。
2.交付使用时间：自合同签订之日起30日内交付并安装验收完毕。
3.交货地点：南宁市内（采购人指定地点）。
4.交货方式：现场交货。
5.售后服务要求：
（1）送货上门，按现场条件全程安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。
（2）包修期：保修期内，对全部产品提供上门包修服务，不向采购人收取额外费用。所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要提供维修及更换零配件；因人为因素故意性损坏出现的故障不在包修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理。
（3）质量保证期：全部产品按国家有“三包”规定执行“三包”。自验项目收合格之日起整个项目质量保证期不低于五年；中标人须提供服务质量保证承诺，免费质保期承诺，售后服务承诺。
（4）故障响应时间：质保期内，中标供应商须提供每周7×24小时电话咨询服务，在接到故障通知后2小时内进行响应，如需现场服务，12小时内到达现场免费维修，24小时内修复。如24小时内无法修复的，全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备(或采用应急措施)供采购人临时使用，不得影响采购人的正常工作，直到故障设备修复。质保期到期后，货物发生故障时，在接到采购人通知后2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品。
（5）验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。
（6）中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用。
（7）中标供应商应根据服务要求提供售后服务。
（8）供货产品为整体或板式安装结构，供货时不接受任何产品或原材料现场切割、焊接、加工、喷漆、胶粘等对现场环境产生负面影响的施工作业，否则不予验收，终止合同。

	投标报价
	1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
（4）按采购人要求进行摆放的费用。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	其它要求及说明
	1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的投标无效。
★3.供货商提供的货物需全部满足核心参数的要求，并在报价时上传符合以下要求的检测报告复印件：针对投标产品使用的“书架立柱”、“书架搁板”、“书架挂板”、“挡书条”、“书架顶板”、“书架底框”、“粉末涂料”，根据技术参数及性能（配置）要求中的“★”号内容要求提供且具有国家认可的第三方检验机构出具的检测报告扫描件以及提供“书架”型式检测合格报告，检验对象名称可以不完全一致，只需要相符；检验报告的送检单位必须是投标人、产品生产厂家、原材料生产厂家（投标人需承诺检测报告中检测的材料在本次投标的产品中使用，检测的产品应与本次投标采用同样的材料和工艺生产）。不提供或与招标参数不符合的报价无效。
★4.供应商须承诺其提供的检验检测报告符合以下相关要求：（1）产品检验流程严格遵循相关法律法规；（2）真实、有效（不存在检测机构相关无效声明的情形），不存在未送样、未经真实检验、盗用冒用其他合法报告编号非法编造的情形；（3）出具报告的第三方检测机构依法获得有效的国家认可资质（CMA）和具有本项目采购产品相对应的检验检测能力范围认定；（4）报告具有或检测机构能提供合法有效的电子邮箱、电话（传真）作为真伪查验方式，并能无条件配合报告真伪的验证工作；（5）签订合同前，中标人须提供纸质原件以供核验其真伪，中标人需在查证时自愿按采购人要求在规定的期限内提交包括但不限于检验检测报告原件、样品送检票证等其他的需要和能够证明检测报告合法真实有效的佐证材料；（6）如经查证为虚假报告或投标人有违以上承诺内容的投标人自愿承担提供虚假检验检测报告由此产生的一切不利法律后果（必须单独提供承诺函，格式自拟，未承诺按实质性要求未响应处理）。
5.本次所采购的货物在验收合格之日起60天内若发现产品有质量缺陷、安全隐患或不合用的，中标人负责上门包修、包换至合用；在货物验收合格之日起质保期内正常使用情况下出现材料及质量问题，中标人负责包修包换。
6.投标人出具的检测报告必须符合国家标准及技术性能要求。
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