南宁师范大学继续教育学院多功能培训教室LED显示屏采购项目需求表
	序号
	名称
	参考品牌
	规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	[bookmark: _Hlk234266920]1
	室内P1.86全彩LED屏3840高刷         （长2.88m×高1.6m×2个）
	








高科、洲明、强力巨彩










	1.像素点间距：≤1.86mm；模组尺寸：320*160mm；模组分辨率: 172*86；像素密度：288906点/㎡；像素构成：SMD1515（1R1G1B）表贴三合一；
[bookmark: _GoBack]2. 水平视角H≥170°，垂直视角V≥170°；符合SJ/T11141-2017 5.10.4规定，基色主波长误差为C 级 ΔλD≤5，
3.最大功耗：≤492W/㎡；平均功耗≤246W/㎡，睡眠模式功率密度≤150W/㎡；支持动态节能，节能省电模式下可节省60%功耗，能效≥3cd/W； 
4. 亮度均匀性≥99%，色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内，白场色坐标符合SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，亮度鉴别等级：C 级以上，屏体全白状态下最大对比度：≥8000：1； 
★5.白平衡亮度：≥800cd/㎡。  
6.色温：3000K-20000K可调；
7.换帧频率：60Hz；刷新频率：≥3840Hz；灰度等级65536级，信号处理深度16bit；
模组平整度≤0.1mm；箱体平整度≤0.3mm；像素中心距偏差<0.5%；
8.整机防护等级：IP6X; 
9.可连续工作：支持7*24H连续工作
10.PFC电源：电源具备PFC功能，功率因素≥0.95，实测值0.97
11.伽马调节：具备20条以上可调节的γ校正曲线；
12.符合恒定湿热试验：在样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度；85%，试验时间：168h等情况下，试验前后样品无异常;
13.工作环境：在温度： -20℃-40℃，湿度：10% - 60%RH情况下，试验前后样品无异常;
14.所投LED显示屏需具有亮度调节功能，可实现 0%-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化自动调整和任意设置亮度的功能
★15.LED显示屏需通过灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次，灯珠引脚无氧化， 焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H，灯珠点亮无异常；
★16.LED显示屏具有自检技术：可实现LED单点失控点检测,失控点数据回传功能;通讯检测,温度检测,电源检测,温度监控,电压监测等功能,当电源电压高于限制电压时启动报警装置;支持屏体多点测温,支持故障报警,支持一键自检,可实现远程监督控制可实现远程监督控制
★17.灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，光电特性及表面构造正常，点亮正常；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H，灯珠点亮无异常；
★18.灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞2000V，灯珠点亮无异常; 灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA，符合要求；
★19.灯珠红墨水试验：回流焊 1 次，纯红墨水常温浸泡 24H，无渗透
★20.所投LED显示屏需通过接地电阻测试：保护接地导体和保护连接导体应当有足够，的承载电流的能力，接地导体及其端子不得有过大的电阻。在样机保护接地端子和可触及金属外壳之间施加 32A 电流，持续 2min，测得的阻值不应大于 0.1Ω
★21.所投LED显示屏需通过抗电强度试验：试验电压施加在带电部件和易触及部件之间，非金属部件用金属箔覆盖。抗电强度实验是在设备处于充分发热状态下进行。加到被试绝缘体上的实验电压应当从零逐渐升 高到规定的电压值，对接地金属部件施加 1500Vac，然后在该电压值上保持 60s。判定：在试验期间，不应出现击穿
22.为保证用户使用安全，所投LED显示屏需具有安全防护功能：具有防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能。
23.为实现更佳的显示效果，所投LED显示屏需具有图像处理：1、图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理；2、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无毛毛虫、鬼影跟随现象。
24.为保证屏体可长时间正常工作，所投LED显示屏需具有消隐功能：正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能，LED 显示屏正常工作时具备消除鬼影和拖尾（行消影和列消影）功能。
★25.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害曝辐射值检测；符合GB/T20145-2006标准。
（以上带“★”部分需提供带有“CNAS”及“ilac MRA”检测报告复印件并加盖厂家公章）
商务资质部分：
★1.所投LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌；
★2.提供厂家所投产品的建筑业企业资质证书（机电工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级）；
★3.因所投LED显示屏厂家凭借优秀品质、产品多样化、创新技术和优质服务塑造出了知名品牌，在采购市场取得不俗业绩，深得政府用户的信赖与好评，被评为“政府优秀采购商”，提供证书复印件并加盖原厂公章；
★4.所投厂商具备中国合格评定国家认可委员会授权CNAS实验室认可证书；
★5.提供所投产品厂家针对本项目出具的授权书、售后服务承诺函。
★6.LED显示屏具有中国强制性认证CCC证书、CE、ROHS、FCC证书，提供证书复印件并加盖厂家公
	9.22
	㎡
	4200
	38724

	2
	单色条屏（长6.384m×高0.37m）
	鸿品瑞、洲明、强力巨彩

	P7.62单红表贴16扫3528灯
1.显示区域尺寸：6.344*3.66，单张模组尺寸：244*122   总共78张模组+赠送3张模组备品=81张
2.包含配套电源控制卡
	1
	套
	3900
	3900

	3
	LED屏视频处理器
	诺瓦星云、灵星雨、卡莱特
	1.★1路DVI输入和3路HDMI1.4输入
2.★12路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份，最大带载780万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点
3.单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置
4.HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术
5.★设备支持3.5 寸液晶面板，可实时显示，型号，IP地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息、输出网口的状态、屏幕大小及帧频信息、网线连接状态、屏体亮度等。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
6.根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，包括裁剪后缩放、画中画缩放、点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等，画面缩放后，大屏显示依然清晰。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
7.▲支持在没有外部视频源接入的情况下，自生成13种测试模式，包括纯色、渐变色、竖条横条、左右斜条，检查 LED显示屏的基本显示是否正常。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
8.视频源位深支持8bit输入，格式支持RGB444、YCbCr444、YCbCr422等格式，帧率可支持23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144Hz等。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
9.最大支持16种预置模式无缝切换，每个预置模式包含视频源的图层、缩放大小、裁剪、色调、饱和度、亮度补偿、对比度、色域、亮度、色温并且可以通过前面板的旋钮直接加载画面，更加简便。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
10.★最大支持三画面输出。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
11.系统支持千兆RJ45网口可进行任意组合的横向、竖向拼接，完美实现异型构造，网口间拼接至完整画面的时间≤2ms。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
12.通过多功能卡可对每个网口的亮度进行0~100%范围内的任意单独控制调节，还可应用于远程管理、自动控制、定时开断 LED 屏幕电源。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
13.▲支持亮度调节，在低亮度状态下仍能清晰呈现画面层次；针对小间距 LED 显示屏，当亮度处于10% 以下时，灰度损失程度微小到人眼难以觉察，可在低亮度环境中展现更广泛的灰阶范围。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
14.▲借助软件、控制器与接收卡的协同配合，能够快速校准并修复显示屏模块及箱体之间的缝隙，高效解决拼接处的间隙问题。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
15.★设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发，发送速率最高可达60Mb/s，最大支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
	1
	台
	4680
	4680

	4
	接收卡
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]诺瓦星云、灵星雨、卡莱特
	1、 单卡带载512×512，具有12个HUB75接口。
2、单卡24组RGB数据组输出模式，且通过拓展模式可达到128组串行数据组输出。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
3、接收卡搭配发送设备，可通过调试软件对色温进行2000K-10000K范围调节，可适配场景、护视力、优化显示拍摄效果，通过改变光色温满足多样需求。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
4、通过调试软件可快速标示出对应主控、网口、网口下接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
5、接收卡支持通过调试软件进行设置箱体画面，以90 °/180 °/270 ° 角度进行旋转，配合部分主控可实现箱体画面任意角度旋转显示。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
6、接收卡支持对模组数据进行任意行、列、点数据进行抽取修改操作，可同时添加多个行、列、点位置，自定义抽取数据大小。用于满足组模数据组不对称、模组空点等实际场景。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
7、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作,为证明网线冗余热备份功能的专业性。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
8、可以轻松点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状的LED模组和箱体，应用于不同造型的LED显示屏。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
9、接收卡支持8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
10、接收卡搭配发送设备，开启3D画面，可实现显虚拟现实逼真的画面。
（提供带CNAS/CMA/ilac-MRA认证标识的第三方检验报告复印件）
	20
	张
	143
	2860

	5
	LED屏安装结构
	定制
	结构采用100*50镀锌扁管，安装面采用40*20镀锌扁管，材料全为镀辛材质，长期使用不生锈。采用数控机床加工制作，精度高，平整度好。榫卯工艺结构，组装便捷，美观，稳定，收边装饰采用黑色不锈钢材质；(包含包边装饰，方管等耗材)墙体需能承重。2条1.5米的镀锌方管。
	10.13
	㎡
	260
	2633.8

	6
	LED屏备品备件
	定制
	模组2张，接收卡1张，电源1台
	1
	项
	625
	625

	7
	台式电脑
	联想、戴尔、惠普
	4G独立显卡处理器: i5九代及以上。内存:8GB及以上。硬盘空间: 256G以上。操作系统: Win1064位及以上
	1
	台
	5800
	5800

	11
	设备机柜
	酷泰、一舟、金盾
	实厚0.9-1MM高度1米优质冷轧钢板制作，拆装式结构，整体黑色，5.0MM厚度钢化玻璃前门、高级旋把大锁前门，高密度网孔后门配小圆锁，4条立柱丝印U型刻度，前门蓝色边条压边，彰显高贵典雅，标配风扇、六位PDU电源、层板各一个。
	1
	个
	900
	900

	合计
	60122.8










	▲二、商务服务要求表

	交货时间及地点
	1、合同签订日期：中标通知书发出后7日内。 
2、交货（实施）时间：合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕。
3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（南宁师范大学）。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于1年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	产品质量与售后服务要求
	1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），投标时应按参数需求表内或商务服务要求提供相关证明文件，并加盖厂家公章及供应商公章，否则可视为投标无效，供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，本项目仅针对参考品牌进行采购，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。
2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。
3、为确保售后服务及时响应，本项目只接受广西南宁本地注册公司或在本地设立的分公司、办事处、服务站等。

	实施和安装要求
	本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。
（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表；
（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；
（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。

	付款方式
	 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后15个工作日内一次性支付100%合同货款。

	验收要求
	1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 
2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1、供应商必须实质性响应本项目标注“★”的技术参数要求，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件、营业执照等相关佐证材料，以上材料加盖厂家和供应商公章】， 否则视为无效响应。
2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。
3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。



附件
竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	单位
	数量
①
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	套
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币      （￥：   ）


注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。
2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日 期：   年   月   日


货物技术参数配置清单
项目名称： 
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	技术参数及性能配置

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	

法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日  期：    年   月   日


