
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）北湖校区舞台室内LED设备采购项目需求文件

项目名称：广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）北湖校区舞台室内LED设备采购项目
项目采购预算：187,569.00元
采购方式：在线询价
项目概况：
本项目位于广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）北湖校区，采购室内 LED 屏系统（含室内全彩 LED 屏、电源、视频处理器、 LED播放软件、屏体结构及辅材安装、拆除旧屏、 多功能卡、 配电箱、 一拖四无线短杆话筒、室内单红色LED显示屏、异步控制卡、 控制软件、电源、屏体结构及辅材安装、拆旧屏、无线矩阵等），详见采购需求一览表。






采购需求一览表
	序号
	名称
	参考品牌
	规格参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计限价（元）

	1
	室内全
彩 LED 屏
	








高科、洲明、强力巨彩、蓝普、海信、京东方










	1.屏体尺寸宽度≥9.92米，高度≥3.62米
2.点间距≤2.0mm；像素密度≥250000 点/平米，SMD三合一封装
3.平整度≤0.2mm;拼接精度≤0.05mm, 水平相对错位等级≤5%;垂直相对错位等级≤5%
4.亮度均匀 ≥98%,
5.刷新率≥3840HZ
6.亮度鉴别等级≥20
7.最大亮度≥500cd/㎡；
8.水平视角≥160°垂直视角≥160°；
▲9.LED 显示屏符合 GB 21520-2023标准，能效一级，最大功耗≤400W/㎡；平均功耗≤ 85W/㎡；
10.平均失效间隔工作时间≥100000h；使用寿命≥100000h
11.在常规温度下，LED显示屏供电电源的功率因数＞90%，，转换效率不小于＞70%，支持电源均流 DC4.2V-DC5V
▲12.多个 LED 模组金属外壳与钢架一起接地，显示屏整体接地电阻不大于 1Ω
13.维护方式：支持后/前多种维护方式
14.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读
15.视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，蓝光视网膜危害应属无危害类
▲16.产品水平燃烧试验满足 HB 等级；机械碰撞防护符合 IK06 要求
17.灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能
18.支持千兆以太网（RJ45 或光纤）连接，支持星型，网状型，分布式，树型等多种结构
19.支持PWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置 0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设直;
▲20.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命
▲21.谐波电流发射试验符合GB 17625.1-2022 电磁兼容 A 类设备限值要求，电压波动和闪烁变化符合GB/T 17625.2-2007 标准限值要求
22.▲具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示，并锁定过温电源位置
23.计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示
24.支持 DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器
▲25.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试
26.支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入·自动唤醒功能
27.以上2-26项带“▲”项为重要参数项，供货时需提供CNAS或CMA认可的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章。
▲28.依据GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性，第4章曝辐限值和第5 章灯和灯系统的测量要求，产品测得结果按第6章节危害等级分类要求为无风险类，供货时需提供CNAS或CMA认可的第三方完整的光生物安检验报告复印件，并加盖原厂公章
29.▲为保证全方位安全性及稳定性保障，所投产品需依据BS476-7防火测试要求，防火等级不低于Class2等级，供货时需提供CNAS或CMA认可的第三方完整检验报告复印件，并加盖原厂公章
▲30.所投LED显示屏须通过环保（Ⅱ型）、色彩品质A级认证，碳足迹核认证、投标时提供相关认证证书复印件并加盖投标人公司公章。
▲31.所投产品生产厂商具备LED显示屏坏点与失控点侦测软件、小间距显示屏光学拼缝调整软件的计算机软件著作权登记证书，投标时提供证书加盖投标人公司公章。
▲32.为确保显示屏在安装使用过程中有完善的售后服务能力和履约能力，生产厂家须具有企业履约能力评价服务五A级认证证书以及售后服务体系完善程度评价七星级认证证书
★33、投标时提供竞标产品的CCC认证证书复印件、节能认证证书复印件并加盖投标人公司公章
★34、供货时必须提供原厂家授权书和售后服务承诺函。
35、项目为交钥匙工程，需包含电源、接收卡、视频处理器、led播放软件、屏体结构等。
	35.71
	㎡
	3000
	107130

	2
	电源
	高科、洲明、强力巨彩、蓝普、海信、京东方
	1、输入电压范围：额定输入电压:200-240VAC, 50/60Hz 2. 5A 额定输出电压：5VDC, 40A；
2、纹波和噪声：≤100mVp-p；
3、过载保护：额定负载的110～150%范围内电源保护，去载恢复正常输出；
4、短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出；
5、安全标准：符合GB4943-2011；
6、绝缘电阻：I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG在500VDC条件下测试的绝缘电阻需>100Ω；
7、传导干扰：受试产品放在高0.8m的绝缘木桌上，与人工电源网络之间的距离为0.8m，通过人工电源网络连接到公用电网，并与其它任何金属面或接地平板保持0.4m的距离。电源线的长度为1m，如果超过1m，则应将其超长部分平行于电源线方向，在电源线的中间位置来回折叠形成一个不超过0.4m的线束。依据标准要求，找出两个相线上的最大传导骚扰电压。检测频率范围150kHz到30MHz。检测接收机的带宽设置为9kHz。 要求测试后，在150kHz到30MHz测试到的准峰值和平均值都分别不能超过A级限值，检测结果符合要求；
8、辐射干扰：受试产品放置在离地0.8m的木桌上，转台360°旋转，检测天线从1m到4m之间移动以找到最大骚扰值。检测接收天线距受试产品最近距离为3m，检测天线应分别处于水平和垂直方向。检测频率范围30MHz到1GHz。检测接收机的带宽设置为120kHz。检测在966半电波暗室中进行。要求测试后，在30MHz到1000MHz测试到的峰值不能超过A级限值，检测结果符合要求；
9、平均无故障工作时间（MTBF）：≥100,000小时；
10、高温工作试验：1）试验前检查样品外观，产品功能是否正常；2）将样品置于温度为60℃的环境中，测试时间为12小时；3）试验后检查样品外观需无损坏，样品能正常工作。试验后样品外观无损坏，样品能正常工作；
11、低温工作试验：1）试验前检查样品外观，产品功能是否正常；2）将样品置于温度为-40℃的环境中，测试时间为12小时；3）试验后检查样品外观需无损坏，样品能正常工作。试验后样品外观无损坏，样品能正常工作。
12、浪涌试验：在EUT的交流电源输入端口：线-线：电压峰值1kV，开路电压波形1.2/50µs；线-地：电压峰值 2kV，开路电压波形1.2/50µs；在EUT的电信端：电压峰值1kV，开路电压波形1.2/50µs；浪涌（冲击）电压施加在EUT的电源端口，并应在交流（直流）电压波零值和峰值的电压相位处同步加入，60秒钟一次，正、负极性各做5次。试验电压由低等级增加到规定的试验等级，较低等级均应满足要求。检测结果符合要求；
以上1-12项供货时需提供产品检测报告并加盖原厂公章。
★13、LED显示屏模组与电源为同一品牌， 投标时提供CCC证书并加盖投标人公司公章。
	117
	个
	60
	7020

	3
	接收卡
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1]强力巨彩、灵星雨、卡莱特、视睿讯、海信
	(1)具有5V防反接保护功能，防范电源反接伤害。
(2)支持智能向导设置，用户跟随软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。
(3)单卡具备16个HUB75E端口，最大支持32组RGB数据。
★(5)支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。
(6)支持多种传统恒流芯片、双锁存恒流芯片、PWM恒流芯片、串行恒流芯片。
(7)支持普通138译码和串行译码。
(8)支持数据偏移，支持灯板抽点、抽行、非规则走线，满足异形屏带载。
(9)支持独立Gamma校正，RGB三种颜色数据可独立调整。
(10)支持逐点校正。
(11)支持多个FLASH的逐点校正系数存储及加载。
(12)支持亮度和色度校正，。
(13)支持修缝操作。
(14)支持OSD显示功能。
★(15)支持HDR数据显示。
(16)支持数据双备份显示功能。
(17)支持温度检测和电压检测。
★(18)支持一键回读功能，通过软件一键回读接收卡配置信息，方便设备维护。
(19)支持用户自定义数据包的透传功能。
(20)提供外部SPIslave供外部MCU使用。
★(21)支持预存画面显示功能。
(22)支持KEY按键产生内部测试图像。
(23)支持MDIO对PHY进行配置。
(24)最大支持128级级联。                                                                                                                                            ★(25)接收卡无需固件升级，即可支持最新驱动芯片。
	64
	张
	120
	7680

	4
	视频处理器
	强力巨彩、灵星雨、卡莱特、视睿讯、海信
	（1）支持预览回显，所见即所得；
（2） 支持丰富的信号接口，包括HDMI2.0×1，DP1.2×1，HDMI1.3×4，3.5mm音频×1，3D-NI×1，3D-OUT×1，RJ45×12；
（3）最大输入分辨率7680×1080@60Hz，分辨率可任意自定义；
（4） 最大带载1040万像素点，单个网口带载宽可达3840像素，高可达3840像素；
（5）支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；
（6）最大规模支持8画面显示，位置、大小可自由调节；
（7）支持HDR10高动态范围显示；
（8）支持画面回显，通过上位机软件可以实时预览输入输出画面，所见即所得；
（9）支持主动式3D立体显示(连续帧格式、上下格式、左右格式)；
（10）支持偏振光3D立体显示；
（11）支持独立3.5mm音频输入输出，也能够将视频内嵌的音频分离开；
（12）网口输出支持模拟音频，通过多功能卡将音频解出；
（13）支持连续帧3D同步翻转；
（14） 支持超高清4K@60Hz视频信号处理；
（15） 支持手持终端控制（app)；
（16）支持输入源热备份；
（17）支持对LED显示屏的亮度调节；
（18）支持异形拼接，任意走线，打破传统规则；
（19）支持RS232、TCP/IP中控协议控制；
（20）支持故障检测，方便就医参考；
（21） 支持输入信号EDID管理；
（22） 支持软硬件同时操作；
（23）投标时提供控制系统系列的 3C 认证证书，并加盖投标人公司公章；
	1
	台
	11640
	11640

	5
	LED播放软件
	强力巨彩、灵星雨、卡莱特、视睿讯、海信
	全彩控制软件
	1
	套
	1000
	1000

	6
	屏体结构及辅材安装、拆除旧屏
	定制
	含钢结构、定制包边等。含钢结构、黑钛金不锈钢包边 ，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。屏体安装调试。钢结构和屏体的安装，显示屏调试及培训。内部线材，屏幕背面封板、拆除原来的屏幕、运输、配套网线从控制电脑拉到安装屏幕位置处（6类网线）、电源线、HDMI光纤高清线、设备机柜等，线材长度按场地实际需要提供。
	1
	项
	28453
	28453

	7
	多功能卡
	强力巨彩、视睿讯、新视通、微成炬、海信
	远程启动
	1
	套
	800
	800

	8
	配电箱
	定制
	常规40KW的电箱配置
（1）主空开3PD85A
（2）接触器4个2510型号
（3）12路输出（12个2PD32A空开实现过流保护）每路不能超过4KW
（4）4P（20-40KA）避雷浪涌
（5）多功能维修插座
（6）维修漏电保护开关
（7）十位接线端子
（8）2个中间继电器（兼容定时开关及多空能卡、远程自动控制）
（9） 三档转换开关（手动、自动、停止）
（10） 三个指示灯（自动指示、手动指示、电源指示）。                  
	1
	套
	2500
	2500

	9
	一拖四无线短杆话筒
	湖山、舒尔、kaxisaier、比丽普
	1、载波频段: UHF530-699.75MHZ（常规：600.000MHZ-699.75MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：400个
4、频率间隔：250KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
11、发射器拾音头：超指向型电容
12、发射器供电方式：两节AA电池或锂电池
13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	1
	套
	3000
	3000

	10
	室内单红色LED显示屏
	翔宇兴博 、
德万鸿、
彩虹
	1、点间距：4.75mm；                                         
2、模组分辨论:64点×32点，                                                                                  3、模组尺寸：304mm×152mm；                               
4、发光点颜色：1R；                                                 
5、密度：44321点/ ㎡；                                     
6、亮度：≥500cd/㎡；                                    
7、屏幕水平视角：140±10 度；                            
8、屏幕垂直视角：140±10 度；                          
9、最佳视距≥5m；                                       
10、盲点率：小于万分之一；                               
11、每平方模组最大功率：≤160W/㎡                           
12、平均无故障时间 ≥10000小时；  
	6.14
	㎡
	900
	5526

	11
	异步控制卡
	中航、仰邦、瑞合信
	1、适用于中小全彩屏、门楣屏和信息动态刷新屏
2、40℃～80℃环境温度，3.5V-5.5V宽电压，7*24小时不断电，≤0.3%故障率。                       3、支持虚拟像素和实像素，支持扩展板，可接1块普通hub板，兼容户内户外模组。
4、智能设置参数软件。
5、网络接口和U盘接口两种更新节目方式。
6、多区域软件，易学易用。
	1
	张
	600
	600

	12
	控制软件
	配套
	不限客户端安装数量和安装次数，终身免费使用并且可以升级
	1
	套
	600
	600

	13
	电源
	5V 40A
	5V 40A 200W
	12
	台
	60
	720

	14
	屏体结构及辅材安装、拆旧屏
	定制
	屏体内部线材、主电源线及线槽、网线、9045黑色铝合金框架、屏体安装调试
	1
	套
	2900
	2900

	15
	无线
矩阵
	华为、东信同邦、极域
	一、硬件部分：
1、主机采用OPS电脑模块与高密度无线AP一体化成型设计：CPU采用X86架构；操作系统采用当今主流移动设备（智能手机及平板电脑）的嵌入式操作系统即谷歌Android、苹果IOS、微软WP或华为HarmonyOS操作系统；内置高密度无线AP，其中内置高密度无线AP采用内置天线，无外置裸露天线，WiFi支持：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频段：2.4GHz和5GHz，最大无线速率：1.3Gbps，移动终端设备流畅互动不掉线、屏幕广播流畅无延时、高清视频播放全同步；
2无线交换：wifi支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频段：2.4GHz(2.412 GHz ~2.472 GHz)；5GHz(5.180 GHz ~5.8025GHz)；工作信道：2.4GHz （1~13），5GHz（36、40、44、48、149、153、157、161、165）；无线速率(最大)：11g 54Mbps、11n 300Mbps、11ac 866Gbps；调制技术：BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM；发射功率（最大）：2.4GHz 20dBm、5GHz 30dBm；可调功率粒度：1dBm。
★3、主机接口：电源键 *1，录制键 *1；内置具备至少3个10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口，支持WAN口外接网线接入互联网，或LAN口外接网线输出网络数据；具备至少3个USB Type-A接口，支持U盘、鼠标、键盘、摄像头的接入；具备至少1个USB Type-B接口；具备至少1个HDMI输入接口，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入；具备至少1个HDMI输出接口，HDMI接口视频输入输出支持4K60FPS，HDMI输出适配：支持多种显示分辨率，主机可自动适配HDMI外接的大屏端分辨率，最高支持3840*2160分辨率；具备至少一路音频输入接口和一路音频输出接口，且采用通用3.5音频接口设计（投标时提供主机所有接口实物图片）
4、主机尺寸：长≤280mm、宽≤250mm、厚≤70mm；重量≤1.5KG。
5、主机采用低功耗安全电压设计，DC*1输入，12V-3A，支持上电自动开机功能，LED工作状态指示灯。
二、软件部分：
1.中英文切换：系统支持简体中文和英文两种语言模式，可快速进行中英文的切换，满足双语要求。
2.软件遥控器：互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统安装控制端软件。
★3.文件上屏：使用遥控器APP，可将遥控器本地的文件、图片、视频上传至屏幕，并以最多4屏画面显示。
★4.拍照与拍视频上屏：使用遥控器APP，可通过遥控器手机/平板的相机功能，拍摄多张照片上传至屏幕，亦可录制多段视频上传至屏幕，并以最多4屏画面显示。
5.屏幕工具栏：用户可直接在触控显示屏上点击系统工具栏，或通过鼠标点击工具栏控制，工具栏具有截屏、录制、广播、切屏、布局、批注、互动等功能按钮，并可以看到时间、设备状态等信息；支持工具栏显示或隐藏，隐藏后可点击隐藏按钮再次显示，且无操作10秒钟后，工具栏会自动隐藏。
6.三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入互动终端进行投屏。
★7. 8路终端投屏显示：支持不少于8路投屏设备同时接入互动终端，并可自由拖动画面位置，支持对其中某个设备画面进行音量开关、画面全屏、画面移除或画面旋转等，或对全体设备画面音量调节。（投标时提供软件功能截图）
8.PIN码与密码策略：支持互动终端设置PIN码，任何无线投屏的终端均需输入PIN码投屏；支持管理员密码保护策略，设置密码后，每次点击进入“设置”界面均需要再次输入管理员密码。
★9.手写板投屏：支持60台手写板通过Wifi连接互动终端，手写板书写笔迹可实时呈现在显示屏，支持1屏、2屏、3屏、4屏等不同对比模式，手写板投屏画面可支持旋转、全屏放大、从显示屏幕端直接移除等操作。
10.书签：支持添加第三方Web端网页链接，可支持在屏幕端展示1、2、3、4个网页界面。
★11.投屏终端选择与切换：系统自动对有线接入设备、无线接入设备的系统设备、U盘、手写板等设备分类。支持对已连接互动终端的设备强行从列表中移除，并可设置常用设备置顶显示。
★12.多种画面布局：支持1、2、3、4画面布局，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大两小、窗口悬浮等不少于4种默认画面布局方式），一键点击即可选择相应布局。（投标时提供软件功能截图）
13.画面记忆：已设置好布局的投屏画面具有画面记忆功能，即布局模式更换后，原布局内的设备画面自动存储记忆，不会自动清屏或更改。
14.一键截屏：支持一键截取当前屏幕的显示画面，截屏的图片可保存在外接U盘、云盘中，支持通过遥控器APP分享到微信、微博、QQ等第三方应用程序，并支持将存储在外接U盘、云盘中的图片下载到本地。
15.一键微课录制：支持通过硬件设备上的“录制”按键一键开始录制，也支持通过软件中“录制”按钮一键录制；录制支持多画面和外接麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录制的视频可保存在外接U盘、云盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能。
16.批注：支持对当前屏幕批注，系统提供画笔、荧光笔、激光笔、自动清除、新建白板等工具，批注内容可截屏存储，支持调取二维码用于扫码下载当前界面的截图。
17.全屏缩放：通过遥控器APP或在触控显示屏上对投屏显示设备画面缩放，达到对文字或重点画面逐步放大的效果，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。
★18.应用程序：支持第三方应用程序嵌入式安装在互动终端，无需借助教师平板可直接开启师生互动软件，完成互动过程。
★19.扫码带走：在接入互联网或断开互联网后，系统均可生成二维码，用户可使用移动终端扫码下载图库中的多张图片。
20.欢迎主题：系统内置不少于14种模板，可选择系统模板、自定义模板和文字模板，支持插入文本、分割线和导入外接U盘的音乐、图片，可针对自定义内容保存为模板，自由导入、导出主题，并可同步展示到分组屏显示。
21.音量调节：支持对屏幕端音视频的一键静音和解除静音，关闭麦克风和打开麦克风，并可手动调节音量大小和选择声音输入输出设备，还可支持播放测试音和启用侦听。
22.U盘读写：支持外接NTFS、EXFAT格式的大容量移动存储设备，“存储”可支持截屏、录制内容写入，“读取”可选择U盘中的文档、图片、视频等资料直接打开播放，也可对存储至U盘的截屏图片和录制的视频预览、移除。
★23.反控操作：支持在触控显示屏上对HDMI有线接入的电脑反向控制操作，支持无线投屏的部分Android、Windows设备UIBC反向控制操作，可在大屏端触摸或通过系统设备外接鼠标反向控制。
24、互动子系统
1.账号登录：点击系统工具栏发起上课，支持用户在显示屏上输入账号和密码进行登录；支持用户通过微信扫描二维码，在小程序中输入账号和密码进行登录。
2.终端选择：支持使用反馈器、手写板和微信小程序参与互动。
★3、为保证产品质量，供货时请提供生产厂家对本次项目的售后服务承诺书。
	1
	套
	8000
	8000

	合计：壹拾捌万柒仟伍佰陆拾玖元整
	187569



	▲二、商务服务要求表

	供应商资格要求
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.企业经营业绩良好，具有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
4.本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。

	报价要求
	★1.本项目“室内全彩 LED 屏”的供应商报价仅限于意向品牌（高科、洲明、强力巨彩、蓝普、海信、京东方）报价，不接受其他以外品牌的产品，供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，供货时必须提供指定品牌生产厂家出具的授权委托书、质保函、售后服务承诺书、品牌证明资料等。供应商在报价时必须按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。
2.一次性报价，报价须为人民币报价，包含但不限于《项目采购需求一览表》范围内总价包干：包括设备费、安装预埋件费（暗装开关、管件等）、安装附加费（设备吊运等）、高空作业费、安装调试费和随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费、装卸费等），调试、培训、技术支持、售后服务、验收，以及各种税金、保险费、验收检测费、合理利润及采购文件所要求的相关服务等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
3.本项目总预算不能超过总预算价且单项的单价报价不能超过各单项的单价限价，否则报价无效。
4.评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商需在60分钟内提供相关材料，否则评审小组将其响应作为无效响应处理。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

	合同签订、交货时间及地点
	1、合同签订日期：中标通知书发出后7日内。 
2、交货（实施）时间：合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕。施工过程静音、防尘，合理安排施工时间，减少对校园正常教学、活动秩序的影响。
3、交货地点：广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）北湖校区。

	质保期
	1.按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于5年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），钢结构框架质保5年，单色横幅整机质保5年以上，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后终身成本价供应零配件，免收上门人工费，提供终身技术支持和维护。
2.为保障项目后期维护，中标人须随项目提供与整屏同批次的备品全彩单元板20块，归采购人所有，作为质保期内维修备件使用

	产品质量与售后服务要求
	1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），投标时应按参数需求表内或商务服务要求提供相关证明文件，并加盖供应商公章，否则可视为投标无效，供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。
2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如12小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。每学期2次（包含春季、秋季学期）免费上门巡检：除尘、线路紧固、亮度校准。
3、每年学校重要活动，提供现场技术支持，如授帽仪式、元旦晚会等，以保证活动正常有序进行。

	实施和安装要求
	本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。
（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表，现场勘测、旧屏拆除、人工安装、现场调试、系统软件、人员培训；
（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；
（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。
（5）屏幕后期可以拆装到其他地方安装。

	付款方式
	1、本项目收取履约保证金，成交人须在合同签订前5个工作日内向采购人账户转付成交金额5%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后在甲方付清合同款时一并无息退付。
2、项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人向采购人开具合同金额的增值税普通发票，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付全部合同款。

	验收要求
	1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 
2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1、供应商必须实质性响应本项目标注“★”的技术参数要求，最多允许一项负偏离，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应偏离情况说明表》（格式见附件3、4）、《报价表》（格式见附件1）和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件2）及需求表里面要求提供的相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。
2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。
3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。
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附件1
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）北湖校区舞台室内LED设备采购项目报价表（必须提供）
	项号
	货物名称
	品牌
	单位
	数量①
	单价②
	竞标报价③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币      （¥：   ）


注: 
1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。
2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章：        
项目联系人及电话：                                
 报价供应商名称（签章）：                          
[bookmark: _Hlk21623674]报价日期：      年     月  日




附件2
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）北湖校区舞台室内LED设备采购项目货物技术
参数配置清单（必须提供）
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	技术参数及性能配置

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	

法定代表人或授权代表签字或盖章：        
项目联系人及电话：                                
 报价供应商名称（签章）：                          
报价日期：      年     月  日


















附件3
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）北湖校区舞台室内LED
设备采购项目技术响应响应偏离表（必须提供）

	序号
	货物名称
	采购需求文件要求
（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容
（可注明证明材料所在页码）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……



注：
1.说明：应对照采购需求文件中的技术参数及性能（配置）要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求商务条款为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
6.本表可扩展

法定代表人或授权代表签字或盖章：        
项目联系人及电话：                                
 报价供应商名称（签章）：                          
报价日期：      年     月  日




附件4
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）北湖校区舞台室内LED
设备采购项目商务条款响应偏离表（必须提供）
	序号
	采购需求文件要求（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容（可注明所在页码）
	偏离说明

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.说明：应对照采购需求文件中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求商务条款为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
6.本表可扩展
法定代表人或授权代表签字或盖章：        
项目联系人及电话：                                
 报价供应商名称（签章）：                          
报价日期：      年     月  日



响应文件附件要求：必须提供的其他材料包括不限于：
1.项目报价表（附件1）
2.货物技术参数配置清单（附件2）
3.技术参数及性能（配置）要求响应偏离表（附件3）
4.商务条款响应偏离表（附件4）
5.符合本项目需求的有限期内的营业执照及其他有关证件复印件
6.服务承诺书（格式自拟）
7.需求中要求提供的相关证书等材料
以上材料均须加盖报价单位公章，电子档需转换成PDF文件上传采购平台，否则报价无效
