
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）
智慧黑板及教学一体机采购项目需求文件

项目名称：广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）东盟智慧黑板采购项目
项目采购预算：144000.00元
采购方式：反向竞价
项目概况：
详见采购需求一览表。












采购需求一览表
	序号
	货物名称
	品牌型号
	规格参数
	数量
	单位
	单价限价（元）
	小计限价（元）

	1
	智慧黑板
	希沃
BH86EA
	一、整体设计
1. 整体外观尺寸：宽≥6000mm，高≥1200mm，厚≤111mm。
2. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
3. 长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。
4. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。
5. 主屏支持普通粉笔直接书写。整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。
6. 整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦教具进行吸附在副屏上。
★7. 整机屏幕采用2块≥86英寸液晶显示器。
8. 侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口。侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
9.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。
★10. 整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
11. 整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
12. 整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可12s内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。
13. 整机全通道支持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。
14. 整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，实时可用运行内存可达4GB，提高运行速度。
15. 从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。
16. 从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。
17. 部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。
二、OPS电脑配置
★1. 采用≥Intel 12代i5酷睿系列CPU，内存≥16GB，固态硬盘≥512GB。
2. 预装正版Windows操作系统。
3. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
4. PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
5. 具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路HDMI。
6. 具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备≥3个USB3.0接口，≥3个USB2.0接口。
7. 具有≥1个RJ45接口。
8. 支持≥1个3.5mm MIC in音频接口。
9. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
10. 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
三、显示设计
1. 整机采用超高清LED液晶A规屏，显示分辨率3840x2160，可视角度≥178°,显示比例16:9。
2. 整机显示屏幕采用全贴合方式，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。
3. 整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件，在结构上通过光学胶完全贴合在一起，中间贴合层无空气介质。
4. 整机设备屏幕亮度≥350cd/㎡，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰阶等级≥256级。
5. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。
6. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线60度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。
7. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。
8. 屏幕采用≤3mm防眩光钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，莫氏硬度≥7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。
9. 整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
10. 整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。
11. 支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
12. 支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
13. 整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启AIPQ功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。
14. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
15. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
16. 纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
17. 采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
18. 触摸屏在照度≥100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作。
四、按键设计
1. 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
2. 整机具备≥6前置按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
3. 整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。
4. 支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
5. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
6. 整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
五、无线设计
1. 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
2. 整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
3. Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
★4. 整机支持≥蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
5. 整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
★6. 整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
★7. 整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
★8. 整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
9. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
★10. 整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。
11. 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）12. Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。
13. Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
14. 整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。
六、摄像头设计
1. 整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
★2. 整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
3. 整机上边框内置至少5个摄像头，其中广角摄像头最大视场角≥145度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出。
4. 整机内置广角主摄，支持畸变矫正功能，TV畸变≤10%。
5. 整机上边框内置非独立式四个智能拼接摄像头，在1.5m处拍摄ISO12233 8倍大小图卡，边缘和中心的清晰度TV lines 均≥ 1800 lines。
★6. 整机上边框内置非独立式四个智能拼接摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥132度。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
7. 整机具备多个摄像头画面智能拼接技术，拼接摄像头画面可支持1s内快速动态融合。
8. 整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。
9. 整机上边框内置非独立式广角摄像头和智能拼接摄像头，均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG、H.264视频格式。
10. 整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。
11. 整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
12. 整机具备五个摄像头，支持同时输出5路画面，视频画面覆盖整个教室1.7m-9m处全教室场景图像采集。
13. 整机内置2 Tops AI算力，最高支持8K级视频解码及5路视频流输入。
14. 具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
15. 整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。
★16. 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
17. 整机支持通过人脸识别进行登录账号。
18. 整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
★19. 整机内置智能体AI图像生成功能，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
20. 整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行AI识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。
★21. 整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和AI识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
22. 整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前5m处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。

七、触摸系统设计
★1. 整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
2. 支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
3. 触摸分辨率≥32768×32768。
4. 整机书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。
5.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。

八、整机主要功能设计
1. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。
2. 支持智能U盘锁功能，U盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。
3. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。
4. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
5. 整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。
6. 整机用户菜单下即可进行触摸信号、显示信号、网络信号等进行状态监测和异常判断。系统异常崩溃弹窗提醒用户并自动上报异常日志。
7. 整机显示异常时屏幕会提示对应故障码，辅助问题诊断。
8. 整机支持通过机器序列号定向进行软件OTA升级。
9. 在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。
10. 支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。
11. 在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。
12. 支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。
13. 支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。
14. 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。
15. 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。
16. 当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。
17. 支持将自定义图片、动画设置为开机画面。
18. 支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
19. 整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。
20. 整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
21. 支持云端在线系统固件升级。
九、音频设计
★1. 整机设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器≥2个，上朝向30W中低音扬声器≥2个，最大功率≥84W。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
2. 整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。
3. 整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围-12dB～12dB。
4. 整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
★5. 整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5度，可以识别回答问题的学生方位。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
6. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
7. 整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥92dB，10米处声压级≥82dB。
8. 内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
9. 支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
★10. 整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
11. 整机影院模式下具备AI环绕声功能，支持三挡强弱调节。
12. 整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
13. 整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音。
十、全通道侧边栏设计
1. 整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。
2. 整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
3. 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
4. 整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
5. 侧边栏内置文件管理，可便捷打开存放在桌面上的文件、文件夹；支持快速打开桌面文件夹目录，以便查看更多文件。
6. 侧边栏内置应用管理，可查看全部应用列表，并可点击其中应用进行快捷打开。
7. 教学桌面支持增加网页快捷打开方式，数量≥8个，并支持自定义网址命名。
8. 整机侧边栏小工具支持自定义显示和隐藏，可通过拖拽进行顺序自定义；可自定义侧边栏物联模块、进程管理、桌面文件模块的显示和隐藏。
9. 整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人，支持在大屏幕上手动框选特定教室区域作为抽选范围进行抽选。
10. 整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。
十一、管理功能设计
1. 整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
2. 整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。
3. 整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
十二、其它功能设计
1. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。
2. 整机Windows通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。
★3. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
4. 整机Windows通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输。
5. 整机Windows通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。
6. 整机Windows通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。
7. 整机Windows通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。
★8. 支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
9. 整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
10. 整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
11. 整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
12. 整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。
13. 整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。
14. 交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的调整。
15. 整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
16. 整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。
★17. 整机内置欢迎词应用，可自定义欢迎词或选择使用默认模板，欢迎词可展示、替换背景、添加文字、设置倒计时。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
★18. 整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
19. 支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。
20. 整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
21. 整机内置趣味画板功能，支持自由画、涂色和拼图模式；保存绘画作品时，支持调用整机麦克风进行录音，并将录音和画作合成为作品保存在画廊；在画廊查看作品时支持录音回放功能。
22. 整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
23. 整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。
24. 整机内置AI授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
25. 整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置（如3道、5道、10道）。
26. 整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。
27. 整机内置AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。
28. 整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。
29. 整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。
30. 整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。
31. 整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。
32. 整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行视频剪辑。
33. 整机内置评语生成应用，支持用户输入名字，选择点评标签，即可生成学生评语。
34. 整机内置奖状生成应用，支持用户输入名字，调整奖状模版，奖状信息，批量生成奖状。
35. 整机自带学生古诗词学习软件，提供古诗词的赏析与作者背景介绍，部分诗词配套音频或视频资源。软件搭载游戏闯关模式，可进行古诗词相关的答题挑战。
十三、互动教学软件
★1.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
2.资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
★3.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
★4.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
5.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。
★6.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
★7.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
8.教师云盘：支持教师上传文档格式的资料，支持的文件包含以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
9.多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。
10.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。
11.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。
★12.加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
13.课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。
14.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。
十四、双屏教学系统
★1、同时在主屏和扩展屏上都有互动教学软件的侧边栏老师可以对任意的侧边栏进行操作；
2、双线教学：支持在一边的屏幕上打开课件，一边的屏幕上打开黑板，实现课件的板书同步展示；
3、同步放映：支持一边的屏幕使用无线传屏投屏上来笔记本画面，一边的屏幕播放一体机本地的教学素材；
4、扩展屏广播：研讨模式广播支持任一屏的画面广播到学生端；
★5、课件上下页联动：支持课件上下页联动放映，一边屏幕放映当前课件页面，另外一边屏幕放映课件上一页面，方便展示更多课件内容；
6、★课件同步展示：支持双屏同步放映课件，增加课件内容的可视角，让学生看得更加清楚。
十五、其他要求
1.为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，业主有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。
2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]3、▲⑻在三年的保修期限内，每个春季、秋季学期开学前，必须对智慧黑板设备等，进行设备软件和硬件的巡检，发现问题及时处理和解决
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	一、视听与交互功能
(1) 显示系统
1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
2. 整机采用边框背板一体化冲压成型，上左右三边边框与背板连接处无拼缝，提升整机整体强度和刚性，坚固可靠。
3. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
▲4. 整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
[bookmark: _GoBack]▲5. 整机屏幕采用≥86 英寸液晶显示器，整机采用超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840x2160，可视角度≥178°。
6. 色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰阶等级≥256 级。
7. 采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。
8. 整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
9. 整机屏幕蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500nm 能量综合）＜50%。
10. 支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
11. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
12. 纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
13. 支持半屏模式，将 Windows 显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作 Windows 系统；点击非 Windows 显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。
(2) 触控系统
▲1. 采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
2. 整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 1.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。
3. 整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于 20mm。
4. 整机书写触控延迟≤25ms。
▲5. 整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
6. 支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
7. 支持 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
▲8. 整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
9. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置 USB 接口的移动存储设备数据，连接整机前置 USB 接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。
10. 支持智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。
11. 在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕 5 秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。
12. 整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画～、左右晃动、缩 / 放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
(3) 音频系统
▲1. 整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W 高音扬声器 2 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
2. 整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围 125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围 - 12dB～12dB。
3. 整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
4. 整机扬声器在 100% 音量下，可做到 1 米处声压级≥92dB，10 米处声压级≥82dB。
5. 整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
二、智能内核与连接能力
(1) 嵌入式系统
▲1. 整机嵌入式系统版本≥Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
2. 嵌入式 Android 操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
3. 在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
4. 嵌入式 Android 操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
▲5. 无 PC 模块状态下，嵌入式 Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）， 白板书写内容可以 PDF 、IWB 和 SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
(2) OPS 电脑系统
▲1. 搭载 CPU：≥Intel 12 代酷睿 i5，内存：≥16GB，固态硬盘：≥512 GB 配置。
2. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
4. 具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3 个 USB3.0 接口，3 个 USB2.0 接口。
(3) 无线连接能力
1. 整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。
2. 整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下接入无线网络，切换到嵌入式 Android 系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
3.Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。
▲4. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
5. 整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
▲6. 整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
7. 整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。
▲8. 整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。
▲9. 整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量≥32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接≥8 个。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
10.Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6。
11. 整机支持可兼容的传屏器，通过 BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 方式连接，当整机和传屏器均支持 BLE 功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。
12. 教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。
13. 多端投屏：可支持至少 6 个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自 Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。
(4) 有线接口能力
1. 侧置输入接口具备≥2 路 HDMI、≥1 路 RS232（RJ45 形态）、≥1 路 USB 接口。
2. 侧置输出接口具备≥1 路音频输出、≥1 路触控 USB 输出。
3. 前置输入接口≥3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。
4. 前置 USB 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备。
5. 支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。
(5) 智能感知能力
▲1. 整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5 个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5200 万的照片，支持拍摄 8192×2772 分辨率的视频。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
▲2. 整机上边框内置至少 5 个摄像头，其中广角摄像头最大视场角≥145 度且水平视场角≥130 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；在清晰度为 3840x2160 分辨率下，支持 30 帧的视频输出。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
3. 整机内置广角主摄，支持畸变矫正功能，TV 畸变≤10%。
▲4. 整机具备多个摄像头画面智能拼接技术，拼接摄像头画面可支持 1s 内快速动态融合。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
5. 整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
▲6. 整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
7. 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。
三、教学辅助工具生态
(1) 教学桌面
1. 整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。
2. 整机可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。
3. 整机教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。
4. 整机教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。
(2) 侧边栏工具
1. 整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度 / 音量调节、教室物联入口。
2. 整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
3. 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
4. 整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
5. 整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。
▲6. 整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
7. 整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。
8. 整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
▲9. 整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
(3) 辅助应用
1. 支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
2. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
3. 整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
▲4.支持通过桌面快捷操作栏或快捷键进入AI搜索对话框，快捷键可自定义；支持通过AI搜索快速搜索本地文件，可对文件或文件夹名称进行精确匹配，可展示显示搜索的文件个数、打开文件所在目录，进行复制、剪切、删除、查看文件属性。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
▲5.支持一次发送单个或多个文件给多个接收端软件。接收端离线时文件能够暂存在云端，在线后可进行自动下载。支持发送图片、视频、文档等类型的文件，支持查看发送进度。用户可在云盘中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。接收到新文件时有提示新文件；支持查看当前已接收的文件列表；可对文件进行下载或打开操作；支持自动清理超过14天的文件，可对自己的文件夹的图标颜色和命名进行个性化设置。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
▲6.为便于分享文件，集成局域网内网盘功能，可直接访问局域网网盘管理端；并根据不同的年级、班级或者需求，创建多个共享空间，每个共享空间可独立设置单文件大小限制、空间总大小限制、文件保护类型和设置用户操作权限，用户操作权限包括：上传、下载、删除、重命名、移动、回收站、新建文件夹。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
▲7.为便于云桌面设备的快速部署和维护，支持无操作系统裸机部署模式，通过U盘、PXE方式将终端部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将Windows操作系统的物理机批量部署成云桌面终端。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
▲8.支持任意终端作为发送端在云桌面系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收端在云桌面系统和操作系统界面下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
9.支持将终端镜像上传并存储到镜像仓库，管理员可以将镜像模板保存至镜像仓库，需要更新时再下发到终端进行更新；镜像仓库支持上传、删除，显示镜像大小、更新时间信息；支持设置镜像存储位置。
▲11.支持批量下发软件到终端安装；支持自定义软件安装参数；支持下发后合并且更新镜像，适用于软件永久使用场景，还原后依然可以保留下发的软件更新；支持静默下发且不更新镜像，适用于软件临时使用场景，终端重启还原后删除软件更新内容。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
12.支持对终端进行远程桌面操作，支持远程终端镜像管理、镜像更新、镜像同传、应用软件安装等操作。
(4) 智慧教学软件
▲1. 互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（供货时须提供能佐证满足该功能的软件截图）
2. 资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
▲3. 课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
4. 统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。
5. 批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。
6. 授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。
▲7. 无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
8. 教师云盘：支持教师上传文档格式的资料，支持的文件包含以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
9. 多端投屏：可支持至少 6 个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自 Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。
10. 课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。
11. 同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。
▲12. 加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。（供货时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
13. 课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。
▲14.支持小组端输入教师端的动态连接密码进行配对，初次配对成功后，后续可开机联网自动进行小组端和教师端间的连接；支持学生端输入小组端的动态连接密码进行连接，自动加入对应小组。动态连接码支持数字加 6 位字母的高级连接码，适合在不同的网络环境下使用。（供货时须提供能佐证满足该功能的软件截图）
（5）AI功能应用
▲1、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲2、整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
（供货时须提供具有CMA 或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
▲3、 整机内置AI授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。（供货时须提供具有CMA 或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
4、 整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置（如3道、5道、10道）。
▲5、整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。（供货时须提供具有CMA 或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
6、每台一体机包含支架原厂移动支架一套。
	2
	套
	22000
	44000

	合计：壹拾肆万肆仟元整
	144000

	商务条款：

	▲供应商资格要求
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格的供应商。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.企业经营业绩良好，具有良好的商业信誉和健全的内部管理制度，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
4.本项目不接受联合体报价，不允许分包、不允许挂靠。

	▲报价要求
	1.严格按照采购需求品牌型号进行报价，本次反向竞价报价须为人民币报价，一次性报价，包含：产品价格、运输费（含装卸费）、安装增加辅材费、货物上楼搬运费（电梯无法使用）、安装调试费、培训、税费、产品检测费、产品质保期内维修等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。
2.评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商需在60分钟内提供相关材料，否则评审小组将其响应作为无效响应处理。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.供应商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，通过报备政采云平台及财政厅监管部门，并按规定对竞标人公司予以处罚和进行网上通报处理，追究竞标人的法律责任，由此引发的一切后果由竞标人承担。

	▲货款结算
	按实结算，本采购文件项下全部货物经最终验收合格收到等额发票后10个工作日内，采购人支付全部应付合同价款。

	▲合同签订、交货时间及地点
	1、合同签订日期：中标通知书发出后7个工作日内。 
2、交货（实施）时间：合同签订之日起15个工作日内交货并安装调试完毕。施工过程静音、防尘，合理安排施工时间，减少对校园正常教学、活动秩序的影响。
3、交货地点：广西壮族自治区南宁市广西东盟经济技术开发区联杰路36号。

	▲售后服务要求
	1.按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起计算，不少于3年（厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内免费上门维修，质保期免费更换零部件。
2.售后服务：考虑到项目需要上门安装调试，成交供应商应设有售后维护服务网点，提供24小时售后服务。售后维修人员须在接到报修电话后2小时内赶到现场，提供不间断服务直到故障排除。（产品质保期特别说明外，按产品实际承诺期质保）。
3.为了保障产品正规渠道及品质，供货前成交供应商需提供以下资料：1、厂家原厂授权、售后服务承诺函、供货证明函原件并加盖厂家公章；2、厂家3C证书，以及相应的检测报告复印件，加盖厂家公章证明；3、供货时无法提供述材料，学校有权不予验收及单方面免责终止合同，并且保留追究成交供应商的法律责任。
4.故障响应时间：要求成交供应商在接到故障通知后须在2小时内赶到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；
5.在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务；
6.在三年的保修期限内，每个春季、秋季学期开学前，必须对一体机、黑板、功放机、无线话筒设备等，进行设备软件和硬件的巡检，发现问题及时处理和解决。

	▲验收要求
	1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 
2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。


	▲其他要求
	1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许一项负偏离，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应偏离情况说明表》（格式见附件3、4）、《报价表》（格式见附件1）和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件2）及需求表里面要求提供的相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。
2、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。

	▲违约责任
	1.逾期交付
成交供应商逾期交付的，每逾期一天，向采购人支付合同总额 1‰ 的违约金，但累计不超过合同总额的 10%。逾期超过 30天 的，采购人有权单方解除合同。
合同解除后，成交供应商应在 5 个工作日内退还采购人已支付的全部款项（含预付款），并向采购人支付上述违约金；若违约金不足以弥补采购人实际损失的，成交供应商应另行赔偿。
2.服务期内售后不达标
（1）成交供应商未能按合同约定提供售后服务的（包括但不限于技术支持、培训服务、故障处理、答疑服务等），采购人有权书面催告成交供应商限期整改。
（2）成交供应商在收到催告后 7个工作日内仍未开始整改的，自催告期满次日起，每日向采购人支付合同总额 1‰ 的违约金，直至成交供应商开始提供符合合同约定的服务为止。
（3）成交供应商连续 30日未提供售后服务或整改后仍不符合合同约定的，视为成交供应商根本违约，采购人有权单方解除合同，成交供应商应在 5 个工作日内退还采购人已支付的全部款项（含预付款），并赔偿采购人因此遭受的全部损失。
（4）成交供应商逾期退还上述款项的，每逾期一天，按应退未退金额的 1‰ 向采购人另行支付违约金。
3.侵犯第三方权利
成交供应商提供的产品侵犯第三方合法权益的，由成交供应商负责处理并承担全部责任，同时成交供应商应向采购人支付合同总额15% 的违约金，并赔偿采购人因此遭受的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、和解费等）。
4.违反保密义务
成交供应商违反保密义务的，应向采购人支付合同总额10% 的违约金，并赔偿因此给采购人造成的全部损失。































附件1
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）智慧黑板及教学一体机采购项目报价表（必须提供）
	项号
	货物名称
	品牌及型号
	单位
	数量①
	单价②
	竞标报价③=①×②

	1
	智慧黑板
	希沃BH86EA
	套
	2
	
	

	2
	教学
一体机
	希沃FH86EA
	套
	2
	
	

	合计金额大写：人民币      （¥：   ）


注: 
1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。
2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章：        
项目联系人及电话：                                
 报价供应商名称（签章）：                          
[bookmark: _Hlk21623674]报价日期：      年     月  日






附件2
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）智慧黑板及教学一体机采购项目货物技术参数配置清单（必须提供）
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	技术参数及性能配置

	1
	智慧黑板
	套
	2
	希沃
	BH86EA
	
	
	

	2
	教学
一体机
	套
	2
	希沃
	FH86EA
	
	
	


备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	

法定代表人或授权代表签字或盖章：        
项目联系人及电话：                                
 报价供应商名称（签章）：                          
报价日期：      年     月  日



















附件3
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）智慧黑板及教学一体机采购项目技术响应响应偏离表（必须提供）

	序号
	货物名称
	采购需求文件要求
（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容
（可注明证明材料所在页码）
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……



注：
1.说明：应对照采购需求文件中的技术参数及性能（配置）要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求商务条款为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
6.本表可扩展

法定代表人或授权代表签字或盖章：        
项目联系人及电话：                                
 报价供应商名称（签章）：                          
报价日期：      年     月  日




附件4
广西中医药大学附设中医学校（广西中医学校）智慧黑板及教学一体机采购项目商务条款响应偏离表（必须提供）
	序号
	采购需求文件要求（注明章节及条款号）
	响应文件响应内容（可注明所在页码）
	偏离说明

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.说明：应对照采购需求文件中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求商务条款为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
6.本表可扩展
法定代表人或授权代表签字或盖章：        
项目联系人及电话：                                
 报价供应商名称（签章）：                          
报价日期：      年     月  日



响应文件附件要求：必须提供材料包括不限于：
1.项目报价表（附件1）
2.货物技术参数配置清单（附件2）
3.技术参数及性能（配置）要求响应偏离表（附件3）
4.商务条款响应偏离表（附件4）
5.符合本项目需求的供应商资格证明材料
（1）有限期内的营业执照
（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图
（3）提供2023年度—2025年度财务状况报告[格式自拟]
（4）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。
（5）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。
6.法定代表人身份证复印件或扫描件[格式自拟]
7.法定代表人授权书[格式自拟，如授权则必须提供]
8.售后服务承诺书（格式自拟）
9.需求中要求提供的相关材料
以上材料均须加盖报价单位公章，电子档需转换成PDF文件上传采购平台，否则报价无效
25
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