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一、项目名称：旅游数据学院315实验室升级改造设备采购
二、采购方式：政采云在线询价
三、预算总金额：18.068万元
四、响应单位资格条件：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且为中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人。
（二）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。
五、供应商在报价时须提供响应文件，包含但不限于以下内容：
（一）有效的营业执照等证明文件扫描件（必须提供）；
（二）法定代表人身份证扫描件，如是委托人还需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（必须提供，详见附件）；
（三）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（必须提供，供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）；

（四）企业法人、股东、高管，姓名、身份证号信息，如股东是非自然人时提供统一社会信用代码号（必须提供）；
（五）报价表（必须提供，详见附件）；
（六）商务、服务(技术)响应、偏离情况说明表（必须提供，详见附件）；
（七）售后服务承诺书（必须提供，内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，格式自拟）
（八）采购需求表、商务要求表中要求提供的证明文件（如有）；
（九）中小企业声明函（如有，详见附件）；
（十）采购文件要求提供的其他证明材料和供应商认为需要提供的有关资料。
六、供应商响应须知：
（一）本项目所有服务技术需求和商务需求均为实质性参数，必须全部满足或优于，否则竞标无效。
（二）成交供应商如因无法满足采购文件要求及其他原因放弃成交资格、或拒绝履行成交项目的，采购人可以将相关情况上报政府采购监管部门处理，产生的后果由供应商承担。
（三）采购文件规定必须提供的内容，投标人必须提供，否则投标无效。
（四）符合要求的投标人不足三家时本项目流标。
（五）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标，否则投标无效。






▲采购需求表
	序号
	资产名称
	数量
	单位
	[bookmark: _GoBack]技术参数要求
	预算总价（万元）

	1
	教学云桌面终端套件
	20
	台
	一、学生云终端
★1.CPU：不低于i5  12代 , ≧6核 12线程,最高睿频4.4GHz；
★2.内存：≥16G DDR4 ，内存频率≥2666，采用双通道的小外形双列直插式内存模块DDR4内存插槽，内存最大32GB；
★3.硬盘：≥512G SSD，支持NVMe协议的M.2及mSATA类型双固态硬盘扩展；
4.USB接口： ≥5个非外接Hub扩展的主板焊接式USB接口（包含≥3个USB 3.0接口），其中终端前置不少于1个USB 3.0及1个USB2.0接口；
5.设备散热方式：支持终端风扇，铜管侧出风散热；
6. 为节约桌面空间，终端主体采用小尺寸；
7.其他接口：支持双显输出，支持HDMI接口显示 ；
8.网口：不少于1个千兆网口；
9.电源：采用1个DC_IN接口，12/19V电源输入，日常工作输入功耗均值不超过120W；
10.日常考试需要进行隔位考试，为提高管理便捷度，应支持终端的快速筛选功能，可以通过单数序号或双数序号的方式进行批量管理；
★11.为保障产品在遭受外界射频电磁场干扰时，能保持正常工作能力，要求产品依据GB/T 9254.2-2021测试标准的射频电磁场辐射抗扰度测试，在80-6000MHz的试验范围内，基于发射天线垂直极化和水平极化方向下的测试结果无异常，达到合格要求；（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
★12.为保障产品在极端环境下（如雷击）的抵御能力，要求产品浪涌（冲击）抗扰度，依据GB/T 9254.2-2021试验标准，在相-零:+1kV、相-地:±2kV、零-地:±2kV情况下，测试结果无异常，达到合格要求。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
二、显示器
1.屏幕尺寸（对角）：23.8寸；
2.屏幕比例：16:9；
3.面板类型：IPS硬屏技术；
4.亮度（典型值）：250cd/m²；
5.对比度（典型值）：1000:1(静态)；
6.响应时间（典型值）：20ms GTG(bw)；
7.扫描频率:垂直：50Hz~76 Hz 水平：30kHz~83kHz；
8.最大分辨率 ：1920x1080@75Hz (HDMI)；
9.推荐分辨率（典型值）：1920x1080@60Hz；
10.显示颜色：16.7M；
11.HDCP功能：支持；
12.信号输入：模拟 D-Sub，数字 HDMI；
13.接口：1*VGAI+1*HDMI；
14.电源：19VDC 1.31A。
三、配套软件1
1.为保障安全自主可控的使用需求，平台的服务端部署于国产化服务器操作系统上（如欧拉），同时平台底层数据库应采用国产化数据库系统（如GreatSQL），且支持将同品牌的采用非国产化操作系统（如CentOS）的老版本平台，升级并通过迁移工具将原有使用数据迁移至安全自主可控的部署环境中运行；
2.支持主流服务器、存储、网络设备厂商，支持主流PC厂商，不绑定终端设备，兼容多种架构和类型的终端，包括：X86架构/ARM架构/Loongarch架构云终端等，可根据实际应用灵活选择终端配置；
3.★在首页页面，通过单一IP地址可访问Web 管理平台并管理区域对象，多区域之间可以进行切换；在系统设置页面，可设定默认访问的主区域；在区域管理页面，可新增、修改、删除子区域，新增区域时验证对应平台的账号和密码。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
4.采用涵盖VDI/VOI/IDV/TCI四种架构的融合客户端，师生通过一台终端的客户端即可灵活访问VDI、VOI、IDV、TCI四种不同架构的桌面云，并可按需切换不同系统使用满足多元化应用场景的使用需求；
5.在资源汇总页面，对多区域资源进行汇总分析，可统计区域的桌面云部署信息，包括服务器数量、CPU核数和使用率、内存容量和使用率、存储容量和使用率、教室数量、场景数量、终端数量、桌面数量、区域内每月桌面使用次数、每月桌面场景使用时长和排行，每月机房日均使用时长和排行。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
6.至少支持Windows客户端和Linux客户端，Windows客户端支持窗口模式和全屏模式并可设置开机自启；Linux客户端支持开启或关闭窗口化快捷键，Linux客户端的虚拟桌面中断后，可自动切换至本地系统，可自定义倒计时秒数及桌面选单等待的秒数；
7.★在教学桌面页面，可以批量部署裸虚拟机环境，用户可手动安装操作系统，支持系统包括Windows7、Windows10、Ubuntu22.04。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
8.支持底层Linux系统或windows系统手动备份保护和实时自动备份保护两种模式；
9.支持自定义集群的数据存储方式，可采用计算节点本地磁盘的本地存储及远端存储两种模式，远端存储方式下根据桌面磁盘镜像存储和本地文件共享存储两类存储用途灵活选择FC存储或ISCSI存储，平台呈现不同资源池下不同主机存储远端存储的具体信息，涵盖分配类型、存储服务器、存储类型、存储名、精简配置、存储总容量及可用空间；
10.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，可任意选定可使用共享盘的操作系统数量，可设置终端共享数据盘的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；（须提供但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件或截图，加盖供应商公章）
11.支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置水印显示位置、字体大小、颜色、透明度，可设置显示内容，包括桌面计算机名，终端序号，桌面IP地址，MAC地址，还原方式等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端；（须提供但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件或截图，加盖供应商公章）
12.支持管理平台全局告警项，告警内容涵盖对核心服务异常、计算节点离线、节点镜像网络断开、分布式卷组磁盘离线、主备控数据同步告警和桌面高可用等项的实时监控，也可对关键项设置阈值进行定点监控，包括教学桌面运行时间、个人桌面运行时间、系统授权日期和系统关键分区剩余空间的阈值告警信息可推送给多个不同的管理员邮箱；
13.★在首页页面，平台导航栏上有原厂在线客服对话窗口;支持文字、图片和表情包发送;支持附件上传，可随时关闭、打开在线客服对话窗口，具备原厂官方微信服务号二维码。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
14.平台概览界面提供对集群硬件信息的统计及呈现，界面中应适当采用环形图、折线图、滑动列表、柱状图、饼图等元素形式，展示集群控制服务、主控运行状态、数据同步状态、资源池数量及集群主机数量，呈现集群已分配核心数/物理核心数/正在运行核心数的数值及占比情况，图呈现集群的本地存储/远端存储/内存的使用率并显示相关总量和已用量数据；
15.在物理教室页面，实验室信息可随时编辑修改，可选择不同的桌面架构;可设定实验室的IP网段，新注册的终端会自动绑定IP地址:可设定不同实验室的开机消息通知并在终端开机的桌面选单界面展示;可显示实验室 VDI、VOI、IDV 架构桌面分别的场景数。在系统设置页面，支持开启加密算法，包括数据加密、镜像校验。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
16.在教学模板页面，可在线制作模板；在终端上安装VOI Client软件，可在本地样机制作模板，终端重启后可以进行模板上传系统操作，模板的操作系统支持使用黄金镜像、纯净镜像及用户现有系统镜像。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
17.★在桌面池页面，教学桌面池不绑定用户部门、组织，用户无需账号密码可在终端上随机获取桌面资源用户获取桌面资源后，管理端显示桌面的运行状态为在线；用户停止使用桌面资源后，管理端显示桌面的运行状态为离线，其他用户可以使用该桌面资源；所用桌面个数达到桌面池的上限时，新用户获取桌面将无法分配并进行文字提醒。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
18.在教学网盘页面，支持本地存储及远端存储，支持Windows客户端和 B/S 网页端两种模式访问，创建桌面账户时，同步生成网盘账号；启用网盘后，在教学桌面中通过账号登录网盘，在个人桌面中无需登录可直接访问网盘;可扩容不同账号的网盘空间容量，网盘支持文件夹上传，教师在本地同步目录下的文件可以自动同步至云端，多个用户可创建群组共享文件，可设置群组管理权限及对文件的读写权限;通过文件的共享链接可查看并下载文件。
19.在告警策略页面，支持管理平台全局告警项，可设置核心服务异常、计算节点离线、节点镜像网络断开、分布式卷组磁盘离线、主备控数据同步告警和桌面高可用等项的实时监控，可设置关键项教学桌面运行时间、个人桌面运行时间、系统授权日期和系统关键分区剩余空间的阈值，设置告警信息推送的管理员邮箱。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
20.★产品底层服务器虚拟化软件需通过中国电子技术标准化研究院的“信息技术 虚拟机管理通用要求”，“信息技术 弹性计算应用接口”测评，提供包括但不限于测评证书及测试报告复印件或扫描件并加盖供应商公章；
21.软件厂商具备国家信息化部门颁发的ITSS信息技术服务标准符合性证书，云服务和运行维护两个业务领域，等级达到三级或以上等级；
22.▲为保证产品兼容性、便于维护与管理，要求与学生云终端、配套软件1为同一品牌。
四、配套软件2
1.支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；
2.教师自带笔记本可通过mac绑定和ip绑定两种方式快速连接服务器和学生端，实现多媒体互动教学；
3.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）；
4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制，便于教学互动；
5.屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性；
6.屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息；
7.支持影音广播，即使在终端未进入桌面的状态，也能够实现全体学生的影音广播，影音广播下支持视频的切换、暂停，并支持点击进度条任意地方以改变视频播放进度；
8.在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，用户终端关闭虚拟桌面仍可同步广播教师机屏幕和视频，不会中断教学；
9.教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定；
10.教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
11.具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花，电子抢答等互动方式；
12.上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣；
13.教师机可控制学生机是否可开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其它所有学生听到，便于课堂语音互动；
14.支持保存电子点名信息为班级座位信息，老师可导入班级座位信息，将机房上机机位与学生信息进行绑定，便于学生来机房后使用固定位置上机；
15.支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹；
16.支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式；
17.支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等；
★18.支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）
19.教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活；
20.支持班级学生使用固定位置上机，开机后学生机显示该座位绑定的学生信息，学生可根据自己的姓名找到上一次上机的位置进行上机，并可直接上机签到；
21.提供行为管控模块，支持程序黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态；
22.支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器；
23.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件或截图，加盖供应商公章）
24.提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发；
★25.支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换，可关闭云桌面服务器和学生机（须提供包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的产品功能性测试报告复印件、技术白皮书或官网截图等，加盖供应商公章）。
五、系统集成
1.教室原有70套授权升级，服务器数据迁移，加上新增20套，总共90套设备需要重新制作模版，导入原有数据，实现重新部署，教学软件重装，要求数据保持跟原来一致。新增20套设备安装部署，包含所需的网线、电源线、网络接入设备等其他未列明的材料，采购人不额外支付其他费用。
★2.315教室原有设备品牌型号为：OS-Easy、OX47-355，软件品牌型号为：OS-Easy、V5.0（E-VDI），为了保障正常教学和系统兼容性，要求此次采购的设备和软件能跟原有设备和系统无缝对接。
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▲商务要求表

	采购预算金额
	采购预算金额：壹拾捌万零陆佰捌拾元整。（¥180680.00）（如供应商磋商报价超过采购预算金额，其响应文件做无效处理）

	合同签订
	自成交通知书发出之日起25个日历日内；

	服务标准
	符合国家规定的项目技术质量标准和现行技术规范、规程要求及本项目采购需求。

	交付时间
	合同签订后，成交供应商应在15个工作日内交付使用；

	报价要求
	本次报价须为人民币报价，报价应包含了（但并不限于）本项目服务所需的所有费用和所需缴纳的保险、税、费等一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	付款方式
	1、合同签订之前，供应商按合同金额的5%（中小微企业企业按合同金额的2%）向采购人交纳履约保证金，履约保证金在免费保修期满后15个工作日内无息返还。
2、付款方式为：成交供应商按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。
3、本项目所有开具的发票必须为增值税专用发票。

	验收要求
	1、由采购人聘请的有关技术专家共同现场验收，成交供应商委派1名代表配合验收，提供履约说明。验收按照合同、投标文件、招标文件要求，不达标不予验收。
2、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

	交付地点
	广西桂林市雁山区采购人指定地点

	售后服务要求
	1、 自最终验收合格且双方共同签署移交凭证之日起免费保修36个月。
2.免费保修期内，乙方须提供全免费的技术支持、软件升级、上门维修和保养服务，对于非甲方人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费、人工费、配件费等）；对于由于甲方人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能收取维修所需配件物料的成本费用。
3.接到故障通知后，乙方的技术工程师须于4小时内到达现场处理，如接到通知后48小时内无法修复的，须立即免费提供不低于所投产品配置的备用货物供甲方正常使用。否则，甲方有权另行委托第三方进行维修／另行购买同等货物以供正常使用，由此产生的费用、全部损失由乙方承担。免费保修期外提供终身免费技术支持服务。
4.质保期内，开学或放假时需要对设备进行巡检，及时发现隐性故障，保障设备正常运行。。

	其他要求
	1、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
2、标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决（所有条款均为实质性条款，必须满足，否则竞标无效；）。



附件：


政采云在线询价响应文件
(封面)



项目编号：  
项目名称：
           

 

 
供  应  商：                 (盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日




目录

（格式自拟）
（一）有效的营业执照等证明文件扫描件（必须提供）；


（二）法定代表人身份证扫描件，如是委托人还需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证扫描件（必须提供）；
法定代表人(负责人)授权委托书
 
桂林旅游学院：
兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月    日起至     年   月    日止。 

供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月    日

附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
联系方式：                  
	法人及委托代理人的正面及反面身份证复印件





（三）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录）；（必须提供）


（4） 企业法人、股东、高管，姓名、身份证号信息，如股东是非自然人时提供统一社会信用代码号（必须提供）；

	序号
	股东名称
	出资比例
	身份证号码

	1
	
	%
	





（五）报价表（必须提供）；
报  价  表

采购项目编号:                 
采购项目名称:                    
 
	序号
	货物名称
	品牌及型号
	技术参数要求
	单位
	数  量
	报价（元）
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                               （￥                       元）


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:            
供应商名称（盖章）：             
报价时间：     年     月    日


（六）商务、服务(技术)响应、偏离情况说明表（必须提供）；
商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表
 
项目名称:                 
项目编号:                     
	序号
	采购文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	服务（技术）部分

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



说明：1、应写明响应文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照采购文件采购需求，逐条说明所提供服务已对采购文件的商务、服务、技术要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的响应和偏离。特别对有具体商务、服务、技术要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制采购文件要求，将导致竞价被拒绝。


                    法定代表人（负责人）或委托代理人签字:                            
                 供应商名称（盖章）：                   

     年    月    日
（七）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，格式自拟，必须提供））


（八）采购需求表、商务要求表中要求提供的证明文件（如有）；


（九）中小企业声明函（如有必须提供）；
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动, 服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于  信息传输业  行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.    （标的名称），属于  信息传输业  行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：
                                日期：


备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。
（十）采购文件要求提供的其他证明材料和供应商认为需要提供的有关资料（如有，必须提供）。
。 
                      
 

