广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院
服务器采购项目竞价公告
一、项目信息
项目名称：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院服务器采购项目
项目联系人及联系方式:零佳霖 0771-3136160
采购单位:广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院

采购组织形式及方式：政府采购—电子卖场—反向竞价
采购需求清单
	序号
	货物名称
	货物需求及性能配置
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	服务器
	1.★标准≥4U机架式服务器，国产品牌，非OEM或者贴标产品。
2. 配置2颗海光7390  C86处理器≥2.7GHz ；32核处理器，最大可支持2颗 一颗32核心，合计64核处理器；
3.配置≥128GB DDR4内存，频率≥3200MHZ，支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能，最大支持32条内存，合计支持4T内存的升级；
4.★配置配置≥2块1.92T SSD硬盘RAID1 企业级硬盘。
5．★支持2张内置标准RAID卡，提供网络备份；支持Multi-Host功能，本次配置1张2G缓存阵列卡（含电池）；
6. ★最大支持13个标准PCIe4.0插槽，1个OCP3.0网络插槽，本次配置2张海光DCU BW100_AI（64GB），要求支持模型的训练与推理，单张AI加速卡显存≥64GB，FP32 算力≥42TFLOPS，TF32 算力≥170 TFLOPSTFLOPS，FP16 算力≥340 TFLOPS，BF16 算力≥340TFLOPS，机器支持8张双宽AI加速卡并预留8张双宽AI加速卡插槽，投标时提供截图证明；
7.配置≥2个千兆网口≥2个万兆；支持IOAT2/VMDQ网络加速技术，网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；
8. ★1个串口，2个USB 3.0接口，1个RJ45管理口，1个OCP3.0网卡（支持NCSI功能）; 
9. ★支持4个铂金牌PSU电源，支持2+2冗余模式。本次配置4个电源，为2+2冗余模式，每个电源功率≥3000W。为方便后续扩容，机器必须支持3000W单个电源、投标时提供彩页截图或网页截图证明。支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机适时预警；后天设定IP过滤规划、设定访问权限；支持电源系统级联，每台主机设备可级联多台从设备，可远程监控及控制从设备；本次配置1套接线使用H65级原铜材质，外壳使用阻燃材料，阻燃级别达UL94V-0，采用一体式条铜焊接，U形PC材质绝缘，接口设置防脱落装置，稳压、防雷、防漏电、防过载等保护。
10. ★支持同品牌客户一站式AI基础基建和资源调度和管理方案，支持提供UI界面易操作，支持数据缓存加速，支持资源调度分配。
11.配置独立千兆管理网口；提供远程管理和远程诊断功能，支持IPMI1.5、IPMI2.0、WfM2.0、EMP和KVM over IP；支持内置SD/TF卡记录系统全生命周期运行日志；
12、管理功能：内置监控管理框架系统软件获得中华人民共和国境内国家版权局认可
1）支持LCD液晶服务器管理模块，支持本地可视化服务器管理及状态监控，蓝牙连接一步监控，配置手机 APP 管理软件（支持IOS和Android）能够使用手持移动端通过无线网络进行管理，实现远程管理技术；
2）★产品具备超强的AI训练表现，服务器全方位性能监控 ，包括CPU 使用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细，TCP重传率及套接字个数；UDP连接数，文件句柄使用率，文件句柄数及平均IO队列长度；硬盘读写次数及读写速率，出入风口温度，风扇转速，分区使用率，分区未使用量及队列合并请求数，网络出入口流量等，微架构单精度及双精度浮点运算，PCIe设备读写速率，运行时长、系统进程数等；投标时提供功能截图证明
3）支持所纳管的设备节点应该具备统一的操作管理界面，实现包括但不限于查看设备硬件状态，实现服务器虚拟KVM统一登录，实现远程电源控制等功能；
13、★为保障服务器不受挖矿病毒影响，所投服务器需额外配备杀毒软件：提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数；投标时提供功能截图。
14、★支持基于威胁情报的病毒文件哈希值、行为、域名、网络连接等各项终端系统层、应用层行为数据在全网终端发起搜索，挖掘潜伏攻击，快速定位出全网终端感染该威胁的情况；投标时提供功能截图。
15、★提提供为期3年的免费上门维保服务，由原厂或原厂授权服务机构执行；由原厂或原厂授权机构的工程师负责安装部署；故障响应：接到报修后2小时内到达机器现场；投标时提交针对本项目的原厂或原厂授权服务机构出具的《售后服务承诺函》，以及相应服务资质证明、工程师认证证书等材料。供3年原厂免费上门维保服务。提供本地化服务，原厂工程师安装，提供相关证书资质。要求故障2个小时内到机器现场。为确保产品原厂正品和原厂售后服务，投标时提供针对本项目的原厂售后服务承诺函和原厂供货证明，加盖厂家公章。
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商务条款
	一、合同签订及质保修期
（一）合同签订期：
自成交通知书发出之日起37个工作日内，成交供应商应与采购人签订政府采购合同。成交供应商逾期未签订合同的，视为放弃成交资格，我单位有权依《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十二条顺延确定下一候选供应商或重新开展采购活动，并不予退还其保证金。

（二）质保修期：
1、整体质保期为三年（从验收合格次日起计算）。
2、质量保证及维保要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务，国家没有明确规定或没有特别说明的。
3、故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按2小时内到达现场进行处理，到达现场后24小时内排除故障，恢复正常使用。
4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，供应商应提供技术服务、维修或设备更换服务，上述相应服务费用及与之相关的零部件的费用均含在总报价中，不另行列出。因人为因素出现的故障不在保修范围内，供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
5、超过质量保证期的货物，中标人提供维修、保养服务，维修时只收部件成本费。
二、交货地点、验收及付款方式
（一）交货地点：南宁市江南区星光大道29号。
（二）验收要求：1、交付时所有产品均严格按招标文件上的品牌型号及技术参数实质的要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收，采购人将按采购需求逐条核对，有虚假响应的情况一律不予验收，且由此产生的一切后果由中标单位承担；2、如有不符合采购要求的，成交供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，验收仍不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任；
（三）付款方式：一次性支付，本合同项下的全部货物经最终验收合格后 10 个工作日内，采购人收到乙方开具的全额发票后向乙方支付全部合同价款。
三、诚信要求
（一）对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（四）规定的供应商，不得参与投标报价。
（二）其他要求成交供应商在收到成交结果通知之日起3个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料：
1、供应商须在响应（报价）文件中提交由其自身出具的《正品及有效售后服务承诺函》（实质性响应要求），承诺所投算力服务器为原装全新正品、型号规格与采购需求完全一致、享受有效质保及售后服务（含原厂或同等效力）；若供应商作虚假承诺的，将依法承担提供虚假材料的法律责任。
为确保产品原厂正品和原厂售后服务，投标及签订合同时，提供针对本项目的原厂售后服务承诺函和原厂供货证明，加盖厂家公章。否则采购方将不予签订合同。
2、供应商须在响应（报价）文件中提交所投算力服务器的产品合法来源及有效质保证明（含原厂出货凭证、原厂质保凭证，或同等效力的经销商/上级渠道授权、质保承诺等）。前述材料不真实、或无法证明所供产品为正品且享有有效质保的，视为未响应实质性要求，作无效响应处理；成交后发现的，采购人取消其成交资格，并依据《政府采购非招标采购方式管理办法》确定下一候选供应商或重新开展采购，已收取的投标（响应）保证金不予退还。资料提交允许电子化，原件核对除外。为确保产品及配件是原厂正品，产品性能稳定，本项目需要提供样品。投标报价结束后，在签合同前，排名第一的中标候选人必须提供投标的货物样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供货物样品，均视为虚假应标处理，采购方将不予签订合同。并根据招标法要求追究法律责任。
3、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商须在交货时随货提供出厂合格证、质保卡（或原厂质保服务凭证）、产品序列号清单等产品固有单证。经验收发现所供产品非原厂正品、存在以次充好或串货情形的，采购人有权解除合同、拒付货款、没收履约保证金，并要求供应商赔偿由此造成的全部损失，同时向财政部门报告并将其列入政府采购不良行为记录。
供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人将上报监督管理部门，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并追究相关当事人责任。
4、本项目需求(含技术需求及商务需求)均不允许负偏离，出现负偏离则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。
    5、为确保设备正常运行，供应商须具备本地化服务能力（如在南宁市或周边设有服务机构、常驻技术人员，或承诺成交后在本地提供同等服务）；成交供应商在质保期内每半年上门免费巡检一次为确保设备正常运行，要求投标公司注册地在南宁市，提供本地化服务，中标供应商在质保期内每半年上门免费巡检一次。
四、履约保证金:合同签订前，成交人按合同金额缴纳履约保证金，非中小企业不超过合同金额5%、中小企业不超过2%（本项目按2%执行）。合同签订前，成交人按合同金额的2%缴纳履约保证金。签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则采购人收取的履约保证金全部不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。全部货物交货验收合格后，成交人向采购人提交办理退付手续，采购人将在收到完整且合格的退付申请资料后十五个工作日内无息返还保证金。若验收结果不合格的，保证金将不予退还，并按合同约定处理，成交人存在违约行为的，采购人有权在履约保证金内先行扣除成交人应支付的违约金，并要求成交人补足履约保证金金额。
4.1履约保证金交纳账户如下：
账户名称：广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院
开户银行：交通银行南宁分行福建园支行
账号：451060501010149000392
4.2交纳履约和质量保证金的单位名称必须与乙方单位名称一致。
五、其它
（一）采购需求参数要求中带“★”号的技术参数，为硬性参数。
（二）本项目供应商报价仅限“浪潮”品牌报价，不接受“浪潮”品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改货物的品牌，报价时必须承诺报价品牌为正品供货，否则报价做无效响应。
（三）签订合同后20个工作日内交付货物，所有货物应当免费送货上门，免费安装、调试。
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