反向竞价公告所需填报信息表
（以下信息必须填写，且会随公告一同发布，请谨慎填写）
反向竞价项目名称：：广西科技师范学院西 1-203 机房改造项目
联系人：吴老师       电话：0772-6620920           
预算总价：492340元
商品信息：教学云终端、管理云设备
商品类目：台式计算机
品牌：详见报价清单
参数要求：详见报价清单
单位（台）：61台
最高单价：详见报价清单
最高总价：详见报价清单
供应商响应附件要求： 必须上传； 可不上传
所需上传的附件:详见报价清单
竞价需求公示期：  3  个工作日公示开始时间 ：（因需要走审核流程，最早可设置公示开始时间为明天公示截止时间=公示开始时间+公示期(工作日)
竞价开始时间 ：  年   月  日 09  ： 00 （公告截止时间+1工作日+设置的开始时间点(时分秒)
竞价截止时间 ：竞价开始后45分钟；每轮：15 分钟；报价轮次：3 轮；若某个轮次无任何供应商参与报价，则系统判定竞价轮空，提前结束竞价活动。
有效竞价标准：首轮：有效报价供应商不少于 3  家
成交规则：采购人在有效报价的供应商中，手动确认成交供应商。
降价幅度 ： 100   元
报价策略：明拍 
结果确认时间：竞价结束后  3  个工作日内。
商务要求：按照以下内容
交货时间及地点：
交付使用期：采购人与成交供应商应在中标通知书发起7个工作日之内签订书面合同，自合同签订之日起20天内到货并安装调试完毕。
交货地点：采购人指定地点。					
质量保证期：自安装、调试验收合格并交付使用之日起提供不少于3年的免费保修。						
报价要求：
1.以上所有货物报价含随配标准附件、备品备件、专用工具、包装费、运输费、运抵指定交货地点、装卸费、安装调试费、技术服务费、质保、保险、税金及其他所有成本费用的总和。						
售后服务要求：
按照国家有关法律法规和“三包”规定，提供24小时的急修服务，一旦出现故障，接到报修电话后30分钟内有维修人员到达现场排除故障；一般故障修复时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过24小时；质保期内发生故障需更换零配件的，必须保证零配件为原厂配件；质保期满后，需提供维护保养服务，并承诺以优于市场价格收取维保费。					
验收要求：
完成供货及安装调试后，经采购人验收合格。					
实施和安装要求：
1.安装过程中的所有安全保障由成交人自行负责，并服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
2.严格按产品的安装规范要求进行安装，确保安全。
3.为保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，供应商为非生产厂家的，供应商必须在供货时提供货物制造商针对本次采购项目出具的授权书与售后服务承诺书，否则拒绝验收货。
4.产品验收时成交供应商应将货物的全部有关产品说明书、设备使用手册、系统操作手册、已在原厂家购买的对应质保期年限的保修服务证明、原厂安装手册、技术文件、软件开发技术文档及安装、测试、验收报告等文档提交至采购人。
5.合同履行过程中，采购人按照本项目合同及谈判文件、成交供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由成交供应商承担，竞标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由成交供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。
其他要求：
1. 成交供应商必须在供货前提供与合同技术参数要求及功能符合的全部样品一套至采购人处进行整体性能演示，如出现所提供样品不符技术参数要求或提供的实物样品未满足技术参数要求，视为违约，将上报政府采购监管部门予以处理。
2. 成交供应商应当在成交结果确定之日起个7工作日之内签订书面合同，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。成交供应商超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。
[bookmark: _GoBack]付款方式：
成交供应商将设备运至安装现场并经采购人验收确认后支付合同金额的100%。
【注：每次付款前成交人均需要向采购人提供的合法合规的报销票据，采购人在15个工作日内向成交人支付款项。发票必须开具增值税专用发票】						
报价时需提交的相关资料：
1.有效三证合一的营业执照副本复印件或营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证副本复印件
2.报价响应文件，包含报价单、商务响应偏离表等。
（以上材料必须加盖单位公章，必须提供，否则报价无效）  
供应商要求
基本要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。 3、已在本系统注册并通过资质初审的供应商。
是否邀请供应商：否；是；邀请供应商名称：
（最少需邀请 2 家供应商报价， 最多可手动选择 100 家，系统将以短信+待办消息方式给受邀供应商发送竞价邀请通知， 未受邀的供应商若满足资格要求，也可参与报价）
附件：
	广西科技师范学院西 1-203 机房改造项目
项目报价单

	序号
	货物名称
	指定品牌
	规格参数
	单位
	数量
	单价
	金额（元）

	1
	教学云终端
	联想
	1.CPU：≥Intel  I7 13700HX，16核 24线程，最高睿频5.0GHz；
2.内存：≥32G DDR4 ，内存频率≥3200，采用双通道的小外形双列直插式内存模块DDR4内存插槽，可通过机身底部开盖式扩容口将内存提升至最大32GB；
3.硬盘：≥1TB SSD，支持NVMe协议的M.2及mSATA类型双固态硬盘扩展；
4.USB接口：≥8个USB接口（至少含4个US B3.0接口），
5.设备散热方式：支持终端风扇散热；
6.其他接口：不少于1*HDMI，2对音频输入输出接口；
7.网口：不少于1个千兆网口；
8.键盘/鼠标：配套标准键盘和鼠标；
9.显示设备：配套显示屏幕23.8英寸显示器，分辨率1920*1080；
10.三年原厂保修
	台
	60
	7889
	473340

	2
	管理云设备
	噢易云
	1.机箱: 标准塔式机箱，体积≤17L；
2.处理器: 不低于i7-14700  20核28线程  2.1GHz主频；
3.内存: 2个内存插槽，最大支持64G，实配≥64GB DDR4 3200高频内存；
4.存储: 实配≥1块1TB M2 NVME固态硬盘，1块4TB  7200RPM 高速机械硬盘；
5.网卡：10/100/1000M自适应以太网卡，可拓展PCIE无线网卡；
6.I/O接口: 前置: USB3.0*2、USB2.0*2、音频输入输出接口1组；
7.后置: USB3.2Gen1*4，USB2.0*2，音频输入输出接口1组（3孔），主板板载2 个 DisplayPort1.4接口，1个HDMI口，一个VGA接口，支持4屏显示;
8.主板供电: 50A高规格Dr.Mos，8+1+1相供电，8PinCPU供电;
9.主板扩展接口: 1个PCle4.0X16强化接口，1PCIe3.0X1接口，2个PCle4.0 X4速率M.2接口、支持2280/2240 Nvme规格，支持WiFi模块，不少于3个SATA3 6G速率接口，4个4Pin风扇接口，USB3.0插*1，USB2.0插*2，主板带CMOS-键易清按钮无需跳线放电，板载Debug侦错灯，可选配主机内置喇叭、机箱电子锁；
10.为保障安全自主可控的使用需求，平台的服务端部署于国产化服务器操作系统上（如欧拉），同时平台底层数据库应采用国产化数据库系统（如GreatSQL），且支持将同品牌的采用非国产化操作系统（如CentOS）的老版本平台，升级并通过迁移工具将原有使用数据迁移至安全自主可控的部署环境中运行；
11.平台虚拟化软件可直接安装于裸金属服务器上，无需部署其他组件，通过一个安装包即可实现对VOI架构桌面云服务端的统一安装，安装成功立即生效使用，安装完成后管理员通过账号密码及微信扫码验证身份登录B/S架构管理平台使用；
12.在操作日志页面，统计并整合呈现多个区域平台的操作日志，操作日志无法被管理员删除或修改，日志内容涵盖对操作者、操作者IP、操作时间、操作主机 IP、操作内容、操作状态、操作对象及操作对象类型，管理员可按照时间段筛选该时间段内所有的操作记录，也可通过搜索栏搜索操作内容、操作者、主机 IP 及操作对象快速筛选对应的信息。（提供国家权威机构认可的第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
13.可根据使用场景差异划分多个资源池，不同资源池独立管理并执行独立的策略，可为资源池自由添加计算节点，可对计算节点执行唤醒、重启和关机的设备状态操作，可设置计算节点的桌面镜像/数据的存储挂载方式，可查看计算节点的详细硬件信息并设定可同时创建最大桌面数，可查看计算节点当前的各项系统服务状态并一键重启异常服务；
14.可基于模板克隆一个无需设置硬件配置的新模板，支持克隆为VOI教学模板和个人模板，完整克隆模式不依赖原有模板数据创建完整副本模板并进行完整数据下发，链接克隆模式依赖原有模板数据创建增量模板并进行增量数据下发。（提供国家权威机构认可的第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
15.统计并整合呈现多个区域平台的操作日志，操作日志无法被管理员删除或修改，日志内容涵盖对操作者、操作者IP、操作时间、操作主机IP、操作内容、操作状态、操作对象及操作对象类型，管理员可按照时间段筛选该时间段内所有的操作记录，也可通过搜索栏搜索操作内容、操作者、主机IP及操作对象快速筛选对应的信息；
16.为提升平台的问题处理效率，支持在平台导航栏上点击在线客服进行原厂服务的在线客服沟通，具备微信扫码自动跳转的官方微信服务号，也支持使用基于平台界面的在线客服对话窗口反馈问题，平台的在线客服对话窗口支持文字、图片及表情包发送，也支持附件上传，用户可随时关闭或打开在线客服对话窗口；（提供国家权威机构认可的第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
17.不采用第三方工具，基于WEB管理平台可对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘的品牌型号、可用容量、16K随机读数值、顺序写数值，可获取测试评级结果；（提供国家权威机构认可的第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
18.兼容使用虚拟机并进行分布式存储级别的安全冗余，必须提供提供一种基于Ceph或其他分布式存储软件的虚拟机高可用实现方法及系统的国家主管行政机关认可的技术证明证书文件扫描件；
19.为保证系统网络安全性与稳定性，支持在管理平台对集群内的节点进行多个网卡的设置，可灵活设置不同网卡的bond模式，至少涵盖activebackup、broadcast、roundrobin、random、lacp等常用bond模式的选择；（提供国家权威机构认可的第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
20. 配套提供C/S架构的桌面云平台检测工具，通过管理员账号密码验证身份后，点击开始检测则自动检测服务器连接状态、终端连接状态、集群网络状态、数据库状态、文件系统状态、脏数据状态、授权激活状态、主控HA状态、Guesttools状态、模板状态、桌面状态，并展示此次体检分数和检测结果详情，针对检测异常项会进行提示并给出解决建议，也可点击修复体检异常项进行自动修复，可将此次检测生成检测报告文件下载至电脑本地；（提供国家权威机构认可的第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
21.无需依赖第三方软件或脚本，即可在管理台编辑学期课表，可设置学期开始和结束时间、单双周安排、每节课起始时间，可直接将不同桌面拖拽到课表中，与各个课程时间对应；（提供国家权威机构认可的第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
22.支持模板分享链接，管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户，在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑，支持分享日期、分享链接的失效期设置；（提供国家权威机构认可的第三方检测机构出具的具备CMA标识的产品功能测试报告复印件或扫描件）
23.三年原厂保修
	台
	1
	19000
	19000

	合  计
	492340元

	商务需求响应情况：

	报价公司(盖章)：                    公司法人代表（签字或签章）：        

联系人（签字）：                           联系电话：

报价日期：



