在线询价
项目采购需求
一、项目信息
项目名称：武鸣校区A7#大学生活动中心、A2#-6排练厅货物采购（目录内）     
二、采购需求清单
	一、项目要求及技术需求

	序号
	货物名称﻿
	技术参数及性能配置要求
（投标货物至少满足或优于以下参数）
	数量
	计量单位

	1
	LED显示屏

	1、 LED大屏（1套）
1.屏体尺寸宽度≥3.84米，高度≥2.4米，屏体分辨率宽≥2064点，高≥1290点。
2.点间距：1.86mm，像素密度：288906点/㎡
▲3.因屏幕安装在公共场所，模组应具有防坠落安全绳设计并配备安全绳，安全绳符合GB 24543-2009标准，在突发情况下提供可靠的安全保护防止掉落；
4.可视角度：水平角度≥178°、垂直角度≥178°；
5.亮度均匀性：≥99.5%；
6.色度均匀性：±0.001Cx,Cy之内；
7.对比度：≥16000:1；
8.换帧频率：50/60/120Hz；
9.刷新率：支持740Hz-4880Hz调节，直接通过配套控制软件调节刷新率设置；
10.白场色坐标：白场色坐标符合SJ/T 11141-2025 规定范围；
11.亮度鉴别等级：符合SJ/T 11141-2025标准C级，BJ≥20；
12.显示单元亮度≥600nits，亮度调节0～100%无极可调，白平衡亮度≥1000cd/㎡；灰度等级：红，绿，蓝各256级；支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度10-22bits任意灰度设置：100%亮度22bit灰度；提升低灰视觉效果；色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；（供货时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书或技术白皮书或产品彩页并加盖供应商公章）
13.功耗（W/㎡）：峰值≤400W/㎡，平均≤135W/㎡；
14.休眠模式功耗(W/m²）：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤40W/m²；
15.平均使用寿命：≥150000小时；
16.MTBF平均失效间隔时间：≥150000小时；
17.基板要求：符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能符合要求，使用温度130℃；
▲18.防护等级：≥IP65（供货时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书或技术白皮书或产品彩页并加盖供应商公章）
19噪音测试：显示屏工作时应保持低噪状态。屏体球面半径1米处，整屏噪声≤5db；1.5米处，整屏噪声≤4db；
20.用户级模组维护：模组支持带电维护，热插拔不超过10秒，更换模组；支持自动校正。模组工作电压＜4.5V。模组底壳采用高强度塑胶大件，防护性能大大提高；模组采用磁吸固定方式，模组磁吸固定点≥8个；
21.智能节电：具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置)屏幕自动调暗或黑屏，智能(黑屏)节电功能开启智能节电功能比没有开启节能80%以上；
22.低亮高灰：具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/m²灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz；亮度调节至300cd/m²灰度等级为15bit:刷新率不低于3100Hz；亮度在200cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于3000Hz；亮度在100cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于2800Hz；
23.摩尔纹抑制：支持抑制摩尔纹功能。减轻摩尔纹视觉主观效果80%；
24.电源要求：供电开关电源采用宽动态电源，电压具有高适应性，在一定范围内不同等级的电压都能应用。电源采用无风扇设计，带主动PFC功能的高效率电源，功率因数≥0.99，带同步镇流功能，转换效率≥0.92；
25.抗风安全性能：LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求，抗拉力≥15kN；
二、控制系统（1套）
（一）硬件参数要求
1.天线类型：内置天线；
2.操作系统：嵌入式操作系统；
3.CPU：采用国产8nm制程工艺，不低于8核，大核主频≥2.4GHz，小核主频≥1.8GHz；
4.RAM：≥8GB；
5.内置存储：≥32GB；
6.内置硬盘：固态硬盘容量≥128GB，支持硬盘容量扩展，且扩展容量≥2TB，支持截屏图片、录制视频的存储与调用；
7.物理按键：电源键*1，录制键*1；
8.指示灯：三色LED电源指示灯；
9.HDMI输入接口：HDMI输入接口≥2个，支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，输入画质最高可达3840x2160分辨率；
10.HDMI输出接口：HDMI输出接口≥2个，支持输出到2个不同的大屏端，输出画质最高可达3840x2160分辨率；
11.音频接口：LineIn接口≥1路，支持麦克风的连接；LineOut接口≥1路，支持音箱的连接；
12.USB接口：USB 3.0 Type-A接口≥3路，支持U盘、鼠标、键盘、摄像机的接入；USB 2.0 Type-B接口≥1路，支持连接电脑安装驱动；
13.网络接口：以太网 RJ45 数据接口≥3个，其中2.5G Base-T(2500 Mbps)自适应网口≥1个，1000M Base-T(1000 Mbps)自适应网口≥2个；
14.中控接口：RS232接口≥1个；
15.无线AP：内置Wi-Fi6无线AP模块，Wi-Fi支持：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；工作频段：2.412G~2.467G/5.180G~5.825G；2.4G频段最大无线速率≥576Mbps；5G频段最大无线速率≥2.4GMbps；
16.网络工作模式：支持路由、交换两种模式；
17.支持壁挂式安装，提供原厂安装支架。
（二）多媒体教学系统
1.多语言切换：系统支持简体中文、英文、韩文三种语言模式的快速切换，满足外教教学的要求。
2.屏幕工具条：用户可直接在触控显示屏上点击系统工具条，或通过鼠标点击工具条进行操作，工具条具有截屏、录播、布局、切屏、批注、白板、互动等功能按钮，并显示时间、设备名称、网络IP等信息；工具条支持在大屏的左边和右边显示。
3.自定义工具条：用户可自定义系统工具条功能按钮，支持隐藏截屏、录播、布局、切屏、批注、白板、互动功能按钮，并支持添加App应用、Web应用、欢迎主题、扫码带走等工具按钮和单选、多选、投票、抢答等互动按钮；还可通过快捷方式设置自定义按钮，如设备源、网页源和应用程序源，任一类型的上屏方式均可选择覆盖上屏或追加上屏。
4.软件遥控器：教学互动终端无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载遥控器APP即可将移动终端作为控制端，软件控制端支持截屏、录制、布局、批注、白板、互动等功能按钮，支持Windows、Android、iOS系统设备安装控制端软件。
5.全屏缩放：支持在遥控器APP端或触控显示屏端对显示画面进行缩小、放大操作，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大。
6.移动端无线投屏：支持≥16路终端设备同时接入教学互动终端，iOS、macOS、Android和Windows系统设备无需安装任何APP即可直接投屏，支持通过AirPlay、Miracast、WIDI主流投屏协议无线投屏或通过传屏器一键投屏，并可自由拖动画面位置，支持对设备画面进行静音、旋转、全屏、移除等操作。
7.网络摄像机采集：支持添加网络摄像机，并支持进行画面的放大、缩小、上下左右移动等操作。
8.手写板投屏：支持≥60台手写板通过Wifi同时连接教学互动终端，手写板书写笔迹可实时呈现在显示屏进行对比展示，支持手写板投屏画面旋转、全屏放大、修改学生笔迹颜色、导入手写板底图、笔迹自适应、从显示屏幕端直接移除当前手写板等操作。
9.文件存储：支持U盘和内置硬盘两种本地存储路径，用户可自由切换存储路径；支持使用U盘作为存储路径时，截屏、录制产生的文件自动备份到内置硬盘；支持对内置硬盘进行格式化操作。
文件读取：系统支持查看U盘、内置硬盘、扫码上传、遥控器APP上传的文件和云空间下载的文件
10.设备和文件分类：系统自动对设备（有线接入设备、无线投屏设备）、文件（U盘、内置硬盘、扫码上传、遥控器APP上传的文件和云空间下载的文件）进行分类；支持对已连接的设备进行置顶、重命名等操作。
11.画面布局：支持1、2、3、4、6、8屏画面布局，画面支持多种对比模式（如均分屏幕、一大两小、一大三小、窗口悬浮等≥11种默认画面布局）；
12.微课录制：支持屏幕多画面和外接麦克风声音同步录入，提供720P和1080P视频显示格式可选，录制的视频可保存在U盘或内置硬盘中，支持存储空间不足时的文字提醒功能；
13.白板批注：系统提供画笔、激光笔、宽度、板擦、清空、撤销、重做、聚焦、随写板等工具，可实现如下功能：支持普通画笔书写、荧光画笔书写和激光笔定位，提供红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等9种画笔颜色和圆形、长方形、三角形、六边形等≥9种图形类别，并支持选择画笔书写和图形绘制的线条宽度；支持板擦手势擦除或滑动擦除当前书写内容；支持一键清空、撤销或重做；支持批注界面下的显示画面聚焦，可自由拖拽显示位置和显示比例，讲解模式下可将当前显示区域截取到白板中，支持截取多张图片和置顶某张图片；关灯模式下可将当前显示区域以外的画面进行黑屏操作；支持白板界面下的随写板书写，可悬浮于屏幕画面的上层显示，并自由拖拽显示位置和显示比例，支持一键滑动清除、最小化、还原初始大小和翻页等操作；支持添加多页白板并进行上下翻页，可同时预览多页白板的缩略图，可添加≥50页；支持一键清空当前创建的所有白板；支持批注内容、白板书写内容保存至本地或上传至云空间，支持调取二维码用于扫码下载当前界面的截图。
14.手写板互动：支持学生手写板开机后自动连接教学互动终端并自动签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题、手写题的作答，支持教师端发起投票、挑人、抢答功能。
15.微信小程序互动：支持学生通过微信扫描二维码进入课堂并完成签到，支持完成单选题、多选题、判断题、算术题、简答题的作答，支持教师端发起投票、挑人功能。
	1
	套

	2
	三人主位沙发
	1.尺寸（mm）：约长1780*宽800*高400-700；
2.面料：选用优质西皮或棉麻，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落。质量符合QB/T 4045-2010标准，甲醛未检出，可萃取的重金属铅含量≤0.2mg/kg、镉含量未检出，色牢度（沾色）耐水：4-5级、耐干摩擦：4-5级，无异常异味。 
3.海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。
4.框架：采用优质环保实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率8-10%。
5.油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。
6.五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。
	1
	套

	3
	单人沙发
	1.尺寸（mm）：约长1000*宽800*高400-700。
2.面料：选用优质西皮或棉麻，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久，无明显损伤、剥落。质量符合QB/T 4045-2010标准，甲醛未检出，可萃取的重金属铅含量≤0.2mg/kg、镉含量未检出，色牢度（沾色）耐水：4-5级、耐干摩擦：4-5级，无异常异味。 
3.海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。
4.框架：采用优质环保实木，经过防虫、防腐特殊处理，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽，符合GB/T 3324-2017标准，木材含水率8-10%。
5.油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。
6.五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，耐腐蚀能力强。
	2
	套

	4
	茶几
	烤漆茶几
尺寸约：长1100mm*宽600mm*高450mm。
1.基材：采用优质环保E0级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017标准，板材密度≥0.7g/cm³，吸水厚度膨胀率≤6%，内结合强度≥0.55MPa，静曲强度≥26MPa，弹性模量≥3500MPa，表面结合强度≥1.1MPa，甲醛释放量≤0.01mg/m³，苯、甲苯、二甲苯检测结果为未检出，TVOC≤15μg/m³。
2.面材：采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，符合GB/T 13010-2006、GB/T 17657-1999标准，含水率≤9%。
3.白乳胶：采用优质环保白乳胶，粘性强，久不分层，具有防水、防潮、耐油等特点，通过GB 18583-2008标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤20g/L。
4.封边条：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，符合QB/T 4463-2025标准，甲醛释放量≤0.05mg/L。
5.油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，经过五底三面十二道工序，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整，水性底漆、水性面漆符合GB 18581-2020标准，VOC含量≤30g/L，甲醛含量≤5mg/kg，总铅含量≤1mg/kg，可溶性重金属含量镉、铬、汞含量均≤0.3mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出，苯系物总和含量未检出。
6.缓冲导轨：采用优质采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀。缓冲导轨，推拉流畅，承重力强，符合QB/T 2454-2013标准，拉力（耐久试验性后）当M＜40Kg时拉力≤25N，推力（耐久试验性后）当M＜40Kg时推力≤25N，下沉量≤2%，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷均符合要求。
7.缓冲铰链：采用优质采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀。缓冲铰链，表面无划痕、变形，开合流畅、无噪音，符合QB/T 2189-2013标准，下沉量≤0.5mm，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级，操作力、垂直静载荷、耐久性均符合要求。
8.锁具：采用优质采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀。锁具，钥匙插拔、旋转灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，电镀件无起泡、起层、露底等明显瑕疵，符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准，耐腐蚀（180h乙酸盐雾试验）≥10级。
	1
	套

	5
	高脚凳

	1.树脂一体成模，不锈钢底架，带靠背。
2.坐垫内置高回弹海绵，亲肤耐磨PU皮，脚踏采用加大耐磨脚踏，地面加大镜面地盘。
3.定制规格：约420*420*910（长宽高）
	3
	张

	6
	高椅
	1.实木拼接，加厚弧形椅面带靠背，凳面加厚处理。
2.坐垫采用皮革材质，支持高度调节，坐面高度50-80CM可选。
3.定制规格：约450*450*910（长宽高）
	3
	张

	7
	办公椅
	1. 框架材质：金属材质，金属电镀工艺。
2. 椅子宽度：≥50cm。
3. 靠背高度：≥48cm。
4. 整体高度：≥92cm。
5. 承重能力：≥130kg。
6. 轮子类型：万向轮。
7. 是否可旋转：可旋转。
8. 是否可升降：可升降。
9. 面料材质：人造革。
10. 风格：现代风格。
	1
	张
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	储物柜（成品矮柜）
	1. 高定肤感纯色系列。
2.18mm多层实木板材，加固基架，E0级环保等级材料。
3.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；
4.封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
5.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
6.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
7.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
8.配套平板平开柜门、高端哑光金属把手。
9.定制规格（长宽高）：约1470mm*580mm*750mm。
	1
	组
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	储物柜（成品高柜）
	1. 高定肤感纯色系列。
2.18mm多层实木板材，加固基架，E0级环保等级材料。
3.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；
4.封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
5.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
6.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
7.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
8.配套平板平开柜门、高端哑光金属把手。
9.定制规格（长宽高）：约1100mm*390mm*750mm。
	1
	组
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	山水主题组合成品柜子
	1. 山水主题组合成品柜子1组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，成品展示总面积22㎡，由6.48㎡山水画面模块和8㎡胡桃木色饰面模块组成；各模块按供货深化图分块编号。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；
3.封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
4.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
5.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
6.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
7.山水画面采用宣绒布UV喷印，画面净面积6.48㎡；图像由采购人提供或授权，完成排版、拼接、调色和输出打样。
8.画面绷贴于独立成品背板，背板采用18mm多层板；外周配置胡桃木色框条，框条总长10.8m、截面约60×30mm，转角45°拼接。
9.两侧饰面模块表层采用9mm厚胡桃木色碳晶板，固定于成品承托背板；背面配置铝合金支撑框、挂件、连接件和收口条，以完整板件供货。
10.装置配置4盏LED射灯，单灯功率约15W，色温约4000K，显色指数≥80，灯头可调；短轨、驱动及端盖随装置配置。
11.边框配置8m DC24V柔性LED灯带，色温约4000K、显色指数≥80；含铝型材、漫射罩、匹配驱动和装置内部连接线。
12.灯具、短轨、驱动及线缆均固定或收纳于装置框体；装置采用成品电源线连接既有合适电源接口，完成点亮和电气连接检查。
13.板件平整、拼缝均匀，无起皱、鼓泡、溢胶及明显接缝；外露边角圆滑，连接牢固，模块背面设编号及资产标签粘贴区。
14.交付整套装置、组成明细、分块尺寸图和灯光连接图；含成品制作、包装、运输、组装和挂装。
	1
	组
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	单人休憩坐具
	1.单人休憩坐具，外形尺寸约 850mm（长）×850mm（宽）×900mm（高）；主体框架与扶手采用实木制作，表面为胡桃木色饰面，木材无开裂、虫蛀、结疤等缺陷。
2.座面、靠背面层选用米白色耐磨布艺面料，面料具备良好抗污、耐磨性能；内部填充高回弹定型海绵，密度≥35kg/m³，海绵回弹持久不易塌陷，面料包覆平整服帖，缝线顺直均匀，无跳线、起皱现象。
3.实木框架榫卯 + 五金连接件组合固定，整体连接牢固可靠；实木基材表面精细打磨，无毛刺，采用环保涂饰工艺，漆面均匀，扶手边角做圆弧钝化处理，避免尖锐棱角。
4.坐具底部安装防滑静音护垫，放置平稳，坐靠使用过程无晃动、松动及异响；含成品包装、运输、现场搬运、就位摆放及安装调试等全部工作。
	8
	张
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	配套茶几
	1.方形接待茶几，外形尺寸约 550mm（长）×550mm（宽）×550mm（高），胡桃木色饰面，款式、色调与配套单人休憩坐具风格统一。
2.台面及支撑框架采用实木基材，表面木纹自然连续，板材封边严密完整，无脱胶、翘边、开裂缺陷；板材切割规整，无毛刺。
3.台面表面平整光滑，边角做圆弧钝化处理；底部支撑脚配置防滑静音护垫，放置平稳，承重无晃动。
4.含成品包装、运输、现场组装、搬运就位，产品到场后摆放调试到位，满足现场使用要求。
	6
	张
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	茶水矮柜
	1. 茶水矮柜 1 组，外形尺寸约 2400mm（长）×900mm（高）×450mm（深），整体造型规整，色调统一。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；
3.封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
4.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
5.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
6.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
7.柜体、门板、层板基材采用厚度 18mm 优质多层实木板，表面胡桃木色饰面，纹理均匀，无鼓包、脱层、色差；背板厚度≥9mm，板材含水率符合室内家具使用标准，不易变形。
8.所有板件外露边缘采用同色材料封边处理，封边严密平整，无脱胶、翘边；柜体配置对开柜门、可拆卸分层隔板、同色系拉手及阻尼缓冲铰链，柜门启闭静音，关闭无撞击。
9.柜台面具备防潮、耐污、易擦洗特性，可耐受日常茶水泼溅；配套全套五金配件，含成品包装、运输、现场组装、固定安装，完工后清理现场。
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	校园形象组合成品柜子
	1. 校园形象组合成品柜子8组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，正面投影总面积88㎡；内容包括校园形象、校徽校训及青年风采，各组按独立展示位置编号交付。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；
3.封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
4.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
5.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
6.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
7.成品采用18mm厚结皮PVC板雕刻造型，表面UV喷印；以独立板件供货，图文直接制作在成品板件上。
8.每组成品柜子配置金属支撑边框、连接件及挂装配件，背面支撑框采用壁厚不小于1.2mm的铝合金型材；板件与框架连接牢固，边角圆滑，外露边部封边。
9.成品背面设置编号和资产标签粘贴区；各模块附外形尺寸、材料、部件数量和位置对应表，可逐组清点和验收。
10.局部画面采用0.8mm刀刮布UV喷印并裱贴于成品背板；木色模块采用9mm碳晶板饰面，材料叠层均包含在成品内。
11.立体标识采用10mm透明亚克力配有色面板，激光雕刻后固定于成品背板；内容和比例与整体版面协调。
12.装置配25m LED灯带，设置于成品边框，含铝型材、漫射罩、匹配驱动和内部连接线；连接既有合适电源接口。
13.图文内容按采购人提供或授权的素材排版、打样，经确认后制作；展示画面不出现房号和房间名称。
14.供货包含成品板件、框架、文字图形、连接五金、包装、运输、组装及挂装；按成品柜子组数清点验收，正面投影面积作为规格参数。
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	社团成果组合成品柜子
	1. 社团成果组合成品柜子8组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，正面投影总面积28㎡；展示社团风采、活动成果及招新信息，各组按独立展示位置编号交付。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
6.成品采用18mm厚结皮PVC板雕刻造型，表面UV喷印；以独立板件供货，图文直接制作在成品板件上。
7.每组成品柜子配置金属支撑边框、连接件及挂装配件，背面支撑框采用壁厚不小于1.2mm的铝合金型材；板件与框架连接牢固，边角圆滑，外露边部封边。
8.成品背面设置编号和资产标签粘贴区；各模块附外形尺寸、材料、部件数量和位置对应表，可逐组清点和验收。
9.标题采用10mm透明亚克力配有色面板，激光雕刻后固定于成品背板；照片模块配透明亚克力卡槽或开启式画框，便于更换。
10.各模块供货前形成编号、数量、长×高尺寸及面积对应表，配置背面标签区；组合方式按经采购人确认的供货深化图制作。
11.图文内容按采购人提供或授权的素材排版、打样，经确认后制作；展示画面不出现房号和房间名称。
12.供货包含成品板件、框架、文字图形、连接五金、包装、运输、组装及挂装；按成品柜子组数清点验收，正面投影面积作为规格参数。
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	团建主题组合成品柜子
	1. 团建主题组合成品柜子4组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，正面投影总面积36㎡；内容包括思想引领、成果展示与校训，各组按对应主题编号并交付独立成品柜。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
6.成品采用18mm厚结皮PVC板雕刻造型，表面UV喷印；以独立板件供货，图文直接制作在成品板件上。
7.每组成品柜子配置金属支撑边框、连接件及挂装配件，背面支撑框采用壁厚不小于1.2mm的铝合金型材；板件与框架连接牢固，边角圆滑，外露边部封边。
8.成品背面设置编号和资产标签粘贴区；各模块附外形尺寸、材料、部件数量和位置对应表，可逐组清点和验收。
9.配套主题文字“引领凝聚青年 组织动员青年 联系服务青年”（暂定）至少共18个汉字，采用10mm透明亚克力配有色面板，激光雕刻并作表面饰面处理，单字尺寸约340×340mm；固定于所属模块背板。
10.配套图形造型面积5㎡，采用10mm厚结皮PVC板雕刻，表面UV喷印或彩色饰面，包含流线、音符或剪影等图形；固定于所属模块，不另计展示面积。
11.配套“厚德励志 博学弘医”8个校训文字，采用10mm透明亚克力配有色面板，单字尺寸约120×120mm，固定于对应成品背板。
12.供货前提交各组成品的长×高尺寸、分块数量及面积汇总；组装、挂装位置与经确认的布置图一致，拼缝均匀、文字清晰、表面无明显色差。
13.图文内容按采购人提供或授权的素材排版、打样，经确认后制作；展示画面不出现房号和房间名称。
14.供货包含成品板件、框架、文字图形、连接五金、包装、运输、组装及挂装；按成品柜子组数清点验收，正面投影面积作为规格参数。
	4
	组

	17
	矮柜
	1.收纳柜1组，外形尺寸约 3400mm（宽）×1000mm（高）×400mm（深），整体造型简洁协调，色调与现场奖状展示柜保持一致。
2.柜体、门板、层板基材采用厚度 18mm 优质多层实木板，板材含水率达标，不易变形开裂；背板厚度≥9mm，板面平整，无鼓包、脱层、明显色差等缺陷。
3.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
4.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
5.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
6.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
7.含全部板材、五金配件、工厂加工制作、成品包装、运输、现场组装、就位调试及现场清理等全部工作内容。
	1
	组

	18
	学生会风采组合成品柜子
	1.学生会风采组合成品柜子4组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，正面投影总面积约36㎡；内容包括学生会服务宗旨、组织风采及工作成果，各组按对应主题编号并交付独立成品柜。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
6.成品采用18mm厚结皮PVC板雕刻造型，表面UV喷印；以独立板件供货，图文直接制作在成品板件上。
7.每组成品柜子配置金属支撑边框、连接件及挂装配件，背面支撑框采用壁厚不小于1.2mm的铝合金型材；板件与框架连接牢固，边角圆滑，外露边部封边。
8.成品背面设置编号和资产标签粘贴区；各模块附外形尺寸、材料、部件数量和位置对应表，可逐组清点和验收。
9.配套主题文字“服务同学·共建青春”（暂定）至少共8个汉字，采用10mm透明亚克力配有色面板，激光雕刻并作表面饰面处理，单字尺寸约340×340mm；固定于所属模块背板。
10.配套图形造型面积2㎡，采用10mm厚结皮PVC板雕刻，表面UV喷印或彩色饰面，包含流线、音符或剪影等图形；固定于所属模块，不另计展示面积。
11.供货前提交各组成品的长×高尺寸、分块数量及面积汇总；组装、挂装位置与经确认的布置图一致，拼缝均匀、文字清晰、表面无明显色差。
12.图文内容按采购人提供或授权的素材排版、打样，经确认后制作；展示画面不出现房号和房间名称。
13.供货包含成品板件、框架、文字图形、连接五金、包装、运输、组装及挂装；按成品柜子组数清点验收，正面投影面积作为规格参数。
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	社团风采组合成品柜子
	1.社团风采组合成品柜子4组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，正面投影总面积约36㎡；内容包括学生社团、大学生艺术团、红十字会与青年志愿者风采（暂定），各组按对应主题编号并交付独立成品柜。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
6.成品采用18mm厚结皮PVC板雕刻造型，表面UV喷印；以独立板件供货，图文直接制作在成品板件上。
7.每组成品柜子配置金属支撑边框、连接件及挂装配件，背面支撑框采用壁厚不小于1.2mm的铝合金型材；板件与框架连接牢固，边角圆滑，外露边部封边。
8.成品背面设置编号和资产标签粘贴区；各模块附外形尺寸、材料、部件数量和位置对应表，可逐组清点和验收。
9.配套主题文字“青春汇聚·医路担当”（暂定）至少共8个汉字，采用10mm透明亚克力配有色面板，激光雕刻并作表面饰面处理，单字尺寸约340×340mm；固定于所属模块背板。
10.配套图形造型面积2㎡，采用10mm厚结皮PVC板雕刻，表面UV喷印或彩色饰面，包含流线、音符或剪影等图形；固定于所属模块，不另计展示面积。
11.供货前提交各组成品的长×高尺寸、分块数量及面积汇总；组装、挂装位置与经确认的布置图一致，拼缝均匀、文字清晰、表面无明显色差。
12.图文内容按采购人提供或授权的素材排版、打样，经确认后制作；展示画面不出现房号和房间名称。
13.供货包含成品板件、框架、文字图形、连接五金、包装、运输、组装及挂装；按成品柜子组数清点验收，正面投影面积作为规格参数。
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	青年融媒体组合成品柜子
	1. 青年融媒体组合成品柜子4组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，正面投影总面积约36㎡；内容包括校园融媒体、青年作品、采编流程与传播成果（暂定），各组按对应主题编号并交付独立成品柜。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
6.成品采用18mm厚结皮PVC板雕刻造型，表面UV喷印；以独立板件供货，图文直接制作在成品板件上。
7.每组成品柜子配置金属支撑边框、连接件及挂装配件，背面支撑框采用壁厚不小于1.2mm的铝合金型材；板件与框架连接牢固，边角圆滑，外露边部封边。
8.成品背面设置编号和资产标签粘贴区；各模块附外形尺寸、材料、部件数量和位置对应表，可逐组清点和验收。
9.配套主题文字“记录青春·传播医大”（暂定）至少共8个汉字，采用10mm透明亚克力配有色面板，激光雕刻并作表面饰面处理，单字尺寸约340×340mm；固定于所属模块背板。
10.配套图形造型面积1.5㎡，采用10mm厚结皮PVC板雕刻，表面UV喷印或彩色饰面，包含流线、音符或剪影等图形；固定于所属模块，不另计展示面积。
11.供货前提交各组成品的长×高尺寸、分块数量及面积汇总；组装、挂装位置与经确认的布置图一致，拼缝均匀、文字清晰、表面无明显色差。
12.图文内容按采购人提供或授权的素材排版、打样，经确认后制作；展示画面不出现房号和房间名称。
13.供货包含成品板件、框架、文字图形、连接五金、包装、运输、组装及挂装；按成品柜子组数清点验收，正面投影面积作为规格参数。
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	青年成长组合成品柜子
	1.青年成长组合成品柜子4组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，正面投影总面积约28㎡；内容包括团务服务、青年成长等（暂定），各组按对应主题编号并交付独立成品柜。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
6.成品采用18mm厚结皮PVC板雕刻造型，表面UV喷印；以独立板件供货，图文直接制作在成品板件上。
7.每组成品柜子配置金属支撑边框、连接件及挂装配件，背面支撑框采用壁厚不小于1.2mm的铝合金型材；板件与框架连接牢固，边角圆滑，外露边部封边。
8.成品背面设置编号和资产标签粘贴区；各模块附外形尺寸、材料、部件数量和位置对应表，可逐组清点和验收。
9.配套主题文字“团聚青年·倾听心声”（暂定）至少共8个汉字，采用10mm透明亚克力配有色面板，激光雕刻并作表面饰面处理，单字尺寸约340×340mm；固定于所属模块背板。
10.配套图形造型面积1.5㎡，采用10mm厚结皮PVC板雕刻，表面UV喷印或彩色饰面，包含流线、音符或剪影等图形；固定于所属模块，不另计展示面积。
11.供货前提交各组成品的长×高尺寸、分块数量及面积汇总；组装、挂装位置与经确认的布置图一致，拼缝均匀、文字清晰、表面无明显色差。
12.图文内容按采购人提供或授权的素材排版、打样，经确认后制作；展示画面不出现房号和房间名称。
13.供货包含成品板件、框架、文字图形、连接五金、包装、运输、组装及挂装；按成品柜子组数清点验收，正面投影面积作为规格参数。
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	综合活动组合成品柜子
	1.综合活动组合成品柜子4组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，正面投影总面积约35㎡；内容包括青年交流、活动成果及多功能活动主题，各组按对应主题编号并交付独立成品柜。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
6.成品采用18mm厚结皮PVC板雕刻造型，表面UV喷印；以独立板件供货，图文直接制作在成品板件上。
7.每组成品柜子配置金属支撑边框、连接件及挂装配件，背面支撑框采用壁厚不小于1.2mm的铝合金型材；板件与框架连接牢固，边角圆滑，外露边部封边。
8.成品背面设置编号和资产标签粘贴区；各模块附外形尺寸、材料、部件数量和位置对应表，可逐组清点和验收。
9.配套主题文字“青春共创·成长同行”（暂定）至少共8个汉字，采用10mm透明亚克力配有色面板，激光雕刻并作表面饰面处理，单字尺寸约340×340mm；固定于所属模块背板。
10.配套图形造型面积1㎡，采用10mm厚结皮PVC板雕刻，表面UV喷印或彩色饰面，包含流线、音符或剪影等图形；固定于所属模块，不另计展示面积。
11.供货前提交各组成品的长×高尺寸、分块数量及面积汇总；组装、挂装位置与经确认的布置图一致，拼缝均匀、文字清晰、表面无明显色差。
12.图文内容按采购人提供或授权的素材排版、打样，经确认后制作；展示画面不出现房号和房间名称。
13.供货包含成品板件、框架、文字图形、连接五金、包装、运输、组装及挂装；按成品柜子组数清点验收，正面投影面积作为规格参数。
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	六边形活动圆桌
	6人位团体辅导桌椅。直径1800mm，高度750mm。
1.桌面材质：采用E0级颗粒板，优质三聚氰胺板s饰面，厚度25mm，封边采用厚度不低于1.5mmPVC同色封边，封边均匀一致，稳定性强，经久耐用、表面光滑平整，不易脱落；面板颜色可根据实际需求定色。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
6.钢制管材符合 GB/T 33394-2016， GB/T 9286-1998， GB/T 23999-2009， GB/T4893.9-2013， GB/T 9274-1988， GB/T 1733-1993， GB/T 4893.1-2005，GB/T 23989-2009， GB/T 34676-2017， GB/T 4893.7-2013， GB/T 1735-2009、GB/T 1740-2007， GB/T 1865-2009， GB/T 1766-2008. QB/T 3826-1999，GB/T 228.1-2010  光泽(60°)、附着力，≤1级、  耐划痕(100g)（无划伤）、抗冲击(500g，50mm),1级、耐磨性(1000g/500r，100#砂轮)，1级 耐酸性(3%H2So4，168h)（无异常）、耐碱性(5%NaOH，168h)（无异常）、耐水性168h（无异常）、耐醇性(50%乙醇，168h)（无异常）、耐冷液1000h(蒸馏水)，1级、耐溶剂擦拭性(甲乙酮，25次）（通过）、耐污染性（1h）醋，绿茶（无异常）、耐洗刷性(2000次)(漆膜未损坏)、耐冷热温差200h（合格）、耐干热(70°C，300h)（无异常）、耐湿热300h（无异常）、紫外老化300h*（无粉化、起泡、脱落、开裂允许轻微失光和变色）、氙灯老化300h（无粉化、起泡、脱落、开裂允许轻微失光和变色）、中性盐雾试验300h镀层本身的耐腐蚀等级（10级），镀层对基体的保护等级（10级）、抗拉强度Rm，MPa、规定塑性延伸强度Rp0.2MPa，《热固性和热塑性粉末涂料》要求：外观（色泽均匀，无异物，呈松散粉末状）；筛余物（125μm）全部通过；涂膜外观：正常；附着力（干附着力）≤1级；铅笔硬度≥H；耐冲击性（正向冲击）：50cm；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性≤50mg；耐酸性[3%(质量分数）盐酸溶液]：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：室内用，168h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐盐雾性：中性盐雾500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性（室内用）：500h无异常。注：如有最新标准按最新标准执行。
7.桌架：根据台面做合适大小梯形钢架，两边侧脚为人字型，脚管采用优质钢管25*50*1.5mm厚管，横梁采用厚度1.2mm蛋形管；脚轮：配万向轮带锁定功能；
8.胶水及五金配件：国产优质热熔胶，胶水中有害物质含量远低于国家标准；所采用的五金配件均做防锈、防腐处理。
9.每张桌含6张椅子，座板采用高密度发泡PU定型棉扪优质加密弹性绒布，足10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转；椅架采用国标足厚1.5mm毛坯定制异型管材，横梁采用加粗22管足厚1.5mm圆管，稳固性强。交叉连接件采用高强度压铸铝合金，内置台阶限位机构，椅架展开精确定位，无拉丝设计简洁大方；整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳。
	6
	张

	24
	钢木折叠培训桌
	1. 规格尺寸约1200×600×750mm，白色长方形桌面，可供2人学习、培训或会议使用。
2.桌面材质：采用E0级颗粒板，优质三聚氰胺板s饰面，厚度25mm，封边采用厚度不低于1.5mmPVC同色封边，封边均匀一致，稳定性强，经久耐用、表面光滑平整，不易脱落；面板颜色可根据实际需求定色。
3.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；（供货时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书或技术白皮书或产品彩页并加盖供应商公章）
4.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。.锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；（供货时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书或技术白皮书或产品彩页并加盖供应商公章）
6.钢制管材符合 GB/T 33394-2016， GB/T 9286-1998， GB/T 23999-2009， GB/T4893.9-2013， GB/T 9274-1988， GB/T 1733-1993， GB/T 4893.1-2005，GB/T 23989-2009， GB/T 34676-2017， GB/T 4893.7-2013， GB/T 1735-2009、GB/T 1740-2007， GB/T 1865-2009， GB/T 1766-2008. QB/T 3826-1999，GB/T 228.1-2010  光泽(60°)、附着力，≤1级、  耐划痕(100g)（无划伤）、抗冲击(500g，50mm),1级、耐磨性(1000g/500r，100#砂轮)，1级 耐酸性(3%H2So4，168h)（无异常）、耐碱性(5%NaOH，168h)（无异常）、耐水性168h（无异常）、耐醇性(50%乙醇，168h)（无异常）、耐冷液1000h(蒸馏水)，1级、耐溶剂擦拭性(甲乙酮，25次）（通过）、耐污染性（1h）醋，绿茶（无异常）、耐洗刷性(2000次)(漆膜未损坏)、耐冷热温差200h（合格）、耐干热(70°C，300h)（无异常）、耐湿热300h（无异常）、紫外老化300h*（无粉化、起泡、脱落、开裂允许轻微失光和变色）、氙灯老化300h（无粉化、起泡、脱落、开裂允许轻微失光和变色）、中性盐雾试验300h镀层本身的耐腐蚀等级（10级），镀层对基体的保护等级（10级）、抗拉强度Rm，MPa、规定塑性延伸强度Rp0.2MPa，《热固性和热塑性粉末涂料》要求：外观（色泽均匀，无异物，呈松散粉末状）；筛余物（125μm）全部通过；涂膜外观：正常；附着力（干附着力）≤1级；铅笔硬度≥H；耐冲击性（正向冲击）：50cm；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性≤50mg；耐酸性[3%(质量分数）盐酸溶液]：240h无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]：室内用，168h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐盐雾性：中性盐雾500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；耐湿性（室内用）：500h无异常。注：如有最新标准按最新标准执行（供货时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书或技术白皮书或产品彩页并加盖供应商公章）
11.桌架采用黑色喷涂钢管，设置横向加强杆及折叠锁定结构；桌腿可向内折叠，便于叠放收纳和灵活布置。
12.脚端配置防滑调平脚垫；按单张完整成品供货，可逐张清点和验收。
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	可叠放活动椅
	1.框架材质：金属材质框架；
2.桌面材质：塑料材质桌面；
3.连接件材质：塑料连接件；
4.附加功能：具备可折叠功能；
5.调节功能：支持折叠方式调节；
6.折叠方式：对折式结构；
7.净重：≥10kg；
8.展开外形尺寸：≥120×56×74cm；
9.最大承重载荷：≥100kg。
	10
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	活动储物柜
	1.活动储物柜1组，外形约6000×1000×450mm。
2.柜体、门板及层板采用18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，背板≥9mm，木色饰面、同色封边。
3.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
4.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
5.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）
6.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
7.设分格层板及柜门，满足活动用品、文具及资料分类收纳。
8.配置缓冲铰链、把手、层板支撑及调平脚，含加工、五金、运输和安装。
	1
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	青年风采组合成品柜子
	1.青年风采组合成品柜子8组，18mm多层实木板材，E0级以上环保等级材料，正面投影总面积80㎡；内容包括青年思想引领、校园榜样、社会实践、志愿服务、社团成果和美育风采，各组按对应主题编号并交付独立成品柜。
2.多层实木板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》尺寸偏差：垂直度偏差：≤1mm/m；边缘直度偏差≤1mm/m；平整度偏差≤30mm、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，采用1m³气候舱法检测，甲醛释放量≤0.120 mg/m³，JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》抗细菌性能，抗细菌率，大肠杆菌≥90%；封边条全部采用≥2.0mm厚PVC封边条，封边条符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的要求：甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤75mg/kg，铬Cr≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.1%，氯乙烯单体≤5mg/kg；全自动全机械化机器封边、修边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合；
3.铰链采用冷轧钢表面电镀，铰链符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的要求：过载（垂直静载荷、水平静载荷） 、功能（操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量）检测合格：下沉量：在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型门时，下沉量不应大于3.0mm；
4.滑轨冷轧钢表面电镀，滑轨符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求：经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级，符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的要求：力学承载性能（M＜40kg时，推力或拉力≤50N；M≥40kg时， 推力或拉力≤0.125M、下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%）。
5.连接的螺母符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级。锌合金三合一连接件符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要求，经过96h人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS），保护评级、外观评级均不低于9级；
6.成品采用18mm厚结皮PVC板雕刻造型，表面UV喷印；以独立板件供货，图文直接制作在成品板件上。
7.每组成品柜子配置金属支撑边框、连接件及挂装配件，背面支撑框采用壁厚不小于1.2mm的铝合金型材；板件与框架连接牢固，边角圆滑，外露边部封边。
8.成品背面设置编号和资产标签粘贴区；各模块附外形尺寸、材料、部件数量和位置对应表，可逐组清点和验收。
9.配套主题文字“青春向党·医路同行”（暂定）至少共8个汉字，采用10mm透明亚克力配有色面板，激光雕刻并作表面饰面处理，单字尺寸约340×340mm；固定于所属模块背板。
10.配套图形造型面积4㎡，采用10mm厚结皮PVC板雕刻，表面UV喷印或彩色饰面，包含流线、音符或剪影等图形；固定于所属模块，不另计展示面积。
11.配套“厚德励志 博学弘医”8个校训文字，采用10mm透明亚克力配有色面板，单字尺寸约120×120mm，固定于对应成品背板。
12.供货前提交各组成品的长×高尺寸、分块数量及面积汇总；组装、挂装位置与经确认的布置图一致，拼缝均匀、文字清晰、表面无明显色差。
13.图文内容按采购人提供或授权的素材排版、打样，经确认后制作；展示画面不出现房号和房间名称。
14.供货包含成品板件、框架、文字图形、连接五金、包装、运输、组装及挂装；按成品柜子组数清点验收，正面投影面积作为规格参数。
	8
	组

	28
	86寸触摸一体机
	1、 屏体及触控技术要求
▲1.智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率≥3840*2160，
2.采用直下式背光D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。
3.智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
4.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。
二、安全及能效要求
1.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。
2.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
3.智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。
4.前置接口具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U盘接入，开合角度≥100°。
5.智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。
三、教学要求
1.智能交互平板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。
2.为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
3.智能交互平板具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔。
4.为方便维护，智能交互平板具有前掀式维护功能，平板向上掀起角度≥30°。
5.智能交互平板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。
6.前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。
7.智能交互平板接口具备丝印中文标识。
▲8.智能交互平板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。
9.针孔阵列发声，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W， 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
10.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
11. 智能交互平板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。
12.智能交互平板具备前置电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障
13.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。
14.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。
15.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频，支持无线设备同时连接数量≥20个。在Android连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，Windows会同步连接网络。Android下支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。
四、应用功能要求
1.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。
2.智能交互平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置：时间，显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。
3.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。
4.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。
5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。
6.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间，出现关机提示倒计时。
7.智能交互平板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互平板时，智能交互平板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。
8.为方便管理，智能交互平板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。
9.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。
10.智能交互平板支持远程升级，及时给用户推送新版应用。
五、内置电脑
1.可满足80pin Intel通用标准接口，即插即用，易于维护；
2.CPU要求采用等同或优于Intel第11代及以上平台处理器 I5处理器；
3.内存：≥8G DDR4；
4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
5.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
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	65寸触摸一体机
	一、硬件要求
1.整机显示尺寸≥65英寸，分辨率：≥3840*2160，采用红外触控技术，在 Android、Windows、国产化系统下均支持 40 点同时触控
2.整机表面玻璃应采用高强度钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏 7 级，高于石墨 1-9H 硬度。
3.整机采用全贴合设计。
4.整机前面板至少具备 1 路 HDMI 接口（非转接），2 路 USB3.0 接口，1 路 USBType-c接口。
5.整机后置接口 RJ45≥1 路，音频输入≥1 路，RS232≥1 路。
6.整机具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等。
7.整机前置中文按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均具备两种及以上明确的功能。
8.整机内置 Wi-Fi6 无线网卡，在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射，在 Android 和 Windows 系统下支持无线设备同时连接数量≥30 个。
9.整机内置蓝牙 Bluetooth5.4 模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
10.无需打开整机背板，整机前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。
11.整机前置 U 盘接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，盖板高度≥4cm。为方便不同厚度 U 盘接入，开合角度≥100°。
12.整机具备前置电脑还原按键，并配有中文标识。
13.扬声器，具有 4 个发声单元，总功率≥40W，谐振频率不高于 260Hz。
14.整机扬声器在 100%音量下，1 米处声压级≥90dB，10 米处声压级≥80dB。
15.整机具备≥12 核芯片驱动，Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。
16.整机内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频，支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能。
17.整机左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于 15 个，并支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。
18.整机采用 OPS-C 标准的 80pin 针口设计。
19.整机触摸支持动态压力模拟，支持无任何电子功能的普通书写笔，在交互平板上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
20.安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。
21.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光 415nm～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500 能量综合）＜50%。
22.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
23.整机通过多指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。
24.具备 ECO 光感模块，在关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔。
25.整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节。
26.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节 Windows 和 Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。
二、内置电脑要求
1.80pinIntel 通用标准接口，即插即用，易于维护；
2.CPU 采用 Intel  i5 及以上平台处理器；
3.内存：≥8GDDR4；
4.硬盘：≥256GSSD 固态硬盘；
5.接口：整机非外扩展具备 5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路HDMI 等。
三、软件
（一）基本功能
1.支持多端程序入口，支持 PC 端、交互设备、移动端及网页端。
2.不少于五种登录方式，包含 U 盘登录、账号密码直接登录、微信扫码登录、手机验证码快捷登录、书写登录等，支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录软件。
（二）备课模式
1.老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200GB 云端存储空间，可扩展至3TB 云存储空间。
2.提供配对、分类、翻翻卡、消消乐等 4 种类型的课堂活动，老师备课时通过活动模板即可快速制作活动，支持编辑好的课堂活动添加到我的课堂活动，实现任意课件的随时引用，提供 3 种活动组件，包括骰子、大转盘、随机数，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。
3.可插入音频，支持对音频的剪辑，可拖动或输入音频的开始和结束位置。
（三）授课模式
1.绿板状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且绿板上有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口。
2.支持单指长按屏幕任意空白区域呼出便捷入口（文件、工具、应用、一键收起）。
3.文件入口支持拉起其他网盘，包含 4 种常用的三方网盘入口。
4.工具条支持上下移动，支持收起/展开，工具条支持批注、清页、文件、工具、应用切换、更多；工具子菜单支持屏幕拖动。
5.支持使用教辅工具，包含截图、时钟、放大镜、聚光灯、黑屏、随机数、骰子和大转盘 8 种；无论绿板状态、多文件全屏播放状态以及三方应用拉起状态均支持使用。
6.支持打开本机文件、U 盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT&PPTX、PDF 文件、DOC&DOCX 文件及 swf 文件；支持不少于20个文件窗口同屏播放显示，满足多素材授课需求。
7.提供不少于 20 个蒙层模板，老师备课时选择合适的蒙层图片遮住元素，授课时用橡皮擦除蒙层，展现被蒙住的元素。
8.课堂评价支持对全班、单个或多个学生进行评价评价结果可撤回，老师可通过移动端、PC 端及网页端对学生进行行为评价打分，学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价，支持计时器功能，包括秒表和倒计时，支持家长通过移动端查看学生的近期表现。
（四）移动家校互动
1.支持老师在移动端对学生进行点评，点评可撤回、删除或重置。
2.支持老师在移动端添加学生、自定义评价项，评价项提供表扬和待改进各不少于 11种模板，自定义评价项提供默认图标，可进行分值的设置。
3.支持向家长发送教学拓展或学习任务，可向一个或多个班级中的全部或个别成员发送，家长单独收到，支持撰写 1000 字以内的文字，支持图片、拍照、语音等附件，支持老师对已收到的任务进行快速批改，并将批改结果反馈至家长端，预置不少于 4 种评语，支持以免费短信的形式提醒未查看或未反馈的家长。
4.支持老师发起周期性的打卡任务，可设置任务的频次及周期，预置不少于 9 个打卡活动的模板，包括每日朗读等，同时可设置每天固定时间段进行提醒，且老师可以对学生的打卡结果进行点评，家长之间可以互评。
5.专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员，支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义，通知查看或回执结果自动统计形成直观报表，
支持老师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言，讨论组创建者可撤回任意成员的消息。
6.支持多个家长账号绑定同一个学生，支持家长创建多个学生，支持退出班级、更换班级、修改学生信息。
7.支持填写邀请码、使用 QQ 及微信分享班级专属的邀请页面等多种方式加入班级。
8.支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通。
9.支持接收老师的通知、打卡、一对一消息及讨论组内消息，通知支持进行回执选择，打卡、教学拓展任务支持以文字、语音、图片、视频的形式提交。
10.支持撰写请假条发给老师，老师批复后可查看到。
（五）录课助手
1.支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制；
2.支持对视频清晰度的调整，提供高清、超清、超高清的切换，方便在手机、电脑或者大屏上观看；
3.具有便捷的录制工具条，可快速录制，可移动，3s 无操作即变为半透明；可实时查看录制进度，进行暂停、开始、结束操作；
4.录制过程中支持随时开启分享功能，实现即时直播，听课端无需下载软件，扫描二维码即可进入直播课堂并进行互动；
5.在桌面及摄像头录制场景下，能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头画面的切换、移动及大小的调整；
6.开通直播后生成直播海报、直播码，易于分享，多人观看无压力，且支持手机端、PC端观看直播，可实现课堂实时评论；
7.录制视频可自动保存在本地，也可上传至云端教师空间，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况；
8.录制列表支持按时间查找所有已录制视频并可查看录制详情，包括录制日期、文件大小、上传状态，同时可扫码回看所有已上传视频；
	1
	台

	30
	折叠休憩坐具
	1.单人坐卧两用折叠坐具，可由座椅状态展开平躺休息，折叠后便于收纳。
2.收起外形约800×1000×870mm；展开休息面约800×1880mm，座高约390mm。
3.采用喷涂钢制框架和木质承托条，折叠连接件牢固，展开后支撑稳定。
4.配置厚度约100mm海绵软垫，外覆耐磨聚酯布艺，淡灰色；外罩可拆洗。
5.边角圆滑，金属件防锈处理，脚部配防滑保护垫，折叠机构启闭顺畅。
6.每张包含折叠框架、承托结构、海绵软垫、布套、连接五金、配送及安装。
	10
	张
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	UPS电源套装
	1、 [bookmark: _GoBack]UPS电源（1套）
1.UPS不间断电源1套，为录播主机和操作台提供短时断电保护。
2.额定输出能力与接入设备总负载匹配，配置相应蓄电池。
3.具备输入输出状态及电池状态指示，具有过载、短路和欠压保护。
4.配置匹配的插座及电源线，完成带载切换和断电保护测试。
二、网关（1台）
1、具备1个百兆以太网口，实现POE供电及数据交互。
2、具备物联接入功能，支持接入最大15路2.4G无线物联模块，支持具备RS485通讯模块的接入。（供货时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书或技术白皮书或产品彩页并加盖供应商公章）
3、支持系统平台及小程序远程控制，可对物联模块进行手动、定时集控管理（如灯光通电、断电，窗帘开合，空调开关模式切换等）。（供货时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书或技术白皮书或产品彩页并加盖供应商公章）
4、支持通过系统平台调取教室监控画面，实现监控画面查看、教室巡课功能。
三、控制器（1台）
1、工业ABS阻燃塑料注塑成型，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。
2、输入采用1路220V大功率防脱落插头，输出采用1路大功率咬合式接口，最大支持5500W负载。具备1路红外输出，可遥控所连接的空调设备。
3、内置温湿度传感器，配合系统平台可实时显示当前区域温湿度状态。内置能耗计量芯片，可实时检测所连接空调的能耗数据，通过系统平台可汇总空调能耗数据。
4、支持通过系统平台和小程序远程监控所连接空调的运行状态，对其进行手动/定时的点对点、点对组开关机及模式切换。支持通过操作面板对空调进行本地控制。（供货时须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件或功能截图或产品说明书或技术白皮书或产品彩页并加盖供应商公章）
5、支持自启动通电应急模式。
	1
	套

	32
	多功能货物置物架
	1.材质：冷轧钢，葫芦孔置物架，组装拼接。
2.安装方式：落地式。
3.高度：可调节。
4.附加功能：多功能、拆装、储藏、可移动，层高可调。
5.尺寸：≥2000×600×2000mm。
	6
	个

	33
	带桌板折叠椅
	1.座板采用高密度发泡PU定型棉加密弹性绒布，≥10mm厚密度定制定型夹板，配PP工程塑料防尘底壳可翻转。
2.椅架采用国标≥厚1.5mm毛坯定制异型管材，横梁采用加粗22管≥厚1.5mm圆管。3.交叉连接件采用高强度压铸铝合金，内置台阶限位机构。
4.整架除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳。﻿
	140
	张

	合计：
	人民币大写：捌拾壹万贰仟零壹拾捌元整 (￥812018.00元)

	备注
	1、投标供应商必须实质性能够满足参数中带“▲”参数要求。一旦发现与招标参数不符，即使货物已交付使用，采购人有权解除合同，采购人无条件退货，同时供应商无条件退回采购人货款。
2、投标时必须提供《项目采购需求》中要求提供的证明材料、第三方权威部门出具的检测报告、证明材料等（如有）。
3、未标注“▲”的条款或技术要求（非实质性参数）最多允许 6 项负偏离（或未作响应）。

	▲二、商务条款

	资格条件
	1、作为合同授予的前提条件，供应商需证明符合以下资格要求，采购人有权要求提供原件核查：
2、供应商应符合的基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3、投标供应商应符合的特定资格条件：（1）资质要求：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次采购活动；（2）业绩要求：无；（3）其他要求：无。
4、投标供应商声明其符合以上资格条件，在参与询价时提供《资格承诺函》（见附表1）。

	质保期
	除“技术需求及要求”中另有约定外，货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，家具类不少于5年、其余货物不少于1年（若相关货物生产商、成交供应商所承诺的质量保证期超过1年的，该等货物的质量保证期以生产商、成交供应商承诺的质量保证期为准）。

	售后服务要求
	1、所投货物必须为经合法渠道销售的全新原装产品；免费送货上门、免费安装调试、免费培训。
2、安装调试和培训：到货后，成交人需在采购人指定的时间内进行安装调试；提供采购人的现场操作使用及基本维护的免费培训。
3、服务响应时间：质量保证期内，成交人应当提供24小时电话支持服务。采购人遇到使用或技术问题，成交人应在接到通知后2小时内响应，48 个小时内排除故障。特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。货物出现严重质量问题无法修复的，质保期内成交人应无条件更换新货物，双方按实际情况协商修复时限。产生的一切费用由成交人承担。

	交货时间及地点
	1、提交货物时间：自签订合同之日起15个工作日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
2、提交货物地点：广西壮族自治区内采购人指定地点。

	付款方式
	采用以下方式支付：
本项目无预付款，成交人交付全部货物且经采购人验收合格之日起15个工作日内支付全部货款。
成交人在收到每笔合同款后三个工作日内提供相应金额真实、合法、有效的正式发票。【注：除进口减免税产品外，成交人应提供货款全额的发票（家具和用具、设备必须开具增值税专用发票）】。

	报价要求
	报价应为采购人指定地点的现场交货价，包括：
1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；
4）保险费和各项税金。

	验收要求
	   由采购人邀请相关部门及有关技术专家按照招标文件要求、合同及成交人承诺的技术要求和质量标准验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）。
验收标准、规范：
1）项目需求文件及成交人响应文件中的“技术响应情况表”，逐条验收；
2）项目需求文件及成交人响应文件中的“商务响应情况表”，逐条验收；
3）成交人响应文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4）采用的技术规范、材料、工艺等符合国家、行业相关现行法律、法规、标准和规范等，因材料质量问题所产生的一切责任和损失由成交人承担。

	违约责任
	1、如成交人未经采购人同意分包或转包的，采购人有权单方面解除合同，成交人须给付采购人合同总价20% 的违约金。
2、除不可抗力外，如果成交人没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物的，须向采购人支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付合同价格的千分之五计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延超过【10】日的，采购人有权在要求成交人支付违约金的同时，书面通知其解除本合同，成交人应无息退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20 % 向甲方支付违约金。
3、成交人在质量保修期内未按承诺提供保修等服务的，每发生一次向采购人支付3000元的违约金。
4、成交人须严格按照采购需求文件要求向采购人履行合同和提交资料，采购人有权对成交人提供的货物和提交资料进行核查。若查实存在下列任一情况即构成虚假应标：（1）未按要求履约供货，成交人交付货物、服务的质量不合格或兼容性不足或未能达到本采购需求文件要求；（2）要求提供的报告、材料虚假或无效。如有上述情况，成交人应在采购人发现(1)、(2)情形的10日内整改完毕，逾期未整改或整改后仍不合格的，采购人有权单方解除合同，成交人应返还已收货款，并按合同总金额的20%向采购人支付违约金。采购人将此违约情形上报上级主管部门，并就全部损失向成交人追索。

	三、采购人对项目的其他要求及说明

	▲采购预算价
	以预算金额为最高限价，供应商竞标报价超最高限价的作无效响应处理。

	其他要求
	1、请仔细阅读本项目公告及附件，部分重点内容已在文档中高亮标黄。
2、请投标供应商参照“项目采购需求”，填写“附表1 供应商资格承诺函”和“附件一报价明细表+附件二技术响应情况表+附件三商务响应情况表”，加盖供应商公章后回传政采云系统。如《采购需求》内容中有其他需要提供的材料，也请一并提供。如未按要求回传文件或报价，将会导致报价被拒绝。如响应文件未逐条完整列明参数响应内容，或使用笼统、模糊的响应表述，均认定为无效报价，该报价将予以拒绝。




附表1
供应商资格承诺函
（参考模板）
致广西医科大学： 
本单位 （供应商名称） 自愿参与 （项目名称/编号） 的政府采购活动，现郑重承诺如下：
1、 法律主体资格
本单位具有独立承担民事责任的能力，依法注册并有效存续。
2、 合规经营记录
本单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
3、 纳税与社保缴纳
本单位已依法缴纳税收和社会保障资金（具有近半年纳税证明、社保缴纳凭证，或说明依法免税/免缴的情况）。
4、 财务与履约能力
本单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（具有近一年内财务状况报告），具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可根据项目要求补充说明）。
5、 信用状况
本单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
本单位承诺上述声明及提供的证明材料真实、有效，如有虚假，愿承担被取消投标（成交）资格、列入不良记录名单等法律责任。


供应商（盖章）：
法定代表人（签字）：
      日期：      年     月    日
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附件一
报价明细表
询价单编号:        （*必填）         
采购项目名称:                       
	序号
	货物名称
	品牌及规格型号
	数量
	计量单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	总报价
	人民币大写：
人民币小写：














说明：
1、投标人必须在此报价明细表写明货物供货清单、总报价。
2、提供所投货物详细的供货范围，包括货物生产厂家（品牌）、备品备件等。
3、各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或被授权人（签字）：                   。                                                                                
供应商名称（签公章）：                   。               
  日期：       年    月    日 


附件二
技术响应情况表
询价单编号:       （*必填）          
采购项目名称:                       

	[bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc297193185][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc301781611][bookmark: _Toc373333689][bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc383699906][bookmark: _Toc295404981]                     序号
	采购标的
（货物名称）
	[bookmark: _Toc295404982][bookmark: _Toc301781612][bookmark: _Toc173211901][bookmark: _Toc173066402][bookmark: _Toc383699907][bookmark: _Toc254970589][bookmark: _Toc297193186][bookmark: _Toc373333690][bookmark: _Toc254970730]文件要求
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	[bookmark: _Toc295404986][bookmark: _Toc297193190][bookmark: _Toc383699911][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc301781616][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc373333694][bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc173066406]1
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说明：应对照商品信息，应对所投项目（或商品）内容须逐条说明所提供货物已对在线询比公告的功能目标及技术指标做出了实质性的响应，并申明与功能目标及技术指标各条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供货物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单“完全响应”概括的，将导致响应文件被拒绝。
法定代表人或被授权人（签字）：                   。                                                                                
供应商名称（签公章）：                   。               
  日期：       年    月    日 


附件三：
商务响应情况表
询价单编号:       （*必填）          
采购项目名称:                         
	商务条款要求
	文件要求
	响应/偏离
	[bookmark: _Toc499129037]供应商的承诺或说明

	资格条件
	
	
	

	允许负偏离数量
	
	
	

	质保期
	
	
	

	售后服务要求
	
服务响应时间：质量保证期内，成交人应当提供24小时电话支持服务。采购人遇到使用或技术问题，成交人应在接到通知后2小时内响应，48 个小时内排除故障。特殊情况无法到达须提前与采购人沟通。货物出现严重质量问题无法修复的，质保期内成交人应无条件更换新货物，双方按实际情况协商修复时限。产生的一切费用由成交人承担。
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	报价要求
	
	
	

	验收要求
	
	
	

	违约责任
	
	
	

	其他要求
	具体内容详见前文采购需求。
	
	


说明：应对照在线询比公告“商务要求”，逐条对应商务基本要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离，不能简单“完全响应”概括。未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。                                          法定代表人或被授权人（签字）：                                                         
供应商名称（签公章）：                   。               
                            日期：       年    月    日 
