节能饮水设备（不锈钢直饮机）

采购需求及商务要求
一、商务响应需求

1. 供应商资格要求

·符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

·所投产品生产企业须通过CQC质量认证，产品须具备：中国国家强制性产品认证（3C证书）、全国工业产品生产许可证、中国节能产品认证、涉水卫生许可证及食品接触产品安全认证。

·供应商须具有所投饮水设备制造商授权的经销资格，提供授权经销书复印件加盖公章。

·供应商须未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 报价要求

· 供应商须按单台设备进行报价并提供明确的报价单。报价单应包含品牌、规格、技术参数等关键信息及设备费、运费、保险费、装卸费、安装调试费、税费等所有费用，采购人不再另行支付任何费用。

3. 交付要求

· 交付期限：自合同签订之日起30日内。

· 供应商负责设备运输至采购人指定监内地点并完成安装调试。

4. 验收要求

· 设备安装调试完成后运行一个月，由采购人组织验收。供应商须配合验收并提供全部验收所需资料。

· 所有设备须为全新的、出厂后未开封使用过的厂家原装正品。

5. 质保与售后服务

· 饮水机整机质保期：验收合格之日起不少于1年（不含滤芯等耗材）。

·质保期内出现质量问题的，供应商无条件更换同款全新设备或免费维修并承担一切费用。

·质保期内出现产品质量问题的，供应商须无条件提供同品牌全新饮水机予以更换；其他故障须在4小时内响应，并予以免费维修。

· 供应商须提供关键备件清单（含出水龙头、电磁阀、加热管、水位传感器、各等级滤芯等）及供应周期承诺，并提供所有滤芯首次更换免费服务（含滤芯等耗材）。

6. 培训要求

· 供应商须派专业技术人员对采购人操作人员进行现场培训，培训内容包括设备日常操作、维护保养、简单故障排除及安全注意事项等。

7. 知识产权

· 供应商提供的所有产品应权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

8. 资质文件要求（响应时须提供）

· 所投产品CQC质量认证证书复印件。

· 中国国家强制性产品3C认证证书复印件。

· 全国工业产品生产许可证、中国节能产品认证证书、涉水卫生许可批件及食品接触产品安全认证证书。

· 整机须提供带有CMA标识的检测报告复印件，检测项目须包含整机安全性能和水质安全等关键指标。

· 所投产品的涉水部件（包括波纹管、不锈钢内胆/水箱、硅胶圈、水嘴、陶瓷片、电磁阀、滤瓶、密封圈、探针、PE管等）须提供CMA/CNAS标识的检测报告，检测标准须符合GB4806.9-2016和GB4806.11-2016等要求。

· 产品涉及的所有滤芯（PP棉、活性炭等）须提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件及检测报告。

· 出水水质须符合CJ/T94-2005《饮用净水水质标准》，须提供近期由CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的产品出水检测报告。

· 供应商须提供产品说明书。

· 所有提供的资料须与投标产品品牌、型号保持一致，复印件须加盖供应商公章。

二、技术响应需求

1. 基本技术参数

· 意向品牌/型号：碧丽 / JO-4D-RO

· 适用人数：≥150人

· 产品类型：商用型立式冷热型直饮机

· 适用水源：市政自来水

· 电源要求：220V~50Hz，额定功率3000W

· 热胆容量：≥30升（食品级304不锈钢材质）

· 出水方式：四个出水龙头，全温开水。

· 供水量：温开水≥250升/时

· 外形尺寸：1250×420×1280 mm（±5%可接受）

· 出水水温：温开水35~70℃（可调节）；常温水常温

2. 水质过滤系统

· 具备≥4级RO反渗透过滤系统（含PP棉 + 颗粒活性炭 + 活性炭 + RO反渗透膜），须详细描述各级滤芯过滤原理。

· 额定总净水量：≥2000L

· 净水流量：≥0.26 L/min

3. 安全防护功能

· 具备防漏电、防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏水、防触电等保护功能。

· 热水出水须带童锁保护功能。

4. 智能显示与操作

· 微电脑智能控制，配备LED高清智能显示屏，清晰显示水温、TDS值、滤芯寿命、工作状态及故障代码等信息。

· 触摸开关控制，温开水温度可调，配置304食品级不锈钢出水龙头，耐高温耐用。

· 具有断水保护，断电保护、漏电保护、超压保护、超高温保护、防干烧保护功能，装有智能水控系统，水烧不开，则无水流出，避免饮用生水。
5. 整机材质与结构

· 整机采用不锈钢制造，面板采用黑钛金防指纹涂层，无旧痕，无手印。门板及面板厚度≥0.6mm，水槽厚度≥0.8mm，水胆厚度≥1.0mm，全圆弧无尖角设计，防止边角碰伤。

· 接口与螺丝防盗：设备接口、螺丝须采用防盗设计，须使用专用工具才能拆卸。

· 出水龙头防破坏：水龙头须选用防暴力拆卸款式，一体化全封闭结构，外部无任何可拆卸部件；须使用专用工具拆装。严禁使用普通可徒手拆卸龙头。

· 边角钝化设计：设备所有边角均须采用全圆角钝化处理，无尖锐棱角、无锋利边缘。

· 管路安全：设备内部管路须采用耐腐蚀、抗高压材质，各连接处加固处理。

· 整机安全认证：设备须通过国家强制性产品认证（CCC证书）；涉水部件（不锈钢内胆、波纹管、热交换器等）须具有涉及饮用水卫生安全卫生许可批件。

7. 水质标准要求

· 出水水质须符合CJ/T94-2005《饮用净水水质标准》。

三、其他响应需求

1. 采购人抽样检测权利

· 采购人保留对供应商所投产品进行抽样检测的权利，如发现参数不符或资质造假，将按政府采购相关规定处理。

2.投标文件提交

·商务及技术响应（文件）须按要求完整提交，否则将视为无效响应。
3. 其他未尽事宜

· 供应商应保证所投产品完全满足监内使用的安全性、耐用性及管理要求。

· 本采购需求文件未明确但属于确保设备正常、安全运行所必需的部件、材料或服务，供应商应一并提供，不另增费用。

· 采购人对本需求文件拥有最终解释权。

