定制储物柜在线询价采购需求

一、项目基本信息
1.项目名称：定制储物柜在线询价采购 
2.采购方式：在线公开询价 
3.采购控制价：单价298.00元/个，采购数量1000个，预算控制总价29.80万元，超出控制价的响应文件将直接作无效处理 
[bookmark: _GoBack]4.意向品牌型号：圣奥、华鑫盛林、翔琳品牌报价，不接受圣奥、华鑫盛林、翔琳品牌外的产品。
二、技术响应要求（核心技术参数要求）
1.尺寸规格要求：800*600*500mm±5mm
2.主要材料：
2.1 ▲产品材料厚度：受力部件裸板壁厚≥1.0mm，主要承重曲板裸板厚度≥1.0mm，一般面板裸板厚度≥1.0mm。
2.2 ▲冷轧钢板：符合GB/T 11253-2019、GB/T 10125-2021标准，力学性能（规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率）合格弯，表面结构的平均粗糙度Ra≤0.9μm，通过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS、乙酸盐雾AASS、铜加速乙酸盐雾CASS），保护评级达到10级，外观评级达到10级。
3.工艺要求：
3.1▲有减震防噪声措施。焊接表面波纹应均匀。采用激光切割工艺，采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应满足GB 6675.4-2014要求，无脱落、返锈和粘漆。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口或棱角。采用优质五金配件，
3.2 ▲粉末涂料：采用优质环保粉末涂料涂饰，颜色为灰白色，质感细腻，防锈耐用。经酸洗磷化处理后，进行静电粉末喷涂，符合HG/T 2006-2022、GB/T 35602-2017 标准，附着力（干附着力）≤1级，铅笔硬度≥H，耐冲击性合格，杯突试验≥4mm,弯曲试验≤4mm，光泽度合格，耐磨性合格，耐酸性合格，耐碱性合格，耐沸水性合格，耐湿性（室内用）500h无异常，耐人工气候老化性合格；重金属元素含量（铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑、钴）合格。
3.3、▲钢制文件柜：符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准要求，产品外形尺寸偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性、结构安全、金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层附着力、顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、柜类跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验、柜类稳定性等均检测合格，涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测合格。
3.4、层板及顶板承重50kg以上。

