激光打标机反向竞价采购需求
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本次采购的激光打标机需全部满足以下核心指标，不满足任意一项将视为响应无效：
1.激光类型：光纤激光器，额定输出功率50W，采用全风冷散热系统，无外接水冷装置需求。
2.供电模式：支持锂电/插电两用双供电方式，内置大容量续航电池，满电状态下连续稳定打标作业时长不低于4小时。 
3.操作交互：配备7英寸工业级触控显示屏，内置可视化操作系统，操作界面简洁直观，支持本地参数编辑、预览操作，无需外接工控机即可独立完成常规打标任务。 
4.打标范围：标准打标幅面120*75mm，支持小幅面工件的全区域精准标刻，可适配不同规格工件的标识需求。
5.散热系统：采用风冷冷却方式，运行稳定，长时间工作无过热风险。
6.配套基础配置：包含激光打标机专用机架1个、高精度数字振镜1件、配套正版激光控制软件1套、适配波长透镜1个、自动收放料移动系统1套、专用护目镜1副，整机出厂前完成全流程调试。
