自治区商务厅7楼大会议室LED显示屏采购项目
竞价公告
一、项目信息
项目名称：自治区商务厅7楼大会议室LED显示屏采购项目
项目联系人及联系方式:葛杰  0771-2211018
采购单位:自治区商务厅
供应商基本要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。3、已在政采云平台注册并通过资质初审的供应商。
[bookmark: _GoBack]采购组织形式及方式：政府采购—电子卖场—反向竞价
采购需求清单
	序号
	货物名称
	货物需求及性能配置
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	LED显示屏
	显示屏净屏尺寸：≥宽6.72m*高2.08m 分辨率：≥4368*1352
1、▲像素点间距：≤1.538mm
2、单元板分辨率：≥21632Dots
3、▲刷新率：≥6000Hz4、▲刷新率兼容720Hz~6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
5、像素构成：1R、1G、1B
6、▲封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光
7、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统
8、维护方式：前后双向维护
9、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm
10、▲反光率：≤1%；白平衡亮度：0-830cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动/软件调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性＞99%
11、色温800K-20000K可调；可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温调节范围（不同电平灰场）与目标色温误差≤100K；色域空间≥120%NTSC，LED显示屏ColorSPace 覆盖率≥170%YUV(PAL)
12、水平视角≥175°；垂直视角≥175°
13、▲对比度≥10000：1
14、▲灰度等级≥16bit，依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据
15、峰值功耗≤250W/m²；平均功耗≤100W/m²
16、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作
17、▲防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60
18、▲为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。
19、▲根据GB 4943.1-2022标准，进行过载试验，测试结束后，电阻变化量不超过20%。未失效
20、▲为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0
21、▲根据GB/T34662-2017标准对LED显示屏安全性、电磁兼容性、显示亮度、像素中心距、外壳防护等级、基色主波长、白场色坐标作为考核项，LED显示屏对使用、维护或有关人员无危害，符合重要质量特性。无致命缺陷。
22、▲根据GB 4943.1-2022标准以及GB/T34662-2017标准进行温度试验，通过测量模组可触及表面的温度，以及金属零部件温度，热能量源分级符合TS1级
23、▲显示模组运输按照GB/T6587-2012标准的流通条件等级3级对模组进行测试，测试结束后，LED显示屏外表面无明显划痕，模组安装应一致，无松动破裂，像素失控率等级还是为C级
24、▲正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃
25、▲LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况。
26、▲具备0级防霉特性,符合《GBT2423.16-2022 电工电子产品环境试验 第二部分∶试验方法 试验J及导则∶长霉》的测试要求，可防黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等
27、▲防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从99KHz~1.2GHz,抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；干扰信号强度10KHz~230MHz：小于90dBuV；干扰信号强度235MHz~l.2GHz：小于97dBuV；传导抑制＞36dB；可以单机使用、可以组网使用
28、▲防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；覆盖范围:1.1KHz~1.5GHz；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性
29、模组防透光：模组间增加凹槽设计，防止模组间透光；支持箱体防透光：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。支持箱体边缘台阶式设计，防止模组透光
30、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启，节能55%以上。
31、长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯
32、LED显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标示
33、LED显示屏通过高温负荷工作、低温负荷工作、高温存储、低温存储、恒定湿热、湿热负载等测试，测试结束后，产品能正常工作
35、★为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供承诺书等（承诺格式自拟）
	强力巨彩
	CC1.5
	㎡
	13.98
	6900
	96462
	

	2
	LED显示模组
	同主屏幕参数一致
	强力巨彩
	Q1.5PRO
	张
	5
	350
	1750
	

	3
	电源
	1.输出：直流电压 5V
2.额定电流 40A
3.电流范围 0～40A
4.额定功率 200W
5.纹波与噪声 150mVp-p
6.电压调节范围 4.5～5.5V
7.电压精度 ±2.0%
8.线性调整率 ±0.5%
9.负载调整率 ±2%
10.启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC  负载100%
11.保持时间（Typ） 20ms/230VAC  负载100%
12.输入：电压范围 176～264VAC
13.频率范围 47～63HZ
14.功率因数 （Typ） PF≥0.5
15.效率（Typ） ≥88%
16.电流： 2.0A/230VAC  
17.浪涌电流（Typ） 60A/230VAC
18.泄漏电流 <1mA/230VAC
19.保护： 过负载 110～150% rated
	创联
	LDK-200-5
	个
	58
	60
	3480
	含备用2个

	4
	接收卡
	1.采用8路HUB75接口，输出信号至LED模组；
2.支持单卡最大带载128×1024（不同应用或有差异）；
3.支持16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据；
4.支持市面主流芯片（常规、PWM、视芯等）；
5.支持任意抽点、任意抽行抽列；
6.支持静态到128扫之间的任意扫描类型；
7.支持单组数据最大13312像素点以内任意走线；
8.支持水平或垂直方向的数据打折；
9.支持8bit色深视频源输入；
10.支持低亮高灰；
11.支持色温调节；
12.支持8bit的色度、亮度一体化逐点校正；
13.支持自适应帧率技术，最高可输出240Hz画面；
14.支持箱体快速标定标序；
15.支持画面旋转90°/180°/270°；
16.支持数据组画面偏移，适用于简单异形屏；
17.支持异形构造，适用于复杂异形屏；
18.支持环路备份；
19.支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压。
▲20.亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。
2.▲21.在10%亮度下依旧保持高灰度
3.▲22.为便捷描点调试，描点方式为：单组数据可支持13312像素点以内任意走线
▲23.自带测试程序，实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫，竖扫等方式扫描显示
24.具备信号灯显示状态：绿灯闪烁1次/秒，接收卡正常工作，网线连接正常；绿灯闪烁4次/秒，环路备份状态下，接收卡工作在备份发送卡状态。
	强力巨彩
	VE80(QL)
	张
	48
	140
	6720
	含备用张2张

	5
	拼接处理器
	1.采用1U标准机箱，配置12路千兆网口，输出连接LED屏幕；
2.支持单机最大带载786万像素点，最宽16384或最高8192像素；
3.支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、4路HDMI1.4视频信号输入；
4.支持6画面显示，画面大小和位置可自由调节；
5.支持视频信号任意裁剪、缩放和无缝切换；
6.支持U盘播放图片、视频，以及用于升级设备固件；
7.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（选配遥控器）；
8.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿；
9.支持色温调节，精确色温调节和RGB分量调节；
10.支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示；
11.支持音频传输，通过DP/HDMI音频解析和3.5mm独立音频输入输出；
12.▲为保证HDMI或DVI传输信号不被非法录制，设备具备HDCP1.4高带宽数字内容保护技术。
2.13.▲支持有限转完全功能：可将输入的有限动态范围画面调整至全范围输出，可有效避免有效动态范围画面在LED显示屏上呈现黑色时有暗亮的问题。
3.14.▲支持低亮高灰功能，支持亮度调节在低亮度时显示画面层次，小间距LED显示屏的亮度10%以下，灰度损失的程度在人眼难以察觉的范围，此功能可以在低亮度的情况下表现更广灰度范围。
15.▲支持信号检测功能：可检测信号大小、格式、分辨率、HDR，检查控制器数量接收卡数量；检查画面图层数量以及大小；检查温度、IP地址、屏幕参数。
16.▲支持最小64x64像素点裁剪,支持最宽8192像素点或者最高8192像素点裁剪，可任意截取每个信号源的部分画面显示到大屏上。
	强力巨彩
	VX12m(QL)
	台
	1
	12800
	12800
	

	6
	矩阵
	1、支持不少于16个HDMI输入，16个HDMI输出；
2、采用全硬件架构，不低于3.4GHz高带宽芯片，无CPU和操作系统；
3、支持HDMI 1.3a协议版本，支持1080P@60Hz、1080P 3D@60Hz及以下分辨率，支持隔行信号；
4、支持RGB4:4:4、YUV4:4:4、YUV4:2:2色彩空间，支持x.v.Color扩展色域标准；
5、支持HDCP解密、蓝光、3D，可确保所有视频信号实时显示，不抽帧，不丢灰，画面清晰流畅；
6、支持按键、红外遥控、RS232串口指令、上位机软件等控制方式；
	嗨动
	EMX1616
	台
	1
	4800
	4800
	

	7
	中控系统
	 1、采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时；
▲2、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；
▲3、设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；
▲4、采用Linux操作系统，不低于四核 ，主频不低于2.0GHz，32位工业级处理器，内存不低于16GB EMMC，2GB DDR ，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能恢复；
▲5、可根据需求进行灵活搭配，整机支持不少于50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容 RS232 / RS422 / RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路 I/O  输入输出控制接口；支持不少于60路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和30路IR输出接口；
6、支持不少于1路CAN总线接口，不少于2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级；
7、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播；
8、整机最大支持不少于20路HDMI2.0输入和15路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能；
9、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持 3D 控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间；
10、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容；
11、支持电脑网络唤醒功能，无需增加电脑开关机卡或安装开关机插件，通过电脑MAC地址即可实现对电脑的开机操作；
12、支持通过串口、网口（TCP/UDP）、I/O等接口接收第三方设备的控制协议，实现对受控设备的触发控制；
▲13、支持对各类控制模块进行可视化呈现，多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其它终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态；
14、支持在Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互控制；
▲15、支持开机自检、定期轮巡检测、手动检测等多种检测方式对整机全面扫描，保障设备的安全运行；支持SSL加密技术、内置防火墙，全方位保障使用安全；
16、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，至少支持手动校时和NTP网络校时两种校时模式，时间校对可精确到年月日时分秒。
▲17、支持一键换机功能，更换新设备时，可一键将旧设备的参数导入至新设备；支持程序导入导出，支持将中控程序从中控主机下载导入到U盘等工具，便于二次开发编辑等应用。
18、设备可满足低温极限工作温度≤-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度≥60℃。设备可满足高温高湿工作环境为0%RH～80%RH，无冷凝 ；
19、设备支持在不低于1m处随包装跌落，跌落后要求产品外观和功能正常；设备的包装支持空运运输标准和三四级公路陆运运输标准；产品满足EN55032标准要求：30MHz-6G CLASS A；
	嗨动
	ECS3000-2C
	台
	1
	12000
	12000
	

	8
	配电箱
	1.功率20KW；
2.具有远程监控和无人值守功能；
3.电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施；
4.输出12路32A/D型空开；
5.箱体尺寸;600*500*160  双开门；
6.金属箱体外壳电泳喷粉工艺，全面防腐、防锈；
7.远程实时监控和无人自动值守功能，高效可靠；
8.实体按键/手持遥控器/电脑远控等多种控制方式，快捷方便；
9.支持以星期为单位设置每天定时通电和断电功能，设定完成后系统自动循环，满足不同场合的管理需求；
10.PLC电脑控制，中控控制，单台配电柜支持单组供电回路独立控制，和多组供电回路时序控制等两种控制运行，还能实现单台/集群配电箱集中控制；
11.内置黑盒子存储芯片，即使在不联网的情况下也能独立保存操作/运行/告警三大类别的脱机记录，电脑或中控主机可以通过网络提取这些脱网运行记录；
12.支持RS485/有线以太网等多种远程通信端口，在局域网内任意一台或多台电脑进行集中控制；
13.预留数字电表接入功能，可实时监测电流、电压、电能等多项数据；
14.系统自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档，打印各种报表；
15.支持触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警/软件弹屏等多种告警方式。
	鹏安
	PA-PLC20KW
	台
	1
	3500
	3500
	含PLC模块

	9
	控制平板
	运行内存:8GB；
机身存储:256GB；
屏幕尺寸:11.5·英寸；
屏幕材质:TFT·IPS·LCD；
屏幕分辨率:2456×1600；
刷新率:120Hz；
支持·60/90/120Hz·智能动态调节
	华为
	擎云C5
	台
	2
	2800
	5600
	

	10
	屏体结构及包边
	1、显示屏安装框架：钢结构内框，不锈钢包边。
2、美观大方，坚固耐用，与显示屏配套使用。
3、包边上下左右各4cm。
	国产
	定制
	㎡
	14.69
	800
	11752
	

	11
	安装辅材与调试
	含50米主线缆、数据线、控制线、线槽以及安装调试。
	定制
	定制
	项
	1
	7600
	7600
	强力巨彩持证工程师

	13
	拆投影仪
	拆除2台投影机迁移到指定位置进行单独安装，含支架、85英寸16：9投影幕布。
	定制
	定制
	项
	1
	8000
	8000
	

	14
	摄像头电动伸缩升降遥控支架
	1、高强度铝合金+冷轧钢板，表面静电喷塑处理，防锈防腐蚀、抗形变；
2、有效升降行程2米；
3、升降速度：80mm/s～120mm/s，匀速升降、启停缓冲，无顿挫感；
4、标准承重8kg，加强款承重15kg，满足各类会议摄像机挂载需求；
5、定位精准，定点升降误差≤±5mm，可记忆限位位置；
6、双轨同步伸缩结构，升降平稳无晃动，内置静音传动系统；
7、安装方式：吊顶嵌入式安装、吸顶正装、简易吊装，适配室内吊顶、混凝土顶面、钢架顶面；
8、包含安装调试。
	定制
	定制
	个
	1
	3500
	3500
	

	15
	合计
	大写：壹拾柒万玖仟玖佰陆拾肆元整
	177264
	

	




















商务条款
	一、合同签订及质保修期
（一）合同签订期：
自成交通知书发出之日起3个工作日内
（二）质保修期：
1、整体质保期为5年（从验收合格次日起计算）。
2、质量保证及维保要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务，国家没有明确规定或没有特别说明的。
3、故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后24小时内排除故障，恢复正常使用。
4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，供应商应提供技术服务、维修或设备更换服务，上述相应服务费用及与之相关的零部件的费用均含在总报价中，不另行列出。因人为因素出现的故障不在保修范围内，供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
5、超过质量保证期的货物，中标人提供维修、保养服务，维修时只收部件成本费。
6、中标人随时优惠提供产品更新、改造服务。
二、交货地点、验收及付款方式
（一）交货地点：南宁市良庆区平乐大道10号，自治区商务厅。
（二）验收要求：1、交付时所有产品均严格按招标文件上的品牌型号及技术参数实质的要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收；采购人将按采购需求逐条核对，有虚假响应的情况一律不予验收，且由此产生的一切后果由中标单位承担；2、如有不符合采购要求的，成交供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的货物进行检验，验收仍不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任；3、成交供应商负责安装工人人身、产品安全责任，验收前，产品丢失自行负责。
（三）付款方式：一次性支付，本合同项下的全部货物经最终验收合格后 10 个工作日内，采购人收到乙方开具的全额发票，且财政批复本项目用款计划后向乙方支付全部合同价款。
三、诚信要求
（一）对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（四）规定的供应商，不得参与投标报价。
（二）成交供应商在收到成交结果通知之日起3个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料：
1、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
2、中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。
3、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人将上报监督管理部门，由此所产生的后果由成交供应商自行承担,并列入本单位供应商黑名单目录。
4、本项目需求(含技术需求及商务需求)均不允许负偏离，出现负偏离则被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。
四、其它
（一）采购需求参数要求中带“▲”号的技术参数，为硬性参数。
（二）投标时提供施工平面图及效果图。
（三）所有货物应当免费送货上门，免费安装、调试。
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