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                                            报价供应商：         盖章：
	序号
	货物名称
	
	规格型号
	参考图
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	询价单位名称及联系方式
	询价价格

	1
	主席桌
	单人桌
长900mm
宽600mm
高760mm
尺寸偏差:±5mm
	一：主席桌、演讲台
1、基材：采用E0级中密度纤维板/E0级高密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，握钉牢固，可多次拆装，承重、防撞力强；
2、饰面：采用一级胡桃木皮饰面，厚度大于0.6mm，木纹清晰，材色均匀，无变色、褪色现象，无腐朽情况，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边、角缺损，确保纹理及颜色基本一致后缝制，接口自然平整；
3、水性油漆：采用“嘉宝莉”“华润”“多乐士”或同等质量品牌的环保水性封闭漆。五底三面涂饰工艺、封闭涂装效果。漆膜平整、光滑、丰满，透明度高，无明显的加工缺陷。
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	1
	张
	750
	750
	
	

	
	
	双人桌
长1600mm
宽600mm
高760mm
尺寸偏差:±5mm
	
	
	6
	张
	1050
	6300
	
	

	
	
	三人桌
长2400mm
宽600mm
高760mm
尺寸偏差:±5mm
	
	
	2
	张
	1500
	3000
	
	

	2
	演讲台
	长720mm
宽520mm
高1100mm
尺寸偏差:±5mm
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	1
	张
	1100
	1100
	
	

	3
	主席椅
	宽620mm
深790mm
高1120mm
尺寸偏差:±5mm
	1、椅板：采用夹板垫压成型，成型板材约12mm，板材承受力达300kg，经防腐防虫化学处理。
2、海绵：内为PU成型发泡棉，不变形。
3、饰面：表层为优质西皮饰面，厚度不小于1.0mm，手感舒适，透气性强。                                 4、椅架：采用橡木实木制作，根据人体工程学原理设计，并涂环保面漆及底漆处理，表面平整、纹理清晰自然、光亮平整、油漆 无颗粒、气泡、粗点、颜色均匀。
表面处理：表面涂七层以上“嘉宝莉”“华润”“多乐士”或同等质量品牌的环保水性封闭漆，哑光漆工艺处理，漆膜附着力强，具有较强的耐磨、耐烫性能，表面平整光滑，质感天然。
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	19
	张
	350
	6650
	
	

	4
	前排列席桌
	长1400mm
宽400mm
高760mm
尺寸偏差:±5mm

	1、基材：采用E0级中密度纤维板/E0级高密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，握钉牢固，可多次拆装，承重、防撞力强；
2、饰面：采用一级胡桃木皮饰面，厚度大于0.6mm，木纹清晰，材色均匀，无变色、褪色现象，无腐朽情况，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边、角缺损，确保纹理及颜色基本一致后缝制，接口自然平整；
3、水性油漆：采用“嘉宝莉”“华润”“多乐士”或同等质量品牌的环保水性封闭漆。五底三面涂饰工艺、封闭涂装效果。漆膜平整、光滑、丰满，透明度高，无明显的加工缺陷。
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	7
	张
	398
	2786
	
	

	5
	列席椅
	宽462mm
坐高450mm
整高900mm
尺寸偏差:±5mm
	1、椅板：采用夹板垫压成型，成型板材约12mm，板材承受力达300kg，经防腐防虫化学处理。
2、海绵：内为PU成型发泡棉，不变形。
3、饰面：表层为优质西皮饰面，厚度不小于1.0mm，手感舒适，透气性强。                                 4、椅架：采用优质橡木实木制作，根据人体工程学原理设计，并涂优质环保面漆及底漆处理，表面平整、纹理清晰自然、光亮平整、油漆 无颗粒、气泡、粗点、颜色均匀。
表面处理：表面涂七层以上“嘉宝莉”“华润”“多乐士”或同等质量品牌的环保水性封闭漆，哑光漆工艺处理，漆膜附着力强，具有较强的耐磨、耐烫性能，表面平整光滑，质感天然。
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	14
	张
	190
	2660
	
	

	6
	列席条桌
	两人桌长1200mm
宽350mm
高750mm
尺寸偏差:±5mm
	1、基材：采用E0级中密度纤维板/E0级高密度纤维板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理，握钉牢固，可多次拆装，承重、防撞力强；
2、饰面：采用一级胡桃木皮饰面，厚度大于0.6mm，木纹清晰，材色均匀，无变色、褪色现象，无腐朽情况，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，无边、角缺损，确保纹理及颜色基本一致后缝制，接口自然平整；
3、水性油漆：采用“嘉宝莉”“华润”“多乐士”或同等质量品牌的环保水性封闭漆。五底三面涂饰工艺、封闭涂装效果。漆膜平整、光滑、丰满，透明度高，无明显的加工缺陷。
4.桌脚有与地面固定的卡扣，确保安装后不位移。
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	43
	张
	250
	10750
	
	

	
	
	三人桌
长1800mm
宽350mm
高750mm
尺寸偏差:±5mm
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	74
	张
	350
	25900
	
	

	7
	礼堂椅
	中心距560mm
背高960mm
座高440mm
椅深745mm尺寸偏差:±5mm
	1.背包：泡绵密度为55±5Kg/m³，厚度不小于140mm；高强度钢制支撑角码结构，厚度不小于3mm。
2.座包：一体发泡成型全新料海绵，高回弹，坐感舒适，座外板带吸音孔，具有优良的吸音效果，泡绵外覆优质麻绒面料，泡绵密度为60±5Kg /m³，厚度不小于150 mm；高强度弹簧钢制座框支撑结构设计，椅座采用弹簧加阻尼静音自动回位装置，牢靠无噪音。
3.背外板：优质高密度多层曲夹板厚度不小于16mm，外涂高档聚氨酯漆，，坚固耐用。
4.座外板：优质高密度多层曲木夹板厚度不小于15mm，外涂高档聚氨酯漆，，坚固耐用。
5.面料：采用优质麻绒面料或仿皮，耐磨，抗色变，柔软度适中，易清洗。
6.站脚：采用优质钢材利用二氧化碳保护焊接而成，表面经静电喷涂处理，隐藏式螺丝结构。扶手侧板采用塑料覆薄棉外包布装饰，美观牢靠，结实耐用。
7.扶手盖：采用实木聚氨酯油漆扶手盖，宽度60mm，厚度30mm。
8.回复机构：座包采用轻巧快捷的弹簧阻尼回复机构，回复无撞击、无噪音。
9.固定螺丝：采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定座椅，强力固定，耐久不生锈。
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	308
	张
	435
	133980
	
	

	合计
	 193876元

	备注：必须完全响应需求，否则按无效报价处理。
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