广西交通数智图书馆信息网络购建项目—LED采购需求表
                                                          报价供应商：              盖章：
	序号
	货物（服务、工程）名称
	规格型号
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	供应商单价（元）
	供应商金额（元）

	1
	户内全彩LED屏1
	品牌：itc，型号：TF-J1.86MZ
1.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。
2.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。
3.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。
4.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。
5.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。
6.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。
技术参数：
1.LED封装形式：SMD1515黑灯
2.物理点间距：1.86mm
3.分辨率：288906点/m²
4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷
5.发光点颜色组合：1R1G1B
6.模组分辨率：172×86
7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160
8.模组重量：≤0.43Kg/张
9.工作电压：DC+4.2V~+5V
10.最佳视距：≥5.5m
11.水平视角：≥160°
12.垂直视角：≥140°
13.刷新频率：≥3840Hz
14.换帧频率：≥60Hz
15.扫描方式：43S
16.亮度：≥450cd/m²
17.灰度等级：12bit
18.对比度：≥10000:1
19.衰减率（工作三年）：≤15%
20.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节
21.控制方式：同步控制
22.驱动器件：恒流
23.平均无故障时间：≥20000H
24.寿命：≥100000H
25.杂点率：≤1/100000且无连续失控点
26.环境温度：存储-35℃~+85℃
27.工作温度：－20℃~+60℃
28.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz
29.平均功耗：450cd/m²时≤150W/m²
30.峰值功耗：450cd/m²时≤450W/m²
31.安装规格：磁吸
32.亮度均匀性：≥99%
33.维护方式：前/后维护
34.防护等级：IP5X
	19.3536
	平方米
	8778.72
	169899.835
	
	

	2
	户内全彩LED屏2
	品牌：itc，型号：TF-J1.86MZ
1.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。
2.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。
3.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。
4.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。
5.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。
6.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。
▲7.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
▲8.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）
▲9.移动端通过扫描二维码方式与管理电脑连接，从而实现对信号源和输出端进行远程管理控制。支持放大镜放大局部功能，可对软件中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。（提供扫码、放大镜、辅助工具功能界面截图佐证）
品牌：itc，型号：TF-J1.86MZ
1.LED封装形式：SMD1515黑灯
2.物理点间距：1.86mm
3.分辨率：288906点/m²
4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷
5.发光点颜色组合：1R1G1B
6.模组分辨率：172×86
7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160
8.模组重量：≤0.43Kg/张
9.工作电压：DC+4.2V~+5V
10.最佳视距：≥5.5m
11.水平视角：≥160°
12.垂直视角：≥140°
13.刷新频率：≥3840Hz
14.换帧频率：≥60Hz
15.扫描方式：43S
16.亮度：≥450cd/m²
17.灰度等级：12bit
18.对比度：≥10000:1
19.衰减率（工作三年）：≤15%
20.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节
21.控制方式：同步控制
22.驱动器件：恒流
23.平均无故障时间：≥20000H
24.寿命：≥100000H
25.杂点率：≤1/100000且无连续失控点
26.环境温度：存储-35℃~+85℃
27.工作温度：－20℃~+60℃
28.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz
29.平均功耗：450cd/m²时≤150W/m²
30.峰值功耗：450cd/m²时≤450W/m²
31.安装规格：磁吸
32.亮度均匀性：≥99%
33.维护方式：前/后维护
34.防护等级：IP5X
	14.75
	平方米
	8778.72
	129486.12
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	户内全彩LED屏3
	品牌：itc，型号：TF-J1.86MZ
1.画面细腻逼真，低亮度情况下灰度依然出色。
2.故障仅需维护单个LED像素或单个模块，维护成本低，速度快。
3.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力。
4.产品无缝拼接，拼接无视觉黑缝。
5.显示模组灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接。
6.直流低压供电，自然散热，无风扇，工作零噪音。
技术参数：
1.LED封装形式：SMD1515黑灯
2.物理点间距：1.86mm
3.分辨率：288906点/m²
4.灯珠/IC：国产优质铜线/高刷
5.发光点颜色组合：1R1G1B
6.模组分辨率：172×86
7.模组尺寸（宽×高）（mm）：320×160
8.模组重量：≤0.43Kg/张
9.工作电压：DC+4.2V~+5V
10.最佳视距：≥5.5m
11.水平视角：≥160°
12.垂直视角：≥140°
13.刷新频率：≥3840Hz
14.换帧频率：≥60Hz
15.扫描方式：43S
16.亮度：≥450cd/m²
17.灰度等级：12bit
18.对比度：≥10000:1
19.衰减率（工作三年）：≤15%
20.亮度调节方式：通过配套软件0-100％调节；支持自动/手动，支持设置亮度定时调节
21.控制方式：同步控制
22.驱动器件：恒流
23.平均无故障时间：≥20000H
24.寿命：≥100000H
25.杂点率：≤1/100000且无连续失控点
26.环境温度：存储-35℃~+85℃
27.工作温度：－20℃~+60℃
28.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz/60Hz
29.平均功耗：450cd/m²时≤150W/m²
30.峰值功耗：450cd/m²时≤450W/m²
31.安装规格：磁吸
32.亮度均匀性：≥99%
33.维护方式：前/后维护
34.防护等级：IP5X
	7.98
	平方米
	8778.72
	70054.19
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户内单红LED屏
	品牌：itc，型号：TF-8375PS-MX
1.支持根据用户需求，打造各种形状，满足不同场合的应用。
2.自动亮度调节功能，更加节能。
3.模块化设计，安装维护方便，重量轻，机动性较强。
4.亮度足够、适宜，更能够让人清晰看见。
5.采用独特散热技术，使用更安全，寿命更长。
技术参数：
1.LED封装形式：SMD2121
2.物理点间距：4.75mm
3.分辨率：44321点/m²
4.发光点颜色组合：1R
5.模组分辨率：64*32
6.模组尺寸（mm）：304*152
7.工作电压：DC+4.2V~+5V
8.最佳视距：≥5m
9.水平视角：≥120°
10.垂直视角：≥120°
11.维护方式：前维护
12.控制方式：异步控制
13.驱动器件：恒流
14.驱动方式：1/16扫描
15.刷新频率：≥360Hz
16.换帧频率：≥60Hz
17.白平衡亮度：200CD/m²
18.灰度/颜色：256
19.衰减率（工作三年）：≤15%
20.亮度调节方式：软件0到16无级调节
21.计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINViSta/WIN7
22.平均无故障时间：≥10000H
23.寿命：≥100000H
24.杂点率：≤1/10000且无连续失控点
25.软件：专业LED显示屏系统节目编制软件
26.环境温度：存储-35℃~+85℃
27.工作温度：－20℃~+50°
28.工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz
29.平均功耗：≤78W/m²
30.最大功耗：≤195W/m²
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平方米
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	备注：必须完全响应需求，否则按无效报价处理。







