广西农业职业技术大学货物、服务类项目采购需求表
	项目名称
	12#楼办公、教学和住宿设备及家具采购项目
	预算金额（元）
	970209.20 

	一、技术要求

	序号
	采购内容
	参考品牌型号
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	说明
（必要性、用途、存放地点等）

	1.
	板式会议桌
	定制
	规格：4800*1600*760mm(长*宽*高）
1、进口天然胡桃木皮,含水率为8%-12%，厚度0.8mm,宽度≥200mm ，纹理颜色一致；
2、内料：台面厚度采用45mm厚E0级环保中纤板,其它板材厚度大于18mm,符合E0级环保标准,平面抗拉强度大于0.66mpa；经防虫防腐处理，板材硬度强，木材含水率控制为8%-12%，符合GB/T11718-2021的要求，甲醛释放量≤3.6mg/100g，正真达到趋0式甲醛环保标准，可放心使用。
3、面漆/底漆：采用优质PU亚光聚氨酯环保漆，油漆产品符合GB18581-2020及CNCA-12C-049：2008标准，通过ISO14025认证。
4、胶水：热溶胶采用高温封边热溶胶,主要成分EVA,热稳定好，抗高低温性能好；
5、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
产品参考图片：
[image: L3D723S41ENDOWGVPMYUWKM6YLUFX7NABTY8]
	张
	1
	8800
	8800
	 

	2.
	会议椅
	定制
	规格：椅宽585*椅深680*椅高1010mm。
1、面料：采用进口技术制作的一级环保纳帕纹西皮，持久耐用，质量绝对保证，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整。
2、海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 ；
3、弓形架：一体成型电镀方管铁架结构,管壁2.0厚弯位加套管，可承受100kg重压测试无异样,安全、稳固.
产品参考图片：
[image: ] 
	张
	16
	450
	7200
	 

	3.
	旁听椅（带写字板）
	定制
	规格：常规
1、胶壳：材质采用PP加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。
2、椅架：采用32*18*1.5mm厚冷锻方圆钢管，220度高温静电喷涂，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形。 
3、座垫：定型海棉，弹力布面料，回弹好，坐感舒适；底座铝合金件固定连接。
4、固定防滑脚垫。
5、写字板：全铝合金支架+白色PP面板，隐藏式杯托。
6、功能：座垫可上翻堆叠摆放，节省空间。
产品参考图片：
[image: DPP_0277]
	张
	6
	450
	2700
	 

	4.
	茶水柜
	定制
	规格：800*400*800(长*宽*高）
1.基材：采用不小于15mm厚环保高密度纤维板，板材密度≥0.8g/cm³，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。
2.贴面材料：采用优质胡桃木皮，厚度≥0.8mm，平整度、稳定性高，纹理清晰自然、色泽一致。
3.油漆：采用优质环保油漆，油漆饰面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。　　　　　
4.颜色：颜色在成交后由采购人选定。
产品参考图片：
[image: ]
	个
	1
	700
	700
	 

	5.
	86寸一体机
	海信、洲明科技、利亚德
	含（86寸一体机+OPS电脑模块+传屏宝+智能笔+实物展台）
一、一体机参数：
1.外观结构：整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；全金属背板，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置端子接口边缘无棱角、无毛刺。
2.液晶屏参数：液晶屏参数：液晶屏显示尺寸≥65/75/86英寸；LCD背光源：DLED；显示比例：16:9；水平、垂直可视角度≥178°；图像分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，液晶屏达到A级标准；整机支持1.07B(10bit)色深，显示色彩过渡自然。
3.玻璃工艺：采用≤3mm厚防眩光钢化玻璃，具有防飞溅功能，玻璃破碎不会溅出伤人，玻璃表面硬度≥9H，莫氏硬度≥8级，透光率≥95%，雾度≤5%，光泽度≥79，反射率≤1%。
4.全贴合触控显示：采用全贴合工艺，无可见金属网丝，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。
5.抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作。
6.操作系统：整机自带安卓系统，安卓版本≥Android14 ，与可插拔式电脑系统形成双系统；RAM≥4G，ROM≥32G；整机适配国产化芯片， 4核CPU，2核GPU,共6核。
7.采用红外触控方案，支持手指和不透明物体书写，Windows、安卓和统信等信创系统全通道支持≥55点触控，光标移动速度≥150帧/秒，触摸分辨率：32768×32768；书写定位精度：±0.1mm，最小触摸物体直径≤2mm。
8.具备抗干扰驱动算法，可减少安装施工误差导致的触控不灵敏、跳点等问题。
9.触摸屏通道切换速度：触摸屏切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸屏切换到外部通道后在3s内达到可触摸状态
10.显示性能：对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；整机待机状态下节能≥99.8%；亮度均匀性≥90%；产品使用时屏幕亮度≥300cd/㎡；待机功率≤0.5W。
11.高清显示：使用ISO12233标准分辨率测试卡的4K显示分辨率≥1800线。
12.硬件低蓝光背光技术：整机采用硬件低蓝光背光技术，采用低蓝光护眼LED灯珠，从源头减少有害蓝光波段能量。蓝光占比(有害蓝光415~455nm能量综合)/(整体蓝光400~500能量综合)≤30%，低蓝光保护显示不偏色，不泛黄。
13.直流无频闪调光：整机采用直流无频闪DC调光技术，消除闪烁在人眼观看显示器时带来的疲劳感。
14.符合闪烁和蓝光防护标准要求：无可察觉的闪烁，符合GB/T 18910.61标准，闪烁等级≤-65dB（60Hz）；蓝光防护符合IEC/TR 62778标准，等级为RG0级。
15.响应时间: 首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，书写延迟≤10ms。
16.信号指示灯: 整机具备设备状态指示灯，可通过指示灯的颜色判断OPS电脑和整机的工作状态，待机时显示红色，整机工作时显示蓝色，电脑工作时显示绿色。
17.支持格式：图片格式支持：JPEG、BMP、PNG；图像格式支持：PAL/SECAM/NTSC；音频格式支持：MP3,ogg,m4a,wav,flac,aa，视频格式支持：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、AVS、VP9、FLV 、RMVB、AVI、FLV；支持PPT、word、PDF、Excel格式文档。
18.高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；可无损播放4K片源；支持 4K(3840×2160)超高清视频。
19.内置扬声器：整机内置2.2声道音响，发声单元≥4个，内置二腔四驱大音响，总音腔体积≥2L，高频扬声器2*18W，全频扬声器2*18W，总额定功率≥72W。 
20.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥91dB，10米处声压级≥85dB，响度差距≤6dB。
21.内置摄像头：内置≥3200万像素摄像头，支持拍摄≥6528*4896分辨率照片，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，便于教室拍照、师生画面采集。
22.环境色温感知：摄像头支持环境色温监测，能感知周围环境色温，匹配最佳色温显示效果。
23.内置麦克风：内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m拾音，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，180°广角拾音，方便对课堂音频进行采集；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声。
24.拍照和录像：整机支持拍照和录像，拍照支持延时拍照，可分别选择3s、6s、10s进行延时拍照。拍照支持快门声音开启关闭。拍照后可保存本地，也可一键二维码分享照片。
25.扩音功能：整机本身支持扩音功能，无需外接音响，连接无线麦克风可通过大屏扩音，延时≤30ms。
26.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置三路USB3.0，一路Type-C，一路HDMI输入，具有中/英文丝印标识，USB 接口、HDMI接口和Type-C接口支持在Windows、Android 和信创系统下被读取，即插即用。
27.前置USB接口：整机与外接电脑连接时，外接电脑支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。
28.前置声波衍射发声设计：整机底部左右对称设计两组阵列孔，孔径≤1.6mm，孔径可以调整声波传输路径，扩大发声范围，营造均衡、立体的临场音效。
29.侧置接口: 为方便教师使用，整机提供侧置1路Touch USB，1路USB3.0，2路HDMI输入（其中1路HDMI支持ARC），1路耳机输出，1路RJ45以太网口，1路串口（RS232）。USB 接口支持在Windows、Android 和信创系统下被读取，即插即用。
30.前置按键: 为方便教学，前置物理按键≤1个，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持整机开机/待机、支持电脑开机/关机。
31.智能唤醒：通电待机状态下，可通过HDMI插拔、HDMI信号源智能唤醒整机，整机支持有线网络待机唤醒。
32.WiFi和蓝牙: 内置WiFi6模块，支持2.4G/5G双频，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，能实现上网有效工作距离≥300米；整机蓝牙支持Bluetooth 5.4 标准，支持至少两种模式选择：连手机、连音响。
33.一网通功能: 在Windows系统下接入有线或无线网络，Android系统也能实现上网。
34.前置二维码: 扫描整机前置二维码可获取产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书，方便客户查询整机信息以及报修、报装服务。
35.安全与权限：整机可对开机锁、触控锁、主题切换锁、设置菜单锁、USB存储锁、安装/卸载应用锁、一键还原锁、恢复出厂锁8个功能进行权限设置，权限管理方式有三种：NFC、人脸信息、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作 
36.开机锁: 支持设置开机锁，功能开启后，整机开机进入锁定状态，防止无权限人员随意操作
37.触控锁：双击本机home键或者遥控器的锁屏键，或侧边栏的触控锁后，整机触控功能被锁定，防止误触。
38.主题切换锁：启动该功能后，无法进行主题切换，需要给出对应解锁方式，才能进行主题切换。
39.设置菜单锁：启动该功能后，无法进行设置操作，需要给出对应解锁方式，才能进行菜单设置。
40.USB存储锁: 为了整机信息存储安全，需要输入正确权限解锁方式后才可解锁使用USB盘接口，确保U盘正常使用。
41.安装/卸载应用锁：为了便于应用管理，需要输入正确权限解锁方式后才能进行应用的安装或卸载。
42.一键还原锁：为了便于整机信息安全管理，需要输入正确权限解锁方式后才能进行一键还原。
43.恢复出厂锁：为了便于整机默认参数管理，需要输入正确权限解锁方式后才能进行恢复工厂操作。
44.密码锁: 为防止学生课后使用/打开，支持教师使用屏幕密码锁，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器。
45.人脸识别: 整机支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁
46.NFC模块: 内置NFC模块，支持NFCIP-1、NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、MIFARE Classic IC 和FeliCa协议；刷卡响应时间≤10ms。
47.NFC权限管理功能: 内置NFC模块支持绑定NFC管理设备权限，支持绑定校园一卡通或手机NFC，具有NFC锁的设置选项，包括卡信息录入、卡信息删除、卡信息导入/导出，支持自定义NFC卡名称，整机可记录200个NFC卡的信息。
48.NFC一碰投屏功能：整机支持搭载具有 NFC 功能的手机、平板，通过接触整机上的 NFC 模块，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到整机上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。
49.遥控器锁屏：支持通过遥控器按键一键锁定和解锁屏幕。
50.息屏功能: 整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音频。整机处于息屏状态时，可通过遥控器、物理按键、五指长按等不少于3种方式唤醒屏幕。
51.开机信号自主选择: 开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能。
52.一键电脑还原: 整机无物理还原按键，具有电脑还原功能，设置时弹出确认提示窗口。
53.电脑无线传屏: 不需要借助外接盒子即可实现电脑无线传屏，可将电脑画面实时传输到大屏，同时可将电脑音频信号传输至大屏进行播放，并且可将大屏上的触控信号回传至电脑中，实现反向操作；整机支持同时接收并显示4个电脑画面。
54.移动设备无线传屏: 移动端无线传屏支持Android/iOS手机/PAD与整机双向互动，具有镜像投屏、反向投屏、无线摄像头、智能遥控功能，支持将手机/PAD（Android、IOS系统）的实时画面、图片、视频、音乐、文档传输到大屏，支持通过手机控制大屏。
55.支持协议: 支持Miracast协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可实现无线投屏。
56.二维码识别: 整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件。
57.录制功能: 整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并实现录制内容的自动存储。
58.录屏功能：支持对大屏显示内容进行录制，支持录制声音、生成微课及会议录屏，支持录制无线传屏投屏画面。
59.物理按键锁屏：支持整机通过前置物理按键实现锁定和解锁屏幕。
60.温度监测: 整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。显示温度低于50度时，绿色字体显示；50-60度时橙色，大于60度红色字体。
61.画面冻结:为了方便教师强调当前教学画面内容，整机支持任意通道画面冻结，并可通过点击屏幕指定位置实现解锁。
62.半屏下降:整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕黑色部分即可恢复全屏显示。
63.视频展台功能：无PC 状态下，支持在安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，可同时进行对比教学，可任意更换分屏画面内容。
64.来电通功能：支持外接HDMI信号自动识别并自动切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道。
65.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。
66.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）LB ≤0.1W·m-2·sr-1，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力。
67.护眼模式：支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式。舒适护眼支持：文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼、自定义护眼、无六种模式，其中，自定义护眼模式支持纹理选择，分别支持选择水纹、木纹、花纹、石纹，并支持对纹理透明度、纹理对比度、纹理密度、纹理色温进行设置。
68.色觉优化模式：整机支持色觉优化模式，提升对色弱、色盲人群的色彩感知度，包含红/绿滤镜、绿/红滤镜、蓝/黄滤镜、灰度模式四种选项，支持在Windows、Android 和信创系统下全通道运行。其中红/绿滤镜适合红色弱、红色盲，绿/红滤镜适合绿色弱、绿色盲，蓝/黄滤镜适合蓝色弱、蓝色盲。
69.安卓白板支持毛笔、钢笔、铅笔、荧光笔四种书写方式；支持手势识别板擦，手动选择橡皮擦、圈擦、滑动清屏。支持两人以上在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上进行课堂答题演示。
70.白板书写内容可导出格式PDF的文档和HMF的白板文件；支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容，已保存的白板文件支持再次进行内容编辑，内容包括书写笔迹、图片、图形、表格。
71.智能图形：支持手绘的多种图形可自动识别并转化为标准图形：圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边；支持对图形大小进行调整。
72.智能表格绘制：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一起拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列，智能图表支持删减表格中的行或者列。
73.支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换、复制、换页、删除；支持5种背景色的选择，支持导入自定义的背景。
74.支持手写体转标准体，使用白板中的画笔功能在大屏上进行书写时，书写之后的笔记在停笔后自动识别成标准的字体，支持中文、英文、数字、标点符号的识别，使板书更加整洁；支持划线删除标准体，使用二折及以上的折线段或波浪线在标准体文字上贯穿，可直接将被贯穿文字删除，其余文字位置保持不变。
75.智能板擦：整机支持任意通道、任意位置下，可通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
76.动态批注：背景可以正常移动方便老师在讲解连续几页的内容时 可以保留批注内容。
77.欢迎页：支持插入文本、图片、背景、音乐和视频，支持更换文字模板和背景图，提供10套模板，可自定义模板。支持调起文件管理器弹窗，选择图片替换原有页面背景，替换背景图片等比缩放到屏幕全屏显示。
78.签到墙：全屏欢迎页模式下，点击签到可在页面上进行书写签到，画笔颜色可选，支持白、黑、红、黄、蓝5种颜色，并且支持画笔颜色自定义，支持保存签名；签到按钮5S无操作自动隐藏，点击屏幕再次浮现。
79.OTA升级：整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级支持强制升级、非强制升级和应用自升级。
80.U盘升级：支持通过U盘自动升级和手动升级整机软件版本。
81.智能管家：提供六个功能入口：清理加速、故障检测、检测报告、网络检测、常见问题、高级设置。支持内存与缓存垃圾计算并进行优化，支持应用白名单。用户可发起故障检测，检测过程中显示触控框、摄像头、音频输出、麦克风、OPS、光感模块、主板、电源板、NFC、Wifi硬件、网络连接等检测结果正常或不正常，并生成检测报告，支持扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；支持当前网络、网络速度、网络等级的检测。
82.安卓应用位置编辑：支持全部应用的位置调整并保存开机记忆。
83.语音控制：整机支持语音控制功能，可以通过语音打开OPS电脑、调整音量、本地文件搜索、网页搜索、PPT翻页、设置提醒；支持多种语言，含普通话、粤语、台湾话。
84.声画同传：无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果。
85.安卓主界面：主页显示支持至少5种卡片式类型样式，用户可选择卡片的替换和移动，安卓主界面支持显示日期（月、日、星期）、时间、天气（天气状态和温度），安卓主界面应用支持自定义设置，整机内置不少于20种应用；界面支持WiFi和热点开关状态、麦克风和相机状态；支持使用安卓主界面下的快捷键一键快速切换到电脑系统。
86.时钟同步功能：整机断电重启后无需重新设置时间，即使不连接网络，也无需重新设置时间，满足设备因保密不接网络也可同步时间的需求。
87.定时开关机：整机支持定时开关机，用户可根据需求设置24小时任意时间点定时开关机，并可根据需求自主设置周度内每天开关机循环；一次设置完成后，按设定时间开关机。提供的开关机定时器不少于3组，可剔除周六日及节假日等时间。
88.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、音频、视频、图片、安装包自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、多选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。
89.智能手势定义：整机具备智能手势定义功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用相应功能；支持将手势滑动方向自定义设置为无操作、返回、桌面、截图、冻结、息屏、锁屏模式；
90.远程巡课：管理平台提供巡课监控画面，实时调取大屏的摄像头功能，远程获取摄像头画面和声音，同时可以批量的查看教室画面，支持同时显示≥9路画面，支持自动轮播。
91.移动智控：支持非Web页面的远程巡课手机端APP，APP中至少具备设备集控、播放排程、账号管理、软件管理、素材管理、操作排队等功能。设备集控至少支持控制设备关机、屏幕监控、远程巡课、发送通知、设置定时任务、变更机构等功能，支持筛选在线、离线设备，切换机构等。播放排程至少支持新建播放排程，可对发布类型、名称、分辨率、模式、播放范围、播放优先级等进行设置。账号管理至少支持新建账号、查看账号详情、对账号进行权限管理，支持一键复制链接邀请新用户注册。软件管理至少支持对已上传的应用、安卓应用进行安装。素材管理至少支持上传图片、拍摄照片等，支持新建文件夹对素材进行管理，支持筛选文档、图片、视频、音频等素材类型，支持按照上传时间、文件大小进行升序降序排序。
92.静默巡课：巡课时默认设备工作指示灯开启，但为了减少对授课过程的打扰，可以选择关闭摄像头指示灯，做到无打扰静默巡课。
93.图像模式：支持标准通用、视频观影、画框展示、文稿显示、自定义。其中，自定义模式支持调整亮度、对比度、色度、清晰度、色温、降噪。色温调整提供不少于五种，标准、冷色、偏冷、偏暖、暖色。降噪提供不少于四级设置，关，低，中、高。
94.AI PQ功能：整机支持根据视频、文本等场景内容识别并自动调整图像画质参数，达到最佳画质效果。
95.声音模式：支持标准通用、办公会议、音乐赏析、电影娱乐、自定义设置。其中自定义可对声音中的不同频率的进行调整，调整的频率不少于7种。
96.AI AQ功能：整机支持根据对白、视频等画面内容识别并自动调整声音参数，达到最佳声音输出效果。
97.无信号待机：用户可设置时间为10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟，其中HDMI、OPS无信号下自动待机。
98.五指菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：主页、信号源、息屏、关机、半屏、批注、电脑、音量加减、白板、更多、返回；其中，更多菜单中包含：上一级、触控锁、相机、截图、视频展台、计时器、放大镜、任务视窗、无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器、倒计日、投票器、冻结、设置、健康护眼，更多菜单中的功能可进行自定义替换；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏。
99.二指菜单：支持在任意屏幕位置任意通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：上一级、触控锁、相机、截图、设置、视频展台、健康护眼、计时器、放大镜、任务视窗、无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器、倒计日、投票器、冻结，更多菜单中的功能可进行自定义替换；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏。
100.一触亮屏：设置为关后，可通过五指触控屏幕1S使屏幕点亮；设置为开后，可通过一触即可亮屏。
101.屏保：支持屏保的播放，等待时长可选择5分钟、15分钟、30分钟、45分钟、60分钟，同时支持6种默认屏保可选。 
102.USB设置：为方便教学，USB1接口支持智能USB和安卓USB切换，其他USB接口支持智能切换，内置摄像头支持设置为智能摄像头。
103.侧边栏功能：侧边栏支持选择返回、主页、任务视窗、电脑、批注、截图、半屏显示、信号源、录屏、相机、触控锁、日历、计时器、计算器、投票器、倒计日、聚光灯、放大镜、文件快传、Wifi、热点、摄像头、麦克风、蓝牙、分屏，同时支持快速调节音量和显示亮度。
104.侧边栏显示控制：为了提升显示画面完整性，侧边栏支持开启/隐藏功能，侧边栏隐藏后可根据需要，通过设置或连续敲击屏幕后恢复显示。
105.更换主题：安卓通道下支持更换主题，内置不少于三种主题选择，可分别选择幼教、K12、高职教三种主题风格。
106.更换壁纸：支持更换默认壁纸，内置不少于六种壁纸，包含至少两种动态壁纸，同时支持自定义壁纸风格，自定义壁纸不少于6张。
107.多窗协作：支持多窗协作，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示。
108.应用商店：整机应预置应用商店，通过提供按照分类、推荐、下载排行等的展示方式，使用户在整机上能够方便的浏览和下载、安装各种应用，并提供对这些应用的管理，内置不少于10种常用软件下载。
109.开机logo动画自定义：支持根据使用需求，自定义开机logo、开机动画。整机应支持用户个性化自定义，支持开机动画、开机LOGO、屏保、壁纸、主题、迎宾签到欢迎页的个性化定义，用户可按规格标准自定义内容替换
110.外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接Touch线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。
111.整机具备高色准，支持色域可选，分别包含自动、标准模式和扩展模式，可做到高色准△E≤1，画面色彩呈现更加丰富准确。
112.摄像头拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于3米范围。
113.整机自带摄像头支持人脸识别、课堂人数统计与随机挑人功能，可识别镜头前的学生并标记，用于随机挑人，支持标记学生数不少于60人，人像识别距离≥14米。
114.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，符合教室教学场景下多种电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。
115.整机声音：支持声音模式选择、按键音开关、扩音模式开关、人声增强、平衡、重置全部声音设置，声音模式可七段式均衡器调节，平衡调节调整范围不少于20级。支持一键重置全部声音设置，用于声音设备的快速调整初始化。
116.整机支持动态对比度开关设置，满足教学场景对比度自动调整需求。
117.整机支持一键图像参数复位，可帮助老师快速恢复整机的出厂化显示设置，节省课堂时间。
118.地震预警功能：整机支持地震预警功能，当预警震级达到震级阈值，且地震对用户所在区域的影响（预估烈度）达到烈度阈值，发出提示警报，提醒师生尽快安全有序撤离，确保师生人身安全。
119.文件快传：支持利用微信等第三方工具，将图片、文档、视音频等信息快速上传至大屏，方便老师进行资料使用和展示，支持移动端和电脑端文件上传。
120.输入法：整机提供搜狗、谷歌拼音、安卓键盘三种输入法，满足不同输入方式需求。
121.整机支持开机状态自定义：用户可自定义设置上电开机状态，支持上电开机或上电待机。
122.整机在安装OPS时，应支持电脑+安卓双系统同时运行，两个系统间一键切换。
123.整机应支持系统账号登录能力，支持多个整机系统账号登录，支持与其他应用打通后实现应用自动登录，无需重复登录。
124.整机应支持任意通道下快速进入批注，支持对word、ppt、excel、txt、PDF等办公文件，并进行随时批注、截图保存；可保存批注至本地或外部存储。
125.整机应支持截屏功能，在安卓或电脑下支持对屏幕指定区域或全屏截图，并支持直接导入白板、本地保存及U盘保存。
126.整机应具备远程协助能力，协助用户远程解决问题，远程获取错误日志等信息；需支持整机预置或应用商店下载。
127.防撞挡板：整机前置端子处具有防撞挡板，可以保护移动存储设备。
128.防火检测：整机采用非可燃材料制成，外壳开孔不会引燃防护外壳外侧的材料，能有效阻隔火源。
129.标志持久性试验：持久性试验后标记仍清晰，铭牌粘贴牢固且无卷边。
130.抗盐雾腐蚀特性：对样品支架进行中性盐雾腐蚀检查，连续喷雾≥16小时，支架外观无锈迹。
131.低温负荷试验、低温贮存试验：-25℃，受试样品以工作状态存放2h，试验中样品工作正常，恢复后在常温下样品通电工作正常。-10℃，受试样品以不工作状态存放16h，恢复后，在常温下样品通电工作正常。
132.高温负荷试验、高温贮存试验：40℃，受试样品以工作状态存放2h，试验中样品工作正常，恢复后，在常温下样品通电工作正常。55℃，受试样品以不工作状态存放16h，恢复后，在常温下样品通电工作正常。
133.振动试验：试验条件：频率：5～50～5Hz，加速度幅值：10m/s2，扫频速率：≤1oct/min，振动时间：30min/轴向，振动方向：三个互相垂直的方向，试验后样品结构无损伤，工作正常。
134.浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度：采用1.2/50μs组合波对电源输入端口每分钟进行一次脉冲试验，试验5次，能正常工作。空气放电±8kV正负百次、接触放电±4kV正负百次，能正常工作。
供货前必须提供第三方检测机构出具的检验报告，并加盖生产厂家公章。
二、OPS模块参数：
1.可插拔电脑模块，无需工具即可快速拆卸模块。内置风扇，配置散热孔，内置电脑噪声声压等级不超过20dB。
2.供电保护：电脑模块未固定完全插入插槽时，无法向电脑模块供电。
3.WiFi和蓝牙：内置电脑具备WiFi6和蓝牙5.2功能，集成10/100/1000M以太网卡。
4.OPS采用符合Intel标准协议的80pin OPS接口。
5.CPU型号≥i5-12代或以上。RAM≥8G DDR4，ROM≥256G固态。
6.具备标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
7.预装正版Win10专业版操作系统，正版office2019办公软件。
8.具有独立非扩展的接口，USB≥6，Type-C≥1，mic in≥1，line out≥1，DP OUT≥1，HDMI OUT≥1，RJ45≥1。
9.OPS模块与整机连接采用万兆级数据级联，传输速率≥10Gbps。
三、传屏宝参数：
1.标准USB2.0接口，可兼容具备标准USB端口的电脑，插入电脑后启动提示时间≤3秒，支持2.4G/5.0G频段传输；
2.整机采用单按键设计，只需一键即可传屏；
3.传输时延≤65ms，无线传输距离≥15米；
4.支持同时连接16只传屏宝，画面可分别投屏到同一触控平板上，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音，支持二分屏/四分屏，可对每个传屏内容进行独立反向操作；
5.支持非16:9电脑画面传屏，比例调节至全屏显示。
四、智能笔参数：
1、操作系统：支持Windows 10/7操作系统。
2、传输协议：2.4G。
3、连接数量：一对一配对，接口类型为Micro USB。
4、电池类型及容量：智能笔内置可充电式聚合物锂电池，电池容量200mAH，可连续工作时间8小时，连续待机3个月。
5、充电电压DC 5V+/-10%。
6、翻页功能：可以实现Windows和安卓系统下PPT翻页、支持白板页面的翻页。
7、在白板界面，可调出激光笔，实现激光指示功能。
8、智能笔空鼠可实现前后左右上下6轴操作，其空鼠模式与键盘模式之间可自由切换。
9、具备休眠模式及唤醒功能无线连接：断开或者无任何操作30秒，智能笔会进入休眠模式，实现节能。进入休眠模式后，按任意按键唤醒并同时响应。
10、按键操作距离：15m，空鼠遥控距离：10m，拾音距离：8cm距离以内（最佳拾音距离）
五、实物展台参数
1、800万像素，最高分辨率：3264*2448；解析度：中心1200TV线。
2、箱体采用环保材质，轻便耐腐蚀，箱内无可见连接线，整机圆边设计，安全防碰伤。内置机箱锁安全防盗。
采用三折叠式开合托板，收起时小巧不占空间，平稳无故障。
3、单根USB线传输和供电，标配5米，满足远距离数据传输需求。
4、温度（-10℃~55℃） 湿度（0-70%）。
5、展开后托板尺寸≥A4面积。
产品参考图片：
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	6.
	展台
	定制
	1、规格：1600mm×1000mm×1400mm(长*宽*高）。
2、材质：采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作，其中搁板厚度≥25mm，四层结构。根据采购人要求定制。
3、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
4、实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: 0a60821f8f77aad0b1cdbfb2c4d59644]
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	7.
	展柜
	定制
	1、规格：1600mm×400mm×2000mm(长*宽*高）。
2、材质：采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作，其中搁板厚度≥25mm，玻璃门铝合金边框。根据采购人要求定制。
3、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
4、实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
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	8.
	成果展示柜
	定制
	1、规格：1200mm×400mm×2800mm(长*宽*高）。
2、材质：采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作，其中搁板厚度≥25mm，玻璃门铝合金边框。根据采购人要求定制。
3、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
4、实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
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	9.
	LED显示屏
	海信、洲明科技、利亚德
	规格：约6.14平方米
1.像素间距：≤1.86；屏幕像素密度≥289032点/㎡，模组底壳为轻钢材质并带有后盖。
2.平整度：C级，产品需具备6轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度:≤0.05mm，箱体间拼缝:≤0.05mm，箱体间相对错位值≤0.5mm(光学拼缝<0.1mm)，P≤0.05mm
3.为了保证色彩一致性，发光点RGB芯片主基色波长偏差≤±3nm；
4.功率：要求LED显示屏峰值功耗≤255W/㎡，平均功耗≤127W/㎡，在600nits亮度下；
5.驱动方式：共阳恒流驱动；
6.控制方式：同步/异步，点对点控制；
7.对比度：≥10000: 1 ；
8.可视角度（水平/垂直）：≥175°/ 175°；
9.灰度等级：16Bit; 
10.刷新率（Hz）：支持960Hz-7680Hz 可调；（根据项目情况可选配960Hz、1920Hz、3840Hz\7680Hz）；
11.换帧频率≥30Hz，其最高可支持120HZ ；
12.色温范围：范围800K-20000K，支持范围内调节；
13.亮度：产品亮度≥1200cd/㎡，支持随环境照度的变化自动调整亮度的功能；
14.亮度均匀性：校正前≥98%，校正后≥99.6%；
15.色度均匀性：≤±0.0001Cx,Cy；
16.像素失控率：≤1/100000；
17.单点亮度校正：支持单点亮度校正，
18.单点色度校正：支持单点色度校正；
19.电源平均效率：室温下，供电电源的功率因素≥90%，转换率≥70%
20.接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度≥1um；
21.平均失效工作时间：LED示屏的平均失效间隔工作时间MTBF≥120000h；
22.平均修复时间（mttr)：单元部件均可在≤1分钟内完成替换维修； 
23. 使用寿命：≥120000H。
24.外壳防护等级：可选定制压铸铝箱体，防护等级需达到IP54以上； 
25.维护方式：前维护/后维护；
26.温度负载能力：LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电8h.通电显示无异常、无起泡，掉色等现象，功能和外观检测无异常；
27.工作环境温度：-10°～+40°
28.灯珠附着力测试：用2块灯板做对比测试，给LED灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从PCB板上脱落，或者灯珠壳破损，具备≥6KG的侧向推力。
29.自检功能：LED单点自检，通讯检测，电源检测，温度监控；
30.防蓝光：蓝光辐射功率≤0.11W/㎡·sr·nm；
31.监控功能：LED 显示屏具备远程监控功能，可实现 远程监督控制，对可能发生的潜在故障 记录日志，并向操作员发出报警信号；
32.处理能力：具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力，具备12位4：4：4 超高清视频源画质处理能力，具备HDR、HDR10、HDR10+ 等高动态色彩处理能力，具备YUV、RGB、sRGB、Adobe RGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力；
33.GAMMA校正技术：具备GAMMA校正技术； 
34.要求产品通过GB/T16422-2014 老化测试，通过400mm 以下的紫外光照射24h，不发生变黄老化现象
35. 电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ
36.为保证屏幕可靠性，要求LED显示屏PCB板需符合阻燃等级V-0级；对地漏电流≤1.2mA/m²（有效值）；
37.电磁兼容性：符合GB9254-2008，Class B标准。
38.抗电强度：电源插头或电源引入端与GND之间，施加DC2500V 测试1min，无击穿和飞弧现象。电源输入端与可触及的部件之间：施加DC4000V，测试1min，无飞狐、无击穿
39.盐雾测试：置于温度35℃、PH值6.5~7.2、盐雾浓度5%，≥72小时连续喷雾的环境下，符合盐雾10级要求；
40. 为保证货物的运输稳定性需通过震动试验：在振动频率5Hz-55Hz-5Hz，振幅0.9mm的条件下，一次扫描5min，互相垂直的二个轴各扫描二次，试验后外观无划痕，模组安装无松动破裂；
41.LED表面硬度测试：具备HRC3级硬度。
42.LED面泼水防水：表面具备浸水防水，液体水泼洒到LED表面不会对显示产生影响；正面X7级防水；   
43.安全性：具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求
44.配套控制系统、视频处理系统、电源、钢结构及装饰、供电及控制线路及所有设备安装辅材。
45.供货前必须提供第三方检测机构出具的检验报告复印件，并加盖生产厂家公章。
46.提供产品3C认证证书复印件、节能证书复印件，并加盖生产厂家公章。
产品参考图片：
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	10.
	成果展示电子屏
	海信、洲明科技、利亚德
	55寸，7*24小时，500cd/㎡，4K，支持横竖放，WIFI2.4G+5G，静态对比度：1200:1，设备类型：Ⅱ类设备，不支持OPS，HDMI输入×2（HDMI2.0），HDMI输出×1，DP输入×1，USB2.0×1，USB3.0×1，音频输出×1（3.5mm ），RS232/IR 输入×1，RS232/IR 输出×1，网口×1，WIFI 2.4G+5G，伴音功率：10W+10W，内存：3G+32G
产品参考图片：
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	11.
	折叠翻转电脑桌
	定制
	规格：单人800*600*750mm(长*宽*高）
一、翻转电脑桌产品材质
1：桌面采用23MM实木颗粒板，鸭嘴边（两侧材质为PVC封边），面材采用优质环保防火板饰面，甲醛释放达到国家E1级环保要求，桌面多款颜色可选。
2：液晶屏翻转器说明：翻转器采用冷轧钢板材料，钢板裸板厚度0.9-1.8毫米，采用全自动激光切割机、数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑，安装液晶屏尺寸：19-24寸，表面尺寸：660*480*160，开孔尺寸：630*457mm，最大可装：619*433*60mm，木板尺寸：619*433*12，上面为弹舌拉手，下面为钥匙，实行双重制动。采用定制大阻力气压杆，具有阻尼缓冲效果，防止快速回弹，损坏显示器和给使用者造成伤害，配减速减震阻尼装置，翻转过程中噪音小，轻便顺畅，安全性高。能隐藏液晶屏显示器，笔记本电脑，一体机的同时还可以隐藏键盘和鼠标，并且配有单独放鼠标的鼠标槽，显示器翻起后直立于桌面，键盘鼠标同时升起与桌面平齐，使用说明：1、打开时把自锁钮向外拉即可；2、关闭时只要把机箱盖压下,注意事项：本机箱配有气杆，当开启自锁钮，液晶屏安装板自动翻转，用户切不可将手放入液晶屏安装板后间的缝隙内，以免损坏；还请不要把身体的任何部位放在台面上，避免打伤。
3：表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。
4：桌架采用裸板0.7mm厚优质冷轧钢板，全钢一体成型，C形设计，双层钢板结构，桌腿宽度30mm，长度540mm，高度712mm，桌腿冲孔设计，增加美观度。桌腿弧形焊接，美观大方同时增强了承重能力，后挡板加大设计，避免前后同学互相干扰。主机箱有隐藏式，开放式，云主机三种规格，根据实际需要选择配置。底部配有尼龙支撑脚，可旋转调节高低，调整桌子稳定性，防滑耐用。
5.整体材质克服了木制电脑桌散热差，不防火,不牢固,不防盗的缺点。工艺精湛，高贵大方。整体结构为活动件，拆卸方便。
6.安装液晶屏尺寸：19-24英寸（背面有安装孔）；
7.两脚内部间距：单人位720MM双人位745MM.
8、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
二、自身特点
1、手动控制、翻转自如、外形美观； 
2、气动翻转、稳定性好； 
3、安装方便、操作简单；
4、锁孔位置：机箱台面下方孔为锁的安装孔；
产品参考图片：
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	12.
	电脑桌
	定制
	1.产品规格：700mm*600mm*750mm(长*宽*高）
2.桌面采用E1级多层实木板基材，厚度23mm（±1mm）；采用材质为PVC封边条，厚度不小于1.5mm；地板布线由侧面走线槽穿引至桌面，桌面预留两个直径为50mm（±2mm）的穿线孔。桌面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮整体材质防潮，防火，防菌，防静电，耐压，耐磨，耐冲击，安全无毒无异味美观耐用，易清洗维护。
3.钢架：主台脚架采用60mm×15mm（±2mm）×1.5mm（±0.2mm）钢管材质，主脚横梁采用50mm×50mm（±2mm）×1.5mm（±0.2mm）钢管材质，连接横梁采用40mm×25mm（±2mm）×1.5mm（±0.2mm）厚方管，线槽采用1.0mm（±0.2mm）厚冷轧钢板一次性成形，主台脚均配线槽，，配开放式主机层板。两边脚架都设置有书包挂勾。   
4.机箱架稳固厚实。
5.桌脚组装后凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调。
6.可根据学校要求在前挡板喷涂学校校徽LOGO。
7.颜色在中标后由采购人选定。
产品参考图片：
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	13.
	电脑椅
	定制
	规格：400mm×410mm×840mm(长*宽*高）
1.椅面板：面板座面规格400mm×410mm,面板靠背规格约435mm×440mm。材质采用聚丙烯塑料一次注塑成型，绿色环保，无异味；硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击强。坐板四周弧形，中间低，符合人体工学的弧度，方便纠正学生坐姿，坐感舒适，达到久坐不累的效果。靠背结合人体背部曲面设计，靠感舒适，四周圆弧，圆滑饱满，无菱角.靠背下方带方型孔，即透气又方便学生搬移。同时形成两条加强筋，增加靠背强度。
2.椅立脚：约25mm×1.5mm圆管。
3.座拉换：约30mm×15mm×1.5mm矩管。
4.脚套：采用抗老化PP工程塑料一次性注塑成型。
5.生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗- 除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑处理。
6.颜色在中标后由采购人选定。
产品参考图片：
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	14.
	多媒体讲桌
	定制
	1、规格：1100×630×1000mm(长*宽*高）
2、基材：采用裸板0.8mm-1.2mm优质精装冷轧钢板和E0级实木颗粒板结合,经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化处理后静电喷塑，塑面经久耐用，木质与钢板融合，简约时尚。
3、讲桌桌面采用平面设计，可以放置不同品牌的液晶显示屏，钢制部分为半圆弧三包围设计，圆弧采用模具成型，激光切加工，配合优良的焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性，保证安装的方便快捷。
4、整个讲台拼装组成，便于现场安装和维修。
5、讲桌具有储物功能，可支持键盘、鼠标、书写笔、麦克风等常用教学工具存储和充电手机放置等收纳空间。
产品参考图片：
[image: ]
	张
	2
	2500
	5000
	 

	15.
	置物柜
	定制
	规格：1200*420*1200(长*宽*高）
1、基材：采用环保等级E0级16+25mm厚实木颗粒板基材；
2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质1.5加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量； 
3、功能：柜体面板、层板、底板采用25MM厚度，其余16MM厚度，含中坚板，内置一件活动层板，三掩门，无锁，标配135长铝条型LS-A拉手，DTC缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。
4、颜色在中标后由采购人选定。
产品参考图片：
[image: ]
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	16.
	教师椅
	定制
	教师椅规格约480mm×680mm×1150mm(长*宽*高）
1.优质西皮饰面；
2.19管2.0mm铁背内架，电镀方管扶手配PP扶手面；
3.内板12mm木皮压制而成高密度夹板；
4.40密度高弹力海绵；
5.中班蝴蝶底盘，可倾仰；
6.过SGS认证三级黑色气杆，100mm缩50mm ；
7.350mm电镀方锥脚，静压1136KG;
产品参考图片：
[image: 1649325854]
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	17.
	智慧一体屏
	海信、洲明科技、利亚德
	含（智慧一体屏+OPS电脑模块+传屏宝+智能笔+实物展台）
一、智慧一体屏参数
1.外观结构：整机采用三平面一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；全金属背板，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置接口边缘无棱角、无毛刺。整机尺寸宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm。
2.液晶屏参数：液晶屏显示尺寸≥86英寸；LCD背光源：DLED；显示比例：16:9；水平、垂直可视角度≥178°；图像分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，液晶屏达到A级标准；整机支持1.07B(10bit)色深，显示色彩过渡自然。
3.玻璃工艺：采用≤3mm厚防眩光钢化玻璃，具有防飞溅功能，玻璃破碎不会溅出伤人，玻璃表面硬度≥9H，莫氏硬度≥8级，透光率≥95%，雾度≤5%，光泽度≥79，反射率≤1%。
4.全贴合触控显示：采用全贴合工艺，无可见金属网丝，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。
5.抗光强度：在照度400Klux环境下正常工作。
6.操作系统：整机自带安卓系统，安卓版本≥Android14 ，与可插拔式电脑系统形成双系统；RAM≥4G，ROM≥32G；整机适配国产化芯片， 4核CPU，2核GPU,共6核。
7.采用电容触控方案，支持手指和导电物体书写，Windows、安卓和统信等信创系统全通道支持≥55点触控，光标移动速度≥150帧/秒，触控报点率≥150Hz，触摸分辨率：32768×32768。
8.书写定位精度：±1mm，最小触摸物体直径6mm，在现场无法接地等复杂环境下，触控仍可正常使用，书写无跳点、断线。
9.具备抗干扰驱动算法，可减少安装施工误差导致的触控不灵敏、跳点等问题。
10.触摸屏通道切换速度：触摸屏切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸屏切换到外部通道后在3s内达到可触摸状态
11.显示性能：对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；整机待机状态下节能≥99.8%；亮度均匀性≥90%；产品使用时屏幕亮度≥300cd/㎡；待机功率≤0.5W。
12.高清显示：使用ISO12233标准分辨率测试卡的4K显示分辨率≥1800线。
13.硬件低蓝光背光技术：整机采用硬件低蓝光背光技术，采用低蓝光护眼LED灯珠，从源头减少有害蓝光波段能量。蓝光占比(有害蓝光415~455nm能量综合)/(整体蓝光400~500能量综合)≤30%，低蓝光保护显示不偏色，不泛黄。
14.直流无频闪调光：整机采用直流无频闪DC调光技术，消除闪烁在人眼观看显示器时带来的疲劳感。
15.符合闪烁和蓝光防护标准要求：无可察觉的闪烁，符合GB/T 18910.61标准，闪烁等级≤-65dB（60Hz）；蓝光防护符合IEC/TR 62778标准，等级为RG0级。
16.响应时间: 首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，书写延迟≤10ms。
17.信号指示灯: 整机具备设备状态指示灯，可通过指示灯的颜色判断OPS电脑和整机的工作状态，待机时显示红色，整机工作时显示蓝色，电脑工作时显示绿色。
18.整机内置操作系统支持格式：图片格式支持：JPEG、BMP、PNG；图像格式支持：PAL/SECAM/NTSC；音频格式支持：MP3,ogg,m4a,wav,flac,aa，视频格式支持：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、AVS、VP9、FLV 、RMVB、AVI、FLV；支持PPT、word、PDF、Excel格式文档。
19.高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；可无损播放4K片源；支持 4K(3840×2160)超高清视频。
20.内置扬声器：整机内置2.2声道音响，发声单元≥4个，内置两腔四驱大音响，总音腔体积≥2L，高频扬声器2*18W，全频扬声器2*18W，总额定功率≥72W。 
21.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥91dB，10米处声压级≥85dB，响度差距≤6dB。
22.内置摄像头：内置≥3200万像素摄像头，支持拍摄≥6528*4896分辨率照片，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，便于教室拍照、师生画面采集。
23.环境色温感知：摄像头支持环境色温监测，能感知周围环境色温，匹配最佳色温显示效果。
24.内置麦克风：内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m拾音，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，拾音角度≥180°，方便对课堂音频进行采集；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声。
25.拍照和录像：整机支持拍照和录像，拍照支持延时拍照，可分别选择3s、6s、10s进行延时拍照。拍照支持快门声音开启关闭。拍照后可保存本地，也可一键二维码分享照片。
26.扩音功能：整机本身支持扩音功能，无需外接音响，连接无线麦克风可通过大屏扩音，延时≤30ms。
27.前置接口：为方便教师使用，具备至少前置三路USB3.0，一路Type-C，一路HDMI输入，具有中/英文丝印标识，USB 接口、HDMI接口和Type-C接口支持在Windows、Android 和信创系统下被读取，即插即用。
28.前置USB接口：整机与外接电脑连接时，外接电脑支持直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据；连接前置USB接口的翻页笔、无线键鼠可直接使用于外接电脑。
29.前置声波衍射发声设计：整机底部左右对称设计两组阵列孔，孔径≤1.6mm，孔径可以调整声波传输路径，扩大发声范围，营造均衡、立体的临场音效。
30.侧置接口: 为方便教师使用，整机提供侧置1路Touch USB，1路USB3.0，2路HDMI输入（其中1路HDMI支持ARC），1路耳机输出，1路RJ45以太网口，1路串口（RS232）。USB 接口支持在Windows、Android 和信创系统下被读取，即插即用。
31.前置按键: 为方便教学，前置物理按键≤1个，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持整机开机/关机、支持电脑开机/关机、
32.智能唤醒：通电待机状态下，可通过HDMI插拔、HDMI信号源智能唤醒整机，整机支持有线网络待机唤醒。
33.WiFi和蓝牙: 内置WiFi6模块，支持2.4G/5G双频，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，能实现上网有效工作距离≥300米；整机蓝牙支持Bluetooth 5.4 标准，支持至少两种模式选择：连手机、连音响。
34.一网通功能: 在Windows系统下接入有线或无线网络，Android系统也能实现上网。
35.前置二维码: 扫描整机前置二维码可获取产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书，方便客户查询整机信息以及报修、报装服务。
36.安全与权限：整机可对开机锁、触控锁、主题切换锁、设置菜单锁、USB存储锁、安装/卸载应用锁、一键还原锁、恢复出厂锁8个功能进行权限设置，权限管理方式有三种：NFC、人脸信息、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作。 
37.开机锁: 支持设置开机锁，功能开启后，整机开机进入锁定状态，防止无权限人员随意操作
38.触控锁：双击本机home键或者遥控器的锁屏键，或侧边栏的触控锁后，整机触控功能被锁定，防止误触。
39.主题切换锁：启动该功能后，无法进行主题切换，需要给出对应解锁方式，才能进行主题切换。
40.设置菜单锁：启动该功能后，无法进行设置操作，需要给出对应解锁方式，才能进行菜单设置。
41.USB存储锁: 为了整机信息存储安全，需要输入正确权限解锁方式后才可解锁使用USB盘接口，确保U盘正常使用。
42.安装/卸载应用锁：为了便于应用管理，需要输入正确权限解锁方式后才能进行应用的安装或卸载。
43.一键还原锁：为了便于整机信息安全管理，需要输入正确权限解锁方式后才能进行一键还原。
44.恢复出厂锁：为了便于整机默认参数管理，需要输入正确权限解锁方式后才能进行恢复工厂操作。
45.密码锁: 为防止学生课后使用/打开，支持教师使用屏幕密码锁，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器。
46.人脸识别: 整机支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁
47.NFC模块: 内置NFC模块，支持NFCIP-1、NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、MIFARE Classic IC 和FeliCa协议；刷卡响应时间≤10ms。
48.NFC权限管理功能: 内置NFC模块支持绑定NFC管理设备权限，支持绑定校园一卡通或手机NFC，具有NFC锁的设置选项，包括卡信息录入、卡信息删除、卡信息导入/导出，支持自定义NFC卡名称，整机可记录200个NFC卡的信息。
49.NFC一碰投屏功能：整机支持搭载具有 NFC 功能的手机、平板，通过接触整机上的 NFC 模块，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到整机上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。
50.遥控器锁屏：支持通过遥控器按键一键锁定和解锁屏幕。
51.息屏功能: 整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音频。整机处于息屏状态时，可通过遥控器、物理按键、五指长按等不少于3种方式唤醒屏幕。
52.开机信号自主选择: 开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能。
53.一键电脑还原:整机可通过一键电脑还原功能，不使用物理按键对电脑进行系统还原，设置时弹出确认提示窗口。  
54.电脑无线传屏: 不需要借助外接盒子即可实现电脑无线传屏，可将电脑画面实时传输到大屏，同时可将电脑音频信号传输至大屏进行播放，并且可将大屏上的触控信号回传至电脑中，实现反向操作；整机支持同时接收并显示4个电脑画面。
55.移动设备无线传屏: 移动端无线传屏支持Android/iOS手机/PAD与整机双向互动，具有镜像投屏、反向投屏、无线摄像头、智能遥控功能，支持将手机/PAD（Android、IOS系统）的实时画面、图片、视频、音乐、文档传输到大屏，支持通过手机控制大屏。
56.支持协议: 支持Miracast协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可实现无线投屏。
57.二维码识别: 整机支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件。
58.录制功能: 整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并实现录制内容的自动存储。
59.录屏功能：支持对大屏显示内容进行录制，支持录制声音、生成微课及会议录屏，支持录制无线传屏投屏画面。
60.温度监测: 整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。显示温度低于50度时，绿色字体显示；50-60度时橙色，大于60度红色字体。
61.画面冻结:为了方便教师强调当前教学画面内容，整机支持任意通道画面冻结，并可通过点击屏幕指定位置实现解锁。
62.半屏下降:整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕黑色部分即可恢复全屏显示。
63.视频展台功能：无PC 状态下，支持在安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，可同时进行对比教学，可任意更换分屏画面内容。
64.来电通功能：支持外接HDMI信号自动识别并自动切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道。
65.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。
66.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）LB ≤0.1W·m-2·sr-1，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力。
67.护眼模式：支持低蓝光护眼模式、舒适护眼模式。舒适护眼支持：文本护眼、书写护眼、笔墨护眼、绘画护眼、自定义护眼、无六种模式，其中，自定义护眼模式支持纹理选择，分别支持选择水纹、木纹、花纹、石纹，并支持对纹理透明度、纹理对比度、纹理密度、纹理色温进行设置。
68.色觉优化模式：整机支持色觉优化模式，提升对色弱、色盲人群的色彩感知度，包含红/绿滤镜、绿/红滤镜、蓝/黄滤镜、灰度模式四种选项，支持在Windows、Android 和信创系统下全通道运行。其中红/绿滤镜适合红色弱、红色盲，绿/红滤镜适合绿色弱、绿色盲，蓝/黄滤镜适合蓝色弱、蓝色盲。
69.安卓白板支持毛笔、钢笔、铅笔、荧光笔四种书写方式；支持手势识别板擦，手动选择橡皮擦、圈擦、滑动清屏。支持两人以上在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上进行课堂答题演示。
70.白板书写内容可导出格式PDF的文档和HMF的白板文件；支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容，已保存的白板文件支持再次进行内容编辑，内容包括书写笔迹、图片、图形、表格。
71.智能图形：支持手绘的多种图形可自动识别并转化为标准图形：圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边；支持对图形大小进行调整。
72.智能表格绘制：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一起拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列，智能图表支持删减表格中的行或者列。
73.支持对白板中已书写笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换、复制、换页、删除；支持5种背景色的选择，支持导入自定义的背景。
74.支持手写体转标准体，使用白板中的画笔功能在大屏上进行书写时，书写之后的笔记在停笔后自动识别成标准的字体，支持中文、英文、数字、标点符号的识别，使板书更加整洁；支持划线删除标准体，使用二折及以上的折线段或波浪线在标准体文字上贯穿，可直接将被贯穿文字删除，其余文字位置保持不变。
75.智能板擦：整机支持任意通道、任意位置下，可通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
76.动态批注：启动批注后，批注背景可以正常移动，方便在讲解连续几页的内容或观看视频时可以保留批注内容。
77.欢迎页：支持插入文本、图片、背景、音乐和视频，支持更换文字模板和背景图，提供10套模板，可自定义模板。支持调起文件管理器弹窗，选择图片替换原有页面背景，替换背景图片等比缩放到屏幕全屏显示。
78.签到墙：全屏欢迎页模式下，点击签到可在页面上进行书写签到，画笔颜色可选，支持白、黑、红、黄、蓝5种颜色，并且支持画笔颜色自定义，支持保存签名；签到按钮5S无操作自动隐藏，点击屏幕再次浮现。
79.OTA升级：整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级支持强制升级、非强制升级和应用自升级。
80.U盘升级：支持通过U盘自动升级和手动升级整机软件版本。
81.智能管家：提供六个功能入口：清理加速、故障检测、检测报告、网络检测、常见问题、高级设置。支持内存与缓存垃圾计算并进行优化，支持应用白名单。用户可发起故障检测，检测过程中显示触控框、摄像头、音频输出、麦克风、OPS、光感模块、主板、电源板、NFC、Wifi硬件、网络连接等检测结果正常或不正常，并生成检测报告，支持扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；支持当前网络、网络速度、网络等级的检测。
82.安卓应用位置编辑：支持全部应用的位置调整并保存开机记忆。
83.语音控制：整机支持语音控制功能，可以通过语音打开OPS电脑、调整音量、本地文件搜索、网页搜索、PPT翻页、设置提醒；支持多种语言，含普通话、粤语、台湾话。
84.声画同传：无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果。
85.安卓主界面：主页显示支持至少5种卡片式类型样式，用户可选择卡片的替换和移动，安卓主界面支持显示日期（月、日、星期）、时间、天气（天气状态和温度），安卓主界面应用支持自定义设置，整机内置不少于20种应用；界面支持WiFi和热点开关状态、麦克风和相机状态；支持使用安卓主界面下的快捷键一键快速切换到电脑系统。
86.时钟同步功能：整机断电重启后无需重新设置时间，即使不连接网络，也无需重新设置时间，满足设备因保密不接网络也可同步时间的需求。
87.定时开关机：整机支持定时开关机，用户可根据需求设置24小时任意时间点定时开关机，并可根据需求自主设置周度内每天开关机循环；一次设置完成后，按设定时间开关机。提供的开关机定时器不少于3组，可剔除周六日及节假日等时间。
88.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、音频、视频、图片、安装包自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、多选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容。
89.智能手势定义：整机具备智能手势定义功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用相应功能；支持将手势滑动方向自定义设置为无操作、返回、桌面、截图、冻结、息屏、锁屏模式；
90.远程巡课：管理平台提供巡课监控画面，实时调取大屏的摄像头功能，远程获取摄像头画面和声音，同时可以批量的查看教室画面，支持同时显示≥9路画面，支持自动轮播。
91.移动智控：支持非Web页面的远程巡课手机端APP，APP中至少具备设备集控、播放排程、账号管理、软件管理、素材管理、操作排队等功能。设备集控至少支持控制设备关机、屏幕监控、远程巡课、发送通知、设置定时任务、变更机构等功能，支持筛选在线、离线设备，切换机构等。播放排程至少支持新建播放排程，可对发布类型、名称、分辨率、模式、播放范围、播放优先级等进行设置。账号管理至少支持新建账号、查看账号详情、对账号进行权限管理，支持一键复制链接邀请新用户注册。软件管理至少支持对已上传的应用、安卓应用进行安装。素材管理至少支持上传图片、拍摄照片等，支持新建文件夹对素材进行管理，支持筛选文档、图片、视频、音频等素材类型，支持按照上传时间、文件大小进行升序降序排序。
92.静默巡课：巡课时默认设备工作指示灯开启，但为了减少对授课过程的打扰，可以选择关闭摄像头指示灯，做到无打扰静默巡课。
93.图像模式：支持标准通用、视频观影、画框展示、文稿显示、自定义。其中，自定义模式支持调整亮度、对比度、色度、清晰度、色温、降噪。色温调整提供不少于五种，标准、冷色、偏冷、偏暖、暖色。降噪提供不少于四级设置，关，低，中、高。
94.AI PQ功能：整机支持根据视频、文本等场景内容识别并自动调整图像画质参数，达到最佳画质效果。
95.声音模式：支持标准通用、办公会议、音乐赏析、电影娱乐、自定义设置。其中自定义可对声音中的不同频率的进行调整，调整的频率不少于7种。
96.AI AQ功能：整机支持根据对白、视频等画面内容识别并自动调整声音参数，达到最佳声音输出效果。
97.无信号待机：用户可设置时间为10分钟、15分钟、30分钟、60分钟、90分钟、120分钟，其中HDMI、OPS无信号下自动待机。
98.五指菜单：支持在任意信号源通道任意屏幕位置五指调取软控菜单，菜单包含：主页、信号源、息屏、关机、半屏、电脑、音量加减、批注、白板、更多、返回等；其中，更多菜单中包含：上一级、触控锁、截图、相机、视频展台、健康护眼、设置、计时器、放大镜、任务视窗、无线显示、蓝牙音乐、聚光灯、计算器、投票器、倒计日、冻结等，更多菜单中的功能可进行自定义替换；软控菜单无需手动关闭，可自动隐藏；更多菜单可支持在任意屏幕位置任意通道下通过两指快速调出。
99.一触亮屏：设置为关后，可通过五指触控屏幕1S使屏幕点亮；设置为开后，可通过一触即可亮屏。
100.屏保：支持屏保的播放，等待时长可选择5分钟、15分钟、30分钟、45分钟、60分钟，同时支持6种默认屏保可选。 
101.USB设置：为方便教学，USB1接口支持智能USB和安卓USB切换，其他USB接口支持智能切换，内置摄像头支持设置为智能摄像头。
102.侧边栏功能：侧边栏支持选择返回、主页、任务视窗、电脑、批注、截图、半屏显示、信号源、录屏、相机、触控锁、日历、计时器、计算器、投票器、倒计日、聚光灯、放大镜、文件快传、Wifi、热点、摄像头、麦克风、蓝牙、分屏，同时支持快速调节音量和显示亮度。
103.侧边栏显示控制：为了提升显示画面完整性，侧边栏支持开启/隐藏功能，侧边栏隐藏后可根据需要，通过设置或连续敲击屏幕后恢复显示。
104.更换主题：安卓通道下支持更换主题，内置不少于三种主题选择，可分别选择幼教、K12、高职教三种主题风格。
105.更换壁纸：支持更换默认壁纸，内置不少于六种壁纸，包含至少两种动态壁纸，同时支持自定义壁纸风格，自定义壁纸不少于6张。
106.多窗协作：支持多窗协作，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示。
107.应用商店：整机应预置应用商店，通过提供按照分类、推荐、下载排行等的展示方式，使用户在整机上能够方便的浏览和下载、安装各种应用，并提供对这些应用的管理，内置不少于10种常用软件下载。
108.开机logo动画自定义：支持根据使用需求，自定义开机logo、开机动画。整机支持用户个性化自定义，支持开机动画、开机LOGO、屏保、壁纸、主题、迎宾签到欢迎页的个性化定义，用户可按规格标准自定义内容替换
109.外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接Touch线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。
110.整机具备高色准，支持色域可选，分别包含自动、标准模式和扩展模式，可做到高色准△E≤1，画面色彩呈现更加丰富准确。
111.摄像头拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于3米范围。
112.整机自带摄像头支持人脸识别、课堂人数统计与随机挑人功能，可识别镜头前的学生并标记，用于随机挑人，支持标记学生数不少于60人，人像识别距离≥14米。
113.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021 Class B等级要求，符合教室教学场景下多种电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。
114.整机声音：支持声音模式选择、按键音开关、扩音模式开关、人声增强、平衡、重置全部声音设置，声音模式支持七段式均衡器调节，平衡调节调整范围不少于20级。支持一键重置全部声音设置，用于声音设备的快速调整初始化。
115.整机支持动态对比度开关设置，满足教学场景对比度自动调整需求。
116.整机支持一键图像参数复位，可帮助老师快速恢复整机的出厂化显示设置，节省课堂时间。
117.地震预警功能：整机支持地震预警功能，当预警震级达到震级阈值，且地震对用户所在区域的影响（预估烈度）达到烈度阈值，发出提示警报，提醒师生尽快安全有序撤离，确保师生人身安全。
118.文件快传：整机自带文件快传功能，支持将图片、文档、视音频等信息快速上传至大屏，方便进行资料使用和展示，支持移动端和电脑端文件上传。
119.输入法：整机提供搜狗、谷歌拼音、安卓键盘三种输入法，满足不同输入方式需求。
120.整机支持开机状态自定义：用户可自定义设置上电开机状态，支持上电开机或上电待机。
121.整机在安装OPS时，支持电脑+安卓双系统同时运行，两个系统间一键切换。
122.整机支持系统账号登录能力，支持多个整机系统账号登录，支持与其他应用打通后实现应用自动登录，无需重复登录。
123.整机支持任意通道下快速进入批注，支持对word、ppt、excel、txt、PDF等办公文件，并进行随时批注、截图保存；可保存批注至本地或外部存储。
124.整机支持截屏功能，在安卓或电脑下支持对屏幕指定区域或全屏截图，并支持直接导入白板、本地保存及U盘保存。
125.整机具备远程协助能力，协助用户远程解决问题，远程获取错误日志等信息；需支持整机预置或应用商店下载。
126.书写副板：书写副板为两侧分体结构粉书写板，板书笔记易擦拭，擦拭性符合国标GB28231-2011 第4.4条的要求；易于清洁维护；书写副板表面无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，可吸附磁片；副板与整机的缝隙≤0.5mm，段差≤0.5mm。
127.书写副板支持普通粉笔、无尘粉笔、干擦笔、水性笔、成膜笔、白板笔等多种类型笔书写，支持磁性材质教具吸附功能。
128.轻薄化设计：书写副板采用轻薄化设计，厚度不大于10mm；侧面具有围板，挂装后无法从侧面看到黑板后方，保证美观。
129.微瓷处理工艺：书写面材质表面采用微瓷处理工艺，表面黑色，铅笔硬度不低于9H。
130.副板挂装：书写副板无需在墙面单独安装横梁，可从两侧直接挂装在智慧黑板触摸屏上，副板安装后与墙面无缝隙，美观时尚。
131.书写副板光泽度：光泽度≤6﹪，符合国标GB28231-2011 第4.2条的要求：没有明显眩光，色调柔和、时尚美观，学生在任何角度都能正常观看，可有效保护师生视力健康。
132.抗磨损：书写副板表面具有抗磨损特性，通过线性磨耗测试，干磨与湿磨测试沾色等级达到5级。
133.耐光特性：书写副板具有耐光特性，耐光性符合国标GB28231-2011第4.7条的要求；长时间暴晒后无明显变色。
134.书写副板要求符合建筑采光设计标准和 GB 7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准，各区域的反射比检测结果全部符合 0.15～0.20 的技术要求。
135.防火检测：整机采用非可燃材料制成，外壳开孔不会引燃防护外壳外侧的材料，能有效阻隔火源。
136.标志持久性试验：持久性试验后标记仍清晰，铭牌粘贴牢固且无卷边。
137.抗盐雾腐蚀特性：对样品支架进行中性盐雾腐蚀检查，连续喷雾≥16小时，支架外观无锈迹。
138.低温负荷试验、低温贮存试验：将受试样品放入-25℃环境中，通电工作 2h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常。将受试样品放入-10℃环境中放置 16h，再恢复到常温。试验后受试样品外观结构和功能均应正常。
139.高温负荷试验、高温存储试验：将受试样品放入 40℃环境中，通电工作 2h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常。将受试样品放入 40℃环境中，通电工作 2h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常
140.振动试验：试验条件：频率：5～50～5Hz，加速度幅值：10m/s2，扫频速率：≤1oct/min，振动时间：30min/轴向，振动方向：三个互相垂直的方向，试验后样品结构无损伤，工作正常。
浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度：符合GB/T 9254.2-2021标准要求，交流电源端：1.2/50us，线线±1kV，线地±2kV。符合GB/T 9254.2-2021 标准要求，交流电源端：1.2/50us，线线±1kV，线地±2kV。
141.供货前必须提供第三方检测机构出具的检验报告，并加盖生产厂家公章。
二、OPS模块参数：
1.可插拔电脑模块，无需工具即可快速拆卸模块。内置风扇，配置散热孔，内置电脑噪声声压等级不超过20dB。
2.供电保护：电脑模块未固定完全插入插槽时，无法向电脑模块供电。
3.WiFi和蓝牙：内置电脑具备WiFi6和蓝牙5.2功能，集成10/100/1000M以太网卡。
4.OPS采用符合Intel标准协议的80pin OPS接口。
5.CPU型号≥i5-12代或以上。RAM≥8G DDR4，ROM≥256G固态。
6.具备标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
7.预装正版Win10专业版操作系统，正版office2019办公软件。
8.具有独立非扩展的接口，USB≥6，Type-C≥1，mic in≥1，line out≥1，DP OUT≥1，HDMI OUT≥1，RJ45≥1。
9.OPS模块与整机连接采用万兆级数据级联，传输速率≥10Gbps。
三、传屏宝参数：
1.标准USB2.0接口，可兼容具备标准USB端口的电脑，插入电脑后启动提示时间≤3秒，支持2.4G/5.0G频段传输；
2.整机采用单按键设计，只需一键即可传屏；
3.传输时延≤65ms，无线传输距离≥15米；
4.支持同时连接16只传屏宝，画面可分别投屏到同一触控平板上，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音，支持二分屏/四分屏，可对每个传屏内容进行独立反向操作；
5.支持非16:9电脑画面传屏，比例调节至全屏显示。
四、智能笔参数：
1、操作系统：支持Windows 10/7操作系统。
2、传输协议：2.4G。
3、连接数量：一对一配对，接口类型为Micro USB。
4、电池类型及容量：智能笔内置可充电式聚合物锂电池，电池容量200mAH，可连续工作时间8小时，连续待机3个月。
5、充电电压DC 5V+/-10%。
6、翻页功能：可以实现Windows和安卓系统下PPT翻页、支持白板页面的翻页。
7、在白板界面，可调出激光笔，实现激光指示功能。
8、智能笔空鼠可实现前后左右上下6轴操作，其空鼠模式与键盘模式之间可自由切换。
9、具备休眠模式及唤醒功能无线连接：断开或者无任何操作30秒，智能笔会进入休眠模式，实现节能。进入休眠模式后，按任意按键唤醒并同时响应。
10、按键操作距离：15m，空鼠遥控距离：10m，拾音距离：8cm距离以内（最佳拾音距离）
五、实物展台参数
1、800万像素，最高分辨率：3264*2448；解析度：中心1200TV线。
2、箱体采用环保材质，轻便耐腐蚀，箱内无可见连接线，整机圆边设计，安全防碰伤。内置机箱锁安全防盗。
采用三折叠式开合托板，收起时小巧不占空间，平稳无故障。
3、单根USB线传输和供电，标配5米，满足远距离数据传输需求。
4、温度（-10℃~55℃） 湿度（0-70%）。
5、展开后托板尺寸≥A4面积。
产品参考图片：
[image: ]
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	18.
	组合公寓床
	定制
	两连两位组合公寓床产品规格约4610L×900W×2150Hmm（长*宽*高）
1、技术要求符合QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。
2、边立柱：外形规格为 80mm×40mm×1.2mm优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床厅挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内塞。
3、中立柱：外形规格为80mm×45mm×1.2mm优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。中立柱两侧与床厅挂件接触面不少于3个面，管材截面由不少于6条折弯及6个面组成。中立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内塞。
4、横梁：外形规格为70mm×30mm×1.2mm的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，床厅与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。
5、卡式连接件：采用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格为35mm×135mm×2.0mm，挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。
6、档头拉杆：采用规格为55mm×35mm×1.0mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由6条加强筋及6个面组成，管材设计安装床铺板的直角台阶，台阶深度为15mm，高度为20mm。
7、边立柱床档头安全靠背：采用整体式，规格为800mm×550mm×75mm。档头基材采E0级15mm厚三聚氰胺饰面板制作，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。塑料靠背规格550mm×350mm×75mm，档头内侧带可存放手机、眼镜等物品的储物盒。靠背上部有大面积透气小孔，增加靠背的透气性，减少背部和靠背之间的接触面积，降低闷热感。
8、中立柱档头：中立柱档头采用整体式，规格≥400mmX330mmX20mm，立柱档头基材采用E1级18mm厚三聚氰胺饰面板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。
9、立柱下拉杆：外形规格为40mm×20mmX1.0mm的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，后下拉换与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。
10、床厅护栏：床厅护栏档板采用钢木整体结合式，规格为≥1850mmX360mmX30mm，护栏挡板位于前床厅的上方;护栏挡板基材采用整块E1级18mm厚三聚氰胺饰面板，护栏左右两边和上方带有整根直径28mm的喷塑钢圆管，板材和圆管采用整体一次注塑成型工艺，确保护栏强度与刚性必须为整体结构，四周无任何接缝及刃口。护栏两端带有拉手功能的设计，背面有永久性安全警示线。
11、床换：外形规格约30mm/15mm×30mm×1.0mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧，上方安装限位消音件。
12、中上楼梯规格：≥610L×875W×1390Hmm，走梯钢架管采用40mm×20mm×1.5mm矩管与φ19mm×1.5mm圆管整体焊接而成；走梯踩板主材采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板及PP塑料一次模压注塑嵌边成型，四周无接缝，踩面长度600±10mm，宽度260±10mm，每步走梯踩面正面边缘均配备人字型颗粒防滑设计；梯步正面门板采用PP材料一次注塑成型，厚度4mm，并合理设计产品加强筋，双曲面弧形设计，正面带拉手孔，与踩面通过螺钉连接成整体，整体高度320±10mm，第一、二、三步采用整体上翻设计，翻转门板带终点锁止与缓慢下翻功能。第一步预留放行李箱空间。第二、三步后方设计储物网兜，网兜主架采用直径不小于16mm*1.0mm的圆形钢管，组成钢丝采用直径不小于3.5mm（楼梯须根据房间实际情况定制）。
13、蚊帐杆：采用约20×0.8mm方管。
14、床横梁与床立柱连接方式：采用卡扣式连接（无需螺栓），卡式连接挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成，床厅与卡式连接挂件焊接为一个整体，为保证强度，正前方为满焊不能留缺口及缝隙。立柱上经数控冲床加工三个连接孔，通过与卡式连接挂无缝式（三个面）下压连接，实现使用后越用越紧的状态。                
15、床铺板：用约15mm厚杉木板拼接而成，无闪边，板数不超过7块，经干燥防腐、防蛀处理，板底加固杉木条为支撑点，制作牢固可靠，双面平整。
16、钢件表面处理：床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗- 除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑处理。
17、床垫：规格与床匹配，整体厚度约50mm环保椰棕，内胆为弹簧+环保椰棕，隔层为海绵，面料为针织布、磨毛布或金编布，环保透气，防潮防虫。
18、组合公寓床须符合：QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》相关标准，检测内容含：金属喷漆（塑）涂层：硬度、附着力、耐盐浴、冲击强度；木制件表面装饰层（软硬质覆面）：耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐污染、耐磨、抗冲击、耐光色牢度、床类稳定性、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物；床结构耐久性2万次、桌面水平耐久性6万次、拉门耐久性8万次、可迁移有害元素（8项），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
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	19.
	衣柜（床下组合柜）
	定制
	整体规格：约1950L×600W×1710Hmm（床下组合衣柜由三部分组成：衣柜+学习桌+桌下小柜+桌上吊书架）
衣柜规格：约700L×600W×1710Hmm；学习桌规格：约1200L×600W×760Hmm；桌下小柜规格：460L×460W×735Hmm；桌上吊书架规格：1200L×300W×550Hmm）
1、衣柜：规格约700L×600W×1710Hmm
①主材采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作，每个衣柜分为上下两层设计，下层配有挂衣杆及活动隔板，衣柜背板采用5mm密度板基材三聚氰胺饰面板制作。实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前必须提供合格检测报告。
②衣柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞。上门板规格：约395X395X15mm；下门板规格：约1195X395X15mm。 
2、学习桌面板：桌面板采用25mm厚度的环保E0级多层实木板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，正面前端符合人体工程学的鸭嘴边设计。桌面板规格：约1200X600X25mm。
3、桌小柜：规格约460mmX400mmX735mm。
①主材采用15mm厚度的E0级环实木多层板制作，小柜分为上下两层设计，上层为抽屉方便放置小件物品，下层配置柜门可放置背包等物品，小柜背板采用5mm密度板基材三聚氰胺饰面板制作。
②小柜门板：采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞。屉面板规格：395X145X15mm；小柜下门板规格：门板规格：395X482X15mm。 
4、桌面吊书架规格：约1200mmX300mmX550mm。基材采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作，分上下两层，书架中间带竖隔板。
5、颜色在中标后由采购人选定。
6、衣柜须符合：GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》相关标准，检测内容含：形状和位置公差、外观要求、耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、耐磨性、抗冲击、耐光色牢度、顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构（底架）强度试验、开门垂直加载实验、开门水平加载实验、开门猛关试验、开门耐久性试验、柜架类稳定性、有害物质限量：甲醛、挥发性有机化合物释放量，供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
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	20.
	椅子（公寓椅）
	定制
	公寓椅规格：410mm×425mm×800mm（长*宽*高）
1、椅坐背板：椅座板规格≥410mm×425mm×40mm, 椅背板规格≥439mm×240mm×40mm, 采用真空吹塑（原材料为HDPE高密度聚乙烯）。表面皮纹处理，坐板采用弧形加凹型设计，中部带透气孔，靠背带2条透气条，符合人体工程学。
2、椅脚架管：采用≥40mm×20mm×1.5mm椭圆钢管。
3、椅后拉换：采用≥φ19mm×1.2mm圆钢管。
4、脚套：采用抗老化PP工程塑料一次性注塑成型，采用内塞方式，形状与脚架管匹配。
5、生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗- 除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑处理。
6、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
7、椅子（公寓椅）须符合：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》相关标准，检测内容含：表面涂层可迁移元素限量（8项）、甲醛释放量、理化性能（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
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	21.
	行李架
	定制
	行李架规格：约550mm×700mm×1400（长*宽*高）
1、立脚采用25mm×25mm方管，横管采用20mm×20mm方管。
2、钢材表面处理：焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗- 除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑处理。
产品参考图片：
[image: lQDPJwuT5CP5dEzNA8bNBhiwVmtKQ51pL6EDjcSNeDaaAA_1560_966]
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	22.
	单人床
	定制
	规格约2000mm×1200mm×950mm（长*宽*高）
1.基材采用不小于25mm优质橡木+实木多层板相结合，木材须经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，含水率≤15%；结实牢靠稳定性强、不易开裂、木质纹理清晰、使用寿命长。
2.床架：床头高度950mm，床尾高度300mm，床母25mm×110mm；床母横担45mm×30mm，7根。
3.采用杉木床板，床板厚度不小于18mm，双面砂光，底部有不少于4条杉木加强筋。                   
4.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求，其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。
5.床垫：规格与床架匹配，整体厚度约100mm环保椰棕，内胆为弹簧+环保椰棕，隔层为海绵，面料为针织布、磨毛布或金编布，环保透气，防潮防虫。
6、橡木须符合：GB/T29894-2013、GB/T 1927.4-2021相关标准，检测内容含：木材鉴别、含水率，供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: ] 
	张
	22
	1800
	39600
	 

	23.
	书桌
	定制
	1、书桌：规格约1200mm×600mm×760mm（长*宽*高）
2、主材：采用15mm厚度的E0级环实木多层板制作。实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前必须提供合格检测报告。
3、书桌面板：桌面板采用25mm厚度的环保E0级多层实木板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，正面前端符合人体工程学的鸭嘴边设计。桌面板规格：约1200X600X25mm。
4、桌小柜：规格约460mmX400mmX735mm。
①主材采用15mm厚度的E0级环实木多层板制作，小柜分为上下两层设计，上层为抽屉方便放置小件物品，下层配置柜门可放置背包等物品，小柜背板采用5mm密度板基材三聚氰胺饰面板制作。
②小柜门板：采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞。屉面板规格：395X145X15mm；小柜下门板规格：门板规格：395X482X15mm。
5、下部带优质塑料防潮脚垫或钢制脚架。
6、五金件均采用国内优质品牌五金件。
7、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
8、书桌须符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》相关标准，检测内容含：外观性能（封边、贴面、包边，软硬质覆面）、安全性能（结构安全）、理化性能（耐冷热循环、耐湿热、耐污染）、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物；家具涂层可迁移元素（8项），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: ]
	张
	22
	1000
	22000
	 

	24.
	椅子（公寓椅）
	定制
	公寓椅规格：410mm×425mm×800mm（长*宽*高）
1、椅坐背板：椅座板规格≥410mm×425mm×40mm, 椅背板规格≥439mm×240mm×40mm, 采用真空吹塑（原材料为HDPE高密度聚乙烯）。表面皮纹处理，坐板采用弧形加凹型设计，中部带透气孔，靠背带2条透气条，符合人体工程学。
2、椅脚架管：采用≥40mm×20mm×1.5mm椭圆钢管。
3、椅后拉换：采用≥φ19mm×1.2mm圆钢管。
4、脚套：采用抗老化PP工程塑料一次性注塑成型，采用内塞方式，形状与脚架管匹配。
5、生产工艺：弯形管均采用全自动弯管机弯管成型，确保弯形尺寸的准确度。采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；表面经过严格的除油-水洗- 除锈-水洗-表调-陶化-环氧树脂粉末静电喷塑处理。
6、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
7、椅子（公寓椅）须符合：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》相关标准，检测内容含：表面涂层可迁移元素（8项）、木材含水率：8%-16%；漆膜（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐磨性、抗冲击）、甲醛释放量（气候箱法），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: aee62454b372d0c2fc0786f6fb7f9acc]
	张
	22
	160
	3520
	 

	25.
	衣柜
	定制
	衣柜规格：约800mm×600mm×2100mm（长*宽*高）
1、衣柜：主材采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作，衣柜分为上下两层设计，上层为棉被收纳区，下层为挂衣区含活动隔板，带不锈钢挂衣杆，衣柜背板采用9mm厚度的多层板制作。实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前提供合格检测报告。
2、衣柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞。上门板规格约395X395X15mm ，下门板规格约1595mm×395mm×15mm。
4、衣柜下部带优质塑料防潮脚垫或钢制脚架。
5、五金件均采用国内优质品牌五金件。
6、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
7、衣柜须符合：GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》相关标准，检测内容含：形状和位置公差、外观要求、耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、耐磨性、抗冲击、耐光色牢度、顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构（底架）强度试验、开门垂直加载实验、开门水平加载实验、开门猛关试验、开门耐久性试验、柜架类稳定性、有害物质限量：甲醛、挥发性有机化合物释放量，供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: ] 
	张
	22
	980
	21560
	 

	26.
	储物柜
	定制
	1、储物柜规格约：800mm×400×900mm（长*宽*高）
2、主材采用15mm厚度的E0级环实木多层板制作，分为上下两层设计，上层为镂空区方便放置小件物品，下层配置柜门可放置背包等物品，背板采用5mm密度板基材三聚氰胺饰面板制作。
3、储物柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞。门板规格：595X395X15mm。 
4、下部带优质塑料防潮脚垫或钢制脚架。
5、五金件均采用国内优质品牌五金件。
6、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
产品参考图片：
[image: ]
	个
	22
	800
	17600
	 

	27.
	床头柜
	定制
	规格：长400mm×宽400mm×高460mm（长*宽*高）
（1）基材：整体采用15mm厚环保E0级多层实木板制作，分上下两层，背板采用5mm密度板基材三聚氰胺饰面板制作。
（2）封边：封边带采用环保PVC封边带，厚度1.5mm，胶粘剂采用高温热熔胶，全自动封边机封边。
（3）床头柜分上下两层抽屉，免拉手设计。
（4）五金配件：采用不锈钢三节导轨，及配套优质五金件。导轨符合或优于QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》标准中的技术要求。
（5）颜色：颜色在成交后由采购人选定。
产品参考图片：
[image: ]
	个
	11
	650
	7150
	 

	28.
	双人床
	定制
	规格约2000mm×1500mm×950mm（长*宽*高）
1.基材采用优质橡木+实木多层板相结合，木材须经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，含水率≤15%；结实牢靠稳定性强、不易开裂、木质纹理清晰、使用寿命长。
2.床架：床头高度950mm，床尾高度300mm，床母25mm×110mm；床母横担45mm×30mm，7根；
3.采用杉木床板，床板厚度不小于18mm，双面砂光，底部有不少于4条杉木加强筋。                   
4.床垫：规格与床架匹配，整体厚度约100mm环保椰棕，内胆为弹簧+环保椰棕，隔层为海绵，面料为针织布、磨毛布或金编布，环保透气，防潮防虫。
5.油漆：面漆、底漆采用环保型PU聚脂漆，经五底三面工艺，同时保证所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂完整，防止木材回潮，保证油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆中的底漆、面漆中的有害物质限量必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求，其中苯含量≤0.1%；甲苯、二甲苯、乙苯含量总合≤20%；挥发性有机化合物（VOC）含量≤400g/L；游离二异氰酸酯含量总和≤0.4%。
6.橡木须符合：GB/T29894-2013、GB/T 1927.4-2021相关标准，检测内容含：木材鉴别、含水率，供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: ] 
	张
	5
	2500
	12500
	 

	29.
	衣柜
	定制
	衣柜规格：约1600mm×600mm×2100mm（长*宽*高）
1、衣柜：主材采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作，衣柜分为上下两层设计，上层为棉被收纳区，下层为挂衣区含活动隔板，带不锈钢挂衣杆，衣柜背板采用9mm厚度的多层板制作。实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前必须提供合格检测报告。
2、衣柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞。上门板规格约395X395X15mm ，下门板规格约1595mm×395mm×15mm。
3、衣柜下部带优质塑料防潮脚垫或钢制脚架。
4、五金件均采用国内优质品牌五金件。
5、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
6、衣柜须符合：：GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》相关标准，检测内容含：形状和位置公差、外观要求、耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、耐磨性、抗冲击、耐光色牢度、顶板和底板持续加载试验、顶板和底板静载荷试验、结构（底架）强度试验、开门垂直加载实验、开门水平加载实验、开门猛关试验、开门耐久性试验、柜架类稳定性、有害物质限量：甲醛、挥发性有机化合物释放量，供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
 [image: ]
	个
	5
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	9000
	 

	30.
	储物柜
	定制
	1、储物柜规格约：800mm×400×900mm（长*宽*高）
2、主材采用15mm厚度的E0级环实木多层板制作，分为上下两层设计，上层为抽屉方便放置小件物品，下层配置柜门可放置背包等物品，背板采用5mm密度板基材三聚氰胺饰面板制作。
3、储物柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞。门板规格：595X395X15mm。 
4、下部带优质塑料防潮脚垫或钢制脚架。
5、五金件均采用国内优质品牌五金件。
6、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
产品参考图片：
[image: ]
	个
	5
	800
	4000
	 

	31.
	床头柜
	定制
	规格：400mm×400mm×460mm（长*宽*高）
（1）基材：整体采用15mm厚环保E0级多层实木板制作，分上下两层，背板采用5mm密度板基材三聚氰胺饰面板制作。
（2）封边：封边带采用环保PVC封边带，厚度1.5mm，胶粘剂采用高温热熔胶，全自动封边机封边。
（3）床头柜分上下两层抽屉，免拉手设计。
（4）五金配件：采用不锈钢三节导轨，及配套优质五金件。导轨符合或优于QB/T2454-2013 《家具五金抽屉导轨》标准中的技术要求。
（5）颜色：颜色在成交后由采购人选定。
产品参考图片：
[image: ]
	个
	10
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	32.
	椅子
	定制
	规格约：580mm×500mm×810mm（长*宽*高）
脚架：为铁艺，
海绵：座包采用高密度海绵，
饰面：西皮棉麻饰面。
产品参考图片：
[image: ]
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	33.
	书桌
	定制
	1、书桌：规格约1200mm×600mm×760mm（长*宽*高）
2、主材：采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作。实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前必须提供合格检测报告。
3、书桌面板：桌面板采用25mm厚度的环保E0级多层实木板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，正面前端符合人体工程学的鸭嘴边设计。桌面板规格：约1200X600X25mm。
4、桌小柜：规格约460mmX400mmX735mm。
①主材采用15mm厚度的E0级环实木多层板制作，小柜分为上下两层设计，上层为抽屉方便放置小件物品，下层配置柜门可放置背包等物品，小柜背板采用5mm密度板基材三聚氰胺饰面板制作。
②小柜门板：采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，门板铰链安装位置采用一次模压注塑成型杯孔，衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞。屉面板规格：395X145X15mm；小柜下门板规格：门板规格：395X482X15mm。
5、下部带优质塑料防潮脚垫或钢制脚架。
6、五金件均采用国内优质品牌五金件。
7、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
8、书桌须符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》相关标准，检测内容含：外观性能（封边、贴面、包边，软硬质覆面）、安全性能（结构安全）、理化性能（耐冷热循环、耐湿热、耐污染）、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物；家具涂层可迁移元素（8项），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: ]
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	5000
	 

	34.
	沙发
	定制
	规格：1500mm×850mm×900mm（长*宽*高）
1饰面：采用一级环保皮，皮面柔软，光泽持久；经过防污、阻燃处理。
2.海绵：采用高密度阻燃海绵，高回弹、抗疲劳。 
3.内板：根据人体工程学原理设计曲木，曲木板材采用优质夹板多层垫压成型。
4.实木支撑框架，经过防虫、防腐等化学处理，喷环保漆；优质连接件。
5、沙发须符合：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》相关标准，检测内容含：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物；座、背及扶手耐久性；其它有害物质限量（联苯胺、邻胺基偶氮甲苯、双氯苯胺、五氯苯酚），供货前必须提供合格检测报告。
[image: ]
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	35.
	茶几
	定制
	规格：常规
1、基材：采用优质环保MFC级实木颗粒板。台面18MM厚；
2、饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质1.5厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；
3、脚架：桌脚为30*15规格，采用优质品牌1.5mm壁厚一级冷轧钢管，OTC自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
产品参考图片：
[image: ]
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	36.
	橱柜
	定制
	1、定制款：3000mm*600mm*850mm（长*宽*高）
2、基材采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作，台面为人造大理石，根据采购人要求定制。
3、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
4、实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: ]  
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	37.
	吊柜
	定制
	1、定制款：3000mm*300mm*800mm（长*宽*高）
2、基材采用18mm厚度的E0级环实木多层板制作，根据采购人要求定制。
3、颜色：颜色在成交后由采购人选定。
4、实木多层板须符合：GB/T9846-2015《普通胶合板》、GB/T 34722-2025《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T35601-2024《绿色产品评价家具 人造板和木质地板》相关标准，检测内容含：外观质量、理化性能（胶合强度、含水率：4.0%～16.0%；表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐污染腐蚀、表面耐水蒸气、静曲强度、弹性模量、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC），供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: ]
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	38.
	餐桌
	定制
	1、岩板餐桌：规格1200mm×700mm×750mm（长*宽*高）
2、材质：台面基材采用10mm优质岩板基材生产，桌面底下贴多层实木板内衬架子：45锥25足1.5厚管材生产，，高标准焊接，静电喷涂。
产品参考图片：
[image: 23123]
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	39.
	餐椅
	定制
	规格：520mm×540mm×850mm（长*宽*高）
1、坐背板：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，坐宽440mm、坐深430mm,坐高440mm；座板呈现中心内凹周围上凸贴合人体久坐不疲劳，靠背下方呈口字型镂空设计，口字型宽度为135mm，高度为110mm，靠背上方使用手提设计，直线最长处110mm，最短处75mm，高度30mm，向两边延小，达到单手手提的功能，方便单手提起不搁手，弧度明显设计感强。椅坐背板厚度为6mm-13mm。
2、椅脚架：优质钢架19mm*1.5mm厚；电镀脚架，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。固定脚垫，全新PE制作.脚垫长：25mm 厚：10mm 宽：16mm.抗磨损性强。可以堆叠。
3、塑料板用料检验须依据 QB/T 4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%，供货前必须提供合格检测报告。
4、椅脚架须依据:GB/T 3325-2017，QB/T 3832-1999，QB/T 3827-1999标准。 经过乙酸盐雾测试连续喷雾48小时，镀层测试等级为10级，供货前必须提供合格检测报告。
产品参考图片：
[image: ] 
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	合 计   玖拾柒万零贰佰零玖元贰角
	 970209.20  元

	二、商务要求

	质保期
	1.免费质保期  3  年（自验收合格之日起计算）。
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换和免费升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1. 成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品或根据采购人要求定制生产的产品。
2.免费送货至采购人指定地点，免费协助进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.免费为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。
4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。
5.成交供应商供货前须提供符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》的售后服务体系完善程度认证证书，以证明售后服务水平符合国家相关标准。
6.供货产品为整体或板式安装结构，供货时不接受任何产品或原材料现场切割、焊接、加工、喷漆、胶粘等对现场环境产生负面影响的施工作业，否则不予验收，终止合同。
7.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	保密要求
	项目如涉及采购方信息安全的，成交人在与采购人签订合同时，还需同时签署保密协议，并严格遵守信息安全相关规定。如因成交方人员违反该协议有关规定，导致出现信息泄露或信息安全问题的，由成交人负责，如涉及法律责任的，则全部由成交人承担。

	交货时间及地点
	1.合同签订期：自成交结果公示之日起 7个工作日内。
2.交付时间：自签订合同之日起  30  日历日内全部交付完成并验收合格。
3.交付地点：广西农业职业技术大学。
4.交货方式：现场交货。

	付款条件
	1.成交人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按每次交付并验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内按发票面额付款。如成交人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究成交人法律责任。
2.本项目收取履约保证金：□无    ☑有，人民币        元。
3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格后7个工作日内无息返还（被当做违约金扣除的不予返还）。

	验收标准
	1.所供产品的规格、材质、数量、颜色符合采购需求文件供应商竞标承诺及采购合同约定的要求。
2.所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3.所供产品结构牢固，无安全隐患。 
4.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
5.采购需求文件供应商竞标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
6.如不能按期交货和安装完毕，则视为违约，造成的一切损失由成交供应商承担。成交供应商提供的货物及服务不满足反向竞价文件要求而导致最终验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。
7.产品验收时，成交人必须按采购文件要求提供检测报告原件进行核查，检测报告应由具有检测资质的检测机构出具，不能提供检测报告原件的或检测报告不能满足承诺响应情况的，采购人有权拒绝验收。
8.成交人在与采购人供货前并确定最终货物生产方案后，应提供符合采购人要求的样品作为整体性能核对及项目验收的标准依据。如验收交货时与样品不符合的，采购人有权拒绝验收。
9.货物的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制货物及修改的尺寸均包含在竞标报价中，竞标人在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改货物尺寸的因素而改变竞标报价。
10.为保障项目建设交付效率及质量，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》 （中华人民共和国财政部令第 87 号）第七十四条 采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他竞标人或第三方商检机构参与验收，与验收的竞标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档；
11.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担【包括但不限于甄别验收(如第三方商检机构)，不管验收结果是否与合同内一致的，甄别验收的费用均由成交人负责】。 报价时应考虑相关费用。
12.成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面逐条核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购需求文件的技术参数及要求以及提供虚假承诺的，给予7天的整改时间，整改后还是不符合采购文件的技术要求的，按相关规定做解除合同、退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留追究向成交人因虚假应标导致项目延误给采购人造成的所有经济损失的索赔（赔偿上限为不超过成交金额的 30%），并报请采购监督管理机构对虚假应标的成交人进行相应的行政处罚；
13.如果采购人对成交人提供的检测报告的真实性存疑，必要的时候可向出具检测报告的第三方检测机构核验其真实性、完全一致性，或可要求将本项目交付的核心产品抽样送到有检测资质的第三方机构进行检测，该检测产生所有费用由成交人承担，如验证或检测与采购文件要求不符合的，按验收标准第 13条要求进行处理。

	供货前须提供的货物成品及材料的检测报告
	1、为了保证产品品质，供货前须提供具有检测资质的第三方检验机构出具的合格检测报告扫描件，不能出具采购需求中合格检测报告或提供的检测报告不符，视为虚假竞标，做废标处理；并按规定对竞标公司予以处罚和进行网上通报处理。（注：报价人须承诺检测报告中检测的材料在本次报价的产品中使用；检测的产品应与本次报价产品采用同样的材料和工艺生产）。
①提供“组合公寓床”符合技术参数及性能（配置）要求中的合格检测报告复印件/扫描件。
②提供“衣柜”符合技术参数及性能（配置）要求中的合格检测报告复印件/扫描件。
③提供“椅子（公寓椅）”符合技术参数及性能（配置）要求中的合格检测报告复印件/扫描件。
④提供“书桌”符合技术参数及性能（配置）要求中的合格检测报告复印件/扫描件。
⑤提供“沙发”符合技术参数及性能（配置）要求中的合格检测报告复印件/扫描件。
⑥提供“橡木”符合技术参数及性能（配置）要求中的合格检测报告复印件/扫描件。
⑦提供“实木多层板”符合技术参数及性能（配置）要求中的合格检测报告复印件/扫描件。
⑧提供86寸一体机、 LED显示屏、智慧一体屏的检测报告、3C和节能证书。
2、说明
（1）检测报告的送检单位均可为竞标人或生产厂家或材料商。
（2）为保证产品品质，竞标人须在供货前提供符合采购需求技术要求的检测报告原件进行核查，如不能提供原件核查或提供的原件与响应文件不符合，视为虚假应标，做废标处理；并按规定对竞标公司予以处罚和进行网上通报处理。

	竞标样品（小样）要求
	合同签订后5个工作日内，成交供应商须提供如下小样
	序号
	货物名称
	小样名称
	参考规格（约）
	数量
	要求

	1
	组合公寓床
	边立柱（含静音内塞）
	长度350mm
	1件
	喷涂

	2
	
	横梁
	长度350mm
	1件
	喷涂

	3
	
	边立柱床档头安全靠背
	800mm×550mm×75mm
	1件
	完整提供

	4
	
	床厅护栏
	1850mmX360mmX30mm
	1件
	完整提供

	5
	衣柜（床下组合柜）
	实木多层板
	350mm×350mm×18mm
	1件
	三面封边一面裸漏

	6
	
	桌面板
	1200X600X25mm
	1件
	完整提供

	7
	
	小柜门板
	395X482X15mm
	1件
	完整提供

	8
	单人床
	橡木
	350mm×350mm×25mm
	1件
	\

	9
	椅子（公寓椅）
	
	410mm×425mm×800mm
	1件
	完整提供

	10
	LED显示屏
	模组
	320mm*160mm
	1件
	模组底壳为轻钢材质并带有后盖。


注：将小样送至南宁市西乡塘区大学西路广西农业职业技术大学指地点，联系人：韦老师，电话：13607874546）。成交人提供的小样将留存作为验收依据 

	其他要求及说明
	1.竞标供应商保证向采购人提供的货物须保证为正品牌及全新、完整、未使用过的。如提供假冒伪劣产品或旧品、次品等不合格产品，经发现将拍照报送桂采云平台及财政监管部门。如造成经济损失的，应由成交供应商承担赔偿责任。
2、成交供应商供货前须提供符合采购需求的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（三项证书认证产品含会议桌、公寓床、衣柜、书桌或写字桌）、中国环境标志产品认证证书（认证产品含会议桌、公寓床、衣柜、书桌或写字桌）、中国绿色产品认证证书（认证产品含会议桌、公寓床、衣柜、书桌或写字桌）、中国环保产品认证证书、家具防火阻燃质量等级认证证书，提供原件核查。（注：证书单位可以是竞标供应商或生产厂家。）
3.竞标供应商不得提供虚假材料，如有发现，报送桂采云平台及财政监管部门，并将依法承担全部责任。
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