采购需求表

	说明：

1、项目名称：中渡监狱罪犯伙房无刀化设备采购

2、采购预算：11.20万元，其中杀鱼机计划采购2台，审控单价为13000.00元/台；多功能切块机计划采购2台，审控单价为13000.00元/台;分条机计划采购2台，审控单价为21000.00元/台；切片机计划采购2台，审控单价为9000.00元/台。

3、本表所有要求均为实质性要求，供应商的任何负偏离响应均视为无效竞标。

	一、采购内容及技术要求

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数要求
	品牌

	1
	杀鱼机
	台
	2
	功能：去鳞开背，杀鱼范围：2-8斤
	瑞兴

	2
	多功能切块机
	台
	2
	加工能力：600~750kg/h
	瑞兴

	3
	分条机
	台
	2
	切割尺寸：6~60mm，加工能力：1000kg/h
	瑞兴

	4
	切片机
	台
	2
	切片厚度：3.5~5mm，加工能力：600~800kg/h
	瑞兴

	二、商务要求

	1、报价要求：

▲1-1、本项目报价供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，配置必须是品牌原厂出厂标配，否则报价将无效。
1-2、报价必须包含所有货物、随配附件、安装、调试、各种辅材、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。报价必须写明杀鱼机、多功能切块机、分条机、切片机的单价，杀鱼机单价报价不得超过审控单价13000.00元/台；多功能切块机单价报价不得超过审控单价13000.00元/台；分条机单价报价不得超过审控单价21000.00元/台；切片机单价报价不得超过审控单价9000.00元/台，否则报价将无效。

▲1-3、报价前请详细查看产品的样式及参数要求，本单位接受符合产品样式及技术参数要求的报价，禁止不符合参数要求供应商恶意低价报价，要求提供上门送货安装等本地化服务。 
▲1-4、报价供应商报价时须上传本次采购意向品牌的生产厂家针对本次采购活动的厂家授权书扫描件（格式见附件1，须加盖生产厂家公章）。
▲1-5、报价供应商报价时须上传采购内容及技术要求响应表（格式见附件2）、商务要求响应表（格式见附件3）（均须加盖报价供应商公章）。

▲1-6、报价供应商报价时须上传第三方检测机构出具的产品合格检验报告等涉及产品质量、安全的报告扫描件（格式见附件4，须加盖报价供应商公章）。
2、交付时间及地点：

▲2-1、交付使用时间：自合同签订之日起20个工作日内完成供货及安装。 

2-2、交货地点：中渡监狱监管区。 

2-3、免费送货上门、免费安装调试，项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，由供货商自行清理。
3、售后服务要求：
3-1、供货产品必须为全新原装产品，按国家有关规定实行产品“三包”。

3-2、免费培训：提供现场操作使用及基本维护的免费培训。
3-3、免费保修期：1年。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；保修期外提供终身免费维护，发生维修只收材料成本费。 

3-4、货物发生故障时接到通知后30分钟内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后2小时到达现场，一般故障修复时间不超过4小时。重大故障48小时内解决，如48小时内无法解决，须提供同档次以上产品使用。

4、付款条件：该项目凭合法有效发票支付。双方签署验收合格报告后，采购人收到发票后30日内向成交供应商一次性支付合同款项。
5、其他要求：

▲5-1、供应商中标后2个工作日内须同采购方签订采购合同。
▲5-2、采购人需要生产厂家对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，生产厂家应予以配合，并出具书面意见。 


附件1：
厂家授权书
致：广西壮族自治区中渡监狱
               （生产厂家名称）是在中华人民共和国（国名）依法登记注册的，厂址：                。现授权             （竞标供应商名称）为本公司合法代理商，并使用我公司     （品牌名称）牌产品及产品相关资料参与贵单位组织的          （项目名称、项目编号）项目，并对我方具有约束力。授权有效期：             （项目名称）项目采购合同结束为止。
生产厂家名称（盖章）：                       
授权日期:2026年   月   日

附件2：

采购内容及技术要求响应表

	一、采购内容及技术要求

	序号
	名称
	单位
	数量
	参数要求
	响应品牌
	偏离情况

	1
	杀鱼机
	台
	2
	功能：去鳞开背，杀鱼范围：2-8斤
	
	

	2
	多功能切块机
	台
	2
	加工能力：600~750kg/h
	
	

	3
	分条机
	台
	2
	切割尺寸：6~60mm，加工能力：1000kg/h
	
	

	4
	切片机
	台
	2
	切片厚度：3.5~5mm，加工能力：600~800kg/h
	
	


注：1、供应商应根据报价产品的性能指标、对照技术参数要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

    2、响应技术规格要求与采购要求相同的为无偏离，响应技术规格要求高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

供应商名称（盖单位公章）：                                                                                                                                        

日期：2026年  月   日

附件3：

商务要求响应表

	二、商务要求

	商务要求内容
	偏离情况

	1、报价要求：

▲1-1、本项目报价供应商不得以任何理由更改货物的品牌、配置，配置必须是品牌原厂出厂标配，否则报价将无效。
1-2、报价必须包含所有货物、随配附件、安装、调试、各种辅材、售后服务、培训、税金及其他所有可能发生的一切费用，采购人不再支付任何费用。报价必须写明杀鱼机、多功能切块机、分条机、切片机的单价，杀鱼机单价报价不得超过审控单价13000.00元/台；多功能切块机单价报价不得超过审控单价13000.00元/台；分条机单价报价不得超过审控单价21000.00元/台；切片机单价报价不得超过审控单价9000.00元/台，否则报价将无效。

▲1-3、报价前请详细查看产品的样式及参数要求，本单位接受符合产品样式及技术参数要求的报价，禁止不符合参数要求供应商恶意低价报价，要求提供上门送货安装等本地化服务。 
▲1-4、报价供应商报价时须上传本次采购意向品牌的生产厂家针对本次采购活动的厂家授权书扫描件（格式见附件1，须加盖生产厂家公章）。
▲1-5、报价供应商报价时须上传采购内容及技术要求响应表（格式见附件2）、商务要求响应表（格式见附件3）（均须加盖报价供应商公章）。

▲1-6、报价供应商报价时须上传第三方检测机构出具的产品合格检验报告等涉及产品质量、安全的报告扫描件（格式见附件4，须加盖报价供应商公章）。
2、交付时间及地点：

▲2-1、交付使用时间：自合同签订之日起20个工作日内完成供货及安装。 

2-2、交货地点：中渡监狱监管区。 

2-3、免费送货上门、免费安装调试，项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，由供货商自行清理。
3、售后服务要求：
3-1、供货产品必须为全新原装产品，按国家有关规定实行产品“三包”。

3-2、免费培训：提供现场操作使用及基本维护的免费培训。
3-3、免费保修期：1年。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；保修期外提供终身免费维护，发生维修只收材料成本费。 

3-4、货物发生故障时接到通知后30分钟内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后2小时到达现场，一般故障修复时间不超过4小时。重大故障48小时内解决，如48小时内无法解决，须提供同档次以上产品使用。

4、付款条件：该项目凭合法有效发票支付。双方签署验收合格报告后，采购人收到发票后30日内向成交供应商一次性支付合同款项。
5、其他要求：

▲5-1、供应商中标后2个工作日内须同采购方签订采购合同。
▲5-2、采购人需要生产厂家对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，生产厂家应予以配合，并出具书面意见。     
	


注：1、供应商应根据采购要求的商务要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

    2、响应商务要求与采购商务要求相同的为无偏离，响应商务要求高于采购商务要求的为正偏离，低于采购商务要求的为负偏离。

供应商名称（盖单位公章）：                                                                                                                                      

日期：2026年  月   日

附件4：

第三方检测机构出具的产品合格检验报告等涉及产品质量、安全的报告扫描件（须加盖报价供应商公章）



