五象院区食堂设备采购及安装项目采购需求
总体说明：
1、采购清单内容中属于政府强制采购节能产品，供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品。供应商应在响应文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件或扫描件（加盖供应商签章），否则响应文件无效。 
2、采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
3、检测报告及证明材料要求：
（1）如要求提供检测报告或其他证明材料的，检测报告或其他证明材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品证明材料应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品证明材料的内容应该能够被阅读、识别和判断。 
（2）本采购需求中各设备技术参数条款中要求提供的检测报告，投标时须提供复印件并加盖投标人公章。
（3）评审时评审专家有权通过检测报告上的二维码扫描核验，或通过检测机构官网、官方电话等渠道进行核实，或通过“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询核验。核验结果与报告内容不一致的，视为负偏离。
（4）检测报告所载明的产品型号须与所投产品型号完全一致，否则视为负偏离。
（5）采购人有权在履约验收阶段要求中标供应商提供检测报告原件进行核查，中标供应商须予配合。无法提供原件或原件与复印件不一致的，视为提供虚假材料。
4、本采购需求中引用的各项标准以现行有效版本为准。对于在招标期间发布的新标准，若距响应截止时间不足3个月，允许供应商提供符合旧标准或过渡期内等效标准的检测报告；若距响应截止时间超过3个月，则按新标准执行。最终供货须符合验收时有效的国家标准要求。
5、参与询价的供应商应注意下列内容：
（1）采购需求中标记“★”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，供应商须满足或响应，若无法完全满足，其响应文件将会被认定为无效；重要性参数负偏离＞1项的按响应文件无效处理；一般参数负偏离＞5项的按响应文件无效处理。采购需求参数中标记“▲”的条款为重要性参数，采购需求参数中未标记“★”和“▲”的条款为一般参数。
（2）供应商须在响应文件中填写/应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与采购需求文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指响应承诺优于采购需求文件中要求，“负偏离”指响应承诺低于采购需求文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其他内容有“正偏离”的，供应商须对“正偏离”的情况单独作出说明。
一、服务需求
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	★服务需求

	1
	五象院区食堂设备采购及安装项目
	1
	项
	一、项目概况
本项目为五象院区食堂设备采购及安装，采购内容包括厨房设备、排油烟系统、隔油池等，详见二、技术需求《五象院区厨房设备及安装采购清单》。所有设备及安装须符合国家及地方现行相关食品安全、环保、消防、电气安全标准。
二、参考品牌及食品接触安全说明
1.本项目采购清单中所列参考品牌仅作为品质参照基准，并非唯一指定。供应商可选用等同于或优于参考品牌品质的其他品牌产品，但须在响应文件中提供所投产品的详细技术参数对照表，逐项响应采购需求，并附相关证明材料（如技术参数、第三方检测报告等），以供评审委员会认定是否“等同或优于”参考品牌品质。如供应商未提供相关材料或所投产品经评审认定低于参考品牌品质的，视为不响应采购要求。
2.供应商须保证，所有与食品接触的主要部件（包括但不限于内胆、门板、搁架、管路等）均符合GB4806系列《食品安全国家标准食品接触用材料及制品》的要求。
三、服务要求
1.供应商须按照附表清单完成全部设备的供货、运输、装卸、搬运就位、安装、调试、验收、培训及售后服务。
2.安装过程中涉及的一切使设备正常运行所需的施工内容（含土建配合、开墙孔、管道敷设、设备基础、吊顶拆改及恢复等），均由供应商负责完成，确保设备正常运行。
四、安装要求
1.安装过程中对现场已装修的地面、墙面、吊顶进行成品保护。
2.完工后恢复因安装需要而拆除的部位，并清理现场。
3.成交人须根据现场实际情况编制施工方案（含施工质量保证措施、人员安排、进度安排等）。采购人已提供给水、给电设计图的，成交人应依据图纸编制；未提供的，成交人须自行勘察现场后编制。方案须符合食药监、卫生防疫等相关部门要求。
4.成交人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装。
5.安装过程中的所有安全保障由成交人自行负责。
6.严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。





二、采购需求及技术参数表
	编号
	设备名称
	产品参考图片
	外形尺寸
	技术参数及配备要求
	参考品牌
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	小计（元）

	A
	更衣室
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	六门更衣柜
	[image: ]
	900×420×1800mm
	一、结构：上下双层共6门独立储物格，单层承重≥30kg。
二、材质与工艺：
1.柜体：≥0.6mm厚冷轧钢板，表面经除油、磷化、静电喷塑处理，喷塑表面均匀、无脱落、无划伤
2.地脚：底部配可调节防滑地脚
三、配件：
每门配锁、拉手、铰链
	定制品
	4
	个
	900
	3600

	B
	冷柜间/检验间
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	单星右平台
	[image: ]
	1200×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：左星盆+右操作台，带背挡水及前滴水沿，盆斗与面板一体拉伸或无缝焊接，台面四边双曲压弯≤40mm，支架满焊并配防滑脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢：≥1.2mm厚拉丝板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板（星盆斗冲压成型）
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1250
	1250

	3
	单门留样柜
	[image: ]
	
	一、结构：风冷制冷，有效容积≥450L，工作温度维持在0～10℃，数字温控+超温报警；90°自动回归门，多气囊磁封条，除凝露电热丝，高密度发泡保温。
二、材质与工艺：
1.外壳：201无磁不锈钢抗指纹板
2.内胆及层架：201不锈钢
3.制冷管路：全铜管制冷；
三、电气性能：
1.220V/50Hz
2.功率1.1kW
3.所有原材料及配件（直接/非直接接触）：符合国家食品标准
4.能效等级：二级，依据 GB 26920-2024标准（及其现行有效版本）进行判定。响应文件中须提供以下任一证明材料（须加盖供应商公章）：（1）中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）备案查询截图（截图须清晰显示产品型号、能效等级及依据的标准）；（2）由具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（须清晰显示能效等级判定结果，并载明检测依据）。
说明：（1）评审时专家有权通过中国能效标识网对能效等级进行核实。核实结果与供应商提供的证明材料不一致的，以中国能效标识网备案数据为准；如所投产品不在中国能效标识网备案范围内，则以检测报告为准；（2）证明材料即检测报告或备案截图所载明的产品型号均须与所投产品型号完全一致，否则视为负偏离。
	星星、德宝、通宝或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	3025
	3025

	4
	双温四门高身柜
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	一、结构：
1.有效容积：≥900L（冷冻≥450L/冷藏≥450L）
2.双温四门设计，冷藏室工作温度维持0℃～10℃，冷冻室工作温度维持-6℃～-18℃，风冷制冷，双路独立温控
3.门体整体发泡结构，配自动回弹或助力闭合功能及磁性密封条
4.内部多层可调层架，底部配可调节防滑地脚或万向轮
二、材质与工艺：
1.机体、门体、内胆：201不锈钢
2.制冷系统：全铜管，R290、R600a等环保制冷剂
3.门封条：优质磁性橡胶
4.保温层：环戊烷发泡材料，厚度≥50mm
5.中梁加热除霜
三、电气性能与认证：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.能效等级：一级，依据 GB 26920-2024标准（及其现行有效版本）进行判定。响应文件中须提供以下任一证明材料（须加盖供应商公章）：（1）中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）备案查询截图（截图须清晰显示产品型号、能效等级及依据的标准）；（2）带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示能效等级判定结果，并载明检测依据）。
说明：（1）评审时专家有权通过中国能效标识网对能效等级进行核实。核实结果与供应商提供的证明材料不一致的，以中国能效标识网备案数据为准；如所投产品不在中国能效标识网备案范围内，则以检测报告为准；（2）证明材料即检测报告或备案截图所载明的产品型号均须与所投产品型号完全一致，否则视为负偏离。
★3.整机性能检测：所投产品须依据SB/T10794.2-2012标准（及其现行有效版本）进行检测，检测项目至少包括：总容积、冷却速度、耗电量、负载温度回升时间、储藏温度、噪声、制冷系统密封性能，上述所有检测结果均须为合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示上述全部检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	星星、海尔、澳柯玛或相当于上述品牌同等档次产品
	2
	台
	6149
	12298

	C
	蔬菜加工间/肉类加工间/水产加工间
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	灭蝇灯
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	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
二、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350

	6
	四层栅格货架
	[image: ]
	1200×500×1550mm
	一、结构：层架整体使用框架嵌入式结构。
二、材质与工艺：
1.主框架：38×25mm304不锈钢方管，厚度1.2mm
2.层架间隔条：25×13mm304不锈钢方管，厚度1.0mm
3.柱脚：Φ38mm304不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚
	定制品
	3
	个
	1350
	4050

	7
	大单星盆台
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	1200×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：单星盆带背挡水及前滴水沿，盆斗与台面一体拉伸或无缝焊接，台面四周向下双曲压弯≤40mm，支架满焊牢固并配可调节防滑地脚。
二、材质与工艺：
1.台面：304不锈钢1.2mm厚磨砂板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	3
	台
	1405
	4215

	8
	双层工作台
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	1400×700×800mm
	一、结构：双层工作台，面板下加垫防水夹板，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚磨砂板，下垫15mm防水夹板并以0.8mm的优质钢板做底板封板
2.支架、通脚：Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.可调子弹脚：Φ38mm304不锈钢子弹脚
4.层板：304不锈钢1.0mm厚磨砂板
5.加强筋:1.0mm304#不锈钢板折弯
	定制品

	1
	台
	1360
	1360

	
	
	
	1700×700×800mm
	
	
	1
	台
	1450
	1450

	
	
	
	1800×800×800mm
	
	
	3
	台
	1500
	4500

	9
	单孔污碟台
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	700×700×800mm
	一、结构：单孔收残台，台面下衬双工字型加强筋，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.台面304不锈钢1.2mm，下衬304不锈钢1.0mm方通加强筋，种订加固
2.脚：Φ38全钢可调子弹脚
3.满焊，羊毛轮抛光打蜡，拉丝纹路一致
	定制品
	3
	台
	1100
	3300

	10
	双星工作台
	[image: ]
	1800×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：双星盆+工作台，带背挡水及前滴水沿，盆斗与面板一体拉伸或无缝焊接，台面四边双曲压弯40mm，支架满焊并配防滑脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚拉丝板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每个星盆配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1820
	1820

	11
	左星杀鱼台
	[image: ]
	1500×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：左单星杀鱼台，槽体深度≥250mm（防溅水设计），支架满焊加固，底部配可调不锈钢子弹脚。
二、材质与工艺：
1.台面板：1.2mm厚304不锈钢发纹贴塑板（耐磨抗指纹）
2.星盆：1.2mm厚304不锈钢，一体拉伸或满焊，不漏水、不生锈
3.支架、通脚：φ38×1.0mm不锈钢管
4.拉筋：φ25×1mm不锈钢管
三、配件：
1.304不锈钢抽拉式水龙头（DN15，4分口），带重力球自动回位，全铜陶瓷阀芯，支持花洒/水柱双模式切换
2.304提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1630
	1630

	12
	土豆脱皮机
	[image: ]
	
	一、结构：料桶容积≥45L，每次投料≥15kg，采用可拆卸式砂板，更换方便。
二、材质与工艺：
1.外壳：201不锈钢（包括料筒盖）
2.内胆：304不锈钢
3.砂板：可拆卸式
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：0.75kW
3.频率：50Hz
4.净重：≥66kg
5.生产能力：≥200kg/h
	
	1
	台
	5000
	5000

	13
	多功能切菜机
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	一、结构：双头（叶菜+根茎），叶菜切段1-60mm可调，根茎切片/丝/丁（切片2-6mm、丝2-6mm、丁8-20mm），变频调速，底部万向刹车脚轮。
二、材质与工艺：
1.食品接触部件：304不锈钢
2.外壳/机架：201不锈钢
3.含全套刀盘
4.配置国标纯铜双电机、双变频器，两个工作头可同时独立运行
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率1.5kW
3.综合产能：≥300kg/h-1000kg/h
4.净重：≥120kg
	
	1
	台
	25000
	25000

	14
	双温四门高身柜
	[image: ][image: ]
	
	一、结构：
1.有效容积：≥900L（冷冻≥450L/冷藏≥450L）
2.双温四门设计，冷藏室0℃～10℃，冷冻室-6℃～-18℃，风冷制冷，双路独立温控
3.门体整体发泡结构，配自动回弹或助力闭合功能及磁性密封条
4.内部多层可调层架，底部配可调节防滑地脚或万向轮
二、材质与工艺：
1.机体、门体、内胆：201不锈钢
2.制冷系统：全铜管，R290、R600a等环保制冷剂
3.门封条：优质磁性橡胶
4.保温层：环戊烷发泡材料，厚度≥50mm
5.中梁加热除霜
三、电气性能与认证：
1.电压/频率：220V/50Hz
★2.能效等级：一级，依据 GB 26920-2024标准（及其现行有效版本）进行判定。响应文件中须提供以下任一证明材料（须加盖供应商公章）：（1）中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）备案查询截图（截图须清晰显示产品型号、能效等级及依据的标准）；（2）带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示能效等级判定结果，并载明检测依据）。
说明：（1）评审时专家有权通过中国能效标识网对能效等级进行核实。核实结果与供应商提供的证明材料不一致的，以中国能效标识网备案数据为准；如所投产品不在中国能效标识网备案范围内，则以检测报告为准；（2）证明材料即检测报告或备案截图所载明的产品型号均须与所投产品型号完全一致，否则视为负偏离。
★

3.整机性能检测：所投产品须依据SB/T10794.2-2012标准进行检测，检测项目至少包括：总容积、冷却速度、耗电量、负载温度回升时间、储藏温度、噪声、制冷系统密封性能，上述所有检测结果均须为合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示上述全部检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	星星、海尔、澳柯玛或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	6149
	6149

	15
	切肉片机
	[image: ]
	
	一、结构：两组旋转刀片交叉剪切（片/丝），刀片可拆卸清洗，进料口安全防护，底部防滑脚垫。
二、材质与工艺：
1.外壳：201不锈钢
2.食品接触部件：304不锈钢
三、性能参数：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率0.75KW
3.产能：肉片≥300kg/h，肉丝≥150kg/h
4.切片厚度：0-10mm可调
5.净重≥46kg
	裕飞永强、恒联、恒基隆或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	1950
	1950

	16
	绞肉机
	[image: ]
	
	一、结构：全封闭齿轮传动，机头及接触件可拆卸清洗，进料口安全防护，底部防滑脚垫。
二、材质与工艺：
1.外壳：201不锈钢
2.食品接触部件：304不锈钢
三、性能参数：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率0.75kW
3.产能≥220kg/h
4.净重≥44kg
	裕飞永强、恒基隆、恒联或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	1950
	1950

	17
	砧板刀具消毒柜
	[image: ]
	
	一、结构：上下柜，紫外+热风双重消毒。内部分区：砧板刀具区容纳≥8块砧板(Φ≥500mm)+≥10把刀具(L≥260mm)；毛巾杂项区配≥2层网格层架+≥2根可拆不锈钢毛巾挂杆。
二、材质与工艺：
1.整体框架≥1.0mm201不锈钢板
2.内胆/架：201不锈钢
3.焊接精细，边缘圆滑
三、电气性能：
1.220V/50Hz
2.功率1.5kW
▲消毒等级：国标二星级
	万宝、鑫朗特、康白洁或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	5500
	5500

	D
	面点间
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	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
二、材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350

	19
	饼盘车
	[image: ]
	420*720*1670mm
	一、结构：饼盘车（落地架），底部配天然橡胶耐磨脚轮。
二、材质与工艺：
1.主体：1.0mm厚304不锈钢，表面光滑易清洗
2.脚轮：天然橡胶耐磨轮
	定制品
	1
	台
	1250
	1250

	20
	搅拌机
	[image: ]
	
	一、结构：可拆卸料筒，三档机械调速（低/中/高速），支持搅拌、打蛋、和面，运行稳定，底部防滑。
二、材质与工艺：
1.机身：201不锈钢
2.料筒及搅拌配件：均采用304不锈钢
三、性能参数：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：1.1kW
3.料桶容量：≥20L
4.挡位：三档可调
5.净重：≥64kg
	裕飞永强、德玛仕、恒联或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	4750
	4750
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	压切面机
	[image: ]
	
	一、结构：压切一体，配多规格切面刀组（快速切换），进料口安全防护挡板，底部重型防滑脚垫。
二、材质与工艺：
1.食品接触部件（压面辊、刀片、切刀等）：304不锈钢
2.机身外壳：201不锈钢，拉丝/抛光处理
三、性能参数：
1.电源：220/380V
2.功率：1.5kW
3.压面辊转速：60r/min
4.压面辊规格：长度230mm，直径87mm
5.压面厚度：1-8mm可调
6.工作效率：25-30kg/h
7.净重：86kg
	裕飞永强、力丰、恒基隆或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	4000
	4000

	22
	双动和面机
	[image: ]
	
	一、结构：立式双动双速，料桶容量40L，面粉处理5-16kg/次。
二、材质与工艺：
1.机身：201不锈钢/优质加厚冷板喷塑
2.搅拌钩、料桶：304不锈钢
3.配防护罩，底部防滑
三、性能参数：
1.220V/50Hz
2.功率:1.8kw
3.搅拌转速:≥120(r/min)
4.料桶转速:≥15(r/min)
5.最大和面量:≥16kg/次
6.净重≥80kg
	裕飞永强、力丰、乐创或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	5000
	5000

	23
	单星盆台
	[image: ]
	700×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：单星盆带背挡水及前滴水沿，盆斗与台面一体拉伸或无缝焊接，台面四周向下双曲压弯40mm，支架满焊牢固并配可调节防滑地脚。
二、材质与工艺：
1.台面：304不锈钢1.2mm厚磨砂板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	920
	920

	24
	电饼铛
	[image: ]
	
	一、结构：立式悬浮款电饼铛。
二、材质与工艺：
1.烤盘铝合金
2.机身201不锈钢/喷涂优质钢板
三、性能参数：
1.电压：220/380V
2.功率：5kW
3.温控室温：~300℃
4.锅直径：530mm
5.锅深约：30mm
6.净重≥35kg
7.产量约25-30kg/h
	粤华、德玛仕、乐创或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	1950
	1950

	25
	不锈钢双门发酵箱
	[image: ]
	
	一、结构
双门结构，内部设计26层活动层架，层架间距可调（常用烤盘间距90mm），适配标准烤盘（400×600mm）。配备宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。内置风机循环装置，通过控制电路使箱内温度均匀一致。设自动进水装置和任意调节层架。底部配万向脚轮及可调节脚架。
二、材质与工艺
箱体内外均采用201不锈钢制造。内胆无缝拉伸，无卫生死角；柜门采用耐高温磁性密封条。保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，锁温性能优异。门体采用钢化玻璃视窗，透光性好，密封严密。
三、性能参数
1.电源：220V/50Hz
2.功率：2.8kW
3.温控范围：30-60%，湿度范围：80-100%
4.控制方式：全自动微电脑触摸式数控系统，温湿度双控，精准控制箱内环境
5.烤盘规格：400×600mm（26盘）
	德玛仕、恒联、乐创或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	4300
	4300

	26
	面粉车
	[image: ]
	500×500×550mm
	一、结构：面粉车，底部万向轮带刹车。
二、材质与工艺：
1.板材：1.2mm304不锈钢板
2.加强筋：1.0mm304不锈钢板折弯
3.脚轮：万向带刹车
	定制品
	1
	台
	1100
	1100

	27
	木质案板台带封板
	[image: ]
	1800×800×800mm
	一、结构：不锈钢面粉台，面板下加垫防水夹板，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1、整体采用304#不锈钢制作；
2、台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
3、下层板厚度1.0mm；
4、脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管；
5、台面是银杏木板；
6、配不锈钢可调子弹脚。
	定制品
	1
	台
	2890
	2890

	28
	双层工作台
	[image: ]
	1800×800×800mm
	一、结构：双层工作台，面板下加垫防水夹板，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚磨砂板，下垫15mm防水夹板并以0.8mm的优质钢板做底板封板
2.支架、通脚：Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.可调子弹脚：Φ38mm304不锈钢子弹脚
4.层板：304不锈钢1.0mm厚磨砂板
5.加强筋:1.0mm304#不锈钢板折弯
	定制品
	1
	台
	1500
	1500

	E
	半成品暂存间
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	四层栅格货架
	[image: ]
	1500*500*1550
	一、结构：层架整体使用框架嵌入式结构。
二、材质与工艺：
1.主框架：Φ38×25mm304不锈钢方管，厚度1.2mm
2.层架间隔条：25×13mm304不锈钢方管，厚度1.0mm
3.柱脚：Φ38mm304不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚
	定制品
	2
	台
	1472
	2944

	30
	双层工作台
	[image: ]
	1800×800×800mm
	一、结构：双层工作台，面板下加垫防水夹板，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚磨砂板，下垫15mm防水夹板并以0.8mm的优质钢板做底板封板
2.支架、通脚：Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.可调子弹脚：Φ38mm304不锈钢子弹脚
4.层板：304不锈钢1.0mm厚磨砂板
5.加强筋:1.0mm304#不锈钢板折弯
	定制品
	2
	台
	1500
	3000

	31
	双温四门高身柜
	[image: ]
	
	一、结构：
1.有效容积：≥900L（冷冻≥450L/冷藏≥450L）
2.双温四门设计，冷藏室0℃～10℃，冷冻室-6℃～-18℃，风冷制冷，双路独立温控
3.门体整体发泡结构，配自动回弹或助力闭合功能及磁性密封条
4.内部多层可调层架，底部配可调节防滑地脚或万向轮
二、材质与工艺：
1.机体、门体、内胆：201不锈钢
2.制冷系统：全铜管，R290、R600a等环保制冷剂
3.门封条：优质磁性橡胶
4.保温层：环戊烷发泡材料，厚度≥50mm
5.中梁加热除霜
三、电气性能与认证：
1.电压/频率：220V/50Hz
★2.能效等级：一级，依据 GB 26920-2024标准（及其现行有效版本）进行判定。响应文件中须提供以下任一证明材料（须加盖供应商公章）：（1）中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）备案查询截图（截图须清晰显示产品型号、能效等级及依据的标准）；（2）由具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（须清晰显示能效等级判定结果，并载明检测依据）。
说明：（1）评审时专家有权通过中国能效标识网对能效等级进行核实。核实结果与供应商提供的证明材料不一致的，以中国能效标识网备案数据为准；如所投产品不在中国能效标识网备案范围内，则以检测报告为准；（2）证明材料即检测报告或备案截图所载明的产品型号均须与所投产品型号完全一致，否则视为负偏离。
★

3.整机性能检测：所投产品须依据SB/T10794.2-2012标准进行检测，检测项目至少包括：总容积、冷却速度、耗电量、负载温度回升时间、储藏温度、噪声、制冷系统密封性能，上述所有检测结果均须为合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示上述全部检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	星星、海尔、澳柯玛或相当于上述品牌同等档次产品
	2
	台
	6149
	12298

	 F 
	烹饪间
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	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
二、材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350

	33
	炉拼台
	[image: IMG_256]
	400×1200×800mm，后挡水高度450mm
	一、结构：炉拼台，台面下加夹板加固，底部配可调脚。
二、材质与工艺：
1.台面1.2mm304，下衬双工字1.0方通+18mm夹板，种钉加固
2.脚：Φ48全钢可调子弹脚
3.满焊及内角鱼鳞焊，无虚焊漏焊，羊毛轮抛光打蜡，拉丝一致，光滑无毛刺
	定制品
	2
	台
	910
	1820

	
	
	
	400×1100×800mm，后挡水高度450mm
	
	定制品
	1
	台
	870
	870

	34
	电磁单头大炒炉
	[image: ]
	后挡水高度≥510mm
	一、结构：电磁单头大炒炉，一体化防水LED数码中文显示器（电量累计日/周/月，火力数字+分布条双显），模块化全封闭分层负压散热（防油烟/防湿气/防蟑螂），控制机芯采用先进IGBT（自检及故障诊断）。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢，厚度1.2mm
2.柜体：304不锈钢，厚度1.0mm
3.锅具：配直径800mm可拆卸式独立电磁灶专用大锅，食品级，铁锅厚度≥3mm
4.水龙头：304不锈钢，0～180°摇摆式，90°出水铜芯阀门
5.线盘：紫铜耐高温阻燃漆包线
6.风机：IPX6防水级、设备正常运行时噪音≤65dB、高压直流
7.接线端子：防水型耐高温PIN端子
8.所有原材料及配件（直接/非直接接触）：符合国家食品
三、标准性能参数：
1.额定电压：380V（三相五线制）
2.功率：25kW
3.火力档位：≥8档
★4.电磁兼容抗扰度：所投产品须符合GB/T4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分:抗扰度》标准的要求。其中：静电放电按GB/T17626.2-2018进行试验，测试结果应至少符合GB/T4343.2-2020中性能判据B的要求；浪涌按GB/T17626.5-2019进行试验，测试结果应至少符合GB/T4343.2-2020中性能判据B的要求；注入电流按GB/T17626.6-2017进行试验，测试结果应符合GB/T4343.2-2020中性能判据A的要求；电压暂降按GB/T17626.11-2023进行试验，测试结果应至少符合GB/T4343.2-2020中性能判据C的要求,上述各项检测结果判定均为合格。响应文件中须带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示上述全部检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★5.机械碰撞防护：所投 产品须依据GB/T20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》标准进行检测，机械碰撞防护等级检测结果判定符合IK09；响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示机械碰撞防护等级判定结果，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章
★6.针焰试验：所投产品核心配件机芯、控制板符合GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》要求。按GB/T5169,5-2020规定的方法进行试验,施加试验火焰持续时间ta为10s。在移开针焰后,试样和周围的零部件的火焰或灼热在30s之内熄灭，即tb<30s，而且周围的零部件未完全烧毁、规定的铺底层未起燃，针焰试验结果须为合格；响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示 ta 值、tb 实测值及合格结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★7.有害物质限量：所投产品核心部件风扇、显示屏须依据GB/T 39560.301-2020《电子电气产品中某些物质的测定第3-1部分：X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴》进行检测，检测部件须至少包括：散热风扇架、黑色电源线皮、线芯、散热风扇叶、通用显示屏黑色面板、通用显示屏面板上白字、通用显示屏背面封胶。依据GB/T 26572-2011及第1号修改单的要求，10项有害物质（铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯、邻苯二甲酸二异丁酯）含量均须符合限值要求，其中：铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯、邻苯二甲酸二异丁酯的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示上述全部检测部件、检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	金佰特、深圳智厨、德玛仕或相当于上述品牌同等档次产品
	2
	台
	11399
	22798
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	单通移门荷台柜
	
	1800×800×800mm
	一、结构：单通移门荷台柜，趟门设计。
[image: ]二、材质与工艺：
1.台面：1.2mm厚304不锈钢板，下衬15mm防潮夹木板及双工字型1.0mm不锈钢方通加强筋，种钉加固
2.层板、底板、侧板：1.2mm厚304不锈钢板，内部各衬2条1.0mm不锈钢方通加强筋
3.趟门：1.0mm厚304不锈钢板
4.脚：4个Ф51mm304不锈钢可调脚
5.焊接与表面处理：满焊及内角鱼鳞焊，焊口羊毛轮抛光打蜡，拉丝纹路一致，光滑无毛刺
	定制品
	2
	台
	3000
	6000

	G
	腌制间
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	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
二、材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350
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	双温四门高身柜
	[image: ]
	
	一、结构：
1.有效容积：≥900L（冷冻≥450L/冷藏≥450L）
2.双温四门设计，冷藏室0℃～10℃，冷冻室-6℃～-18℃，风冷制冷，双路独立温控
3.门体整体发泡结构，配自动回弹或助力闭合功能及磁性密封条
4.内部多层可调层架，底部配可调节防滑地脚或万向轮
[image: ]二、材质与工艺：
1.机体、门体、内胆：201不锈钢
2.制冷系统：全铜管，R290、R600a等环保制冷剂
3.门封条：优质磁性橡胶
4.保温层：环戊烷发泡材料，厚度≥50mm
5.中梁加热除霜
三、电气性能与认证：
1.电压/频率：220V/50Hz
★2.能效等级：一级，依据 GB 26920-2024标准（及其现行有效版本）进行判定。响应文件中须提供以下任一证明材料（须加盖供应商公章）：（1）中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）备案查询截图（截图须清晰显示产品型号、能效等级及依据的标准）；（2）由具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（须清晰显示能效等级判定结果，并载明检测依据）。
说明：（1）评审时专家有权通过中国能效标识网对能效等级进行核实。核实结果与供应商提供的证明材料不一致的，以中国能效标识网备案数据为准；如所投产品不在中国能效标识网备案范围内，则以检测报告为准；（2）证明材料即检测报告或备案截图所载明的产品型号均须与所投产品型号完全一致，否则视为负偏离。
★

3.整机性能检测：所投产品须依据SB/T10794.2-2012标准进行检测，检测项目至少包括：总容积、冷却速度、耗电量、负载温度回升时间、储藏温度、噪声、制冷系统密封性能，上述所有检测结果均须为合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示上述全部检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	星星、海尔、澳柯玛或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	6149
	6149
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	面粉车（放在腌制间的功能）
	[image: ]
	600×550×1200mm
	一、结构：面粉车，底部万向轮带刹车。
二、材质与工艺：
1.板材：1.2mm304不锈钢板
2.加强筋：1.0mm304不锈钢板折弯
3.脚轮：万向带刹车
	定制品
	1
	台
	1250
	1250
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	四层栅格货架
	[image: ]
	1200×500×1550mm
	一、结构：层架整体使用框架嵌入式结构。
二、材质与工艺：
1.主框架：38×25mm304不锈钢方管，厚度1.2mm
2.层架间隔条：25×13mm304不锈钢方管，厚度1.0mm
3.柱脚：Φ38mm304不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚
	定制品
	2
	个
	1350
	2700
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	双层工作台
	[image: ]
	1600×800×800mm
	一、结构：双层工作台，面板下加垫防水夹板，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚磨砂板，下垫15mm防水夹板并以0.8mm的优质钢板做底板封板
2.支架、通脚：Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.可调子弹脚：Φ38mm304不锈钢子弹脚
4.层板：304不锈钢1.0mm厚磨砂板
5.加强筋:1.0mm304#不锈钢板折弯
	定制品
	1
	台
	1420
	1420

	H
	烧卤间/蒸饭间
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
二、材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350
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	电磁单头矮汤炉
	[image: ]
	≥背板高度720mm
	一、结构：商用电磁汤炉，一体化防水LED中文显示器（电量累计日/周/月，加热状态图标+中文，火力数字+分布条双显），模块化全封闭分层负压散热（防油烟/防湿气/防蟑螂），控制机芯采用先进IGBT（具备自检及故障诊断功能）。
一、材质与工艺：
1.炉面：201不锈钢，厚度≥1.2mm
2.柜体：201不锈钢，厚度≥1.0mm
3.微晶板：φ428mm，厚度6mm，耐高温、抗冲击
4.汤桶：304食品级不锈钢，标配外径φ500×500mm，壁厚≥3mm
5.水龙头：304不锈钢，0～180°摇摆式，90°出水铜芯阀门
6.线盘：紫铜耐高温阻燃漆包线
7.风机：IPX7防水级、静音、专用冷风通道、高压直流
8.电容：集成模块化电容
9.接线端子：防水型耐高温PIN端子
10.所有原材料及配件（直接/非直接接触）：符合国家食品标准
三、性能参数：
1.额定电压：380V
2.输出功率：12kW
3.火力档位：≥8档
★4.能效等级：一级，所投产品须依据GB40876-2021标准进行判定，在12kW档位下，热效率实测值须≥92%，且能效等级须达到一级。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示12kW档位下的热效率实测值及能效等级判定结果，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★5.电磁辐射：所投产品须符合GB/T39640-2020标准的要求，所有测量点的W值不应超过50%，电磁辐射检测结果须为合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示电磁辐射测量值及判定结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★6.限用物质检测：所投产品须符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准及第1号修改单的要求，10项有害物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯、邻苯二甲酸二异丁酯）含量检测结果须全部合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示全部10项有害物质检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	金佰特、深圳智厨、威猛达或相当于上述品牌同等档次产品
	2
	台
	6830
	13660
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	电烤鸭炉
	[image: ]
	
	一、结构：采用双层板材中间加一层保温棉的三层保温结构，顶层盖厚0.8mm（双层），上身1.5mm（双层），中间炉身1.0mm（双层），底部整体拉伸2.0mm（单层）。炉体配备微电脑控制电箱、可视窗及内视灯，0-9为10个记忆菜单按键，每个菜单可设置一段或多段的烤制温度和时间，实现自动恒温和时间设定。底部牢固焊接3个不可调的支撑脚。
二、材质与工艺：
1.烤炉主体采用304#不锈钢板材制造，经拉伸工艺处理
2.炉门镶嵌高强度双层钢化玻璃视窗
3.炉内照明系统配备配灯泡
4.所有原材料及配件（直接/非直接接触）：符合国家食品标准
三、性能参数：
1.额定电压：380V
2.输出功率：9kW
3.温度范围：45～300℃
4.加热方式：电热管加热
5.控制方式：微电脑控制，具备自动恒温和时间设定功能
6.适用食品：烤鸭、烤鹅、烤叉烧、烤羊腿、烤鸡、烤排骨等
	劲恒、爱思考、恒泰伟业或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	8200
	8200
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	烧腊吊架连油盆
	[image: ]
	1500×600×1200mm
	一、结构：烧腊吊架连油盆，落地架结构。
二、材质与工艺：
1.吊架：采用Ф32×1.2mm304不锈钢圆管
2.横通：采用Ф25×1.2mm304不锈钢圆管
3.油盆：采用304不锈钢板制作，厚度≥1.0mm
4.脚轮：天然橡胶耐磨轮，带刹车（两定两动）
	定制品
	1
	台
	1200
	1200

	45
	双门风干柜
	[image: ]
	
	一、结构：双门风干柜（防水），冷热循环风冷风干，内置6根挂杆，可晾≥20鸭、鹅
二、材质与工艺：
1.双层中空玻璃，加厚不锈钢机身，高密度发泡层
2.全铜管制冷
三、性能参数：
1.功率：1.5kw
2.风干时间：6小时
3.挂杆数量：≥6杆
4.温度控制：智能操控面板，-5℃~20℃
5.功能：风干/除湿/保鲜/预约定时
	欧驰宝、民丰、麦大厨或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	6740
	6740
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	单通移门荷台柜
	[image: ]
	1800×700×800mm
	一、结构：单通移门荷台柜，趟门设计。
二、材质与工艺：
1.台面：1.2mm厚304不锈钢板，下衬15mm防潮夹木板及双工字型1.0mm不锈钢方通加强筋，种钉加固
2.层板、底板、侧板：1.2mm厚304不锈钢板，内部各衬2条1.0mm不锈钢方通加强筋
3.趟门：1.0mm厚304不锈钢板
4.脚：4个Ф51mm304不锈钢可调脚
5.焊接与表面处理：满焊及内角鱼鳞焊，焊口羊毛轮抛光打蜡，拉丝纹路一致，光滑无毛刺
	定制品
	1
	台
	2950
	2950
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	单星盆台
	[image: ]
	700×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：单星盆带背挡水及前滴水沿，盆斗与台面一体拉伸或无缝焊接，台面四周向下双曲压弯40mm，支架满焊牢固并配可调节防滑地脚。
二、材质与工艺：
1.台面：304不锈钢1.2mm厚磨砂板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	920
	920

	48
	双层工作台
	[image: ]
	1800×800×800mm
	一、结构：双层工作台，面板下加垫防水夹板，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚磨砂板，下垫15mm防水夹板并以0.8mm的优质钢板做底板封板
2.支架、通脚：Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.可调子弹脚：Φ38mm304不锈钢子弹脚
4.层板：304不锈钢1.0mm厚磨砂板
5.加强筋:1.0mm304#不锈钢板折弯
	定制品
	2
	台
	1500
	3000
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	24盘电蒸饭柜
	[image: ]
	
	一、结构要求：双门双胆独立结构（中间隔热隔开），共24盘（盘规格595×395×50mm），电脑数控面板，左右胆独立定时恒温，互不干扰，配带刹车高强度脚轮。
二、材质与工艺：
1.外壳：201不锈钢（厚度≥0.8mm）
2.内胆、蒸盘架：201不锈钢
3.蒸盘、发热管：304不锈钢
4.密封保温：耐高温硅胶密封条+高密度整体发泡保温层
5发热管配置：共6条304不锈钢发热管（左胆3条×4kW，右胆3条×4kW）
三、性能参数：
1.额定电压：380V/50Hz（三相五线）
2.功率要求：总功率24kW（双路独立12kW+12kW）
3.接线强制要求：机器背部必须预留两路独立接线端子，严禁内部并联，需分别接入现场两路独立线路，并配套空气开关。
4.产能指标：约75kg米饭/次（供360人用餐）
5.安全保护：独立定时/恒温控制，具备缺水保护（自动断电并报警）、漏电保护及超温保护。
6.标准配件：标配304蒸盘24个+蒸盘架24个+进水管+排污阀。
	美厨、德玛仕、乐创或相当于上述品牌同等档次产品
	2
	台
	7200
	14400
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	电热双层海鲜蒸柜
	[image: ]
	
	一、结构：双门12盘，蒸盘尺寸595×398×50mm（304不锈钢），层间距80mm；控制方式为电源开关+拉杆。
二、材质与工艺：
外壳：201不锈钢（厚度≥0.8mm）
内胆：201不锈钢
蒸盘、发热管：304不锈钢
发热管：304不锈钢（4000W×3条）
三、性能参数：
1.额定电压/接线：380V/50Hz（三相五线）
2.总功率：12kW（发热管3条×4000W）
3.适用人数：约200人
四、标准配件：
1.配套空气开关（4P/63A）
2.标配304蒸盘12个+进水管+排污阀。
	德玛仕、金百川、旺泉或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	5000
	5000
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	大单星盆台
	[image: ]
	1000×800×800mm(背挡水高150mm
	一、结构：单星盆带背挡水及前滴水沿，盆斗与台面一体拉伸或无缝焊接，台面四周向下双曲压弯40mm，支架满焊牢固并配可调节防滑地脚。
二、材质与工艺：
1.台面：304不锈钢1.2mm厚磨砂板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1380
	1380
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	洗米机
	[image: ]
	700×700×1370mm
	一、结构：水压式洗米机。
二、材质与工艺：
1.主体：201不锈钢，厚度1.2mm
2.喷咀：高压喷咀（材质待确认）
3.进水接口：按需配置
三、性能参数：
1.单次洗米量：100kg
2.工作水压：1.5kg/cm³
3.进水量：25-35L/min
4.清洗方式：水压式高压喷洗
5.配件要求：进水管：φ32mm、排水管：φ38mm、洗米萝、散米架
	定制品
	1
	台
	1480
	1480
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	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
二、材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350

	54
	六头电磁煲仔炉
	[image: ]
	后挡水高度≥150mm
	一、结构：
六头电磁炉，加厚抛光微晶玻璃，模块化全封闭分层负压散热（防油烟/防湿气/防蟑螂），风机IPX7防水级静音直流，柜体储物设计，运行程序内置限时自动停止控制系统（定时定温预约）。
二、材质与工艺：
1.炉面：201不锈钢，厚度≥1.2mm
2.柜体：201不锈钢，厚度≥1.0mm
3.微晶玻璃：加厚抛光型
4.风机：IPX7防水级、静音、专用冷风通道、高压直流
5.电容：集成模块化电容
6.接线端子：防水型耐高温PIN端子
7.所有原材料及配件（直接/非直接接触）：符合国家食品标准
三、性能参数：
1.额定电压：380V
2.输出功率：3.5kW×6（总功率21kW）
★3.长霉检测：所投产品的控制机芯须依据GB/T2423.16-2022《环境试验第2部分：试验方法试验J：长霉》进行检测，在湿度≥90%条件下，通过黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、绿色木霉五种霉菌检测，检测结果达到长霉等级0级，放大镜下观察，没有发现明显的长霉。响应文件中须提供响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示检测菌种、长霉等级判定结果，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	喜德力、威猛达、麦大厨或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	8000
	8000
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	电磁单头矮汤炉
	[image: ]
	≥背板高度720mm
	一、结构：商用电磁汤炉，一体化防水LED中文显示器（电量累计日/周/月，加热状态图标+中文，火力数字+分布条双显），模块化全封闭分层负压散热（防油烟/防湿气/防蟑螂），控制机芯采用先进IGBT（具备自检及故障诊断功能）。
一、材质与工艺：
1.炉面：201不锈钢，厚度≥1.2mm
2.柜体：201不锈钢，厚度≥1.0mm
3.微晶板：φ428mm，厚度6mm，耐高温、抗冲击
4.汤桶：304食品级不锈钢，标配外径φ500×500mm，壁厚≥3mm
5.水龙头：304不锈钢，0～180°摇摆式，90°出水铜芯阀门
6.线盘：紫铜耐高温阻燃漆包线
7.风机：IPX7防水级、静音、专用冷风通道、高压直流
8.电容：集成模块化电容
9.接线端子：防水型耐高温PIN端子
10.所有原材料及配件（直接/非直接接触）：符合国家食品标准
三、性能参数：
1.额定电压：380V
2.输出功率：12kW
3.火力档位：≥8档
★4.电气安全：所投产品须依据GB/T 4706.1-2024及GB/T 4706.52-2024标准进行检测。检测项目至少包括：对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、非正常工作、接地措施共计6个项目的检测，上述检测结果均须为合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示上述全部检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★5.能效等级：一级，所投产品须依据GB 40876-2021标准进行热效率检测。在12kW档位下，热效率实测值须≥92%，且能效等级须达到一级。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示12kW档位下的热效率实测值及能效等级判定结果，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★6.电磁辐射检测：所投产品须符合GB/T39640-2020标准的要求，所有测量点的W值不应超过50%，电磁辐射检测结果须为合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示电磁辐射测量值及判定结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★7.限用物质：所投产品须符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准及第1号修改单的要求，10项有害物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯、邻苯二甲酸二异丁酯）含量检测结果须全部合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示全部10项有害物质检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	喜德力、厨贝、乐创或相当于上述品牌同等档次产品
	3
	台
	6830
	20490

	56
	三层栅格汤桶层架
	[image: ]
	1500×500×1550mm
	一、结构：
三层栅格结构，层架整体使用框架嵌入式结构，适合放置汤桶、米面油等重物。
二、材质与工艺：
1.立柱：38×38×1.0mm304#不锈钢拉丝方管
2.横管：38×25×1.0mm304#不锈钢管
3.层管：25×13×1.0mm304#不锈钢管
4.底部配包钢可调脚，调节范围≥30mm。
5.所有连接点满焊牢固，焊缝打磨平整，外露边缘无毛刺整体酸洗钝化防锈处理。
	定制品
	1
	个
	1450
	1450
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	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
二、材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350
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	电开水器（连底座）
	[image: ]
	
	一、结构：带底座，步进式加热，数显温度（0-100℃），三级过滤，配4分进水管。
二、材质与工艺：
1.内胆：304不锈钢
2.外壳：201不锈钢
三、性能参数：
1.产水量：70L/h
2.适用人数：35～65人
3.功率/电压：6kW/380V
4.接水方式：自来水接口
5.温度显示范围：0-100℃
6.安全保护：防干烧、缺相过载保护
	三鼎、裕特、厨贝或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	1350
	1350
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	冷藏工作台
	[image: ]
	1800×800×800mm
	一、结构：风冷冷藏工作台，自动回归门，全铜管制冷，智能精准温控（0℃～10℃），容量467L。
二、材质与工艺：
1.外壳、内胆：201不锈钢
2.制冷管：全铜管
三、性能参数：
1.额定电压：220V/50Hz
2.功率：0.3kW
3.能效等级：一级，依据 GB 26920-2024标准（及其现行有效版本）进行判定。响应文件中须提供以下任一证明材料（须加盖供应商公章）：（1）中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）备案查询截图（截图须清晰显示产品型号、能效等级及依据的标准）；（2）由具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（须清晰显示能效等级判定结果，并载明检测依据）。
说明：（1）评审时专家有权通过中国能效标识网对能效等级进行核实。核实结果与供应商提供的证明材料不一致的，以中国能效标识网备案数据为准；如所投产品不在中国能效标识网备案范围内，则以检测报告为准；（2）证明材料即检测报告或备案截图所载明的产品型号均须与所投产品型号完全一致，否则视为负偏离。
	星星、美厨、澳柯玛或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	4250
	4250
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	单星盆台
	[image: ]
	700×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：单星盆带背挡水及前滴水沿，盆斗与台面一体拉伸或无缝焊接，台面四周向下双曲压弯40mm，支架满焊牢固并配可调节防滑地脚。
二、材质与工艺：
1.台面：304不锈钢1.2mm厚磨砂板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	920
	920
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	单通移门荷台柜
	[image: ]
	1800×700×800mm
	一、结构：单通移门荷台柜，趟门设计。
二、材质与工艺：
1.台面：1.2mm厚304不锈钢板，下衬15mm防潮夹木板及双工字型1.0mm不锈钢方通加强筋，种钉加固
2.层板、底板、侧板：1.2mm厚304不锈钢板，内部各衬2条1.0mm不锈钢方通加强筋
3.趟门：1.0mm厚304不锈钢板
4.脚：4个Ф51mm304不锈钢可调脚
5.焊接与表面处理：满焊及内角鱼鳞焊，焊口羊毛轮抛光打蜡，拉丝纹路一致，光滑无毛刺
	定制品
	1
	台
	2950
	2950
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	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
二、材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350
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	双星洗手池
	[image: ]
	800×300×400mm，后挡水高度150mm
	一、结构：双星洗手池，挂墙式（悬挂式）。
二、材质与工艺：
1.面板、星盆：1.0mm厚304不锈钢磨砂板
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1250
	1250
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	单门留样柜
	[image: ]
	
	一、结构：风冷制冷，有效容积≥300L，0～10℃，数字温控+超温报警；90°自动回归门，多气囊磁封条，除凝露电热丝，高密度发泡保温。
二、材质与工艺：
1.外壳：201无磁不锈钢抗指纹板
2.内胆及层架：201不锈钢
3.制冷管路：全铜管制冷；
三、电气性能：
1.220V/50Hz
2.功率0.3kW
3.所有原材料及配件（直接/非直接接触）：符合国家食品标准
★4.能效等级：二级，依据 GB 26920-2024标准（及其现行有效版本）进行判定。响应文件中须提供以下任一证明材料（须加盖供应商公章）：（1）中国能效标识网（https://www.energylabel.com.cn）备案查询截图（截图须清晰显示产品型号、能效等级及依据的标准）；（2）由具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（须清晰显示能效等级判定结果，并载明检测依据）。
说明：（1）评审时专家有权通过中国能效标识网对能效等级进行核实。核实结果与供应商提供的证明材料不一致的，以中国能效标识网备案数据为准；如所投产品不在中国能效标识网备案范围内，则以检测报告为准；（2）证明材料即检测报告或备案截图所载明的产品型号均须与所投产品型号完全一致，否则视为负偏离。
	星星、德宝、通宝或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	2750
	2750

	65
	双层工作台
	[image: ]
	1800×800×800mm
	一、结构：双层工作台，面板下加垫防水夹板，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚磨砂板，下垫15mm防水夹板并以0.8mm的优质钢板做底板封板
2.支架、通脚：Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.可调子弹脚：Φ38mm304不锈钢子弹脚
4.层板：304不锈钢1.0mm厚磨砂板
5.加强筋:1.0mm304#不锈钢板折弯
	定制品
	1
	台
	1500
	1500
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	密封送餐车
	
	约1000×550×900mm
	一、结构：
1.三层密闭保温结构，封闭式箱体设计，有效防尘防蝇[image: ]并保持食物温度。
2.箱体采用全封闭围板结构，门板内设高密度保温层，密封条压紧防漏气。
3.三层隔板下设加强筋支撑，防止重载下陷。4.门把手采用嵌入式或防磕碰设计，门采用平开门或推拉门设计，开启顺畅。
5.底部配4个静音万向轮，其中2个带刹车。
二、材质与工艺
1.面板、层板及内部加强筋：采用1.0mm厚优质304不锈钢拉丝板
2.整体框架及支撑脚：采用Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.门封条：优质磁性密封条，密封严密，防尘防虫
4.表面拉丝处理，焊缝满焊打磨平整，外露边缘卷边防割手，整体酸洗钝化防锈处理
	定制品
	2
	台
	2750
	5500

	 L
	营养间
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	双星洗手池
	[image: ]
	800×300×400mm，后挡水高度150mm
	一、结构：双星洗手池，挂墙式（悬挂式）。
二、材质与工艺：
1.面板、星盆：1.0mm厚304不锈钢磨砂板
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1250
	1250

	68
	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
二、材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350

	69
	微波炉
	[image: ]
	
	一、结构：微波炉，容量23L（大平板），具备烧烤功能（最高烧烤温度＜150℃），一级能效。
二、性能参数：
1.额定电压：220V
2.功率：800W
烧烤最高温度：＜150℃
3.能效等级：一级
	格兰仕、美的或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	720
	720

	70
	破壁机
	[image: ]
	
	一、结构：商用大容量破壁机，容量10L，最低水位线3L，支持定时定速、免看管。
二、材质与工艺：
1.刀头：304不锈钢或420不锈钢，8页刀片
2.杯体：优质PC塑料
3.电机：全铜电机
三、性能参数：
1.额定电压：220V
2.功率：1.5kw
3.转速：24500r/min
	德玛仕、欧诺华、耐惠或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	750
	750

	71
	电磁炉
	[image: ]
	
	一、结构：电磁炉，触摸式操作，9档火力调节，支持定时，节能功能。
二、材质与工艺：
1.面板：微晶玻璃
2.外壳：阻燃塑料
三、性能参数：
1.电压：220V
2.功率：2.2kw
3.能效等级：二级
	九阳、美的、苏泊尔或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350

	72
	消毒柜
	[image: ]
	、
	一、结构：双室独立，上室85℃烘干，下室125℃高温消毒，总120L（上45±5L/下75±5L）。
二、材质与工艺：
1.内胆430不锈钢
2.层架202不锈钢，5层可调节
3.石英发热管≥5000h
4.面板普通玻璃
5.外壳不锈钢/喷涂钢板
三、性能参数：
1.120R01
2.220V/50Hz，800W
3.上室周期50min，下室45min
4.下室消毒≥15min
▲5.二星级消毒
	美的、康宝、鑫朗特或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	1500
	1500

	73
	单门药品冷藏柜
	[image: ]
	
	一、结构：单门，风冷无霜，容积≥380L；阴凉/冷藏一键切换（阴凉8-20℃，冷藏2-8℃）；层架自由调节。
二、材质与工艺：
1.外壳：喷涂钢板
2.内胆：201不锈钢
3.门体：中空玻璃，带锁
三、性能参数：
1.电压/频率：220V/50Hz
	哈里森、欧弛宝、志高或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	2250
	2250

	74
	单通移门荷台柜
	[image: ][image: ]
	1200×700×800mm
	一、结构：单通移门荷台柜，趟门设计。
二、材质与工艺：
1.台面：1.2mm厚304不锈钢板，下衬15mm防潮夹木板及双工字型1.0mm不锈钢方通加强筋，种钉加固
2.层板、底板、侧板：1.2mm厚304不锈钢板，内部各衬2条1.0mm不锈钢方通加强筋
3.趟门：1.0mm厚304不锈钢板
4.脚：4个Ф51mm304不锈钢可调脚
5.焊接与表面处理：满焊及内角鱼鳞焊，焊口羊毛轮抛光打蜡，拉丝纹路一致，光滑无毛刺
	定制品
	1
	台
	2550
	2550

	75
	
	
	1800×700×800mm
	
	
	1
	台
	2950
	2950

	76
	双星工作台
	[image: ]
	1500×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：双星盆+工作台，带背挡水及前滴水沿，盆斗与面板一体拉伸或无缝焊接，台面四边双曲压弯40mm，支架满焊并配防滑脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚拉丝板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每个星盆配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1640
	1640

	 M 
	员工休息间
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	四移门碗碟柜
	[image: ]
	1200×500×1800mm
	一、结构：四移门碗碟柜，趟门设计。
二、材质与工艺：
1.柜身：304不锈钢，厚度1.2mm
2.层板：304不锈钢，厚度1.0mm
3.趟门板：304不锈钢，厚度1.0mm
4.加强筋：1.0mm不锈钢方通
5.地脚：Φ48mm全钢可调子弹脚
	定制品
	1
	台
	3250
	3250

	N 
	拖把间
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	双星拖把池
	[image: ]
	1500×500×2000mm
	一、结构：双星拖把池，底部配可调节子弹脚。
二、材质与工艺：
1.面板：1.2mm厚304不锈钢板
2.星盆斗：1.2mm厚304不锈钢板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：Φ38mm不锈钢子弹脚
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1600
	1600

	79
	四层平板货架
	[image: ]
	1200×500×1550mm
	一、结构
四层平板结构，层板采用满焊工艺，结实稳固。层板下设加强筋，承重性强，满载不变形。底部配不锈钢可调子弹脚，调节范围≥30mm，适应不平地面，防滑防潮。
二、材质与工艺
1.立柱：38×38×1.0mm304#不锈钢拉丝方管
2.层板及层码：1.2mm304#不锈钢板焊接而成
3.底部配不锈钢可调子弹脚
4.表面拉丝处理，所有焊接点满焊，焊缝打磨光滑，外露边缘卷边防割手
5.整体酸洗钝化防锈处理
	定制品
	1
	个
	1580
	1580

	O 
	餐车洗消间
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	三星盆台
	[image: ]
	1800×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：
三星盆设计（三个独立星盆），带背挡水及前滴水沿。星盆斗与工作台面板一体拉伸或无缝焊接，过渡圆润，排水顺畅。台面四周向下双曲压弯40mm，便于与周边设备对接。星盆内侧采用R20mm圆角压弯工艺，便于清洁。支架满焊牢固，底部配可调节防滑地脚。
二、材质与工艺：
1.工作台面板及星盆斗均采用1.2mm厚304不锈钢拉丝板；加强筋采用1.0mm不锈钢板；支架、通脚采用Φ38×1.0mm304不锈钢管；可调子弹脚采用Φ38mm不锈钢。
2.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手。
三、配件（每个星盆配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1980
	1980

	81
	密封送餐车
	[image: ]
	≥1000×550×900mm
	一、结构
1.三层密闭保温结构，封闭式箱体设计，有效防尘防蝇并保持食物温度。
2.箱体采用全封闭围板结构，门板内设高密度保温层，密封条压紧防漏气。
3.三层隔板下设加强筋支撑，防止重载下陷。
4.门把手采用嵌入式或防磕碰设计，门采用平开门或推拉门设计，开启顺畅。
5.底部配4个静音万向轮，其中2个带刹车。
二、材质与工艺
1.面板、层板及内部加强筋：采用1.0mm厚优质304不锈钢拉丝板
2.整体框架及支撑脚：采用Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.门封条：优质磁性密封条，密封严密，防尘防虫
4.表面拉丝处理，焊缝满焊打磨平整，外露边缘卷边防割手
整体酸洗钝化防锈处理
	定制品
	4
	台
	2750
	11000

	82
	洗地龙头
	[image: ]
	
	一、规格
1.开放式洗地龙头，黑色环氧涂层钢卷盘。
2.进水接口为标准1/2"（4分）外螺纹。
3.支持安装于天花板、墙面、柜台下等，可调止动块。
二、结构
1.固定侧支架钢板厚度5mm±5%，黄铜进水主体，固定金属接头。
2.配置360°旋转花洒枪头。
3.卷盘内置棘轮系统，可自动回收软管，系统能卡住软管，轻轻一拉便可自动收回。
4.多导向卷盘支持多角度安装，可调式软管缓冲块。
三、材质与工艺
1.卷盘主体：黑色环氧涂层钢
2.进水主体：黄铜
3.固定支架：钢板（厚度5mm±5%）
4.软管：10.7米±5%黑色三层钢丝软管，最大耐温85℃，最大耐压300psi（约21公斤）
5.枪头：360°旋转花洒枪头，黄铜材质
	龙旗嘉业、古阁尔、德牌或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	2980
	2980

	P
	洗消间/碗碟保洁间
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	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
二、材质与工艺：
外壳：ABS防阻燃
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350

	84
	收残台
	[image: ]
	700×700×800mm
	一、结构：单孔收残台，台面下衬双工字型加强筋，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.台面304不锈钢1.2mm，下衬304不锈钢1.0mm方通加强筋，种订加固
2.脚：Φ38全钢可调子弹脚
3.满焊，羊毛轮抛光打蜡，拉丝纹路一致
	定制品
	1
	台
	1100
	1100

	85
	四移门碗碟柜
	[image: ]
	1200×500×1800mm
	一、结构：四移门碗碟柜，趟门设计。
二、材质与工艺：
1.柜身：304不锈钢，厚度1.2mm
2.层板：304不锈钢，厚度1.0mm
3.趟门板：304不锈钢，厚度1.0mm
4.加强筋：1.0mm不锈钢方通
5.地脚：Φ48mm全钢可调子弹脚
	定制品
	5
	台
	3250
	16250

	86
	长龙式洗碗机
(带烘干)
	[image: ]
	
	1、清洗量：每小时≥3000个（以6寸碟为参照）；
2、功率：61KW；
3、电器元件：所投产品主要电器元件（含交流接触器、相序保护器）须通过国家强制性产品认证（CCC），其中相序保护器须具备过载保护、缺相保护功能。
4、智能化液晶控制面板（尺寸≥10寸），具有物联网功能，能实现手机、电脑互联，自动显示洗碗机运行状况（如主洗温度、漂洗温度、烘干温度、设备水位、发热管及水泵运行状况等），并能远程控制设备基本参数，保证机器正常运行及餐具干净卫生；
5、内置电加热器漂洗水箱和清洗水箱，保证喷淋水压稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排；机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时漂洗水倒流排干导致加热器干烧；
6、输送带采用高分子网格结构，总宽度580mm（误差±5mm）。网格形状及大小设计合理，能有效防止餐具打滑、漏下，同时便于粗大污渍掉落，避免洗净死角。输送带结构应便于日常清洁保养，支持在不拆散整条输送带的前提下单独更换损坏部件。为保证餐具平稳输送，输送带网格形状应合理，不得影响餐具的正常平放；
7、洗净时碗口朝下平放在输送带，无需碗碟筐，且洗涤过程中餐具不会出现竖立或倾斜，适用于洗涤碗、碟、杯、托盘、餐盘、刀、叉、调羹、筷子等餐具；
8、在输送带上方设置软压带，总宽度为580mm（误差±5mm）。软压带材质及形状设计合理，可避免餐具挂伤，中心孔位置与输送带匹配，能有效防止清洗过程中餐具在高压冲洗下跳动、重叠；
9、主洗区由上四下四根喷淋管的洗净喷淋系统组成，每根喷淋管为金属圆管，管径设计合理（约22mm左右），可单独从喷淋系统上免工具拆装，以利清洁保养；
★10、主洗区和漂洗区的喷臂和喷嘴都采用优质304不锈钢材质，主洗区喷嘴采用广角扇形喷嘴，水压强、清洗效果好；主洗区和漂洗区喷嘴固定在喷臂的方式应采用可靠的防漏水结构设计（如螺纹锁紧等），确保长期运行不漏水、不老化，保证清洗水压稳定及清洗效果；
★11、烘干区由两部分组成：第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉，吹风口上下均有设置，并配有烘干热回收装置；第二部分设置翅片加热管，机内热风循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒。烘干区风机总功率应满足满载运行需求，确保风力强劲。不锈钢餐具实际烘干效果达99%以上，陶瓷餐具实际烘干效果达98%以上；
12、进口设有限高板，防止过高物体误投入；出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全，传送带设有机械式安全保护装置，防止异物卡住传送带引起过负载；
13、机器配置热回收系统，铜制热交换收集器内部热能，能将进水温度加热至20-30℃，降低机器总能耗，有效节能20%以上，减少日常运营成本；
14、洗净温度：60℃以上；清洗温度：80℃以上；烘干温度：90℃-120℃；
★15、电气安全：所投产品须符合GB/T 4706.50-2024《家用和类似用途电器的安全 第50部分：商用电动洗碗机的特殊要求》标准的要求，防触电保护须符合标准规定。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件，检测报告须加盖供应商公章。
说明：若检测报告签发日期在2026年8月1日之前，依据旧版标准（GB 4706.50-2008）出具的报告同样有效；签发日期在2026年8月1日之后的，须依据GB/T 4706.50-2024出具。
★16.食品接触材料安全:所投产品各部位板材（包括但不限于洗碗机烘干部分上风刀、下风刀、烘干热回收装置热回收下风刀、洗碗机通道、洗碗机外部等）符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的要求，检测结果须为合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示各检测部位及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★17.主洗喷臂和喷嘴：所投产品的主洗喷臂和喷嘴都采用304不锈钢材质，并符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的要求，检测结果为合格。响应文件中须提供带CMA标志的主洗喷臂和喷嘴的第三方检测报告复印件（须清晰显示材质检测结果及判定结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★18、触摸屏及控制系统：
（1）功能要求：所投产品触摸屏≥10寸，显示屏显示状态包括但不限于：①洗碗机实时状态的中文显示；②预洗温度显示；③主洗温度实时显示；④漂洗温度实时显示；⑤烘干温度实时显示；⑥标准洗涤/快洗洗涤模式；
（2）外壳防护：所投产品控制箱体防护等级须≥IPX4（依据 GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准检测，提供整机或控制系统相关检测报告均可）。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示防护等级判定结果，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	超胜、洁速尔、埃科菲或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	108000
	108000
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软水机
	
	
	一、结构：
全自动钠离子交换器结构，采用流量型或时间流量双控型自动控制阀，实现全自动运行。
二、材质与工艺：
1.树脂罐：采用食品级304不锈钢罐体，坚固耐用，抗腐蚀性强
2.盐箱：不锈钢材质，内置不锈钢浮球阀
3.连接管路：食品卫生级不锈钢管道
4.控制阀：多路自动控制阀，具备自动冲洗功能
5.离子交换树脂：食品级专用阳离子交换树脂
6.整体符合食品卫生标准要求，出水水质符合饮用水标准
三、性能参数：
1.电源：380V/50Hz（三相）
2.额定功率：0.5kW
3.净水能力：3000L/h
4.进水压力：0.2-0.5MPa，最佳为0.25-0.35MPa
5.进水水温：5-45℃
6.出水硬度：0.03mmol/L
7.再生方式：顺流或逆流自动再生
8.进水水质要求：原水硬度符合GB/T18300标准，进水浊度10mg/L
9.控制方式：智能实时控制系统，全自动运行，流量型或时间流量双控
10.安全保护：具有自动冲洗、过载保护、缺水保护等功能
	
	1
	台
	4710
	4710

	88
	小件投递口
	[image: IMG_257]
	1100×300×940mm
	一、结构
本设备与片式输送机并列分布，操作面上设置多个独立或连排投入口（口径适配筷子、汤匙等小件餐具），防止大件杂物误入，用于投放餐具与残渣。内部设倾斜导料槽，利用重力将小件顺畅滑落至底部收集箱，无卡顿死角。底部可配可拆卸收集盒或直接对接下游设备接口。
二、材质与工艺
1.外壳采用不锈钢材质，厚度≥1.2mm
2.支架采用SUS304不锈钢材质，厚度≥2.0mm
3.表面拉丝处理，焊缝打磨平整光滑，边缘卷边处理防割手
4.内部转角圆弧过渡，无卫生死角
	定制品
	1
	台
	2000
	2000

	89
	餐具回收柜圆形孔三孔
	[image: IMG_258]
	
1600×300×940mm
	一、结构
本设备与片式输送机并列分布，操作面上设置三个独立圆形投入口（孔径适配餐盘、碗碟等餐具），用于投放餐具与残渣。台面三孔独立布局，孔边缘卷边防割手且带导滑坡度，防止餐具卡滞。内部设大容量倾斜储料仓或直通落料口，利用重力将餐具顺畅滑落至下游传送带或收集车，无堆积死角。底部可配滑轮移动底座或直接固定对接下游设备。
二、材质与工艺
1.外壳采用不锈钢材质，厚度≥1.2mm
2.支架采用SUS304不锈钢材质，厚度≥2.0mm
3.表面拉丝处理，焊缝打磨平整光滑，边缘卷边处理防割手
4.内部转角圆弧过渡，无卫生死角
	定制品
	1
	台
	2360
	2360

	90
	链板式传送带
	
	（L）*500×940mm
	一、结构：食品级输送线，自动张紧装置，残渣收集抽屉。
[image: ]二、材质与工艺：
1.外壳：优质不锈钢，厚度≥1.2mm
2.支架：304不锈钢，厚度≥2.0mm
3.输送带：高耐磨食品级，不易脱落
4.驱动：静音马达，柔性启动
5.护边：可拆卸PP
6.残渣收集：抽屉式
三、性能参数：
1.光感应自动启停
2.清洁无死角
	定制品
	1
	米
	6550
	6550

	91
	链板式传送带
	[image: ]
	(L)*500*940mm
	一、结构：食品级输送线，自动张紧装置，残渣收集抽屉。
[image: ]二、材质与工艺：
1.外壳：优质不锈钢，厚度≥1.2mm
2.支架：304不锈钢，厚度≥2.0mm
3.输送带：高耐磨食品级，不易脱落
4.驱动：静音马达，柔性启动
5.护边：可拆卸PP
6.残渣收集：抽屉式
三、性能参数：
1.光感应自动启停
2.清洁无死角
	定制品
	2.5
	米
	6550
	16375

	92
	链板式传送带（弯头）
	[image: IMG_259]
	900*900*800mm
	一、结构：食品级输送线，自动张紧装置，残渣收集抽屉。
二、材质与工艺：
1.外壳：优质不锈钢，厚度≥1.2mm
2.支架：304不锈钢，厚度≥2.0mm
3.输送带：高耐磨食品级，不易脱落
4.驱动：静音马达，柔性启动
5.护边：可拆卸PP
6.残渣收集：抽屉式
三、性能参数：
1.光感应自动启停
2.清洁无死角
	定制品
	1
	台
	9820
	9820

	93
	双门消毒柜
	[image: IMG_260]
	
	一、结构：高温+热风循环双重消毒，二星级；电脑智能触屏控制，60~125℃五档调温，30~120分钟五档定时；容量650L。
二、材质与工艺：
1.机身材质：无磁201不锈钢
2.内胆材质：加厚304不锈钢
3.层架材质：加厚304不锈钢
4.层架类型：碗碟架4个（500×400×110mm）、餐盘架4个（500×400×245mm）
5.单层承重：10kg±10%
三、性能参数：
1.额定电压/频率：220V/50Hz
2.接线方式：10A插头
3.额定功率：2440W
4.消毒方式：高温+热风循环
▲5.消毒星级：二星级
6.容量：650L
7.温控范围：60~125℃（五档可调）
8.定时范围：30~120分钟（五档可调）
	德玛仕、康宝、索奇或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	4950
	4950

	94
	双层工作台
	[image: ]
	1800*700*800
	一、结构：双层工作台，面板下加垫防水夹板，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚磨砂板，下垫15mm防水夹板
2.支架、通脚：Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.可调子弹脚：Φ38mm304不锈钢子弹脚
4.层板：304不锈钢1.0mm厚磨砂板
5.加强筋:1.0mm304#不锈钢板折弯
	定制品
	1
	台
	1480
	1480

	95
	双层工作台
	[image: ]
	1200×700×800mm
	一、结构：双层工作台，面板下加垫防水夹板，底部配可调子弹脚。
二、材质与工艺：
1.面板：304不锈钢1.2mm厚磨砂板，下垫15mm防水夹板
2.支架、通脚：Φ38×1.0mm304不锈钢管
3.可调子弹脚：Φ38mm304不锈钢子弹脚
4.层板：304不锈钢1.0mm厚磨砂板
5.加强筋:1.0mm304#不锈钢板折弯
	定制品
	1
	台
	1250
	1250

	96
	大单星盆台
	[image: ]
	1200×800×800mm，背挡水高150mm
	一、结构：单星盆带背挡水及前滴水沿，盆斗与台面一体拉伸或无缝焊接，台面四周向下双曲压弯40mm，支架满焊牢固并配可调节防滑地脚。
二、材质与工艺：
1.台面：304不锈钢1.2mm厚磨砂板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1430
	1430

	97
	三星盆台
	[image: ]
	1800×700×800mm
，背挡水高150mm
	一、结构：
三星盆设计（三个独立星盆），带背挡水及前滴水沿。星盆斗与工作台面板一体拉伸或无缝焊接，过渡圆润，排水顺畅。台面四周向下双曲压弯40mm，便于与周边设备对接。星盆内侧采用R20mm圆角压弯工艺，便于清洁。支架满焊牢固，底部配可调节防滑地脚。
二、材质与工艺：
工作台面板及星盆斗均采用1.2mm厚304不锈钢拉丝板；加强筋采用1.0mm不锈钢板；支架、通脚采用Φ38×1.0mm304不锈钢管；可调子弹脚采用Φ38mm不锈钢。表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手。
三、配件（每个星盆配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1980
	1980

	 Q
	预进间/售卖间
	
	
	
	
	
	
	
	

	98
	灭蝇灯
	[image: ]
	约390×165×200mm
	一、结构：悬挂式粘捕型，白色双管，内置防爆诱蚊蝇灯管，UVA紫光引诱，覆盖面积≥40㎡，灯管便捷更换。
材质与工艺：
二、外壳：ABS防阻燃
三、电气性能：
1.电压/频率：220V/50Hz
2.功率：16W
3.配件：含粘捕纸
	飞利浦、亨得利、灯下科技或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	台
	350
	350

	99
	五格保温售饭台
	[image: ]
	1800×700×810mm
	一、结构：
五格保温设计，台面设5个独立保温格位（适配5个1/1份数盆），采用电加热水浴保温方式，通过加热水槽中的水间接保温食物，温控系统可调节，用户可根据不同菜品需求设定保温温度。
二、材质与工艺
1.台面板：304不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.2mm
2.星盆（份数盆槽）：304不锈钢磨砂贴塑板，厚度1.0mm
3.脚管：Φ51mm×1.0mm304不锈钢管，配可调式子弹脚
4.加热元件：不锈钢无缝发热管，导热均匀
5.表面拉丝处理，焊缝打磨平整光滑，外露边缘卷边防割手
三、性能参数：
1.电源：220V/50Hz
2.功率：3kW
3.控温方式：微电脑温控
4.保温温度范围：50℃～90℃可调
5.配5套1/1×150mm份数盆（带盖）
	定制品
	4
	台
	3980
	15920

	100
	双通移门打荷台
	[image: ]
	1500×800×800mm
	一、结构：双通移门设计（前后均有移门，便于两侧操作），台面四周向下双曲压弯40mm，便于与外购设备无缝对接。
二、材质与工艺：
1.台面：1.2mm厚304不锈钢板，下衬15mm防潮夹木板及双工字型1.0mm不锈钢方通加强筋，种钉加固
2.层板、底板、侧板：1.2mm厚304不锈钢板，内部各衬2条1.0mm不锈钢方通加强筋
3.趟门：1.0mm厚304不锈钢板
4.脚：4个Ф51mm304不锈钢可调脚
5.焊接与表面处理：满焊及内角鱼鳞焊，焊口羊毛轮抛光打蜡，拉丝纹路一致，光滑无毛刺
	定制品
	1
	台
	2850
	2850

	101
	双通移门打荷台
	[image: ]
	1800×800×800mm
	一、结构：双通移门设计（前后均有移门，便于两侧操作），台面四周向下双曲压弯40mm，便于与外购设备无缝对接。
二、材质与工艺：
1.台面：1.2mm厚304不锈钢板，下衬15mm防潮夹木板及双工字型1.0mm不锈钢方通加强筋，种钉加固
2.层板、底板、侧板：1.2mm厚304不锈钢板，内部各衬2条1.0mm不锈钢方通加强筋
3.趟门：1.0mm厚304不锈钢板
4.脚：4个Ф51mm304不锈钢可调脚
5.焊接与表面处理：满焊及内角鱼鳞焊，焊口羊毛轮抛光打蜡，拉丝纹路一致，光滑无毛刺
	定制品
	3
	台
	3050
	9150

	102
	电热暖汤车
	[image: ]
	
	一、结构：
电热暖汤车移动保温设计，侧面预留电源插口及开关面板。
二、材质与工艺：
1.柜身及面板：采用雪花砂贴塑304不锈钢板，台面板厚度≥1.2mm，柜身板厚度≥1.0mm
2.加热元件：不锈钢无缝发热管
3.保温层：双层中空保温结构或聚氨酯发泡填充
4.配Φ500mm304不锈钢汤桶
5.底部配万向脚轮（带刹车）
三、性能参数
1.电源：220V/50Hz
2.功率：2kW
3.控温方式：微电脑控制，数字显示温度
4.安全保护：缺水保护（防干烧）
5.温度范围：常温～95℃可调（恒温控制精度温差±3℃）
6.保温温度范围：78～82℃恒温控制
	定制品
	2
	台
	2880
	5760

	103
	四移门碗碟柜
	[image: ]
	1200×500×1800mm
	一、结构：四移门碗碟柜，趟门设计。
二、材质与工艺：
1.柜身：304不锈钢，厚度1.2mm
2.层板：304不锈钢，厚度1.0mm
3.趟门板：304不锈钢，厚度1.0mm
4.加强筋：1.0mm不锈钢方通
5.地脚：Φ48mm全钢可调子弹脚
	定制品
	2
	台
	3250
	6500

	104
	四层平板货架
	[image: ]
	1500×500×1550mm
	一、结构：四层平板货架，层板采用满焊工艺，结实稳固，层板下设加强筋，承重性强，满载不变形。
二、材质与工艺：
1.立柱：38×38×1.0mm304不锈钢方管
2.层板、层码：1.2mm304不锈钢
3.地脚：Φ48不锈钢可调节子弹脚
	定制品
	2
	台
	1480
	2960

	105
	电热双桶煮面炉
	[image: ]
	≥后挡水高度170mm
	一、结构：
双头双桶独立，每桶100L深50cm，电热U管，每头配龙头，含隔渣篮+粉篱6个。
二、材质与工艺：
1.桶体304不锈钢
2.外壳201不锈钢
3.U型电热管
三、性能参数：
1.220V/380V
2.总功率：18kW（双头各9kW）
3.每桶100L
4.配防干烧装置
四、电气要求：
1.需2个独立三相空开，每路9kW
2.两路独立供电，禁止内部并联
	荣事达、九鼎王、志高或相当于上述品牌同等档次产品
	2
	台
	4000
	8000

	106
	双星洗手池
	[image: ]
	800×300×400mm，后挡水高度150mm
	一、结构：双星洗手池，挂墙式（悬挂式）。
二、材质与工艺：
1.面板、星盆：1.0mm厚304不锈钢磨砂板
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	1250
	1250

	 R
	包厢备餐间
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	单星盆台
	[image: ]
	700×700×800mm，后挡水高度150mm
	一、结构：
单星盆带背挡水及前滴水沿，盆斗与台面一体拉伸或无缝焊接，台面四周向下双曲压弯40mm，支架满焊牢固并配可调节防滑地脚。
二、材质与工艺：
1.台面：304不锈钢1.2mm厚磨砂板
2.加强筋、星盆斗：304不锈钢1.0mm厚板
3.支架、通脚：304不锈钢Φ38×1.0mm管
4.可调子弹脚：304不锈钢Φ38mm
5.表面拉丝处理，满焊打磨，外露边缘卷边防割手
三、配件（每星配）：
1.304不锈钢高身摇摆式水龙头（DN15，4分口，360°旋转），全铜陶瓷阀芯
2.304不锈钢提笼式去水器（带防臭存水弯）
	定制品
	1
	台
	920
	920

	108
	单通移门荷台柜
	[image: ]
	1200×700×800mm
	一、结构：单通移门荷台柜，趟门设计。
二、材质与工艺：
1.台面：1.2mm厚304不锈钢板，下衬15mm防潮夹木板及双工字型1.0mm不锈钢方通加强筋，种钉加固
2.层板、底板、侧板：1.2mm厚304不锈钢板，内部各衬2条1.0mm不锈钢方通加强筋
3.趟门：1.0mm厚304不锈钢板
4.脚：4个Ф51mm304不锈钢可调脚
5.焊接与表面处理：满焊及内角鱼鳞焊，焊口羊毛轮抛光打蜡，拉丝纹路一致，光滑无毛刺
	定制品
	1
	台
	2550
	2550

	 S
	大小包间
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	备餐消毒柜
	[image: ]
	
	一、结构：双门设计，内部带层架。
二、材质与工艺：
1.箱体：201不锈钢
2.内胆、层架：201不锈钢
三、性能参数：
1.220V/50Hz
2.功率1.1kW
3.消毒方式：远红外+热风
▲4.消毒星级：一星
5.容量228L
	康宝、海花、万宝或相当于上述品牌同等档次产品
	2
	台
	2280
	4560

	 T 
	隔油池
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	全自动油水分离器
	[image: ]
	
	一、功能要求
1.运行方式：设备采用全封闭运行结构，防止异味挥发。
2.加热系统：配备双控恒温加热系统，具备温度可控、节能运行功能。
3.结构形式：采用模块化结构，便于运输、安装及维护。
4.除渣系统：具备自动除渣功能，运行稳定可靠。
5.油水分离系统：采用气浮式油水分离系统，油脂分离效果应满足使用要求。
6.污水提升系统：具备自动污水提升功能，运行稳定。
7.排油系统：配备可视集油排油系统，便于观察和操作。
二、技术参数
1.处理水量:10立方/h总装机功率:6.5kw。
2.水泵数量:2台(一用一备);单泵功率:1.5KW;扬程:15m。
3.进水管径:DN150;压力排水管径:DN80;通气管径:DN100
4.设备材质:SUS304不锈钢，主箱体公称厚度2.0mm，隔板盖板公称厚度1.5mm
5.设备全封闭结构，自动除渣系统.高效油水分离系统.自动污水提升系统可视集油排油系统.恒温加热系统.自动气浮系统。
6.双泵配置一用一备，低液位停泵，中液位轮换启单泵，高液位双泵同启并有超高液位报警。
	金球环保、安必思、铁山源或相当于上述品牌同等档次产品
	1
	套
	45000
	45000

	111
	油水分离器平台及外排污管配套
	
	
	包含从油水分离器出到厨房外路过污水井全部工程及材料（隔油池北侧外墙开孔洞安装DN150PE管至污水管井约25米，与各类设备电源线安装、调试、接线费用。（含在原基坑底部做一个约60-100钢结构支架安装全自动油水分离器，在屋梁做一个动滑轮系统提升搬运油桶用）
	
	1
	项
	5000
	5000

	U
	排烟系统一（烹饪间、蒸饭间、煲汤间、烧腊间、营养厨房、面点间）

	112
	不锈钢油网烟罩
（烹饪区）
	[image: ]
	5600*1200*600mm
	1.采用201#/1.2mm不锈钢板制作，
2.防漏油设计，预留排油口，配有新风槽宽度250配置专用防爆灯。
	定制品
	5.6
	m
	1350
	7560

	113
	不锈钢油网烟罩
（营养厨房）
	[image: ]
	1200*1000*600mm
	1.采用201#/1.2mm不锈钢板制作，
2.防漏油设计，预留排油口，配有新风槽宽度250配置专用防爆灯。
	定制品
	1.2
	m
	1350
	1620

	114
	不锈钢油网烟罩
（烧腊间）
	[image: ]
	2600*1000*600mm
	1.采用201#/1.2mm不锈钢板制作，
2.防漏油设计，预留排油口，配有新风槽宽度250配置专用防爆灯。
	定制品
	2.6
	m
	1350
	3510

	115
	不锈钢油网烟罩
（面点间）
	[image: ]
	2100*1000*600mm
	1.采用201#/1.2mm不锈钢板制作，
2.防漏油设计，预留排油口，配有新风槽宽度250配置专用防爆灯。
	定制品
	2
	m
	1350
	2700

	116
	不锈钢油网烟罩
（蒸煮间）
	[image: ]
	7800*1200*600mm
	1采用201#/1.2mm不锈钢板制作，
2.防漏油设计，预留排油口，配有新风槽宽度250配置专用防爆灯。
	定制品
	7.8
	m
	1350
	10530

	117
	不锈钢烟网
	[image: ]
	与烟罩配套
	采用304#1.0mm不锈钢板制作。
	定制品
	19.2
	m
	280
	5376

	118
	不锈钢墙膜
	[image: ]
	与烟罩配套
	采用1.0mm不锈钢磨沙贴塑板。
	定制品
	19.2
	m
	380
	7296

	119
	集烟管，排烟管,弯头,变接
	[image: ]
	根据风管，风机，净化器尺寸定制
	1.采用热镀锌板0.8mm厚制作。
2.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定。
3.内部打满玻璃胶防止漏油。
4、含A级40MM防火离心玻璃棉222m²（华美牌）。
	定制品
	222
	m²
	308
	68376

	120
	低空油烟净化器
	[image: ]
	
	1、处理风量：须与屋面现有排风机风量匹配，处理风量≥30000 m³/h
2.功率约：1800W/220V
3.采用1.3mm不锈钢材质外壳
4.油烟净化率97%以上
5.控制箱体防护等级：≥IP66
6、采用1.3mm航空级铝材质电场，耐火焰测试，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化，避免出风口带静电；
7.智能控制板，耐高温，防腐蚀，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能；
8.废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长；
9.线路卡槽式设计，多功能电源控制板，防火、耐腐蚀；
10.耐高温控制保护系统，可长时间运行；
11.电场、显示屏、陶瓷组件符合限用物质要求，整机防碰撞设计；
★12.机械碰撞防护：所投产品外壳须符合GB/T20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)》标准的要求，按照标准规定的方法试验，防护等级须达到IK08响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示机械碰撞防护等级判定结果，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★13.高温试验：所投产品控制系统符合GB/T2423.2-2008标准的要求，试验温度≥70℃，持续时间：≥200h；试验后整机各项功能显示及运行正常，检测结果合格。响应文件须中提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示高温试验条件、持续时间及试验后功能检查结果与符合性判定，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。

★14. 电场针焰试验：所投产品电场须符合GB/T5169.5-2020标准的要求，施加试验火焰持续时间ta为10s，移开针焰后,试样和周围的零部件的火焰或灼热在30s之内熄灭，即tb<30s，而且周围的零部件没有完全烧毁以及规定的铺底层没有起燃，检测结果判定为合格。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示针焰ta值、tb实测值及判定结论并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。

★15.控制板针焰试验：所投产品控制板须符合GB/T 5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》标准的要求。施加试验火焰持续时间ta为10s，在移开针焰后,试样和周围的零部件的火焰或灼热在30s之内熄灭，即tb<30s，而且周围的零部件没有完全烧毁以及规定的铺底层没有起燃，检测结果判定为合格。响应文件中须提供须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示针焰ta值、tb实测值及判定结论并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
★16.有害物质限量：所投产品电场、显示屏、陶瓷组件等部件需依据GB/T39560.301-2020《电子电气产品中某些物质的测定第3-1部分：X射线荧光光谱法筛选铅、汞、镉、总铬和总溴》标准进行检测，检测部件须至少包括：陶瓷支撑件、散热片、支撑铝柱、显示屏上封胶条、导光片有机玻璃层、弹簧、陶瓷组件陶瓷柱、陶瓷组件蓝色坐垫。依据GB/T26572-2011及第1号修改单的要求，10项有害物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯、邻苯二甲酸二异丁酯）含量均须符合限值要求其中：铅、汞、六价铬、多溴联苯、多澳二苯醚(十溴苯醚除外)的含量不应超过0.1%，镉的含量不应超过0.01%。响应文件中须提供带CMA标志的第三方检测报告复印件（须清晰显示上述全部检测部件、检测项目及对应结论，并载明检测依据），检测报告须加盖供应商公章。
	科蓝环保、保丽洁、蔚顿或相当于上述品牌同等档次产品
	2
	台
	19650
	39300

	121
	油烟净化器减震支架
	[image: ]
	根据净化器定制
	吊装式；采用8#槽钢和5×5角铁制作，面刷防锈漆。
	定制品
	2
	套
	1600
	3200

	122
	风机变频器
	[image: ]
	
	1.电源切换与保护变频柜中设有低压塑壳断路器与进线电源相连，除能完成接通和分断电路外，可对电路和变频器发生的短路，过载进行保护，可在维护时切断电源。
2.启、停控制功能变频柜面板上设置变频启动，变频停止按钮，用于变频装置的运行控制，便于现场操作。
3.电缆线由装修、水电施工单位负责。
	正泰、三菱、汇川或相当于上述品牌同等档次产品
	2
	套
	3300
	6600

	123
	三角码
	[image: ]
	
	1.采用4*4角铁制作。
2.外加喷漆。
3.拉爆螺丝固定。
	定制品
	20
	副
	25
	500

	124
	风机软接
	[image: ]
	
	采用加厚型帆布，与风柜配套。
	定制品
	2
	套
	300
	600

	125
	150℃防火阀
	[image: ]
	
	采用A3钢板作制，外涂防火。防锈漆，与风管配套。
	定制品
	2
	套
	950
	1900

	126
	止回阀
	[image: ]
	
	采用角镀锌铁制作，喷防锈漆，与风管配套。
	定制品
	2
	套
	875
	1750

	V
	抽油烟系统二（洗碗间、售卖间）

	127
	不锈钢油网烟罩
（售卖间）
	[image: ]
	Lx1000x500mm
	1.采用201#/1.2mm不锈钢板制作，
2.防漏油设计，预留排油口，配有新风槽宽度250配置专用防爆灯。
	定制品
	3
	m
	1350
	4050

	128
	不锈钢牛角烟罩
（洗碗机房）
	[image: ]
	484*450*450mm
	
1.采用雪花砂贴塑304#不锈钢板,侧板、顶板、背板及封板厚度为1.2mm。
2.配置LED防爆灯
	定制品
	2
	台
	1100
	2200

	129
	不锈钢烟网
	[image: ]
	
	采用304#1.0mm不锈钢板制作。
	定制品
	3
	m
	250
	750

	130
	集烟管，排烟管,弯头,变接
	[image: ]
	根据风管，风机，净化器尺寸定制
	1.采用热镀锌板≥1.0mm厚制作。
2.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定。
3.内部打满玻璃胶防止漏油。
4、含A级40MM防火离心玻璃棉122m²（华美牌）。
	定制品
	61
	m²
	308
	18788

	131
	三角码
	[image: ]
	
	1.采用4*4角铁制作
2.外加喷漆
3.拉爆螺丝固定
	定制品
	15
	副
	25
	375

	132
	风机软接
	[image: ]
	
	采用加厚型帆布，与风柜配套。
	定制品
	2
	套
	300
	600

	133
	150℃防火阀
	[image: ]
	
	采用A3钢板作制，外涂防火、防锈漆，与风管配套。
	定制品
	2
	套
	950
	1900

	134
	止回阀
	[image: ]
	
	采用角镀锌铁制作，喷防锈漆，与风管配套。
	定制品
	2
	套
	875
	1750

	135
	圆筒式轴流风机
（洗碗机房用）
	[image: ]
	
	1.转速：1430R/PM
2.风量：5300m3/h
3.功率：0.55KW/220V
4.全压：166pa
5.岀风口：550*550mm，进风口：550*550mm
6.其他相关配套附件及零件等。(参考品牌：亿利达、绿岛风）
	定制品
	1
	台
	1600
	1600

	W
	送鲜风系统

	136
	排烟管,弯头,变接
	[image: ]
	根据风管大小尺寸定制
	
1.采用热镀锌板≥1.0mm厚制作，
2.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定
3.内部打满玻璃胶防止漏油。
4、含A级防火离心玻璃棉125m²（华美）
	定制品
	125
	m²
	308
	38500

	137
	消音器
	[image: ]
	根据风管大小尺寸定制
	
1.采用热镀锌板≥1.0mm厚制作，
2.采用强力双面胶加固，专用防震胶固定
3.内部采用国标隔音棉制作。4.A级橡塑保温棉12m²
	华美
	12
	m²
	310
	3720

	138
	三角码
	[image: ]
	
	
1.采用4*4角铁制作
2.外加喷漆
3.拉爆螺丝固定
	定制品
	20
	副
	25
	500

	139
	铝合金百叶风口
	[image: ]
	400×200mm
	采用铝合金制作，双向调风。
	定制品
	30
	个
	60
	1800

	140
	A级保温棉
	
	
	采用国家标准30MM厚
	华美、神州、赢胜或相当于上述品牌同等档次产品
	125
	m²
	85
	10625

	141
	电缆线
	
	
	采用国家标准6芯6平方电缆线
	正泰、德力西、桂林国际或相当于上述品牌同等档次产品
	135
	m
	85
	11475

	142
	拆除吊顶及恢复吊顶
	
	
	拆除及恢复人工费材料费
	
	470
	m²
	66
	31020

	143
	五金配件
	
	
	厨房设备及抽排系统的安装过程中需使用的用于固定，加固，加强的配件，及副材，如角钢，膨胀螺丝，防油玻璃胶，电焊条等.
	包干价，不因实际用量、市场价格波动等因素调整。
	1
	项
	20000
	20000

	144
	含设备卸货搬运、就位安装、系统连接、调试运行及验收。
	
	
	
	包干价，不因安装难度、实际工作量、人工成本变化等因素调整。
	1
	项
	20000
	20000

	合计：
	945642



注：
偏离认定说明
供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写技术响应表，对于技术响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：
（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现技术响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现技术响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。
（2）技术响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。
（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。
（4）技术响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。
（5）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，满足下限值更低或上限值更高则视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-5V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。
（6）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50cm则视为无偏离，若响应为大于50cm的任意一个数值（不含本数）则视为正偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。
（7）对于单边任意参数的要求，例“长度≤50cm”，若响应为50cm则视为无偏离，若响应为小于50cm的任意一个数值（不含本数）则视为正偏离；若响应大于50cm，视为负偏离。
（8）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。
（9）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。



★三、商务要求
1.合同签订期
自中标通知书发出之日起25日历天内签订合同。
2.交货期
自合同签订之日起45日历天内完成供货、安装、调试并验收合格。
3.交货地点及方式
采购人指定地点，现场交货。
4.采购报价要求
（1）采购报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：
①货物的价格；
②货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
③运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
④必要的保险费用和各项税费；
⑤设备安装费用。
（2）供应商报价时须充分考虑本项目全部费用，采购人不再另行支付其他任何费用，供应商中标后不得以任何理由要求追加费用。
（3）本项目实行单价及总价控制：供应商总报价不得超出项目预算金额（945,642.00元），且报价不得超出《采购需求及技术参数表》中各设备对应的单价最高限价。总报价超出预算金额，或任一设备单价超出对应单价最高限价的，视为报价无效。
5.付款方式
（1）合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的30%作为预付款。
（2）全部设备安装调试验收合格后10个工作日内，支付剩余的70%。
（3）若因供应商原因（包括但不限于设备最终验收不合格）导致合同解除，供应商应在收到解除通知后10个工作日内，将已收取的30%预付款全额无息退还至采购人账户。
预付款全额退还后，采购人有权要求供应商另行支付违约金，并赔偿给采购人造成的实际损失。
6.质保期及售后服务
（1）质保期
①本项目所有货物质保期自货物验收合格之日起计算，质保期不低于2年（“技术参数要求”中有更高要求的，按其要求执行）。若厂家质保期或供应商承诺的质保期超过2年的，在合同履行过程中按其中较长者执行。质保期内供应商需提供完全免费的维修及保养服务，除人为原因造成的设备故障或损坏外，供应商负责免费维修、更换零部件，不得收取任何维修、零部件更换及其他费用；主要部件出现质量问题，免费更换同品牌同型号新设备，该设备的保修期自更换完成之日起重新计算，因维修或更换导致设备停用的，保修期相应顺延。
②针对本项目采购的长龙式洗碗机，在上述整机质保2年的基础上，其中关键零部件（主洗水泵、漂洗水泵、电加热管、控制主板、触摸屏）质保期不少于3年，自验收合格之日起计算。质保期内关键零部件出现质量问题，供应商须免费更换同品牌同型号新部件，该部件的保修期自更换完成之日起重新计算，因维修或更换导致设备停用的，保修期相应顺延。
（2）售后服务
①响应时间：2小时响应，6-8小时内到达现场。紧急故障24小时内不能修复的，须在48小时内提供相同或同等功能的备用设备。
②定期巡检：质保期内每3个月免费巡检一次，并提交报告。
③备件供应：质保期届满后，成交供应商对本合同的货物提供终身维修服务，并确保至少6年内提供产品零配件的供应。且维修时只收取所需维修部件的成本费，人工费、上门服务费等其他费用全免，服务内容应与质保期内的要求相一致。
7.履约保证金
本项目收取履约保证金：
（1）履约保证金金额：成交金额的5%。（若成交供应商被认定为中小企业的，履约保证金数额将按成交金额的2%收取）。
（2）履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。
（3）履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由成交供应商转入采购人指定保证金账户。
（4）履约保证金退还：履约完成并验收合格后无质量问题，成交供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十五个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户：
开户名：广西医科大学附属口腔医院
开户行：交通银行南宁桃源支行
账  号：4510 6050 5018 0100 2909 0
8.验收标准
（1）到货签收
①成交供应商发货前须对全部产品逐项自检，自检记录及出厂合格证随货提交。因自检不到位导致后续验收不通过的，一切费用及工期延误由成交供应商承担。
②货物运抵后，采购人在5个工作日内完成数量、型号、外观及随附资料的核对。发现问题的，采购人有权拒收并要求成交人在5个工作日内无条件退换。到货签收与后续设备安装可同步进行，成交供应商不得以未完成签收为由拒绝进场安装。
③到货时须提供全部检测报告、合格证、认证证书、操作手册。所有技术参数及执行标准以附表为准。所有产品须为全新未使用，并提供配套书面技术资料（含操作手册、维修说明等）。
④电气安全：所有带电设备须提供合格证及出厂检测报告；属CCC目录的，须提供CCC证书；不属CCC目录的，须提供CMA/CNAS电气安全检测报告（GB/T 4706系列）或CQC证书。不能提供的，采购人有权拒收并限期更换。
⑤食品接触安全：与食品接触的主要部件（内胆、门板、搁架、管路等）须提供GB4806.9-2023或GB4806.7-2023的CMA/CNAS检测报告及查询截图。提供不了的可用同批次原材料检测报告替代。都不能提供的，采购人有权拒收并限期更换。
⑥304材质筛查：采购人有权使用检测药水现场筛查标注为“304不锈钢”的设备及部件。筛查不通过的，即视为材质存疑，采购人有权抽样送第三方检测（CMA/CNAS），费用由成交人承担。检测不合格的，采购人有权拒收该批次全部产品并限期更换。304材质药水筛查及第三方检测的时间不计入第2条约定的5个工作日到货签收期，但检测期间不视为采购人已完成到货签收，成交人不得以此为由要求顺延合同工期。药水筛查不通过的批次，采购人有权要求成交人先行更换该批次全部产品，更换完成后再进行后续验收，由此产生的一切费用由成交人承担。
⑦如《采购需求及技术参数表》中对特定设备或部件有更具体、更高标准或明确检测依据的，以《采购需求及技术参数表》中的要求为准。
（2）安装调试及试运行
大型设备（电磁灶、蒸饭柜、洗碗机等）安装调试完成后，须进行满载试运行，试运行时间不少于2小时，试运行期间设备各项功能、技术参数须达到采购文件要求及响应文件承诺的标准。安装调试过程中发现设备存在质量问题的，成交人须无条件更换，由此产生的一切费用及工期延误由成交人承担。
（3）最终验收
①安装调试及试运行全部合格后，由采购方、监理（如有）共同签署最终验收报告。
②成交人须对照响应文件编制《技术参数响应逐项核对表》，作为验收依据之一提交采购人。采购人对照采购文件、投标承诺及国家/行业标准逐项核验设备功能、技术参数、材质及相关证明文件。
③最终验收不合格的，成交人须在15日历日内完成整改并重新提交验收；逾期未完成或整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，并追究成交人违约责任。
④验收不合格期间，采购人有权拒付剩余款项；合同解除后，预付款的处理按本附件“五、付款方式”相关约定执行。
9.培训
现场集中培训不少于4小时，内容包括：设备操作、日常保养、净化器清洗、隔油池排油清掏、常见故障处理。
10.违约责任
（1）成交人逾期交货的，每逾期一日按合同总金额的万分之五向采购人支付违约金，累计不超过违约货款额5%。
（2）逾期超过15日的，采购人有权解除合同，并追究成交人违约责任。
（3）成交人所供货物不符合采购文件要求的，采购人有权拒收，并要求成交人承担由此造成的全部损失。


响应文件要求
响应文件的组成：投标文件由资格文件、商务技术文件、采购报价文件三部份组成。
1.资格文件：
（1）营业执照或者事业单位法人证书证明材料（必须提供）
（2）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）（必须提供）
（3）竞标声明（格式后附）（必须提供）
（4）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图（必须提供）
（5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式后附）（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（6）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。
（7）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。
（8）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
2.商务技术文件
（1）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证复印件或扫描件（格式后附，委托代理时必须提供）； 
（2）法定代表人(负责人)的正面及反面身份证复印件或扫描件（必须提供）；
（3）技术、商务响应偏离情况说明表（格式后附，必须提供）；
（4）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）；
（5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目服务、技术及商务需求》要求提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；
（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；
（7）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；
（8）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；
（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，请提供）；
（10）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。
3.报价文件：
（1）采购报价明细表（格式后附，必须提供）；
（2）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
[bookmark: _GoBack]注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须按照响应文件的格式要求签署和加盖单位公章。
说明：
1.以上材料均需加盖公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.采购声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效
4.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字或盖章，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
5.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

响应文件格式
（一）响应文件封面格式： 
                                                    



响   应  文  件




项目名称：

供应商名称：

供应商地址：


年    月    日


（二）响应文件目录
根据响应文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分材料格式后附）。



1.资格文件：
（1）营业执照或者事业单位法人证书证明材料（必须提供）


（2）供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供）
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：                
供应商（盖章 ）：                              
年    月    日


供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。



法定代表人或者委托代理人签字：               
供应商（盖章）：                
                                        年    月    日



（3）竞标声明（必须提供）
竞标声明

致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（    项目名称    ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按响应文件文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部响应文件及在线询价公告，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与本项目有关的一切数据或者资料；
（4）本项目公告规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子函件：                                
开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
法定代表人（签字）：                                                                  
供应商（盖章）：                                          
                                                 年    月    日


（4）“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图（必须提供）


（5）法定代表人授权委托书格式：
法定代表人身份证明
竞 标 人：
单位性质：
地    址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓    名：                性      别：
年    龄：                职      务：
身份证号码：                     系（竞标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商公章：
                                        年    月    日




法定代表人授权委托书
致：                      ：
我             （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加             项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、响应、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签字事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签字：                                     法定代表人签字：            
所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
贴附“委托代理人身份证扫描件正反两面）
    供应商公章：
                                        年    月    日

（6）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。
（7）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。
（8）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）
（9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）
（11）其他材料（如有）
税务登记证扫描件或其他电子文件（副本）（按要求提供）
产品销售许可证扫描件或其他电子文件（按要求提供）
安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；（按要求提供）



2、商务技术文件
（1）技术、商务响应偏离情况说明表（必须提供）；商务及其他要求响应表 
技术响应偏离表（格式）： 
	项号
	技术参数及配备要求
	响应情况
	偏离说明
	佐证材料页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：供应商应根据投标设备的性能指标、对照采购需求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：        
供应商盖章：                          日 期：            

设备配置清单格式：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：         
供应商盖章：                          日  期：          
非采购需求必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）
②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

商务响应偏离表
	项号
	采购需求要求
	是否提供并响应
	供应商的承诺或说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	…
	
	



注：
1.供应商须在“响应情况”栏中逐项填写具体内容。涉及质保期的，必须填写明确的具体年限（如“整机质保3年”“关键零部件质保3年”），不得填写“不低于2年”“不低于3年”“满足采购文件要求”“符合采购文件要求”等模糊表述。
2.供应商未填写具体质保年限，或仅填写“不低于”“满足要求”等未明确具体年限的，或承诺年限低于采购文件要求的，视为未实质性响应，竞价无效。
法定代表人或委托代理人签字（或签章）：        
供应商盖章：                          日 期：          


（2）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）（格式自拟，必须提供）
（3）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（《采购项目服务、技术及商务需求》要提供的相关证明材料，如有要求，请按要求必须提供）；
（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有，请提供）；
（5）供应商的信誉、荣誉证书（如有，请提供）；
（6）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如有，请提供）；
（7）节能产品证明文件、环保产品证明文件（如有，政府强制购买的节能产品必须提供）；
（8）供应商认为需要提供的有关资料（如有，请提供）。

（9）供应商的类似成功案例的业绩证明文件：
供应商同类项目实施情况一览表格式：（供应商同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购
数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



法定代表人或委托代理人签字（或签章）：　　　　　
供应商公章：                                                            年    月  日
（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）
（11）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；（按要求提供）
（12）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）
（13）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟
（14）供应商关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（15）供应商情况介绍。（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）
（16）供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）
（17）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
（18）项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）


[bookmark: _Toc40865012][bookmark: _Toc40865128][bookmark: _Toc40864736]3.报价文件部分 （格式）
（1）采购报价明细表格式
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	产品
名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	￥            



法定代表人或委托代理人签字（或签章）：          
供应商盖章：                               日  期：         
【注：请供应商审核好产品名称（项号）、数量、单价，采购报价金额（大小写报价一致）】
（2）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）


image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png
§.




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image1.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png
| e




image44.png




image45.png




image46.png




image2.png




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image3.png
[




image57.png




image58.png




image59.png




image60.png




image61.png




image62.png




image63.png




image64.png




image65.png




image66.png




image4.png
=





image67.png




image68.png




image69.png




image70.png




image71.png




image72.png




image73.png




image74.png




image75.png




image76.png




image5.png
¥




image77.png




image78.png




image79.png




image80.png




image81.png




image82.png




image83.png




image84.png




image85.png




image86.png




image6.png




image87.png




image88.png




image89.png
==




image90.png




image91.png




image92.png




image93.png




image94.png




image95.png
]





